**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Сталь листова згідно до ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами** |
| Код ДК 021:2015 | **44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | |  |  | | --- | --- | | 44172000-6 | Листи (будівельні) | | 44173000-3 | Стрічки | |
| Кількість поставки товару | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | **Найменування**  **товару** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | | 1 | Лист х/к 1,0мм 1250х2500 | кг | 1250 | | 2 | Лист х/к 1,2мм 1250х2500 | кг | 1200 | | 3 | Лист х/к 2мм 1250х2500 | кг | 1500 | | 4 | Лист х/к 1,5мм 1250х2500 | кг | 2590 | | 5 | Лист г/к 2мм 1250х2500 | кг | 1000 | | 6 | Лист г/к 3мм 1250х2500 | кг | 2960 | | 7 | Лист г/к 5мм 1500х6000 | кг | 1415 | | 8 | Лист г/к 10мм 1500х6000 | кг | 2830 | | 9 | Лист г/к 12мм 1500х6000 | кг | 2545 | | 10 | Лист г/к 16мм 1500х6000 | кг | 1140 | | 11 | Лист г/к 25мм 1500х6000 | кг | 1770 | | 12 | Смуга 50х 5,0 мм | кг | 1000 | |
| Місце поставки товару | **65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1.** |
| Строк поставки товару | **з моменту підписання та по 31.12.2023 р. (включно)** |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.**

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

**У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «(або еквівалент)» (наприклад, автомобіль Renault Duster (або еквівалент)), пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.**

**Вимоги до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Найменування товару** | **Технічні характеристики товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | | Лист х/к 1,0мм 1250х2500 | ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523—97) холоднокатана  Розмір1250х2500мм  (Або еквівалент) | кг | 1250 |
| 2 | | Лист х/к 1,2мм 1250х2500 | ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523—97) холоднокатана  Розмір1250х2500мм  (Або еквівалент) | кг | 1200 |
| 3 | | Лист х/к 2мм 1250х2500 | ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523—97) холоднокатана  Розмір1250х2500мм  (Або еквівалент) | кг | 1500 |
| 4 | | Лист х/к 1,5мм 1250х2500 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1250х2500мм  (Або еквівалент) | кг | 2590 |
| 5 | | Лист г/к 2мм 1250х2500 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1250х2500мм  (Або еквівалент) | кг | 1000 |
| 6 | | Лист г/к 3мм 1250х2500 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 2960 |
| 7 | | Лист г/к 5мм 1500х6000 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 1415 |
| 8 | | Лист г/к 10мм 1500х6000 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 2830 |
| 9 | Лист г/к 12мм 1500х6000 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 2545 |
| 10 | Лист г/к 16мм 1500х6000 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 1140 |
| 11 | Лист г/к 25мм 1500х6000 | ДСТУ 8540:2015 гарячекатана  Розмір1500х6000мм  (Або еквівалент) | кг | 1770 |
| 12 | Смуга 50х 5,0 мм | ДСТУ4747:2007 ГОСТ103-2006 L-6000мм  (Або еквівалент) | кг | 1000 |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції **Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником.** При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.*

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує *15 відсотків (у 2023 році)*.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, у тому числі в частині локалізації виробництва, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*