Додаток 2 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

# код ДК 021:2015: 24910000-6 – Клеї (Клеї)

**1. Обсяги та предмет закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Клейова суміш для керамограніту (мішок 25кг) | шт | 58 |
| 2 | Клей для гіпсокартону (мішок 25кг) | шт | 181 |
| 3 | Клей для стельового плінтуса, 280 мл | шт | 24 |
| 4 | Клей для шпалер | кг | 1,2 |

**2. Строк поставки товару:** з моменту підписання договору та на підставі відповідної заявки Замовника, у строк 7 робочих днів, від дня отримання зазначеної заявки, яка може бути направлена Замовником будь-якими засобами зв’язку (поштою, на електронну пошту, месенджери тощо), але в усякому разі не пізніше 25.12.2024 р.

**Рік виготовлення товару:** не раніше 2023 року, гарантійний термін не менше 12 місяців.

**3**. **Загальні вимоги.**

3.1. Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувальне-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

3.2. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку мати оригінальну упаковку.

3.3.Вимоги до тари та упаковки: товар постачається в упаковці (тарі, палеті), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

3.4.Товар, запропонований учасником, повинен відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам, встановленим тендерною документацією.

3.5. Товар, що буде поставлятися повинен відповідати нормам та стандартам, що діють на території України на даний вид товару. Для підтвердження учасник при поставці товару надає копії документів, що підтверджують якість товару (паспорт якості на товар, та/або сертифікат відповідності, та/або сертифікат якості, тощо).

3.6. Учасник зобов’язаний забезпечити за свій рахунок поставку товару за адресою: **Україна, м. Запоріжжя, вул. Фінальна, будинок 3, 69106.**

 3.7. Приймання товару по якості та кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами протягом **3 робочих днів** замінити неякісний товар на якісний.

 **4. Технічна специфікація предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Найменування предмету**закупівлі* | *Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар* | *Кількість, од.вим.* | *Учасник вказує Найменування, Виробника, Країну походження, технічні характеристики Товару, що пропонується* |
|  1 | Клейова суміш для керамограніту (мішок 25кг) | **Тип**: клейова суміш **Основа** : цементна**Вид робіт** : для внутрішніх робіт та зовнішніх робіт**Призначення**: для керамічної плитки**Властивості**: морозостійкий, еластичний, клей, вологостійкий**Фасування** : мішок 25 кг**Колір** : сірий**Готовність до застосування** : потребує приготування | 58 шт |  |
| 2 | Клей для гіпсокартону (мішок 25кг) | **Тип:** клей для гіпсокартону**Основа :** гіпсово в'яжуча з полімерними добавками**Вид робіт :** для внутрішніх робіт**Призначення:** для монтажу гіпсових виробів**Властивості**: високоадгезійний, високопластичний, стійкий до сповзання, зручний у застосуванні**Фасування :** мішок 25 кг**Готовність до застосування :** потребує приготування | 181 шт |  |
| 3 | Клей для стельового плінтуса, 280 мл | **Тип** : клей монтажний **Основа** : акрил**Вид робіт** : для внутрішніх робіт**Властивості** : не містить розчинників, не фарбує основи, після твердіння вологостійкий**Фасування** туба 280 мл.**Колір** : прозорий | 24 шт |  |
| 4 | Клей для шпалер | **Тип** : клей для шпалер **Основа** : модифікований крохмаль, антигрибкові і бактерицидні добавки**Вид робіт** : для внутрішніх робіт**Фасування** : паперова коробка.**Призначення**: універсальний клей для всіх типів шпалер**Готовність до застосування :** потребує приготування**Колір** : прозорий | 1,2 кг |  |

 Учасник може надати інші документи, які на його думку стосуються технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

При постачанні товару Постачальник надаєскановані копії документів, які засвідчують якісні характеристики та його походження (сертифікатів відповідності та/або технічних паспортів та/або санітарно-епідеміологічних висновків та/або паспорт якості та/або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду).

*Примітка:У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*