**Додаток 3**

***до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі***

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на навантаження, розвантаження;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

5. Перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень поставленого товару здійснюється в присутності представників замовника.

6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31 серпня 2024 р.

7. Місце поставки товару: Львівська область, Самбірський район, м. Новий Калинів, площа Авіації 29, 81464.

8. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

9. Кількість, обсяг поставки та інші технічні, якісні характеристики предмета закупівлі: 1 комплект.

**СКЛАДОВІ КОМПЛЕКТУ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код номенклатури | Найменування майна | Од. виміру | К-ть | Вимоги |
|  | Штабелер ручний гідравлічний | Xapaктepиcтики: - Вантажопідйомність: 1000 кг- Максимальна висота підйому: 3000 мм- Довжина вил: 1150 мм | шт. | 1 | Товар повинен відповідати технічним вимогам замовника або бути кращими без збільшення ціни пропозиції. Пакування товару – заводське(таким, що не був у використанні) |
|  | Стіл вантажопідйомний гідравлічний на колесах | Xapaктepиcтики: - Вантажопідйомність: не менше 300 кг- Максимальна висота підйому: 1500-2000 мм- Ширина робочої поверхні: 600 мм- Довжина робочої поверхні: не менше 1200 мм | шт. | 1 |