**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Принтер для друку сухих медичних плівок, НК 024:2019: 63034 Термопринтер)

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Загальні вимоги

1.1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

1.2. Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником (надати підтверджуючі документи), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3 Установка, доставка, навчання проводиться за рахунок і власними силами Учасника.

1.4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)

***Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, надається Учасником за підписом та печаткою (у разі наявності) у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Принтер для друку сухих медичних плівок - 1 шт.** | | |
| **№**  **з/п** | **Характеристика/параметр** | **Відповідність**  **(заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації)** |
| 1 | Призначення – настільний цифровий термографічний принтер для друку діагностичних зображень при проведенні загальних рентгенографічних досліджень |  |
| 2 | DICOM сумісний принтер, можливість підключення до обладнання не сумісного з DICOM |  |
| 3 | Підтримка мережевих протоколів: (TCP / IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD |  |
| 4 | Можливість друку зображень у форматі TIFF |  |
| 5 | Технологія друку – прямий цифровий термографічний друк |  |
| 6 | Формати плівки, що застосовуються: 35х43см (14х17″), 35х35см (14х14″), 28х35см (11х14″), 25х30см (10х12″), 20х25 см (8х10″) |  |
| 7 | Наявність двох лотків для друку різних форматів плівки |  |
| 8 | Розподільна здатність друку: геометричне не гірше 320 крапок на дюйм |  |
| 9 | Розподільна здатність друку: контрастние не гірше 12 біт |  |
| 10 | Корисна площа, не гірше:  • 8 х 10 дюймів: 2376 х 3070 пікселів  • 10 х 12 дюймів: 3070 х 3653 пікселів  • 14 х 17 дюймів: 4358 х 5232 пікселів  • 11 х 14 дюймів: 3348 х 4358 пікселів |  |
| 11 | Швидкість друку не менше 75 плівок розміром 14х17 дюймів за годину |  |
| 12 | Час отримання першого зображення не більше 77 секунд |  |
| 13 | Наявність друку знімків всіх форматів, двох будь-яких форматів on-line |  |
| 14 | Автоматичне визначення формату завантаженої плівки після механічної зміни налаштувань |  |
| 15 | Вага без упаковки не більше 90 кг |  |
| 16 | Розміри, не більше:  Ширина: 74 см  Глибина: 72 см  Висота: 68 см |  |
| 17 | Відповідність вимогам безпеки згідно IEC 60601-1 |  |
| 18 | Споживання електроенергії, не більше:  - При друці: 250 Вт  - Максимальне споживання: 530 Вт  - У режимі очікування: 70 Вт. |  |

*Примітка:*

1. *У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*
2. *Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.*

**Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:**

1. Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі або є кращими. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

***У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника*** товару ***повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.***

2. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника за адресою Замовника

3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

**Примітка:**

*У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.*

*Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.*

*Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.*

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*