**Додаток 2**

 **до Тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

*(Учасник надає скан–копію заповненого Додатку 2 до Тендерної документації на фірмовому бланку учасника (за наявності) за підписом керівника/іншої уповноваженої особи (зазначаються посада, прізвище та ініціали) учасника з проставленням печатки (за наявності))*

1. Предмет закупівлі: **«****Комплект мультимедійного обладнання (Тип 1) для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ; 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»** (надалі за текстом – Товар)

2. Місце поставки Товару: вулиця Торгова, будинок № 123, місто Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, 68600.

3. Строки поставки Товару: до «31» серпня 2024 року.

**4. Технічні характеристики (вимоги) до предмета закупівлі та пропозиція учасника:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики (вимоги)** **до предмета закупівлі** | **Кіль-кість, шт.** | **Пропозиція учасника****(назва конкретної моделі, країна походження, рік виготовлення товару, конкретні характеристики, строк гарантії)** |
| **Комплект мультимедійного обладнання (Тип 1) для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора українською мовою, акустична система зовнішня або вбудована в проектор, монтажний комплект)** |
| **А) Інтерактивна дошка:**- дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення;- робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водній основі;- мінімальна діагональ 75″. Розмір та аспектне співвідношення робочої поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним співвідношенням проекційного зображення проектора;- дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або стилуса/маркера;- гарантія на дошку не менше 3 років.**Додатково:** наявність не менше 1 маркеру та 1 указки.**Б) Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом:**- світловий потік не менше 3000 ANSI люменів;- роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA, 1024 × 768 пікселів, або WXGA, 1280 × 800 пікселів;- ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі;- проектор повинен комплектуватись спеціальним підвісом, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;- відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 м;- тип інтерфейсу - USB;- довжина інтерфейсного дроту - не менше 5 м;- гарантія на проектора не менше 3 років;гарантія на лампу проектора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі.**В) Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора українською мовою:**- для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;- сумісне з операційною системою Windows 10.**Г) Акустична система зовнішня або вбудована в проектор:**- потужність не менше ніж 10 Вт.**Додатково:** Настінне кріплення для короткофокусного проектору;Учасник (постачальник) проводить монтаж та налаштування інтерактивного комплексу, а саме: виїзд спеціалістів до Замовника з усім необхідним обладнанням та інструментами для здійснення встановлення обладнання, проводиться інсталяція програмного забезпечення та інструктаж користувача. | **4** |  |

***Обов’язково надати посилання на офіційний сайт виробника та/або офіційного дистриб’ютора в Україні інтерактивної панелі для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованої пропозиції учасника.***

4.1. Товар має відповідати вимогам та рекомендаціям, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 року № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій», а саме: мати гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та технічний паспорт на виріб, та декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання, викладеними українською мовою, та обов’язковими методичними матеріалами для різних видів робіт відповідно до освітніх та навчальних програм. Усі витратні матеріали мають бути доступними для придбання в Україні.

4.2. Характеристики Товару повинні бути не нижче визначених у цьому Додатку 2 до Тендерної документації.

4.3. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4.4. Товар повинен бути новим та укомплектованим інструкціями про використання та зберігання викладеними українською мовою.

4.5. Гарантія на Товар має відповідати терміну гарантії виробника продукції, відповідно до технічних характеристик (вимог) до предмета закупівлі.

4.6. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника/походження та/або іншими документами встановленого зразка, виданого відповідними органами, які підтверджують якість Товару та дійсні на території України (копії додаються при поставці).

**5. Інформацію про технічні та якісні вимоги Замовника, учасник підтверджує шляхом надання наступних документів у складі тендерної пропозиції, а саме:**

5.1. Скан-копію гігієнічного сертифікату та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та декларації про відповідність.

5.2. Гарантійний лист, у якому гарантується, що Товар є якісним, сертифікованим (визнаним), відповідає всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів даного виду.

5.3. Гарантійний лист, у якому гарантується справність Товару строком не менше строку, вказаного в описі технічних характеристик (вимоги) до предмета закупівлі, гарантійний ремонт впродовж цього строку або обмін несправного обладнання на справне.

5.4. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, завантаження/розвантаження тощо) здійснюються за рахунок учасника, про що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

5.5. Монтаж обладнання здійснює учасник-переможець процедури закупівлі, про що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

***Тендерна пропозиція, що не відповідає вимогам Додатку 2 до Тендерної документації буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Тендерної документації***