**Додаток № 2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація до предмета закупівлі:**

**«Код ДК 021:2015 – 43250000-0 Фронтальні ковшові навантажувачі (Фронтальний навантажувач з гідроповоротним відвалом)»**

**Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:**

1. **Довідка у довільній формі про детальний опис товару із зазначенням відомостей про товаровиробника та джерело походження товару.**
2. **Додатково надати порівняльну табличку із зазначення відповідності запропоновано товару технічним характеристикам, які вимагається Замовником.**
3. **Скан-копія сертифікату типу, виданий органом сертифікації відповідної галузі на предмет закупівлі.**
4. **Інструкцію з експлуатації**
5. **Гарантійний лист від виробника чи офіційного представника про можливість поставки товару у необхідні строки.**

Призначений для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт. Застосовується у комунальні, будівельній та сільськогосподарській галузі. Рама виготовлена з цільнотягнутої безшовної труби товщиною 6мм, що значно посилює конструкцію, роблячи її монолітною. Посилені наланжеронні кріплення. Всі пальцеві з’єднання оснащені каналами для змащування.

|  |  |
| --- | --- |
| Повна маса, кг. | Не менше 980 |
| Висота вивантаження, м | Не менше 4 |
| Вантажопідйомність, кг. | Не менше 1500 |
| Кріплення робочих органів | . Рамка ЕВРО |
| Управління | Тросовий електро-гідророзподілювач |
| Кут розвантаження, градуси | Не менше 66 |
| Щелепний ківш, об’єм м3  | Не менше 0,8 |
| Ширина ковша, м | Не менше 2 |
| Товщина ножа, мм | Не менше 20 |

*\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"*