***Додаток №1 до Оголошення про***

***проведення спрощеної закупівлі***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Легковий автомобіль ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі**

Відповідність запропонованого автомобіля технічним вимогам тендерної документації повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності

Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування функцій,**  **характеристик або параметрів** | **Вимоги до товару,**  **які вимагаються Замовником** | **Технічні характеристики запропонованого Учасником товару** | **Відповідність (Так/Ні)** |
| **РІК ВИПУСКУ** | Не раніше 2019 року |  |  |
| **МОДЕЛЬ** | Атомобіль Toyota Land Cruiser 200 (або еквівалент) |  |  |
| **КОЛІР** | Чорний |  |  |
| **КУЗОВ** |  |  |  |
| Тип кузова | Позашляховик |  |  |
| Кількість дверей: | Не менше 5 |  |  |
| Кількість посадочних місць: | Не менше 5 |  |  |
| Габаритні розміри: |  |  |  |
| Довжина (мм.) | Не менше 4 949 |  |  |
| Ширина (мм.) | Не менше 1 979 |  |  |
| Висота з релінгами (мм.) | Не менше 1 909 |  |  |
| Колісна база (мм.) | Не менше 2 849 |  |  |
| Колія передня (мм.) | Не менше 1 644 |  |  |
| Колія задня (мм.) | Не менше 1 639 |  |  |
| **ДВИГУН** |  |  |  |
| Кількість циліндрів | Не менше 8 |  |  |
| Об’єм двигуна куб.см. | Не менше 4450 |  |  |
| Максимальний крутний момент при об/хв, | Не менше 649/1600-2600 |  |  |
| Максимальна потужність (к.с.) | Не менше 248/2800-3600 |  |  |
| Тип палива | Дизель |  |  |
| **ТРАНСМІСІЯ** |  |  |  |
| Тип привода | Постійний повний з диференціалом підвищеного тертя TORSEN |  |  |
| Коробка передач | Автоматична |  |  |
| Кількість передач | Не менше 6 |  |  |
| **ПІДВІСКА/ХОДОВА ЧАСТИНА** |  |  |  |
| Передня підвіска | Незалежна, дворичажна, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості. |  |  |
| Задня підвіска | Залежна, пружинна, чотириричажна з нерозрізною балкою та стабілізатором поперечної стійкості. |  |  |
| Передні гальма | Вентильовані дискові |  |  |
| Задні гальма | Вентильовані дискові |  |  |
| **ОБ’ЄМ (л)** |  |  |  |
| Об’ємпаливного бака, не менше | Не менше 80 |  |  |
| Об’єм багажного відділення, л. | Не менше 908 з розкладеними задніми сидіннями |  |  |
| **БЕЗПЕКА** | Фронтальні двоступеневі подушки безпеки для водія та переднього пасажира |  |  |
|  | Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира |  |  |
|  | Ремені безпеки: передні натяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) |  |  |
|  | ABS – антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля |  |  |
| **ВНУТРІШНЄ ОСНАЩЕННЯ** | Електросклопідйомники вікон передніх та задніх дверей |  |  |
|  | Підсилювач керма |  |  |
|  | Підігрів сидінь |  |  |
|  | Центральний замок з дистанційним керуванням |  |  |
|  | Мультируль |  |  |
| **ЗРУЧНОСТІ** | Клімат контроль |  |  |

Продаж автомобіля Учасником який є фізичною особою здійснюється шляхом виготовлення оцінки транспортного засобу для укладання договору за рахунок Учасника.

Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки, єдиним технічним приписам для колісних транспортних засобів.

Учасник по факту поставки товару надає на продукцію наявну технічну документацію (керівництво з експлуатації, паспорта на обладнання, що входить в комплектацію, тощо)