**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

*відповідно до* Код ДК*021:2015: 30230000-0 Комп'ютерне обладнання*

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

**Найменування та технічна характеристика продукції –**

**технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування****(або еквівалент)** | **Кількість, шт.** | **Найменування товару, Країна походження****Код УКТ ЗЕД** |
| 1 | Лоток для паперу з п'єдесталом Seet Tray with Stand 097S04907 | 1 |  |
| 2 | Сканер WorkForceDS-53011 | 7 |  |
| 3 | Плоттер Canon image PROGRAF NTM-300 | 1 |  |
| 4 | Картридж BASF Xerox Phaser 3020/WS3025 | 30 |  |
| 5 | Шредер Agent 2935/4 X 4x30 | 2 |  |

1. **Загальні технічні вимоги:**

1.1.Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару у повному обсязі Покупцем.

 1.2.Запропонований товар повинен бути виключно **оригінального** виробництва.

 1.3.У складі пропозиції Учасник повинен зазначити конкретну модель запропонованого товару для перевірки його відповідності встановленим в Технічних вимогах параметрам.

1.4.Якщо Учасник не є виробником, а є представником, дилером або дистриб’ютором для підтвердження офіційної поставки товару він повинен надати лист від виробника товару або його офіційного постачальника на території України, що підтверджує повноваження Учасника на розповсюдження на території України офіційних товарів, які є предметом закупівлі. Лист обов’язково має містити: номер закупівлі в електронній системі закупівель, підтвердження відповідної гарантійної підтримки на товар, який є предметом закупівлі.

 1.5.Товар повинен бути запакований, дата виготовлення повинна бути не раніше 1 року до дня поставки, підтверджена технічною документацією по кожному типу предмету закупівлі.

 1.6.Якість товару провинна відповідати технічним умовам та державним стандартам України, підтверджуватись сертифікатами якості (якщо підлягає обов'язкової сертифікації в Україні) по кожному типу предмету закупівлі.

 1.7. Основний технічний параметр, а саме строк служби, обов’язково має бути підтверджений, а саме зазначений в технічних характеристиках на товар.

 1.8. Інформація по кожному пункту надається в повному обсязі та завіряється підписом керівника Учасника та його печаткою (за умови використання).

 1.9. Технічні, якісні характеристики товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов'язково підтверджує документально.

Учасник повинен надати у складі пропозиції документ або довідку (у довільній формі), який(а), підтверджує застосування заходів із захисту довкілля.

 1.10. Товар повинен бути вироблений в країні (ах), до якої (их) не застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи) відповідно до чинного законодавства України. Для підтвердження даної інформації та з метою уникнення поставки товару неналежної якості, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати довідку з відомостями про країну походження товару та виробника товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі.

 1.11. Товар повинен поставлятися окремими партіями, протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Покупця, якщо інше не зазначено у заявці. Учасник має надати гарантійний лист стосовно вищевказаної вимоги.

 1.12. В разі поставки товару неналежної якості термін заміни товару Учасником становить 2 (два) робочі дні з моменту отримання повідомлення від Замовника (в складі пропозиції подається відповідний гарантійний лист).

 1.13.У разі, якщо Учасник торгів не є виробником Товару, він повинен **надати гарантійний лист**, з підтвердженням аутентичності запропонованої продукції та готовності забезпечити Учаснику торгів відпуск продукції, що є предметом закупівлі в обсягах, зазначених в тендерній документації, завірений печаткою та підписом уповноваженої посадової особи підприємства-виробника та/або **надати гарантійний лист**, з підтвердженням аутентичності запропонованої продукції та готовності забезпечити Учаснику торгів відпуск продукції, що є предметом закупівлі в обсягах, зазначених в тендерній документації, завірений печаткою та підписом уповноваженої посадової особи підприємства - імпортера в Україні.

1.14 Гарантійний лист про те, що учасник в своїй діяльності дотримується норм чинного законодавства України, в тому числі Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014р №1702-V-II, Постанова Кабінету Міністрів від 07.11.2014р №595 “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей”, Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р №1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію”, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р №1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”, Указів Президента України, що стосуються затвердження рішень Ради національної безпеки оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежуваних заходів, передбачених Законом України Про санкції”, чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладанню та/або виконанню договору про закупівлю.

1.15 Гарантійний лист від учасника, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, про те що за останні 12 місяців учасником не проводились операції з “офшорними” юрисдикціями визначеними в Україні (Постанова КМУ №1045 від 27.12.2017р) та юрисдикціями із “Чорного списку” ЄС.

1.16.Щодо товарів, що виготовлені та походять з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022р №426 “Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації”.

***Замовник має право запросити у Учасника зразок продукції (товару).Учасник зобов᾽язаний надати у складі своєї тендерної пропозиції гарантійний лист, що підтверджує можливість надання такого зразка. У випадку відсутності можливості у учасника надати зразок продукції(товару), тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена.***

**Технічні вимоги до товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару(еквівалент)** | **Технічні вимоги**  | **Запропонована продукція: технічні характеристики, країна походження, код УКТ ЗЕД** |
| **1.** | Лоток для паперу з п'єдесталом Seet Tray with Stand 097S04907 | модуль основного лотка з п’єдесталом для паперу на 520 аркушів (розмір паперу регулюється до 11 x 17 дюймів) зи підставка для принтера сумісна з моделями Versa Link C7000, B7100 и C7100. |  |
| **2.** | Сканер WorkForceDS-53011 | Клас пристрою: стаціонарний, протяжнийОптична роздільна здатність 1200x1200Максимальна зовнішня розрядність кольорового сканування, біт:30Тип скануючого елемента: СІSМаксимальне денне навантаження, тис. аркушів:400 аркушівМаксимальна швидкість сканування листів/стр./хв (м/хв):35 Максимальна область сканування, мм (формат): 215,9x6096 (A4)Автоподача оригіналів (листів):єДуплексне сканування: єДіапазон щільності оригіналів для АПД, г/кв.м: 27-413світлодіодне джерело світла, двостороннє сканування, функція захисту паперу, функція контролю забруднення сенсора, наявність ультразвукового датчика |  |
| **3.** | Плоттер Canon image PROGRAF NTM-300 | рулонна подача, авторізак в комплекті Прискорення друку завдяки 6-ти канальній голівці для друку 5 картриджів, 5 кольорів, стартовий об`єм чорнил 90 мл, розмір каплі 5 пл обсяг картриджів 130 мл і 300 мл, проміжні резервуари, гаряча заміна картриджів Висока щільність, чіткість ліній і тексту на крейдованому папері, яскравість зображень, підійде для друку постерів і рекламних матеріалів Надійний захист інформації при спілкуванні, управлінні, зберіганні і передачі даних Заміна картриджа для чорнила під час друку можлива через систему Hot Swap (заміна без виключення)  технологія водостійкою друку технологія друку – струменевий*,*швидкість друку А0 за 40 секнаявність USB; Ethernet; Wi-Fi, потужність не менше 69 Вт, дозвіл друку 2 400 х 1 200 dpi, живлення 100-240 В, 50/60 Гц,рівень шуму 44 дц., формат паперу A0, чорнила пігментні, максимальний діаметр рулону 150 мм., розміри 1289 x 887 x 1060 мм., пам'ять 2 Гб., ширина друку 36" (914 мм), обсяг картриджа 130 та 300, розмір каплі 5 пл., максимальна товщина носія 0,8 мм., підтримувані формати SG Raster; HP-GL/2; HP RTL; JPEG  |  |
| **4.** | Картридж BASF Xerox Phaser 3020/WS3025 | Ресурс (при 5% заповненості аркуша)Сумісний Xerox Phaser 3020Xerox WorkCentre 3025, Сумісність з пристроями бренду XeroxТип друку лазерний |  |
| **5.** | Шредер Agent 2935/4 X 4x30 | Клас знищувача офіснийРівень секретності DIN 66399Знищує за один раз, аркушів 70 г/м² Знищує за один раз, аркушів 80 г/м²Швидкість, мм/секШирина різу, ммПриймає скоби та скріпкиЗнищення CD-дисківЗнищення дискетОб’єм кошика, літрівРежим "роботи" / "відпочиває", хвРеверсАвтостоп при переповненому кошику  |  |