**Додаток № 2**

**до Оголошення про спрощену закупівлю**

Технічні (якісні), кількісні вимоги

до предмета закупівлі

***ДК 021:2015 – 33190000-8 – медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення НК 024: 2019 Код - 47476 - надувний протипролежневий матрац (Система протипролежнева в комплекті OSD-QDC-8010)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель, зазначена в умовах закупівлі:** | **Пропозиція:** |
| Система протипролежнева в комплекті OSD-QDC-8010 |  |
| **Загальні вимоги:** | **Відповідність,**  **Так/ ні** |
| Ефективність проти пролежнів: до IV ступеня |  |
| Тип матрацу: секційний |  |
| Розмір матрацу: Д х Ш: 200 х 90 см |  |
| Висота у робочому стані: 22 см |  |
| Тип тиску: перемінний |  |
| Час зміни циклу: 12 хв |  |
| Максимальне навантаження: 200 кг |  |
| Матеріал полотна: нейлон та ПВХ |  |
| Під’єднання компресора до полотна здійснюється за допомогою з’єднувальних трубок |  |
| Живлення: 220 В |  |
| Робочий тиск: 55-120 мм рт. ст |  |
| Кількість секцій: 18 шт |  |
| Компресор має бути з функцією статичного тиску |  |
| Має бути можливість швидку спустити матрац для проведення реанімації (функція «CPR») |  |
| Має бути наявна можливість включення функції статики лише для частини секцій, які розташовані в зоні голови пацієнта (функція «подушка») |  |
| Компресор має бути обладнано датчиком достатнього тиску |  |
| Можливість регулювання тиску залежно від ваги пацієнта |  |
| Наявність гачків для кріплення компресора |  |
| Комплектація: матрац, компресор, набір для ремонту, з’єднувальні трубки, водонепроникний чохол з нейлону |  |
| Гарантійний термін: 24 місяці |  |

**1.Вимоги до якості:**

1.1.Товар повинен бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації ***(******надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції)*.**

**1.2.** Декларація відповідності або інший документ, який підтверджує що товар офіційно ввезений до України.

1.3. Гарантійний термін – не менше 24 місяців (**надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).**

1.4. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (**надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).**

1.6Заповнена таблиця із підтвердженням відповідної інформації згідно інструкції з вказанням відповідної сторінки.