**Додаток № 1**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Шина універсальна 9.00 R20 (260R508)** **на автомобіль КАМАЗ; 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності за ДК 021-2015 Єдиного закупівельного словника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва товару | Од. вим. | К-ть |
| 1 | **Шина універсальна 9.00 R20 (260R508) на автомобіль КАМАЗ**  | шт. | 16 |

**Технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функціональне призначення  | Шина універсальна 9.00 R20 (260R508) на автомобіль КАМАЗ  |
| 2. | Виробник (Держава) | Україна |
| 3. | Рік виготовлення (не раніше) | 2021-2022 рр. |
| 4. | Термін придатності (не раніше) | Відповідно до паспорту виробу. |
| 5. | Вимоги щодо якості  | 1. Товар, що постачається повинен бути обов'язково того ж найменування та у тій же кількості, які вказані у технічній характеристиці. Якщо Учасник пропонує поставку еквівалентного товару, то у складі пропозиції Учасник повинен надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних, якісних вимог, характеристику і склад товару, визначені Замовником у даному Оголошенні та аналогічні (не гірші) показники аналогічного товару.
2. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень.
3. Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а вразі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та транспортування;
4. Товар повинен мати заводське маркування та повинен бути новим, таким що не був у вжитку.
 |
| 6. | Гарантійний строк (не менше до) та гарантійні вимоги | **12 місяців.** ( з дати поставки). |
| 7. | Строк і порядок встановлення Покупцем недоліків поставленого Постачальником товару, які не могли бути виявлені при нормальному їх прийманні та пред’явлення Покупцем Постачальникові претензій у зв’язку з недоліками поставлених товарів | В разі встановлення невідповідності продукції заданим параметрам замовник залишає за собою право повернення продукції постачальнику та у подальшому розірвання існуючого договору на постачання продукції. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. Протягом 3-х місяців з дати постачання товару, Покупець може видати Постачальнику вимогу про усунення невідповідностей. Вимога повинна бути виконана протягом 30 календарних днів. В разі невиконання вимоги, Покупець ініціює претензійно-позовну процедуру згідно законодавства України. |
| 8. | Вантажно-розвантажувальні роботи | Виконуються Учасником |
| 9. | Страхування товару | Не вимагається |

**Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Призначення | **Камаз** |
| Виробник | Україна |
| Сезонність шини | всесезонна |
| Вісь | універсальна |
| Тип | R |
| Тип (розмір) | 9.00 R20 |
| Кількість | 16 штук |
| Індекс навантаження | 140/137(2500 кг / 2300 кг) |
| Норма кількості шарів | 14 |
| Індекс швидкості | К |
| Тип малюнка протектора | ромб |
| Сертифікат якості/відповідності, гарантійний строк експлуатації | наявність у виробника сертифікату якості або сертифікату відповідності, гарантія від виробника не менше 1 року (згідно гарантійних зобов’язань виробника) |
| Наявність камери та обідної стрічки | так  |

**Якісні характеристики**

Якість повинна відповідати вимогам державних стандартів України/стандартів країни-виробника за показниками (штампування, гравіювання, карбування або інший аналогічний спосіб): зовнішній вигляд, позначення шини пневматичної та її моделі, товарний знак та/або найменування виробника, дата виготовлення, індекс швидкості, індекс навантаження, стійкість до стирання.

Повинні бути в тарі та/або упаковані звичайним для них способом в упаковку, а в разі відсутності - способом, що забезпечує зберігання під час звичайних умов зберігання та транспортування.

Гарантійний термін експлуатації рукавів пожежних напірних повинна бути не менше
1 року (згідно гарантійних зобов’язань виробника).

Товар повинен бути новим 2021-2022 року виготовлення без механічних пошкоджень та мати заводське маркування.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз ***«або еквівалент»***. Еквівалентом вважається предмет закупівлі з технічними та якісними характеристиками, які зазначено в Додатку 1.

Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти предмету закупівлі до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленту предмету закупівлі, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквівалент предмету закупівлі має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик предмету закупівлі, у тому числі технічні, функціональні та якісні характеристики.

1. ***Умови постачання:***
	1. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресою Замовника.
2. ***Місце поставки:***
	1. 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, пл. Народна, 16.
3. ***Строк поставки:***
	1. Протягом 3-х днів з моменту укладання договору.