В Додатку 1 до тендерної документації внести зміни в частині виправлення коду розмітки, а саме: пункт 2 Технічного завдання викласти в новій редакції

«Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12; 1.13; 1.14.1; 1.14.2; 1.14.3; 1.16.1; 1.20; 1.30 фарбою по трафарету маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] з використанням скляних мікрокульок, що створюють світлоповертальний ефект.»

Зміни в тендерній документації позначено червоним кольором.