*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Електричні побутові прилади, код 39710000-2 «Електричні побутові прилади»**

**за ДК 021:2015**

| №  з/п | Найменування товару\* | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка \*\* | Країна походження товару \*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чайник електричний | Електроживлення – 220-240 В/50 Гц.  Потужність, Вт – *\_\_\_\_\_ (учасником зазначається потужність, яка повинна бути в межах від 2150 Вт до 2200 Вт).*  Об’єм, л – 1,7.  Матеріал виготовлення корпуса – \_\_\_\_\_\_\_ *(нержавіюча сталь, або пластик з елементами із нержавіючої сталі. Учасником зазначається матеріал виготовлення корпуса).*  Тип нагрівального елементу – прихований (диск).  Тип підставки (платформи) – «пірует».  Наявність – шкали рівня води.  Обертання на підставці на 360º, світлова індикація роботи.  Наявність функції автоматичного вимикання при закипанні.  Наявність захисту від перегріву. | шт | 85 | \*\* | \*\*\* |
| 2 | Піч мікрохвильова | Електроживлення – 220-240 В/50 Гц.  Потужність, Вт – \_\_\_\_\_\_\_ *(учасником зазначається потужність, яка повинна бути в межах від 700 Вт до 1200 Вт).*  Тип – звичайна (соло).  Тип керування – \_\_\_\_\_\_\_ *(електронне або механічне, або електронне з механічним перемикачем. Учасником зазначається тип керування).*  Об’єм камери, л – \_\_\_\_\_\_\_ *(20 або 23. Зазначається учасником об'єм камери).*  Внутрішнє покриття – емаль.  Діаметр поворотної тарілки, мм – \_\_\_\_\_\_ *(учасником зазначається діаметр поворотної тарілки, який повинен бути в межах від 240 мм до 290 мм).*  Кількість рівнів потужності – \_\_\_\_\_ *(учасником зазначається кількість рівнів потужності, яка повинна бути не менше 5).*  Наявність функції розморожування за часом.  Наявність таймера.  Маса (вага), кг – \_\_\_\_\_\_\_\_ *(учасником зазначається маса (вага), яка повинна бути в межах від 10 кг до 15 кг).* | шт | 70 | \*\* | \*\*\* |
| 3 | Фен настінний | Тип установки – настінний.  Електроживлення – 220-240 В/50 Гц.  Потужність, Вт – *\_\_\_\_\_ (учасником зазначається потужність, яка повинна бути в межах від 1200 Вт до 2000 Вт).*  Клас захисту – IP \_\_\_\_ *(учасником зазначається клас захисту, який повинен бути не нижче IP34)*.  Кількість температурних режимів роботи – \_\_\_\_\_\_ *(учасником зазначається кількість температурних режимів роботи).*  Рукоятка, що не нагрівається.  В комплекті настінне кріплення. | шт | 6 | \*\* | \*\*\* |
| Всього | | | шт | 161 |  |  |

**Інші умови**

**1. Умови поставки:**

1.1. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

- по позиції 1 – \_\_\_\_\_\_, по позиції 2 – \_\_\_\_\_\_\_, по позиції 3 – \_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником по кожній позиції вид документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю))*;

- оформлений гарантійний талон на кожну одиницю товару, шт – 1.

1.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).*

1.3. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

**2. Гарантійні зобов'язання:**

2.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) місяців з дати прийняття товару Замовником.

***Примітка:*** *учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцять) місяців.*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

1. *Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

***\**** *Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання.*

***\*\**** *Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка.*

***\*\*\**** *Зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.* ***Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.***

*4. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*