**Оголошення. Додаток 1 до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**


Для забезпечення оперативного зв’язку при веденні аварійно рятувальних робіт використовують апаратуру високочастотного зв’язку «КВАРЦ» (далі апаратура зв’язку «КВАРЦ»). В якості елементів живлення використовуються ртутно-цинкові елементи 10РЦ-73. Елементи живлення повинні бути зібрані за схемою відображеною на мал.1, мати діелектричну оболонку на якій повинні бути позначена номінальна напруга та полярність.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники** | **«Кварц»** |
| Номінальне напруга, В  Габаритні розміри, мм  довжина  ширина | **12,25±0,25**  **88±2**  **25±1** |

44 од. по16 секцій для апарату «Кварц».

**** ****

**Схема підключення елементів типу РЦ для високочастотного зв’язку «Кварц»**



мал. 1

**Учасник у складі пропозиції має надати документи, що підтверджують можливість використання елементів живлення типу РЦ у апаратурі високочастотного зв’язку «КВАРЦ.**

**Підтвердженням є лист-погодження щодо використання елементів живлення типу РЦ наданий ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України.**

**Товар повинен бути з датою виробництва не раніше 2022 року.**