|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток до наказу**  **Від 23.09.2022р № 297**  **«ЗАТВЕРДЖУЮ»**  **Начальник**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Черуха** | | |  |  |  |  |  |  |
| **ОГОЛОШЕННЯ** | | |  |  |  |  |  |  |
| **про проведення спрощеної закупівлі**  Дана спрощена закупівля проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 (зі змінами ) | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замовник: | | | | | | | | | |
| 1.1. Найменування: **Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг** | | | | | | | | | |
| 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:13974620 | | | | | | | | | |
| 1.3.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади | | | | | | | | | |
| 1.4. Місцезнаходження: вул.Д. Галицького,25, м. Рівне, Рівненська область, 33027  1.5. Контактна особа: Муха Валентина Олександрівна(тел. +380362636975); e-mail: rsheu @ukr.net | | | | | | | | | |
| 2. Очікувана вартість закупівлі | 658 818,00 грн. (шістсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 00 коп.) з ПДВ. | | | | | | | | |
| 3. Інформація про предмет закупівлі: | | | | | | | | | |
| 3.1. Найменування предмета закупівлі**: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів, код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання** | | | | | | | | | |
| 3.2. Код класифікатора: Код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | | | | | | | | | |
| 3.3. Кількість: | | 32 послуги, згідно Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі. | | | | | | | |
| 3.4. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: | | 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Д.Галицького, 25 (матеріально-технічна база Замовника) | | | | | | | |
| 3.5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: | | З дати укладення договору по 20.11.2022 року згідно заявок Замовника, виходячи з його виробничої необхідності та фінансової можливості *(строки можуть бути продовжені, у разі відсутності бюджетних призначень в повному обсязі, у разі затримки бюджетного фінансування або у разі продовження воєнного стану)*. | | | | | | | |
| 3.6. Умови оплати | | Післяплата упродовж 30 банківських днів | | | | | | | |
| 4.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | | Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна з врахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ).  Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. | | | | | | | |
| 5.Забезпечення пропозицій учасників | | Не вимагається | | | | | | | |
| 6.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції | | Не передбачається | | | | | | | |
| 7. Забезпечення виконання договору про закупівлю | | Не вимагається | | | | | | | |
| 8. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження | | Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції відповідні документи згідно Додатку 1 | | | | | | | |
| 9. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | | Викладені в Додатку 2 | | | | | | | |
| 10. Мінімальний крок аукціону: | | 0,5 % | | | | | | | |
| 11. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення) | | До 29.09.2022 р. | | | | | | | |
| 12. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю) | | До 04.10.2022 р. | | | | | | | |
| 13. Джерело фінансування закупівлі | | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).  Місцевий бюджет (2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)). | | | | | | | |
| 14 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції | | Валютою пропозиції є гривня. | | | | | | | |
| 15. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції | | Документи, що входять до складу пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником, мають бути складені українською мовою.  Документи або копії документів, що передбачені вимогами оголошення та викладені іншими мовами, повинні подаватися разом з їх автентичним перекладом українською мовою.  Найменування торгових марок, комерційні найменування, оригінальні патентовані назви, іноземні географічні найменування, найменування юридичних осіб - нерезидентів України, а також найменування та назви міжнародних або іноземних нормативних актів, технічних документів, стандартів, регламентів, директив тощо можуть виконуватися та зазначаються у тендерній пропозиції мовою оригіналу латиницею або кирилицею. | | | | | | | |
| 16. Вимоги до підпису пропозиції: | | Документи пропозиції створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із накладенням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису (КЕП/УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. | | | | | | | |

Додатки до оголошення:

Додаток № 1 – Вимоги до кваліфікації учасника

Додаток № 2 – Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Додаток № 3 – Цінова пропозиція

Додаток № 4 – Проєкт договору про закупівлю в окремому файлі

**Додаток 1**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**Вимоги до кваліфікації учасника**

Документи, які складаються учасником, повинні бути сформовані станом не раніше дати оголошення цієї спрощеної закупівлі.

Документи, які складаються Учасником в довільній формі, повинні мати такі обов’язкові реквізити: **назву Учасника; назву виду документа (не зазначають на листах); дату складання; реєстраційний номер (індекс); текст документа та підпис уповноваженої особи Учасника.**

Учасник спрощеної закупівлі несе відповідальність за зміст поданої ним пропозиції та за достовірність інформації, зазначеної у поданій ним пропозиції.

**Учасник спрощеної закупівлі подає пропозицію в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі), та завантажує файли (PDF формат) з наступними документами:**

**1)** лист в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного договору з аналогічним предметом закупівлі. Обсяг виконання аналогічного договору має становити не менше 50% від суми аналогічного договору, який зазначено в листі, з підтверджуючим документом (копією аналогічного договору, з усіма додатками, копіями документів про його виконання: копії актів про надання послуг);

**2)** довідка , що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід **-** довідка, складається згідно форми 1 на фірмовому бланку Учасника (в разі наявності) і завіряється підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою.

Форма 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Посада | ПІБ | Працює в даній організації постійно/ тимчасово | Досвід роботи |
|  |  |  |  |  |

На підтвердження наявності в Учасника достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зазначеної в довідці, складеної відповідно до даної Форми 1, Учасник до складу тендерної пропозиції повинен подати належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, виписки з наказів та/або належним чином завірені копії цивільно-правових угод.

Оскільки копії наказів про прийняття на роботу та/або цивільно-правові угоди можуть містити персональні дані працівників, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-згоду про обробку персональних даних з особистим підписом працівників;

**3)** довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), що містить інформацію про наявність в учасника матеріально-технічної бази та обладнання необхідних для виконання зобов’язань по договору;

**4)** витяг чи виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

**5)** статут учасника (положення, установчий договір або інший документ, який його замінює) із змінами (у разі їх наявності). Якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи – відповідна вимога стосується **учасників – юридичних осіб**;

**6)** документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції:

**для учасників юридичних осіб** - протокол установчих/загальних зборів або виписка з протоколу установчих/загальних зборів або рішення засновника; наказ / розпорядження про призначення або про вступ на посаду у разі підписання документів тендерної пропозиції особою, чиї повноваження визначені статутом; довіреність/доручення у разі підписання документів тендерної пропозиції особою, чиї повноваження не визначені статутом, а також документальне підтвердження повноважень особи, яка видала довіреність/доручення, щодо видачі довіреності/доручення;

**для учасників фізичних осіб-підприємців** – витяг чи виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

скан-копію паспорта, сторінки 1 – 6 та місце прописки (сторінки 5-6 надаються у разі наявності інформації / фото), у випадку якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжки; або двосторонню скан-копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій, або скан-копію іншого документа, який посвідчує особу, передбаченого чинним законодавством України;

скан-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

**7)** лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних щодо особи (осіб), яка (які) підписують пропозицію;

**8)** свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість чи свідоцтво про право сплати єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку у відповідності до порядку оподаткування учасника;

**9)** гарантійний лист, що учасник закупівлі не перебуває у списку суб’єктів господарювання до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

**10)** гарантійний лист, що учасник закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, та не перебуває у зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів;

**11)** документ, що підтверджує проживання громадянина Російської Федерації, який є учасником процедури закупівлі чи кінцевим бенефіціарним власником учасника – юридичної особи, на території України на законних підставах. Таким документом є посвідка про тимчасове чи постійне місце проживання на території України видана у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Такий документ надається:

- Учасником – фізичною особою, яка є громадянином Російської Федерації;

- Учасником – юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Російської Федерації.

**12)** ліцензію або документ дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, чи лист-пояснення щодо причин відсутності даних документів;

**13)** цінову пропозицію згідно Додатку 3;

**14)** гарантійний лист, що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі заходи із захисту довкілля.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію (у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно предмету закупівлі.

Якщо завантажені в електронну систему закупівель документи сформовані не у відповідності з вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі, або мають неповне, нечітке зображення, або містять частково сканований документ, неповний документ або недоступні до перегляду, відсутній кваліфікований електронний підпис, така пропозиція оцінюється як така, що не відповідає умовам оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та відхиляється.

Документи, які вимагаються замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі у складі пропозиції, але не передбачені чинним законодавством для учасників юридичних осіб, фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі своєї пропозиції, про що такі учасники повинні зазначити у своїй пропозиції, включаючи обґрунтування причини неподання документів та інформації з посиланнями на норми відповідних нормативних актів.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

Пропозиція учасника-нерезидента повинна містити документи, видані відповідно до законодавства країни, резидентом якої є учасник, та пояснювальну записку стосовно таких документів.

**Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:**

* копії відповідних документів про право підписання договору про закупівлю;
* **цінову Пропозицію (Додаток 3)** за результатами електронного аукціону (у випадку, якщо початкова цінова Пропозиція Учасника не відрізняється від Пропозиції за результатами проведеного аукціону то цінова Пропозиція за результатами електронного аукціону не вимагається);
* копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, чи лист-пояснення щодо причин відсутності даних документів;
* рішення загальних зборів учасника відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість послуг, що є предметом правочину по даній закупівлі, перевищує 50 % вартості чистих активів переможця відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, витяг з останньої затвердженої фінансової звітності учасника або лист-пояснення, що вартість предмета закупівлі не перевищує вищезазначену межу (**ця вимога стосується виключно переможця з організаційно-правовою формою: Товариство з обмеженою відповідальністю та Товариство з додатковою відповідальністю**);
* рішення про вчинення значного правочину відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» або лист-пояснення, що вартість предмета закупівлі не перевищує вищезазначену межу (**ця вимога стосується для переможця, який є акціонерним товариством**).

**Додаток 2**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів, код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**

**1**. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:

- Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України №615 від 28.11.2014 року;

- Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №102 від 30.03.1998 року;

- Інструкціями по експлуатації автомобілів;

- Ремонтною, технологічною та сервісною літературою заводу-виробника.

**2.** Вартість запасних частин і видаткових матеріалів включається в ціну пропозиції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік робіт з ТО** | **Матеріали** |
| 1 | Автогрейдер SDLG G9165 2017 р.в., двигун WP6G175E21 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра КПП, заміна масла заднього моста, заміна масло бортових цепних редукторів, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна та прокачування гальмівної рідини, заміна гальмівних накладок коліс заднього візка, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр КПП; антифриз g12 Hepu (26л) ), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,8кг) ), або еквівалент; моторна олива CD15W40 GB11122-1997 (25л), масло заднього моста 80w90 (28); масло КПП (28л); масло бортових цепних редукторів 80w90х2шт (46л); гальмівні накладки 8шт. |
| 2 | Автогрейдер, ГС-10.01, 2007 р.в., двигун ММЗ Д-243 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, заміна масла картера коробки передач і проміжного редуктора, заміна охолоджуючої рідини двигуна, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити і при необхідності відрегулювати поворотний круг, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних дисків задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (16л) ), або еквівалент; моторна олива М-10ДМ ГОСТ 8581-78 (12л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,2кг) ), або еквівалент; масло картера коробки передач і проміжного редуктора – ТАп-15В ГОСТ23652-79 (40л); гальмівні диски 2шт. |
| 3 | Автогрейдер, ГС-14.02, 2013 р.в., двигун ЯМЗ-236Г6 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, заміна масла редуктора трансмісії, заміна масла картера головної передачі, заміна масла картерів балансирів, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити і при необхідності відрегулювати поворотний круг, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних колодок коліс заднього візка, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (17л) ), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,5кг) ), або еквівалент; моторна олива М-10ДМ ГОСТ 8581-78 (34л); масло редуктора трансмісії ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (8л); масло картера головної передачі – ТАп-15В ГОСТ23652-79 (30л); масло картерів балансирів ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (2х22л); гальмівні накладки 8шт. |
| 4 | Фронтальний навантажувач SDLG LG-946L, 2014 р.в., двигун WP6G160E201 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла заднього моста, заміна масла гідротрансформатора і трансмісії, заміна масла головного і бортових редукторів, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна та прокачування гальмівної рідини, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр КПП; моторний хладоген типу гліколь SHO521-1992 (20л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,8кг), або еквівалент; моторна олива CD15W40 GB11122-1997 (25л); гальмівна рідина DOT4 GB12981-2003 (4л); масло заднього моста 80w90 (28л); масло гідротрансформатора і трансмісії Q-SH303 064-2004 (MOBIL ATF 220) (45л), або еквівалент; масло головного і бортових редукторів SAE85W90GL-5 GB13895-1992 (32л); гальмівні накладки 8шт. |
| 5 | Фронтальний навантажувач Амкодор 342В, 2007 р.в., двигун Д-260.1 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра кабіни, заміна фільтроелементів магістрального фільтра і фільтра тонкої очистки ГМП, заміна масла в ГМП (гідромеханічному приводі), заміна масла РВП (редуктора відбору потужності), регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла переднього та заднього головних редукторів, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних дисків, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр повітряний кабіний; фільтроелементи магістрального фільтра і фільтра тонкої очистки ГМП; заміна масла ГМП Масло типу «А» ТУ 38.301-41-162-2001 або масло марки «А»ТУ BY 190106343.027-2005 (30л); масло РВП SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (2,5л); моторний хладоген типу гліколь SHO521-1992 (30л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,8кг), або еквівалент; моторна олива SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (18л); масло заднього і переднього ведучих мостів ТМ-4-18 ГОСТ 17479.2-85 (ТНК Транс 80W-90) (2х28л), або еквівалент; гальмівні фрикційні диски 8шт. |
| 6 | Екскаватор колісний, ЄК-18-20, 2007р.в., двигун Д-245 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла механізму повороту, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна масла редуктора насосного агрегату, заміна масла переднього та заднього мостів, заміна масла коробки передач, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла переднього та заднього головних редукторів, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (19л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,5кг), або еквівалент; масло механізму повороту ТАп-15В (5,6л); масло редуктора насосного агрегату ТАп-15В (0,3л); масло коробки передач ТАп-15В (5л), або еквівалент; масло переднього мосту ТАп-15В (16л), або еквівалент; масло заднього мосту ТАп-15В (17л), або еквівалент; моторна олива SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (12л); масло редуктора трансмісії ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (8л); гальмівні накладки 8шт. |
| 7 | Машина прибиральна Skandia 2W, 2009 р.в., двигун KUBOTA V3600 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, заміна гальмівних колодок коліс, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, регулювання натягу стрічок навантажувальних елеваторів, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (13,2л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; гальмівні накладки 4шт. |
| 8 | Каток дорожній ДУ-84, 2007 р.в., двигун ЯМЗ 236-Г1 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла в роздатковому і планетарних редукторах приводу ходу та приводу вібровальця, заміна фільтра гідравлічного масла, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, очистка сапунів гідравлічного і паливних баків, заміна масла в корпусі вібратора, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, регулювання прилягання скребків вальців, очистка водяного баку, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (22л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,5кг), або еквівалент; масло корпусу вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (10,6л), або еквівалент; масло планетарного редуктора на привод пневмоколіс SAE 80W/90 і SAE 85W/ 140 стандартів MIL-L-2105C і APIGL5 (2х1,0л); масло редуктора планетарного приводу ходу вібровальця SAE 80W/90 і SAE 85W/ 140 стандартів MIL-L-2105C і APIGL5 (3,5л); масло роздаткового редуктора ТМ-3-18 (7л). |
| 9 | Каток ДУ-96, 2016 р.в., двигун Д-130 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна гідравлічного масла, заміна масла в корпусі вібратора, очистка і промивка паливного бака, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, змазування шарнірного з’єднання і осі циліндра повороту, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; масло картера вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (3л). |
| 10 | Каток ДУ-96, 2008 р.в., двигун Deutz F4L2011 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла в корпусі вібратора, очистка і промивка паливного бака, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, змазування шарнірного з’єднання і осі циліндра повороту, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; масло картера вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (3л). |
| 11 | Каток Bomag BW100AD-3, 2000 р.в., двигун Dertz F2L1011F | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (6.5л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |
| 12 | Вант.спец. МАЗ-555102, Johnston VT650, 2008 р.в., двигун базового автомобіля ЯМЗ236, двигун вакуумної установки IVECO  N45MNA | |
| Заміна масляних фільтрів двигунів, заміна паливних фільтрів двигунів, заміна охолоджуючої рідини двигунів, заміна масла двигунів, регулювання клапанних зазорів двигунів, заміна повітряних фільтрів двигунів, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливні; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент;  IVECO N45MNA: фільтр масляний; фільтр паливний; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна MOBIL Delvac XHP (HP15W-40) (8л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (15л), або еквівалент; масло покрокової КПП Shell Spirex EP90 (1,75л), або еквівалент; масло гідромуфта зчеплення MOBIL 15M (4,85л), або еквівалент, пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (3кг), або еквівалент; ремінь генератора і натяжний ролик. |
| 13 | Вант.спец. DAF LF220FA VT651, 2015 р.в., двигун базового автомобіля Cummins PX-7 164H1, двигун вакуумної установки JCB  444 TA4-55j1 | |
| Заміна масляних фільтрів двигунів, заміна паливних фільтрів двигунів, заміна охолоджуючої рідини двигунів, заміна масла двигунів, регулювання клапанних зазорів двигунів, заміна повітряних фільтрів двигунів, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Cummins PX-7 164H1: фільтр масляний; фільтра паливні; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (26,4л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент;  JCB 444 TA4-55j1: фільтр масляний; фільтр паливний; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна MOBIL Delvac XHP (HP15W-40) (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (22л), або еквівалент; масло гідромуфта зчеплення MOBIL 15M (4,85л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (3кг), або еквівалент; ремінь генератора і натяжний ролик. |
| 14 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 15 | Вант.спец. МАЗ-5550221, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 16 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 17 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2008 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 18 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2012 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 19 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 20 | Вант.спец. МАЗ-5551А2, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 21 | Вант.спец. МАЗ-5551А2, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 22 | Вант.спец. МАЗ МДКЗ 12-00 (МАЗ-5340С2), 2017 р.в., двигун ЯМЗ-53635 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 23 | Вант.спец. МАЗ МДКЗ 12-00 (МАЗ-5340С2), 2017 р.в., двигун ЯМЗ-53635 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 24 | Каток Hamm HD14VV, 2014 р.в., двигун KUBOTA V2203 | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (9л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |
| 25 | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2017р.в. | |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |
| 26 | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2018 р.в. | |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |
|  | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2019 р.в. | |
| 27 | Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |
| 28 | Напівпричіп ЕХО99981, 2016 р.в. | |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки 41014WVA19604/1965, або еквівалент. |
| 29 | Вант.спец. MAN TGS26.540 | |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла АКПП, заміна масла заднього редуктора, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (45л), олива АКПП RAVENOL SSG 75W-80 (18л) або еквівалент; антифриз g12 Hepu (80л), або еквівалент; масло заднього редуктора RAVENOL VSG 75W-90 (14,5л) або еквівалент, пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |
| 30 | Трактор колісний Беларус 320.4 (двигун LDW1503CHD Lombardini) | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |
| 31 | Трактор колісний Беларус 320.4 (двигун ММЗ-3LD) | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |
| 32 | Трактор колісний Беларус 320.4М (двигун ММЗ-3LD) | |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент.. |

**Додаток 3**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про Учасника процедури закупівлі** | |
| Повне найменування Учасника |  |
| Вищий орган управління |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Банківські реквізити |  |
| Особа відповідальна здійснювати зв'язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Факс (за наявності) |  |
| Електронна адреса (за наявності) |  |
| Адреса власного веб-порталу (за наявності) |  |

1. Маємо можливість та погоджуємося надати послуги за предметом закупівлі: **Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів, код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**, за наступною ціною:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік робіт з ТО** | **Матеріали** | **Вартість, грн. без ПДВ** | **Вартість, грн.з ПДВ** |
| 1 | Автогрейдер SDLG G9165 2017 р.в., двигун WP6G175E21 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра КПП, заміна масла заднього моста, заміна масло бортових цепних редукторів, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна та прокачування гальмівної рідини, заміна гальмівних накладок коліс заднього візка, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр КПП; антифриз g12 Hepu (26л) ), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,8кг) ), або еквівалент; моторна олива CD15W40 GB11122-1997 (25л), масло заднього моста 80w90 (28); масло КПП (28л); масло бортових цепних редукторів 80w90х2шт (46л); гальмівні накладки 8шт. |  |  |
| 2 | Автогрейдер, ГС-10.01, 2007 р.в., двигун ММЗ Д-243 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, заміна масла картера коробки передач і проміжного редуктора, заміна охолоджуючої рідини двигуна, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити і при необхідності відрегулювати поворотний круг, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних дисків задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (16л) ), або еквівалент; моторна олива М-10ДМ ГОСТ 8581-78 (12л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,2кг) ), або еквівалент; масло картера коробки передач і проміжного редуктора – ТАп-15В ГОСТ23652-79 (40л); гальмівні диски 2шт. |  |  |
| 3 | Автогрейдер, ГС-14.02, 2013 р.в., двигун ЯМЗ-236Г6 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, заміна масла редуктора трансмісії, заміна масла картера головної передачі, заміна масла картерів балансирів, регулювання розвалу сходження передніх коліс, перевірити і при необхідності відрегулювати поворотний круг, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних колодок коліс заднього візка, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (17л) ), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,5кг) ), або еквівалент; моторна олива М-10ДМ ГОСТ 8581-78 (34л); масло редуктора трансмісії ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (8л); масло картера головної передачі – ТАп-15В ГОСТ23652-79 (30л); масло картерів балансирів ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (2х22л); гальмівні накладки 8шт. |  |  |
| 4 | Фронтальний навантажувач SDLG LG-946L, 2014 р.в., двигун WP6G160E201 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна оливи двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла заднього моста, заміна масла гідротрансформатора і трансмісії, заміна масла головного і бортових редукторів, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна та прокачування гальмівної рідини, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр КПП; моторний хладоген типу гліколь SHO521-1992 (20л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (2,8кг), або еквівалент; моторна олива CD15W40 GB11122-1997 (25л); гальмівна рідина DOT4 GB12981-2003 (4л); масло заднього моста 80w90 (28л); масло гідротрансформатора і трансмісії Q-SH303 064-2004 (MOBIL ATF 220) (45л), або еквівалент; масло головного і бортових редукторів SAE85W90GL-5 GB13895-1992 (32л); гальмівні накладки 8шт. |  |  |
| 5 | Фронтальний навантажувач Амкодор 342В, 2007 р.в., двигун Д-260.1 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна фільтра кабіни, заміна фільтроелементів магістрального фільтра і фільтра тонкої очистки ГМП, заміна масла в ГМП (гідромеханічному приводі), заміна масла РВП (редуктора відбору потужності), регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла переднього та заднього головних редукторів, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна гальмівних дисків, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний; фільтр повітряний кабіний; фільтроелементи магістрального фільтра і фільтра тонкої очистки ГМП; заміна масла ГМП Масло типу «А» ТУ 38.301-41-162-2001 або масло марки «А»ТУ BY 190106343.027-2005 (30л); масло РВП SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (2,5л); моторний хладоген типу гліколь SHO521-1992 (30л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,8кг), або еквівалент; моторна олива SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (18л); масло заднього і переднього ведучих мостів ТМ-4-18 ГОСТ 17479.2-85 (ТНК Транс 80W-90) (2х28л), або еквівалент; гальмівні фрикційні диски 8шт. |  |  |
| 6 | Екскаватор колісний, ЄК-18-20, 2007р.в., двигун Д-245 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла механізму повороту, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, заміна масла редуктора насосного агрегату, заміна масла переднього та заднього мостів, заміна масла коробки передач, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла переднього та заднього головних редукторів, заміна гальмівних колодок передніх та задніх коліс, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; антифриз g12 Hepu (19л); пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,5кг), або еквівалент; масло механізму повороту ТАп-15В (5,6л); масло редуктора насосного агрегату ТАп-15В (0,3л); масло коробки передач ТАп-15В (5л), або еквівалент; масло переднього мосту ТАп-15В (16л), або еквівалент; масло заднього мосту ТАп-15В (17л), або еквівалент; моторна олива SAE 15W-40 ACEA A3/B3 або API SL/CF (12л); масло редуктора трансмісії ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (8л); гальмівні накладки 8шт. |  |  |
| 7 | Машина прибиральна Skandia 2W, 2009 р.в., двигун KUBOTA V3600 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, заміна гальмівних колодок коліс, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, регулювання натягу стрічок навантажувальних елеваторів, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (13,2л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; гальмівні накладки 4шт. |  |  |
| 8 | Каток дорожній ДУ-84, 2007 р.в., двигун ЯМЗ 236-Г1 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла в роздатковому і планетарних редукторах приводу ходу та приводу вібровальця, заміна фільтра гідравлічного масла, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, очистка сапунів гідравлічного і паливних баків, заміна масла в корпусі вібратора, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, регулювання прилягання скребків вальців, очистка водяного баку, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (22л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,5кг), або еквівалент; масло корпусу вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (10,6л), або еквівалент; масло планетарного редуктора на привод пневмоколіс SAE 80W/90 і SAE 85W/ 140 стандартів MIL-L-2105C і APIGL5 (2х1,0л); масло редуктора планетарного приводу ходу вібровальця SAE 80W/90 і SAE 85W/ 140 стандартів MIL-L-2105C і APIGL5 (3,5л); масло роздаткового редуктора ТМ-3-18 (7л). |  |  |
| 9 | Каток ДУ-96, 2016 р.в., двигун Д-130 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна гідравлічного масла, заміна масла в корпусі вібратора, очистка і промивка паливного бака, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, змазування шарнірного з’єднання і осі циліндра повороту, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; масло картера вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (3л). |  |  |
| 10 | Каток ДУ-96, 2008 р.в., двигун Deutz F4L2011 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання натягу ременя генератора, заміна масла в корпусі вібратора, очистка і промивка паливного бака, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна та салону, змазування шарнірного з’єднання і осі циліндра повороту, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (17л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (1,7кг), або еквівалент; масло картера вібратора М-10Г2 ГОСТ 8581 (3л). |  |  |
| 11 | Каток Bomag BW100AD-3, 2000 р.в., двигун Dertz F2L1011F | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (6.5л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |  |  |
| 12 | Вант.спец. МАЗ-555102, Johnston VT650, 2008 р.в., двигун базового автомобіля ЯМЗ236, двигун вакуумної установки IVECO  N45MNA | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигунів, заміна паливних фільтрів двигунів, заміна охолоджуючої рідини двигунів, заміна масла двигунів, регулювання клапанних зазорів двигунів, заміна повітряних фільтрів двигунів, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливні; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент;  IVECO N45MNA: фільтр масляний; фільтр паливний; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна MOBIL Delvac XHP (HP15W-40) (8л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (15л), або еквівалент; масло покрокової КПП Shell Spirex EP90 (1,75л), або еквівалент; масло гідромуфта зчеплення MOBIL 15M (4,85л), або еквівалент, пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (3кг), або еквівалент; ремінь генератора і натяжний ролик. |  |  |
| 13 | Вант.спец. DAF LF220FA VT651, 2015 р.в., двигун базового автомобіля Cummins PX-7 164H1, двигун вакуумної установки JCB  444 TA4-55j1 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигунів, заміна паливних фільтрів двигунів, заміна охолоджуючої рідини двигунів, заміна масла двигунів, регулювання клапанних зазорів двигунів, заміна повітряних фільтрів двигунів, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Cummins PX-7 164H1: фільтр масляний; фільтра паливні; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (26,4л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент;  JCB 444 TA4-55j1: фільтр масляний; фільтр паливний; фільтра повітряні двигуна; олива двигуна MOBIL Delvac XHP (HP15W-40) (13л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (22л), або еквівалент; масло гідромуфта зчеплення MOBIL 15M (4,85л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (3кг), або еквівалент; ремінь генератора і натяжний ролик. |  |  |
| 14 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 15 | Вант.спец. МАЗ-5550221, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 16 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2007 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 17 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2008 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 18 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2012 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 19 | Вант.спец. МАЗ-555102, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 20 | Вант.спец. МАЗ-5551А2, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 21 | Вант.спец. МАЗ-5551А2, 2013 р.в., двигун ЯМЗ236 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 22 | Вант.спец. МАЗ МДКЗ 12-00 (МАЗ-5340С2), 2017 р.в., двигун ЯМЗ-53635 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 23 | Вант.спец. МАЗ МДКЗ 12-00 (МАЗ-5340С2), 2017 р.в., двигун ЯМЗ-53635 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | МАЗ-555102: фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (28л), або еквівалент; антифриз g12 Hepu (31л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 24 | Каток Hamm HD14VV, 2014 р.в., двигун KUBOTA V2203 | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна масла двигуна, регулювання клапанних зазорів двигуна, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (9л), або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |  |  |
| 25 | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2017р.в. | |  |  |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |  |  |
| 26 | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2018 р.в. | |  |  |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |  |  |
|  | Причіп двухвісний ПТС 4 Субіно, 2019 р.в. | |  |  |
| 27 | Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки. |  |  |
| 28 | Напівпричіп ЕХО99981, 2016 р.в. | |  |  |
| Проведення мастильних робіт основних вузлів і агрегатів. Заміна гальмівних колодок. Перевірка і відновлення герметичності пневматичної гальмівної системи. | Пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,5кг), або еквівалент. Гальмівні колодки 41014WVA19604/1965, або еквівалент. |  |  |
| 29 | Вант.спец. MAN TGS26.540 | |  |  |
| Заміна масляних фільтрів двигуна, заміна паливних фільтрів двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла АКПП, заміна масла заднього редуктора, заміна повітряного фільтра двигуна, очистка водяного баку, перевірити рівень електроліту в АКБ, заміна ременя генератора і натяжного ролика, при необхідності поновити та дозарядити, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтра паливний; фільтр повітряний двигуна; олива двигуна RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 (45л), олива АКПП RAVENOL SSG 75W-80 (18л) або еквівалент; антифриз g12 Hepu (80л), або еквівалент; масло заднього редуктора RAVENOL VSG 75W-90 (14,5л) або еквівалент, пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,7кг), або еквівалент. |  |  |
| 30 | Трактор колісний Беларус 320.4 (двигун LDW1503CHD Lombardini) | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |  |  |
| 31 | Трактор колісний Беларус 320.4 (двигун ММЗ-3LD) | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент. |  |  |
| 32 | Трактор колісний Беларус 320.4М (двигун ММЗ-3LD) | |  |  |
| Заміна масляного фільтра двигуна, заміна паливного фільтра двигуна, заміна охолоджуючої рідини двигуна, заміна масла двигуна, заміна масла КПП, заміна масла заднього моста, заміна масла переднього моста, заміна фільтра гідравлічного масла, заміна повітряного фільтра двигуна, перевірка та профілактика контактних груп електрообладнання, перевірити рівень електроліту в АКБ, при необхідності поновити та дозарядити, очистка водяного баку, мастильні роботи всіх вузлів і агрегатів, що передбачені при проведенні ТО. | Фільтр масляний; фільтр паливний; фільтр повітряний двигуна; моторний хладоген типу антифриз (9,5л); олива двигуна ТНК Revolux D2 15W-40 (3,85л), або еквівалент; масло КПП ТАп-15В(3,8) або еквівалент; масло заднього моста ТАп-15В (8,9) або еквівалент;  масло переднього моста ТАп-15В (2,3л) або еквівалент; пластичне мастило на основі літію GB7324-1994 або MOBIL XHP222 (0,3кг), або еквівалент.. |  |  |

Ціна за одиницю та загальна вартість пропозиції зазначається у гривнях з копійками, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома десятковими знаками.

Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно предмету закупівлі.

Уповноважена особа Учасника