## Додаток 1 до Тендерної документації

в новій редакції

(зі змінами)

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:*** ***код ДК 021:2015 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (видалення сухих та аварійних дерев у Комунальному закладі “ Харківський ліцей № 139 Харківської міської ради» за адресою: вул.Гвардійців-Широнінців, 40-Ж,м. Харків) (відповідний код ДК 021:2015 77211300-5 – Послуги з видалення дерев)***

Надання послуги буде здійснюватися з урахуванням норм Закону України "Про благоустрій населених пунктів"; Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, Наказу Міністерства, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105; інших нормативно-правових актів України у сфері благоустрою та зеленого господарства.

Ціна пропозиції на послуги визначається на підставі вимог, наданих у технічному завданні цього оголошення з урахуванням проєкту договору та усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Обсяг даних послуг може зменшуватися залежно від виробничої потреби. Учасники при формування ціни за послуги повинні врахувати: вартість використання техніки та обладнання, паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів, доставку обладнання, необхідної техніки та працівників відповідної кваліфікації на місце виконання послуг та інші витрати, згідно з чинним законодавством. Виконавець, залежно від обсягу послуг, самостійно визначає кількість техніки та обладнання (механізмів та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) та кількість працівників, які будуть задіяні до виконання послуг. Заправка, зберігання, технічне обслуговування, ремонт техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), які будуть залучатися для надання послуг, забезпечується виконавцем.

Місце надання послуг : 61123, Україна, Харківська обл. м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 40-Ж.

Строк надання послуг: до 31 грудня 2023 року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/н | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Видалення дерев м`яких порід в міських умовах з автогідропідіймача,діаметр стовбура дерева понад 20 до 30 см | дерево | 1 |
| 2 | Видалення дерев твердих порід в міських умовах з автогідропідіймача,діаметр стовбура дерева до 20 см | дерево | 6 |
| 3 | Видалення дерев твердих порід в міських умовах з автогідропідіймача,діаметр стовбура дерева понад 20 до 30 см | дерево | 6 |
| 4 | Видалення дерев твердих порід в міських умовах з автогідропідіймача,діаметр стовбура дерева понад 30 до 40 см | дерево | 3 |
| 5 | Навантаження на транспортний засіб вручну дровОбсяг =(0.732+0.162+0.534+0.152+0.353+0.121+0.462+0.781+0.534+0.462+0.172+0.172+0.317+0.152+0.83+0.39)\*1 | м3 складової міри | 6,326 |
| 6 | Розвантаження з транспортного засобу вручну зрізаних гілокОбсяг =(0.237+0.068+0.157+0.064+0.114+0.052+0.14+0.257+0.157+0.14+0.072+0.072+0.106+0.064+0.277+0.071)\*1 | м3 складової міри | 2,048 |
| 7 | Переміщення трактором з причепом дров | км | 14,5 |
| 8 | Переміщення трактором з причепом гілок | км | 14,5 |