***Додаток №3***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Легкового автомобіля спеціалізованого навчального,

код за ДК 021:2015: 34110000-1: «Легкові автомобілі»

Кількість – 1 од.

|  |
| --- |
| **Технічний опис:** |
| Паливо | Бензин/дизель |
| КПП | 5-6-ти ступенева механічна |
| Привід | передній |
| Рабочий об’єм, см3 | 1400-2000 |
| Максимальна потужність, к.с. (кВт), не менше | 106 і більше |
| Колір | Окрім чорного |
| **Безпека, захист та обладнання:** |
| ABS | + |
| Управління замками дверей з функцією протиугону  | Не обов’язково |
| Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира | + |
| Пасивна сигналізація | Не обов’язково |
| Блокування задніх дверей від випадкового відкриття дітьми | + |
| Кондиціонер | + |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Центральний замок та іммобілайзер | + |
| Пульт ДК центральним замком і складний ключ  | Не обов’язково |
| Електрорегулювання й обігрів дзеркал заднього виду | Не обов’язково |
| Регулювання керма по висоті  | Не обов’язково |
| Регулювання сидіння водія по висоті | + |
| Склопідйомники передні електричні | + |
| Функція регулювання передніх фар | + |
| Бортовий комп’ютер | + |
| Електричний обігрів заднього скла | + |
| Аудіосистема з радіо підтримкою | + |
| Бічні повторювачі повороту | + |
| Галогенові фари головного світла | Не обов’язково |
| Передні протитуманні фари | Не обов’язково |
| **Спеціальне обладнання:** |
| Додаткове дзеркало в салоні автомобіля | + |
| Причепний пристрій | Не обов’язково |
| **Інтер’єр та екстер’єр** |
| Тканинна оббивка сидінь | + |
| Складання спинок задніх сидінь 60/40 | Не обов’язково |
| Колісні диски | + |
| Повнорозмірне запасне колесо | Не обов’язково |
| Зовнішні дверні ручки та дзеркала в колір кузову | Не обов’язково |
| Кишені на спинках передніх сидінь | Не обов’язково |

**Додаткові умови.**

1. Гарантія на автомобіль надається не менше ніж на 36 місяців або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником.

2. Автомобіль повинен бути новим, виготовленим не раніше 2023 року, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист.

3. При виготовленні автомобіля мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.

4. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

5. На автомобіль, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
6. Безкоштовна доставка автомобіля здійснюється Продавцем за адресою: 23536, Вінницька обл., Тульчинський р-н, село Рахни-Лісові, вул. Макаренка, 3

7. Автомобіль повинен бути новим та таким, що не використовувався.

8. Автомобіль повинен бути без пробігу.

9. Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

10. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

11. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

\*У разі наявності в тендерній документації посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Еквівалент в розумінні цієї документації це товар, який має такі самі технічні та якісні характеристики, або кращі. В разі надання еквіваленту надається порівняльна таблиця.