Технічний опис та вимоги

Друк 4+0, матеріал стенду - композитна панель, рамка 1,5-2 см., розробка макету стенду (зображення) за погодження із Замовником (текст стенду та роздруківка зображень надаються Замовником під час погодження макетів стендів). Монтаж стенду виконується Постачальником, за його рахунок, на металеву раму Замовника. Місце монтажу: парк Військового інституту.