Додаток 3

Тендерної документації

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

У вартість товару повинна входити: вартість пакування товарів, їх завантаження, доставку, установку.

Строк поставки товару: 10 жовтня 2023 р.

Місто поставки товару: м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів,12.

1. Запропоновані учасником товари повинні відповідати наступним технічним та якісним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Характеристика товару | Кількість, шт. | Значення параметрів, повна назва, торгова марка, виробник та характеристики товару, що пропонуються Учасником |
| 1 | Промислова швейна машина  | Тип швейної машинки: прямострочна з нижнім просуванням матеріалуТип тканини: середні, важкіТип стібка: човниковийМаксимальна довжина стібка: не менше 8 ммМаксимальна висота підйому лапки: не менше 13 ммОсобливості: кількість голок одна, сервомотор, енергозберігаюча технологія Eco-Drive, автоматичний масляний насос, функція плавного старту, вбудований позиціонер голки, вбудований шпуленамовач, перемикання швидкості шиття, кнопка додавання одного стібка, розмітка лінійки на столі машинки.Підсвічування робочої зони, регулювання інтенсивності освітлення Споживана потужність: не менше 550 ВтКомплектація: голова машинки з комплектуючими, стіл, олія Shell, набір голок та шпульки, викрутки велика та маленька, стійка для котушок.Гарантійний термін: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |
| 2 | Оверлок (коверлок)  | Тип: 5, 4, 3, 2-х нитковий коверлокКількість видів операцій: не менше 20Лапки: оверлочнаДовжина стібка: від 0.5 до 4 мм.Ширина шва: від 3 до 9 мм.Диференційна подача: від 0,5 до 2мм.Швидкість роботи: не менше 1100 об/хв, знижена вібраціяТип голок: універсальніОсобливості: лапка, що відстібається, колірна система заправлення ниток, збільшена поверхня шиття до 100 мм., важіль зняття натягу ниток, не менше 5 рівнів регулювання тиску лапки, автоматична зміна положення верхнього петлювача, ланцюговий рядок, система звільнення ланцюгового петлювача для легкого вдягання нитки, окремо винесене регулювання та заправка нижнього петлювача ланцюгового стібка, обов’язково плоский шов із 3 голками, автоматична заправка нижнього та ланцюгового петлювача, вбудований вузький рольовий шов. Підсвічування робочої зони.Споживана потужність: не більше 120 ВтВага - не менше 7.9 кгКомплектація: швейний стіл (підставка) для розшивних рядків, нитки - не менше 5 шт., тримачі котушок - не менше 5 шт., сітки для ниток - не менше 5 шт., диски для котушок - не менше 5 шт., Упаковка голок, Поролонові прокладки - не менше 5 ш., контейнер для відходів, заправник нитки, установник голки, верхній ніж, гайковий ключ, маслянка, напрямна для квілтингу, викрутка, шестигранник, пінцет, щіточка для чищення, захист ножа.Гарантійний термін: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |

 Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на виставках тощо).
2. Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.
3. Гарантія виробника на товар повинна бути не менше ніж зазначено у таблиці з технічними та якісним вимогами (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3).*
4. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
5. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
7. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
8. Збирання, налагодження та установка після постачання Товару позиції 1 Додатку 3 повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
9. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.