**Перелік змін до Тендерної документації:**

1. **Додаток №2 до Тендерної документації викладено в новій редакції:**

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 39160000-1 Шкільні меблі (шкільні меблі)***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***шкільні меблі*** |
| Код ДК 021:2015 | ***39160000-1 Шкільні меблі*** |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***39162100-6 - Навчальне обладнання*** |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | ***-*** ***Комплект у складі: стіл учнівський 1-місний антисколіозний з площадкою і  полицею, та регулюванням по висоті №4-6 + стілець Т-подібний на квадратній трубі з регулюванням по висоті №4-6 – 120 компл;***  ***- Тумба відкрита для контейнерів (2 секції) – 2 шт*** |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***вул.Дружби, 27, с.Степанівка, Роздільнянський район, Одеська область, 67430*** |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***до 20.12.2023*** |

1.Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2.Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов заводу-виробника. Постачальник гарантує високу якість техніки протягом гарантійного строку зазначеного заводом виробником. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати цілісність товару та захист від зовнішнього впливу а також мати маркування у відповідності з технічними умовами заводу-виробника.

3.Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат.

4. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

5.Технічні вимоги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Технічні характеристики** | **К-сть шт.** |
| 1 | Комплект у складі: стіл учнівський 1-місний антисколіозний з площадкою і  полицею, та регулюванням по висоті №4-6 + стілець Т-подібний на квадратній трубі  з регулюванням по висоті №4-6 | Комплект у складі: стіл учнівський 1-місний антисколіозний з площадкою і  полицею, та регулюванням по висоті №4-6 + стілець Т-подібний на квадратній трубі з регулюванням по висоті №4-6  Габаритні розміри стола: 700х585х640-760 мм. Вага: 12,70 кг.  Стіл складається з стільниці ергономічної форми (заокруглені кути з 4-х сторін), полиці та екрану між металевими каркасами. На боковій стійці каркасу закріплений гачок. Стільниця столу складається з двох частин. Та частина стільниці що знаходиться із сторони сидячого розміщена під кутом 7°. Інша частина стільниці знаходиться в горизонтальному положенні. Стільниця містить отвір для стакану з канцелярським приладдям, та пенал.  Деревинні деталі стола виготовлені з ДСП ламінованої, товщиною 18 мм та 16 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – ПВХ. Металеві частини стола учнівського виготовлені з квадратної труби 25х25х1,2 мм і 20х20х1,2 мм та мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Регулювання висоти столу здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.  В кольоровій комбінації  бук - СТІЛЬНИЦЯ товщиною 18 мм, ЕКРАН і ПОЛИЦЯ товщиною 16 мм.  Колір  ДСП: бук, Колір каркасу:  сірий (RAL7035).  Стілець Т-подібний на квадратній трубі, регулюється на ростові групи №4-6 з покриттям HPL Габаритні розміри: 380х448х736-816 мм, h=380-460 мм.  Розмір спинки: 380х200 мм. Розмір сидіння: 380х350 мм. Вага: 4,45 кг. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8-9 мм) та вкриті пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмування. Каркас стільця виготовлено з квадратної труби 25х25х1,2 мм та 20х20х1,2 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.  Колір каркасу:  сірий (RAL7035).  Колір HPL: бук. | 120 |
| 2 | Тумба відкрита для контейнерів (2 секції) | **Габаритні розміри:** 696х410х936 мм. **Вага:** 29,63 кг. Тумба 2-секційна. Кожна секція може комплектуватись пластиковими лотками Gratnells різного розміру N1, N2. Виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Задня стінка виготовлена з білої ламінованої ДВП товщиною 3 мм. Оклейка: крайкова стрічка ПВХ жовтого кольору товщиною 1 мм. Пластикові лотки та направляючі є сертифікованою продукцією.  **Колір корпусу:** бук . | 2 |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи**

* Повна копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим сертифікаційним органом України, на відповідність запропонованих меблів, вимогам діючого санітарного законодавства та діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ prEN 1729-1:2004, ДСТУ ENV 1729-2:2004, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ГОСТ 12029-93, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника. У разі якщо такий висновок виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в публічних закупівлях.
* Повна копія сертифікату відповідності, що виданий органом з сертифікації, яким підтверджується відповідність Товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТ 11015-93, ГОСТ 11016-93,ДСТУ ГОСТ 19917:2016, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Повна копія звіту санітарно-гігієнічної оцінки результатів лабораторних досліджень проб, виданого акредитованою НААУ лабораторією на відповідність меблів безпеці для здоров’я людини, а саме вимогам ДСаНПіН «Полімерні та полімервмістні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затвердження Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139 зареєстрованим Мін'юстом України 09.01.2013 р. за №87 22565919., НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».
* Повна копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на відповідність матеріалів (ДСП, фурнітура, труба, крайки, лак, клеї, HPL тощо), з яких виготовляються меблі, вимогам діючого санітарного законодавства.
* Повна копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та копія додатку до цього висновку та відповідно виданий до нього Протокол випробування на пластикові лотки, виданий уповноваженим сертифікаційним органом України, із вказанням чітких розмірів лотків, що випробовувались та засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни. У разі якщо такий висновок виданий не на ім’я учасника, необхідно надати лист-згоду від власника такого документу на використання його в публічних закупівлях.
* Повна Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пластикові направляючі, виданий уповноваженим сертифікаційним органом України, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни;
* Копію сертифікату відповідності на пластикові лотки, що виданий ораном з сертифікації, яким підтверджується відповідність Товару, що пропонується учасником, діючим в Україні державним нормам та стандартам, зокрема ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2018, ДСТУ EN 71-3:2019, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника чи імпортера, якщо дана продукція виготовлена за межами країни;
* Учасник надає протоколи випробувань від акредитованої лабораторії НААУ щодо відповідності використовуваних лотків вимогам ДСТУ EN 71-1:2019, ДСТУ EN 71-2:2018, ДСТУ EN 71-3:2019, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування ДСТУ ISO 45001:2019 виробника меблів, засвідченого печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008, засвідченого печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника.
* Копію сертифікату на систему якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Копію сертифікату на систему якості ДСТУ ISO 9001:2015 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника
* Копію сертифікату на систему екологічного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015 виробника меблів, засвідчена печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника;
* Якщо Учасник не є виробником меблів, надати Авторизаційний лист від виробника меблів, виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі, кількості товару та його повного найменування, назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та наявності сервісних центрів виробника на території України (вказати адресу, контактний телефон);
* Якщо Учасник не є виробником пластикових лотків, надати Авторизаційний лист від виробника чи імпортера, виданий на ім'я Учасника з вказанням номеру закупівлі, предмету закупівлі та назви замовника. Та, гарантійний лист від виробника чи імпортера про вчасну поставку пластикових лотків та направляючих з вказанням точних характеристик виробів;
* Кольорова скан-копія оригіналу документу, який підтверджує відносини з виробником меблів (дистриб’ютором, дилером) на продукцію, яка є предметом закупівлі (дилерська угода та/або дистриб’юторский договір) що здійснює його реалізацію та постачання на території України;
* Лист - підтвердження господарських відносин від виробника пластикових лотків та направляючих на ім’я імпортера про право на реалізацію, сертифікацію та вчасну поставку відповідного розміру пластикових лотків та направляючих до них, що вказано в технічному завданні до даної закупівлі. Лист - підтвердження має містити чіткий перелік видів та розмірі лотків, із можливістю їх вчасної поставки;
* Кольорова скан-копія оригіналу документу, який підтверджує відносини з імпортером лотків (договір поставки та/або дилерська угода та/або дистриб’юторский договір) що здійснює його реалізацію та постачання на територію України;
* Учасник надає копію паспортів на меблі, засвідчені печаткою (у разі наявності) та підписом уповноваженої особи виробника, які включають найменування виробника та його адресу, інструкцію по збиранню, комплектність товару, інформацію з експлуатації, умови зберігання та транспортування, гарантійні зобов’язання від виробника;
* Учасник надає детальний опис товару, що пропонується до закупівлі, із зазначенням виробника товару, артикулу та торгової назви товару, а також посилання на конкретну сторінку сайту виробника, де зазначена інформація про вказаний товар;

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару –* ***замовник здійснює закупівлю даного виду товару з метою облаштування споруд цивільного захисту найпростіших укриттів Степанівського опорного закладу загальної середньої освіти та Яковлівського опорного закладу загальної середньої освіти Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області та забезпечення навчального процесу в цих закладах .***

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставити товар відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.*

1. ***У пункті 1 Розділу 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції:***

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — ***до 00:00 01 листопада 2023 року***