**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 39130000-2 — Офісні меблі (Меблі)**

**Загальні вимоги:**

1.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється;

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок учасника процедури закупівлі.

1.4. Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 24 місяців від дати поставки Замовнику, про що подається гарантійний лист.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування і характеристика устаткування меблів** | **Одиниця**  **Виміру** | **Кількість** |
| **1** | Стіл Письмовий (1400 Х 800 Х 550) | шт | 5 |
| **2** | Шафа 4D (2200 Х 900 Х 500) | шт | 2 |
| **3** | Стіл Письмовий (1000 Х 800 Х 550) | шт | 2 |
| **4** | Стійка рецепшин (2700 Х 1200 Х 400) | шт | 1 |
| **5** | Шафка Гардеробна (2200 Х 900 Х300) | шт | 8 |
| **6** | Вітрина (2200 Х 900 Х 500) | шт | 1 |
| **7** | Стіл Кутовий (1600 Х 1400 Х 800) | шт | 3 |
| **8** | Тумба 2D (900 Х 800 Х 500) | шт | 2 |
| **9** | Шафа 2D2S (2200 Х 900 Х 500) | шт | 3 |
| **10** | Стіл Кутовий (1500 Х 1500 Х 800) | шт | 1 |
| **11** | Тумба 1D (600 Х 1000 Х 600) | шт | 1 |
| **12** | Тумба 2D (900 Х 800 Х 400) | шт | 2 |
| **13** | Шафа Купе (2200 Х1200 Х550) | шт | 1 |
| **14** | Стіл Обідній (1200 Х 500 Х 800) | шт | 1 |
| **15** | Шафа 4D (2200 Х 1000 Х 500) | шт | 1 |
| **16** | Пенал 2D (2200 Х 600 Х 500) | шт | 2 |
| **17** | Шафа 12D (3000 Х 2200 Х 550) | шт | 1 |
| **18** | Стелаж Закритий 4D (2200 Х 900 Х 500) | шт | 2 |
| **19** | Полка (2000 Х 300) | шт | 1 |
| **20** | Шафа Купе (2400 Х 2300 Х500) | шт | 1 |
| **21** | Вітрина (2400 Х 1050 Х 450) | шт | 2 |
| **22** | Стіл Письмовий (1600 Х 800 Х 550) | шт | 1 |
| **23** | Стелаж Відкритий 2D (2200 Х 1100 Х 450) | шт | 1 |
| **24** | Перегородка | шт | 1 |
| **25** | Дзеркало | шт | 4 |
| **26** | Тумба 1D (450Х 800 Х 450) | шт | 1 |
| **27** | Стелаж Відкритий 2D (2200 Х 1000 Х 500) | шт | 1 |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Письмовий (1400 Х 800 Х 550)-5 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа4D ( 2200x900x500)-2шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Фланець R11M |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Письмовий (1000 Х 800 Х 550)-2 шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стійка рецепшин( 2700x1200x400) –1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| К-т барної завіси KIMANA SKIN сірий/нікель Italiana Ferramenra |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафка вузька( 2200x900x300) –8 шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм (300 м.п.) REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Гачок WP 8904 (DW 89 G2) хром |
| Гачок WP 5904 (DW 59 G2) хром |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафка вузька( 2200x900x300) –8 шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм (300 м.п.) REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Гачок WP 8904 (DW 89 G2) хром |
| Гачок WP 5904 (DW 59 G2) хром |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Кутовий (1600 Х 1400 Х 800)-3 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Замок врізний для ДСП Muller CL 38mm |
| Замок - фіксатор |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=450мм |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Тумба 2D (900 Х 800 Х 500)-2 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Замок врізний для ДСП Muller CL 38mm |
| Замок - фіксатор |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа 2D2S (2200 Х 900 Х 500)-3шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Фланець R11M |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=450мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Кутовий (1500 Х 1500 Х 800)-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| Kronospan 7648 SN Венге Вінтаж (Сontempo) 18 |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 43х2мм REHAU |
| 1584W Крайка ABS Венге Малі 43х2мм REHAU  1584W Крайка ABS Венге Малі 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Замок врізний для ДСП Muller CL 38mm |
| Замок - фіксатор |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка D-450 /192 G2/хром | темне дерево |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Тумба 1D (600 Х 1000 Х 600)-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| Kronospan 7648 SN Венге Вінтаж (Сontempo) 18 |
| 1584W Крайка ABS Венге Малі 22х0,4мм REHAU |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Завіса Clip-On 105 ° накладна з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка D-450 /192 G2/хром | темне дерево |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Тумба 2D (900 Х 800 Х 400)-2 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| Kronospan 7648 SN Венге Вінтаж (Сontempo) 18 |
| 1584W Крайка ABS Венге Малі 22х0,4мм REHAU |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка D-450 /192 G2/хром | темне дерево |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа Купе (2200 Х1200 Х550)-1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| дзеркало графіт |
| Kronospan 7648 SN Венге Вінтаж (Сontempo) 18 |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 1584W Крайка ABS Венге Малі 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Ущільнювач цокольний 18 мм Thermoplast |
| Ніжка кухонна регульована h=100-125 мм, max 100 кг, пластик, чорна |
| Кліпса до ніжки кухонної, пластик, чорна |
| Профіль напрямна нижня одинарна анодіруют. покриття срібло |
| Профіль напрямна верхня одинарна анодіруют. покриття срібло |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| топор STRONG |
| Фланець R11M |
| Стопор Starke верхній |
| Двері купе |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Обідній (1200 Х 500 Х 800)-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа 4D (2200 Х 1000 Х 500)-1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Фланець R11M |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Пенал 2D (2200 Х 600 Х 500)-2 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Фланець R11M |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа 12D (3000 Х 2200 Х 550)-1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Завіса Clip-On 105 ° полунакладна з дотягувачем 1/2 Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Фланець R11M |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стелаж Закритий 4D (2200 Х 900 Х 500)-2шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Полка (2000 Х 300)-1шт..** |
| ДСП SWISS KRONO U112 PE Попелястий 2800х2070х18 мм |
| 98463 Крайка ABS Серая светлая 22х0,4мм (300 м.п.) REHAU |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Шафа Купе (2400 Х 2300 Х500)-1шт..** |
| ДСП SWISS KRONO U112 PE Попелястий 18 мм |
| 98463 Крайка ABS Серая светлая 22х0,4мм REHAU |
| Скло Діамант 4 мм |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| Мікроліфт L-400 мм |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Ущільнювач цокольний 18 мм Thermoplast |
| Ніжка кухонна регульована h=100-125 мм, max 100 кг, пластик, чорна |
| Кліпса до ніжки кухонної, пластик, чорна |
| Профіль напрямна нижня одинарна анодіруют. покриття срібло |
| Профіль напрямна верхня одинарна анодіруют. покриття срібло |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| топор STRONG |
| Фланець R11M |
| Стопор Starke верхній |
| Двері купе |
| Труба д = 25 мм 0,9 мм - хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Вітрина (2400 Х 1050 Х 450)-2шт..** |
| ДСП SWISS KRONO U112 PE Попелястий 18 мм |
| 98463 Крайка ABS Серая светлая 22х0,4мм REHAU |
| Скло Діамант 4 мм |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| Мікроліфт L-400 мм |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Ручка релінгова RE 1006/128 (DR 10/128 G5) моноліт Ø 12 никель |
| Завіса Clip-On 105° накладна з дотягувачем Muller |
| Гвинт для кріплення чашки алюмінієвого профілю 3,5х9,5мм (1044604) Hettich |
| Ролик гумовий HTS 353 з майданчиком, зі стопором, Ø 75мм, max 50кг, білий |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Двері вітрина |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стіл Письмовий (1600 Х 800 Х 550)-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Направляючі телескопічні повний висув 42мм L=400мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стелаж Відкритий 2D (2200 Х 1100 Х 450)-1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Перегородка-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| Дзеркало |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Тумба 1D (450Х 800 Х 450)-1 шт.** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

|  |
| --- |
| **Найменування і характеристика устаткування меблів** |
| **Стелаж Відкритий 2D (2200 Х 1000 Х 500)-1шт..** |
| ДСП Swiss Krono 4020 OW Дуб Острава 18мм |
| ДСП Swiss Krono D 8137 MT Ільм Вермут 18мм |
| 2974W Крайка ABS Дуб Осло 22х0,4мм REHAU |
| 2457W Крайка ABS Дуб крафт білий 22х0,4мм REHAU |
| Дюбель угвинчується Twister під Rastex DU 24 Hettich |
| Заглушка на конфірмат |
| Заглушка на мініфікс |
| Завіса Clip-On 105 ° внутрішня з дотягувачем Muller profi line |
| Конфірмат (стяжка) оцинков. 6,4 на 50 мм під шестигранник |
| ЛХДФ Біле 0110 Kronospan 2800х2070х3мм |
| Муфта оцинкована для ніжки меблевої М6 регульованої 10х13 |
| Полицетримач оцинкований 5x16 мм |
| Ніжка меблева регульована М6, Ø 18 мм, h=26 мм |
| Ручка UA 08/C00/04/128 (DU 08 AL/128 G2) врізна алюміній/хром |
| Шуруп 6,3х13 EURO (з плоск голів) |
| Саморізи оцинковані 3,5 х 16 мм |
| Шкант дерев'яний 8 х 30 мм |
| Ексцентрикова стяжка Rastex 15/18, цинк (9056599) Hettich |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».