**Додаток 4**

 до оголошення

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**про надання послуг**

 **Київ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

**ГУ СБ України у м. Києві та Київській області**, далі – **Замовник,** в особі, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** (скорочене найменування **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**), далі - **Виконавець**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який має статус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з іншої сторони, а при спільному згадуванні (визначенні) - Сторони (в усіх відмінках), а кожен окремо - Сторона, уклали цей договір про надання послуг (далі - Договір), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275, про таке:

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**:

1.1. Виконавець зобов’язується, протягом строку дії даного Договору, надавати Замовнику **Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів Замовника (50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автотранспортних** **засобів і супутнього обладнання)**, в тому числі із заміною складових частин (систем, запасних частин) та витратних матеріалів **(далі – Послуги)**, а Замовник зобов’язується -прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги;

1.2. Виконавець за цим Договором зобов’язується надати Замовнику Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, які належать Замовнику чи перебувають у нього в користуванні **(далі – ТЗ)** що визначені Сторонами в Переліку транспортних засобів Замовника для надання послуг (Додаток 6 до Договору), у кількості та в обсязі відповідно до погоджених Замовником Нарядів–замовлень, застосовуючи виключно нові складові частини (системи, запасні частини), витратні матеріали, передбачені технологічною документацією виробника транспортних засобів Замовника.

1.3. Замовлення Послуг здійснюється відповідно до потреб Замовника.

1.4. Виконавець підписанням Договору визнає та підтверджує, що:

1.4.1. Укладання та виконання ним Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам, зокрема, щодо отримання та наявності у Виконавця усіх необхідних діючих дозволів, погоджень та сертифікатів, а також підтверджує те, що укладення та виконання ним Договору не суперечить цілям діяльності Виконавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4.2. Виконавець та/або пов’язані з ним особи (у тому числі кінцевий(ві) бенефіціарний(ні) власник(ки)) не перебуває(ють) у списках осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України. При виникненні наведених обставин Замовник має право достроково припинити дію Договору у порядку, встановленому Договором.

1.5. У разі, якщо протягом строку дії Договору, але у будь якому випадку до виконання усіх зобов’язань за ним, будуть мати місце зміни умов (обставин), передбачених п. 1.4. Договору, Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника у строк, що не перевищує 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких змін.

**II. ОБСЯГ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Під час надання Послуг за Договором Виконавець зобов’язується забезпечувати якість Послуг у чіткій відповідності до встановлених Державних стандартів, діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Послуг даного виду, експлуатаційної, ремонтної документації та вимогам нормативних документів виробника транспортних засобів Замовника.

2.2. Запасні частини та витратні матеріали, які Виконавець замінює чи використовує для проведення ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів Замовника при наданні Послуг за цим Договором, повинні бути нові, не повинні мати зносу (попередньої експлуатації) та мати всі необхідні документи, що підтверджують право їх продажу на території України та право власності Виконавця на такі запасні частини та витратні матеріали.

2.3. Виконавець має право залучати субпідрядників до виконання умов цього Договору, при цьому Виконавець відповідає за якість та строки надання Послуг такими субпідрядниками, а також за ризики втрати чи пошкодження транспортних засобів Замовника, переданого таким субпідрядникам для надання Послуг. Перелік субпідрядників визначається Сторонами в Додатку 7 до цього Договору (Перелік станцій технічного обслуговування Виконавця та субпідрядників).

2.4. У разі виявлення невідповідності наданих Виконавцем Послуг якості, визначеної умовами Договору, Сторонами складається Акт дефектації, за примірною формою визначеною у Додатку 5 до цього Договору, де зазначаються недоліки (дефекти) та строк їх усунення, які Виконавець зобов’язаний усунути за власний рахунок. Строк усунення недоліків в будь-якому випадку не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту дефектації.

2.5. У разі, якщо після підписання Сторонами Акту наданих послуг Замовником буде виявлено недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі прийняття наданих Послуг (приховані недоліки), у тому числі такі, що були навмисно приховані Виконавцем, Замовник зобов’язаний негайно сповістити про це Виконавця, який, в свою чергу, зобов’язаний усунути такі приховані недоліки у терміни, узгоджені Сторонами, але не більше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дати повідомлення про них Виконавцю.

2.6. Обсяги Послуг можуть бути зменшені шляхом підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди до Договору.

**ІІІ. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**

3.1. Виконавець гарантує Замовнику, що запасні частини та витратні матеріали, які будуть використані при виконанні цього Договору, є якісними, та такими, що відповідають вимогам чинного законодавства України та технічних регламентів, та функціонуватимуть протягом усього гарантійного строку за умови правильної експлуатації та належних умов зберігання ТЗ Замовником.

3.2. Виконавцем надається гарантія, починаючи з дати підписання Сторонами Акту наданих послуг, а саме - на Послуги та на встановлені запасні частини та витратні матеріали – не менше 6 (шести) місяців або не менше 10 (десяти) тисяч кілометрів пробігу, якщо більший строк не визначено гарантійними умовами виробника запасних частин та витратних матеріалів.

3.3. Гарантійні зобов’язання не розповсюджується на запасні частини та витратні матеріали, що були надані Виконавцю Замовником;

3.4. Виконавець приймає на себе гарантійні зобов’язання відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615 , Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102, з урахуванням гарантій виробника на запасні частини та витратні матеріали, а також умов Договору.

3.5. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у наданих Послугах або виходу з ладу встановлених запасних частин та витратних матеріалів, Замовник повідомляє про це Виконавця. Виконавець в такому випадку зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати письмового звернення Замовника та передачі ТЗ Виконавцю для усунення заявлених недоліків (дефектів), якщо інший строк не буде письмово погоджений Сторонами, усунути (замінити) їх власними силами та за власні кошти за умови, що такі недоліки (дефекти) виникли з причини неякісного надання Послуг Виконавцем або використання та/або встановлення ним неякісних запасних частин та витратних матеріалів і не є наслідком неправильної експлуатації чи неналежних умов зберігання ТЗ Замовником.

3.6. Обчислення гарантійного строку на надані Виконавцем Послуги та на встановлені запасні частини та витратні матеріали призупиняється на час перебування транспортних засобів Замовника чи його запасних частин та витратних матеріалів на гарантійному ремонті у Виконавця та/або субпідрядників.

**IV.** **ПОРЯДОК І СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ**

4.1. Протягом строку дії даного Договору, Послуги надаються Виконавцем відповідно до виробничих потреб Замовника, на підставі заявки Замовника, що складається за примірною формою визначеною у Додатку 3 до Договору (далі – Заявка) та погоджених Замовником у попередньо складеному Наряді-замовлені, примірна форма якого наведена в Додатку 4 до Договору.

4.2. Будь-який документ (кореспонденція) за Договором, в тому числі Наряд-замовлення/Акт наданих послуг та інші документи, які оформлюються Сторонами, можуть надаватись шляхом надсилання оригіналу відповідного документу у паперовому вигляді на адресу Сторони, зазначену в розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору, та/або передачі її уповноваженому представнику Сторони, що підтверджується власноручним підписом такого представника.

4.3. За потреби надання Послуг Замовник надсилає, у спосіб визначений в п. 4.2. цього Договору, Виконавцю Заявку, в якій зазначає дані про ТЗ, який потребує ремонту, місце надання Послуг, планову дату його доставки до відповідного місця діагностики та надання Послуг, опис проблеми (за необхідності), що виникла тощо. Протягом 3-х годин з часу отримання Заявки Виконавець повідомляє на електронну пошту, або в інший зручний спосіб Замовника про узгоджену дату приймання ТЗ для його діагностики. Узгоджена дата приймання ТЗ не може бути пізніше 3-х робочих днів з дати отримання Заявки.

4.4. Замовник самостійно доставляє ТЗ до місця надання Послуг.

 Місце надання Послуг: станції технічного обслуговування Виконавця та/або субпідрядника (адреси яких зазначені в Додатку 7 до цього Договору)

4.5. Транспортні засоби Замовника передається Виконавцю та/або субпідряднику для надання Послуг відповідно до Заявки (Додаток №3 до Договору) для подальшої діагностики та складання Наряду-замовлення на технічне обслуговування та ремонт примірна форма якого визначена в Додатку 4 до Договору, який складається у двох або трьох примірниках (якщо Послуги надаються субпідрядником), по одному для кожної Сторони та для субпідрядника, виключно після перевірки технічного стану, виявлення зовнішніх пошкоджень і дефектів транспортних засобів Замовника.

4.6. З моменту передачі транспортних засобів Замовника Виконавцю та/або субпідряднику, всі ризики щодо знищення або пошкодження (псування) переданого ТЗ несе Виконавець, конкретна дата передачі ТЗ погоджується сторонами в Заявці та зазначається в Наряді-замовленні.

 4.7. Виконавець та/або субпідрядник, якому було передано транспортні засоби Замовника для надання Послуг за Договором попередньо погоджує із Замовником обсяг та вартість Послуг, в тому числі обсяг запасних частин та витратних матеріалів, що будуть використані Виконавцем при наданні Послуг та їх вартість. Таке попереднє погодження проводиться шляхом обміну електронними листами Виконавця та/або субпідрядника та Замовника, або в інший зручний для Сторін спосіб. Замовник зобов’язаний погодити або надати Виконавцю та/або субпідряднику відповідні зауваження щодо запропонованого обсягу та вартості Послуг, запасних частин та витратних матеріалів у строк, що не перевищує 1 (однієї) доби з моменту отримання такого повідомлення Виконавця та/або субпідрядника.

4.8. Фактичне погодження обсягів та вартості Послуг, обсягів та вартості запасних частин та витратних матеріалів, що будуть використані при наданні Послуг та строку надання Послуг погоджуються Виконавцем та Замовником в попередньо складеному Наряді-замовленні, який складається Виконавцем після проведення діагностики ТЗ. В попередньо складеному Наряді-замовленні зазначається: найменування робіт, їх трудомісткість (людино-годин), ціна за одиницю та вартість, найменування та кількість запасних частин та витратних матеріалів, що будуть використані при наданні Послуг, строк надання Послуг.

4.9. Строк надання Послуг для одного ТЗ не повинен перевищувати 7 (сім) календарних днів з дати погодження Виконавцем з Замовником попередньо складеного Наряду-замовлення, за винятком ремонту, або технічного обслуговування, що потребує більше часу, що зазначається у Наряді-замовленні. За необхідності, зазначений максимальний строк надання Послуг може бути аргументовано подовжений Виконавцем на термін, необхідний для закупівлі запасних частин та витратних матеріалів, які фактично відсутні у Виконавця на дату складання попередньо складеного Наряду-замовлення, але в будь-якому випадку не довше ніж на 30 календарних днів, про що Виконавець повідомляє Замовника та за його попереднім погодженням враховує при складанні Наряду-замовлення.

4.10. Строк направлення Виконавцем Замовнику попередньо складеного Наряду-замовлення на погодження не може перевищувати 3 (трьох) робочих днів з моменту діагностики ТЗ.

4.11. Замовник розглядає наданий попередньо складений Наряд-замовлення у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання та направляє Виконавцю у спосіб визначений Договором погоджений попередньо складений Наряд-замовлення або зауваження до нього. До отримання Виконавцем від Замовника погодженого ним попередньо складеного Наряду-замовлення обсяг та вартість Послуг, строк їх надання не вважаються погодженими Сторонами.

4.12. Виконавець зобов’язується використовувати для надання Послуг лише ті запасні частини та витратні матеріали, що попередньо погоджені із Замовником за підсумками діагностики ТЗ. Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю повну вартість використаних ним при наданні Послуг запасних частин та витратних матеріалів Виконавця, перелік та вартість яких визначені в Наряді-замовленні, та включено до загальної вартості Послуги, яка зазначена в Наряді-замовленні;

4.13. Замовник, має право надати Виконавцю для надання Послуг свої запасні частини та витратні матеріали. Уповноважена особа Виконавця отримує відповідні запасні частини та витратні матеріали в уповноваженої особи Замовника на підставі довіреності. Приймання-передача запасних частин та витратних матеріалів здійснюються Сторонами з оформленням відповідного первинного документа. Право власності на передані Замовником власні запасні частини та витратні матеріали до Виконавця не переходить. Виконавець зобов’язаний повернути Замовникові невикористані при наданні Послуг запасні частини та витратні матеріали Замовнику протягом 5 робочих днів з дати завершення надання Послуг, з оформленням відповідного первинного документу, а у випадку їх пошкодження або поломки – відшкодувати Замовнику їх повну ринкову вартість на дату підписання Акту наданих послуг.

Перелік використаних для надання Послуг запасних частин та витратних матеріалів Замовника зазначається у Наряд-замовленні/Акті наданих послуг окремо та їх вартість не включається до загальної вартості Послуг, яка визначена в Наряд-замовленні/Акті наданих послуг та повинна оплачуватися Замовником і зазначається як зворотня сума.

4.14. Після надання Послуг Сторонами підписується Акт наданих Послуг. Акт наданих послуг складається Виконавцем у двох примірниках на підставі погодженого Замовником, згідно з п. 4.8 Договору, попередньо складеного Наряду-замовлення. Акт наданих послуг не може містити відмінностей від узгодженого попередньо складеного Наряду-замовлення, перелік Послуг та/або перелік запасних частин та витратних матеріалів, що були використані при наданні Послуг.

4.15. Оригінал Акту наданих послуг підписується уповноваженими представниками Сторін, після чого завіряються печатками Сторін (за умови використання).

4.16. Виконавець складає, підписує та надсилає/надає Замовнику, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Акт наданих послуг, у спосіб визначений Договором.

4.17. Замовник зобов’язаний у строк, що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідного Акту наданих послуг підписати та повернути Виконавцю один примірник документа, якщо він складений в паперовій формі, або надати вмотивовану відмову від його підписання. У разі надання Замовником вмотивованої відмови від підписання оригіналу Акту наданих послуг документ підписується Сторонами після врегулювання недоліків, внаслідок яких документ не був підписаний Замовником.

4.18. Запасні частини та витратні матеріали, що були замінені на нові в процесі надання Послуг, повертаються на вимогу Замовникав момент отримання ТЗ. Запасні частини та витратні матеріали, замінені в порядку виконання гарантійних зобов’язань Виконавця за цим Договором, а також замінені запасні частини та витратні матеріали, що не були отримані Замовником в момент отримання ТЗ від Виконавця, утилізуються Виконавцем за власний рахунок і подальшому поверненню не підлягають.

**V.** **ЦІНА ТА** **ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ**

5.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), у т.ч. ПДВ \_\_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 (*У разі, якщо Виконавець не є платником ПДВ, ціна Договору зазначається без ПДВ*).

 Ціни за одиницю Послуг та гранична вартість запасних частин та витратних матеріалів, що можуть бути використані Виконавцем для надання Послуг за цим Договором, включається в вартість таких Послуг та визначається в Специфікації.

 Вартість Послуг за цим Договором включає всі витрати Виконавця понесені у зв’язку з виконанням цього Договору, в тому числі, вартість податків, зборів та інших обов’язкових платежів, сплачених Виконавцем. Не врахована Виконавцем вартість окремих витрат не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні Договору.

5.2. Ціна за одиницю Послуги та вартість послуг за Договором протягом строку його дії може бути змінена за взаємною згодою Сторін у порядку та випадках, передбачених діючим законодавством України, а саме пунктом 8 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1275 від 11 листопада 2022 року, за умови її дії протягом дії Договору. У разі зміни законодавства вносяться зміни до даного Договору, шляхом укладання додаткової угоди.

5.3. Сторони погоджуються з наступними умовами визначення трудомісткості робіт та вартості запасних частин та витратних матеріалів:

5.3.1. Кількість людино-годин для надання Послуг визначається нормативами трудомісткості робіт з технічного обслуговування та ремонту ТЗ які визначаються відповідно до Додатку № 2 до Договору (Нормативи витрат часу Виконавця).

5.3.2. Сторони домовились, що ціна запасних частин та витратних матеріалів, що можуть використовуватись Виконавцем при наданні Послуг, визначається (формується) та узгоджується Сторонами до початку надання Послуг в Наряді-замовленні.

 При визначенні ціни запасних частин та витратних матеріалів, Виконавець має керуватись наступними критеріями оцінки: назва запасних частин та витратних матеріалів, виробник (країна, завод), заявлена вартість запасних частин та витратних матеріалів на таких інтернет-ресурсах:

- https://e-zipavto.com;

- https://exist.ua;

- https://eshop.elit.ua;

- https://autonovad.ua;

- https://intercars.com.ua.

- <http://dok.ua/>;

Погодження договірної ціни на запасні частини та витратні матеріали здійснюється Замовником шляхом отримання відомостей з наведених вище інтернет-ресурсів.

Для визначення договірної ціни приймаються лише ціни на запасні частини та витратні матеріали які є в наявності на дату погодження Замовником попереднього Наряду-замовлення.

У разі завищення вартості наданих Виконавцем запасних частин та витратних матеріалів від середньо ринкових цін, Замовник повертає первинні документи Виконавцю на доопрацювання. У разі відсутності необхідних до постачання запасних частин та витратних матеріалів на вищезазначених Інтернет-ресурсах, на день погодження Наряду-замовлення ціна даних запасних частин та витратних матеріалів визначається сторонами шляхом проведення спільного моніторингу на інших ресурсах та прийняття єдиної обґрунтованої вартості з обов’язковим її підтвердженням. Факт проведення моніторингу та погодження вартості запасних частин та витратних матеріалів підтверджується представником Замовника, шляхом надання відповіді на електронну адресу Виконавця або у будь-який інший спосіб на вибір Замовника.

5.3.3 Вартість запасних частин та витратних матеріалів, що сформована згідно з пп. 5.3.2 п. 5.3 Договору, визначається Сторонами в попередньо складеному Наряді-замовленні послуг із зазначенням переліку запасних частин та витратних матеріалів, що використовуються при наданні відповідних Послуг.

5.4. Наведений порядок визначення (формування) ціни запасних частин та витратних матеріалів за Договором є для Сторін належним, допустимим та прийнятним.

**VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ УМОВИ**:

6.1. Оплата за надані Послуги здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами оригіналів Актів наданих послуг.

6.2. Оплата здійснюється в національній валюті України, у безготівковій формі. Замовник, в обов’язковому порядку, вказує номер та дату цього Договору у розрахунковому документі.

**VIІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**:

7.1 **Замовник зобов'язаний:**

7.1.1 своєчасно та в повному обсязі з урахуванням умов, що визначені Договором, здійснювати оплату, за фактично надані Послуги, що відповідають вимогам цього Договору;

7.1.2 прийняти належно надані (якісні) Послуги, згідно належним чином оформлених Актів наданих послуг;

7.1.3 у разі складання акту дефектації викликати представника Виконавця, у разі виявлення неналежної якості наданих Виконавцем Послуг;

**7.2. Замовник має право:**

7.2.1 отримувати інформацію про Послуги, що надаються за Договором та контролювати якість Послуг, які надає Виконавець згідно цього Договору;

7.2.2 зменшувати обсяг закупівлі Послуг та ціну цього Договору;

7.2.3 бути присутнім під час надання Послуг Виконавцем, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Виконавця, за умов додержання Замовником вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством;

7.2.4 вимагати своєчасного та якісного надання Послуг Виконавцем;

7.2.5 проводити перевірку повноти та якості наданих Послуг;

7.2.6 надавати Виконавцю власні запасні частини та витратні матеріали для надання замовлених Послуг, відповідно до умов Договору;

7.2.7 на відшкодування  у  повному  обсязі  збитків,  завданих ТЗ;

7.2.8 розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання чи неналежного виконання Виконавцем умов цього Договору шляхом направлення Виконавцю відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів, до дати розірвання Договору, при цьому Замовник зобов’язаний провести повний розрахунок за належним чином надані Послуги за Договором.

**7.3 Виконавець зобов'язаний:**

7.3.1 забезпечити своєчасне надання Послуг у повному обсязі відповідно до умов та у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2 використовувати тільки якісні запасні частини та витратні матеріали та забезпечити якісне надання Послуг відповідно до умов, цього Договору;

7.3.3 забезпечити зберігання ТЗ з моменту його отримання для надання Послуг та до моменту його передачі (повернення) Замовнику. На час надання Послуг будь-які витрати по зберіганню ТЗ покладаються на Виконавця;

7.3.4 надавати можливість представнику Замовника бути присутнім та контролювати процес надання Послуг;

7.3.5 дотримуватись конфіденційності щодо отриманої інформації та документів від Замовника, не розголошувати та не передавати третім особам документів та інформації, пов’язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди Замовника крім випадків визначених чинним законодавством України;

7.3.6 відшкодовувати у  повному  обсязі  збитки,  завдані ТЗ, майну Замовника;

7.3.7 за згодою Замовника, Виконавець має право, для надання послуг за цим договором, залучати субпідрядну організацію, залишаючись відповідальним за надані Послуги за цим Договором перед Замовником;

7.3.8 за необхідності, прийняти запасні частини та витратні матеріали Замовника, для послідуючого монтажу, встановлення та використання під час надання Послуг;

7.3.9 у разі надання Замовником запасних частин та витратних матеріалів які не придатні для їх використання, попередити Замовника про всі можливі наслідки подальшої їх експлуатації;

7.3.10 надавати Замовнику на підпис Акт наданих послуг, за яким фактично були надані Послуги;

7.3.11 передати Замовнику ТЗ після надання Послуг;

7.3.12 у термін, передбачений чинним законодавством України та цим Договором, усунути за свій рахунок недоліки , виявлені Замовником у процесі контролювання якості наданих Виконавцем Послуг;

**7.4 Виконавець має право:**

7.4.1 своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за своєчасно та якісно надані і прийняті Послуги;

7.4.2 надавати Послуги в термін менший ніж це передбачено нормативними документами та Договором за умови, що це не погіршить якості наданих Послуг;

7.4.3 у разі відсутності технічної можливості надання певних видів Послуг , Виконавець може залучати до надання Послуг з ремонту та технічного обслуговування ТЗ субпідрядні організації, про що попередньо повідомляє Замовника.

**VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**:

8.1 Всі спори, які виникають між Сторонами з приводу виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаються на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

**IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**:

9.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та Договором;

9.2 За несвоєчасне виконання своїх зобов’язань щодо оплати послуг на умовах даного Договору Замовник сплачує Виконавцю неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення;

9.3 За порушення строків надання Послуг, узгодження дати приймання ТЗ та надання попередньо складеного Наряду-замовлення, або Акту наданих послуг Виконавець несе відповідальність та сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невчасно наданих Послуг за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи) відсотків вказаної вартості;

9.4 За порушення умов та зобов'язань щодо якості наданих Послуг, із Виконавця стягується штраф у розмірі 20-ти відсотків вартості неякісних Послуг;

9.5 У випадку втрати, знищення чи пошкодження ТЗ переданого Замовником Виконавцю та/або субпідряднику для надання Послуг Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику балансову вартість такого транспортних засобів Замовника у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з моменту одержання відповідної вимоги Замовника;

9.6 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання зобов’язань за цим Договором.

**Х. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**:

10.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), якщо ці обставини вплинули на виконання Договору та настання яких неможливо було передбачити на момент підписання Договору. Відсутність у боржника коштів, потрібних для виконання зобов’язань за Договором або відсутність у Сторони відповідних дозвільних документів необхідних для виконання Договору не є обставинами непереборної сили.

10.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна негайно, в порядку передбаченому умовами Договору, повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення та про їх наслідки, але у будь якому випадку, не пізніше п’яти робочих днів з дня відповідно настання чи припинення зазначених обставин. Такі письмові повідомлення повинні бути підтверджені протягом не більше ніж 21 (двадцяти одного) робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення (про настання чи припинення вказаних обставин) документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами (далі – ТПП), в якому повинно бути зазначено про початок та\або закінчення дії форс- мажорних обставин та їх негативний вплив на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором. В будь-якому випадку Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, після закінчення дії відповідних обставин повинна протягом вищенаведеного терміну надати іншій Стороні документ, виданий ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який повинен містити інформацію про весь період дії зазначених обставин. Недотримання Стороною вищезазначеного порядку повідомлення (з наступним підтвердженням) про обставини непереборної сили, в тому числі несвоєчасне повідомлення про них іншу Сторону, надає право відповідній Стороні не приймати посилання Сторони, яка не може виконувати свої зобов’язання за Договором, на обставини непереборної сили (форс-мажорних обставин), як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором та розірвання Договору в односторонньому порядку з підстав дії таких обставин.

10.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3-х (трьох) місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши (письмово) іншу Сторону за 20 (двадцять) днів до його розірвання або досягти домовленості щодо продовження термінів виконання зобов’язань за Договором.

**XІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1 Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє **до 31.12.2024** включно. Припинення дії Договору чи його розірвання не звільняє будь-яку із Сторін від обов’язку виконати свої зобов’язання за Договором, які виникли до такого припинення (розірвання) на підставі належно виконаного іншою Стороною свого зобов’язання за Договором.

**XІI. ІНШІ УМОВИ**:

12.1 Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою і підписується або в паперовій формі у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.2 Виправлення у тексті даного Договору не допускаються, а у випадках їх внесення не мають юридичної сили.

12.3 Сторони погодилися, що будь-які матеріали, інформація та будь-які відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов’язань за цим Договором та які не повинні бути оприлюднено (відкрито) іншим особам згідно законодавству України, є Конфіденційною інформацією та не може передаватися (розкриватися) без попередньої згоди іншої Сторони. Інформація не вважається Конфіденційною, якщо на момент її отримання така інформація є публічною або стає такою не в результаті порушення Договору, яка є дозволеною до оприлюднення (розкриття) письмовим дозволом Сторони, або яка отримана від третьої особи на законних підставах.

12.4 Сторони зобов’язуються забезпечити дотримання конфіденційності та безпеки даних своїми працівниками та іншими особами, залученими ними до виконання Договору.

12.5 Сторони зобов’язуються не передавати Конфіденційну інформацію, правоохоронним органам, органам Державної податкової служби та іншим державним органам, якщо це не передбачено законодавством України як обов’язок розкриваючої Сторони, або якщо запит щодо отримання Конфіденційної інформації складений з порушенням норм законодавства.

12.6 Положення про конфіденційність Договору, зберігають чинність протягом дії даного Договору та ще трьох років після втрати його чинності;

12.7 Договір може бути змінено Сторонами у випадках, передбачених Договором та законодавством України, при цьому такі зміни повинні бути оформлені шляхом укладання додаткової угоди до Договору або письмовим повідомленням відповідної Сторони, якщо направлення такого повідомлення безпосередньо передбачено умовами цього Договору.

12.8 Сторони зобов’язуються, протягом 5 (п’яти) робочих днів, інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та в подальшому погоджувати заходи по їх усуненню.

12.9 Визнання недійсним будь-якого з положень (умов) Договору не є підставою для недійсності інших положень (умов) Договору та/або Договору в цілому.

12.10 З питань, що безпосередньо не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо в зв’язку зі зміною законодавства України умови Договору будуть протирічити вимогам чинного законодавства, то Сторони керуються нормами чинного законодавства.

12.11 Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони

**XІV. ДОДАТКИ** :

14.1. Невід’ємною частиною даного договору є :

14.1.1 Додаток 1 – Специфікація ;

14.1.2 Додаток 2 – Нормативи витрат часу Виконавця;

14.1.3 Додаток 3 – ПРИМІРНА ФОРМА «Заявка»;

14.1.4 Додаток 4 – ПРИМІРНА ФОРМА «Наряд-замовлення/Акт наданих послуг»;

14.1.5. Додаток 5 – ПРИМІРНА ФОРМА «Акт дефектації»;

14.1.6 Додаток 6 – Перелік транспортних засобів Замовника для надання послуг;

14.1.7. Додаток 7 – Перелік станцій технічного обслуговування Виконавця та субпідрядників.

**XVІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

16.1.Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомляти одна одну у випадках зміни відомостей, вказаних в цьому розділі Договору, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИКОНАВЕЦЬ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Місцезнаходження та адреса для листування:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Електронна пошта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавець має статус платника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Підпис ПІБ | **ЗАМОВНИК**IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Підпис ПІБ |
|  |  |

**Додаток 1**

**до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

**Специфікація**

| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Загальна кількість, людино-годин**  | **Ціна однієї людино-годину, грн. без ПДВ**  | **Загальна вартість, грн. без ПДВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів  | 877 |   |   |
| 2 | Складові частини (системи) (запасні частини) та витратні матеріали, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів |   |
| **Всього, грн. без ПДВ:**  |  |
| **ПДВ \_\_\_\_\_%, грн.\*:** |  |
| **Всього, грн. з ПДВ:** |  |

**\****Зазначити ставку ПДВ, за якою оподатковуються Послуги. Якщо Послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ, звільнені від оподаткування ПДВ або Виконавець має пільгу та не здійснює нарахування ПДВ, зазначити посилання на пункт Податкового кодексу України, на підставі якого не нарахований ПДВ***.**

*Конкретне найменування та види послуг, що будуть надаватись Виконавцем визначаються Замовником виходячи з фактичної потреби у відповідності до п. 4.3. Договору*

|  |  |
| --- | --- |
| **Від Виконавця:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(посада)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** **М.п. (підпис) (П.І.Б.)** | **Від Замовника:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **(підпис) (П.І.Б.)** |

Додаток 2

до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

**Нормативи витрат часу Виконавця**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Види виконуваних робіт (наданих послуг) | Кількість людино-годин |
|  | Вал колінчатий зняти встановити (без зняття головки блоку)(злити оливу, зняти-встановити піддон, відпустити бугеля, замінити вкладиші, зібрати) | 9 |
|  | Вал приводу насоса оливи Заміна | 2,7 |
|  | Втулка ремонтна (гужон) без зняття ГБЦ Заміна | 1,5 |
|  | Гідронатягувач (406,514 під зірочку) Заміна | 2,65 |
|  | Гільзо-поршнева група зняття/установка | 22,5 |
|  | Головка блоку циліндрів (дв 406) Перетяжка (зняти клапанну кришку, зняти передню кришку головки блоку, зняти розподіл.вали, перетягнути болти, зібрати, виставити запалення) | 4 |
|  | Головка блоку циліндрів (дефектування) | 4 |
|  | Головка блоку циліндрів (обтягування) | 2,5 |
|  | Головка блоку циліндрів розбирання/складання (розібрати, зібрати, перевірити площину ГБЦ) | 10 |
|  | Головка блоку циліндрів розборка/зборка (під шліфування без зняття клапанів, шпильок) | 8 |
|  | Головка блоку циліндрів Ремонт (розібрати, продефектувати, замінити направляючі втулки, сальники, клапани, притерти сідла клапанів, зібрати, перевірити площину головки блоку циліндрів) | 12 |
|  | Головка блоку циліндрів Зняття-встановлення (зняти-встановити фільтр повітря, колектора, труба приймальна) | 6,5 |
|  | Двигун дефектування (розібрати, продефектувати) | 10,5 |
|  | Двигун зняти-встановити (зі зняттям облицювання радіатора, радіатора, колекторів, приймальної труби) | 10 |
|  | Діагностика роботи двигуна | 1 |
|  | Долив оливи в двигун до рівня | 0,3 |
|  | Заміна Газо-розподільчого механізму (заспокоювачі, зірочки, ланцюги, гідронатягувачі) Зняти-втановити облицювання радіатора, радіатор, насос водяний, клапанну кришку, піддон, передню кришку, замінити деталі, виставити запалення) | 18 |
|  | Замір тиску оливи (зняти датчик оливняний, підключити прилад, зробити вимір, відключити прилад) | 0,5 |
|  | Замір компресії в циліндрах двигуна | 0,8 |
|  | Захист двигуна Зняття-встановлення | 0,5 |
|  | Капітальний ремонт двигуна (розібрати, продефектувати, замінити деталі, зібрати)(без автозапчастин) | 33 |
|  | Клапан рециркуляції, прокладка. Зняття-встановлення. Від'єднати трубу рециркуляції, зняти клапан рециркуляції, прокладки, встановити) | 0,8 |
|  | Колектор впускний, прокладка. Зняття встановлення | 2,8 |
|  | Колектор випускний, прокладка. Заміна (від'єднати приймальну трубу, замінити прокладку, колектор, зібрати) | 2,5 |
|  | Компенсатор клапанного проміжку (гідроштовхальник) Заміна комплекту Зняти-встановити клапанну кришку, передню кришку головки блоку, ланцюгів, валів розподільних, регулювання запалення) | 6,9 |
|  | Комп'ютерна діагностика (Сканматик) | 1 |
|  | Комп'ютерна діагностика двигуна (АСКАН 10) | 1 |
|  | Кронштейн кріплення двигуна передній (правий/лівий) Зняття-встановлення | 1,15 |
|  | Олива, фільтр оливи заміна (прогріти двигун, злити оливу, промити, замінити фільтр, залити оливу) | 0,65 |
|  | Маховик (обід маховика) Заміна (зняти вал карданний, коробку перемикання передач, зчеплення, картер крутня, крутень, замінити, зібрати) | 7,5 |
|  | Махових Зняття встановлення (при знятому зчепленні) | 1,2 |
|  | Насос оливи. Заміна (злити оливу, зняти піддон, замінити насос, зібрати) | 3,5 |
|  | Вісь коромисла зняти-встановити | 1,2 |
|  | Передня кришка двигуна Зняття-встановлення (зняти-встановити облицювання радіатора, радіатор, водяний насос, кришку передню) | 8 |
|  | Піддон двигуна (зняття/встановлення) | 2,15 |
|  | Подушка передньої опори двигуна (1 шт) Заміна (розвантажити передні опори двигуна, підвести з подушок, замінити) | 1,2 |
|  | Підшипник валу колінного Заміна (на знятому КПП та зчепленні) | 0,6 |
|  | Поршневі кільця (комплект) Заміна Зняття - встановлення картера оливи, шатунів з поршнями, вкладишів шатунних, корінних) | 16,5 |
|  | Привід розподільника запалення зняти/встановити (зняти-поставити розподільник запалення, виставити мітки) | 2 |
|  | Прокладка клапанної кришки Заміна  | 1,2 |
|  | Проточка маховика | 1,5 |
|  | Радіатор оливи. Заміна | 1,65 |
|  | Регулювання клапанів (зняти клапанну кришку, зробити регулювання клапанного зазору, зібрати)(1 головка блоку циліндрів) | 2 |
|  | Пас привідний навісних агрегатів зняти/встановити | 1 |
|  | Ролик натяжний пасу Зняття встановлення | 1 |
|  | Турбокомпресор, прокладка турбокомпресора Зняття-встановлення  | 5 |
|  | Встановлення кутів фаз ГРМ | 16,5 |
|  | Шестерня приводу розподільного валу (Зняття-встановлення на знятий передній кришці) | 1,5 |
|  | Шків валу колінчатого Зняття-встановлення  | 3,15 |
|  | Шланг оливняного радіатора Заміна | 0,8 |
|  | Бак паливний в зборі - промивка, чищення (знятого з автомобіля) | 4 |
|  | Бак паливний Зняття-встановлення (суцільнометалевий кузов) (від’єднати паливні трубки, від’єднати | 2,9 |
|  | Датчик покажчика рівня палива Зняття встановлення (зняти оббивку багажника, кришку люка, від'єднати дроти, зняти датчик, перевірити, встановити) | 1,2 |
|  | Діагностика системи живленння | 1 |
|  | Діагностика паливної системи | 1,1 |
|  | Замір тиску в паливній системі | 0,6 |
|  | Заслонка дросельна зняти встановити | 1 |
|  | Заслонка дросельна Чищення (зняти датчик, очистити, встановити, перевірити) | 1,1 |
|  | Клапан холостого ходу Чищення (зняти датчик, очистити, встановити, перевірити) | 1 |
|  | Модуль погружного електробензонасоса Зняття-встановлення (від'єднати паливні шланги, дроти, витягнути електробензонасос, замінити модуль, зібрати, підключити) | 1,5 |
|  | Патрубок ДМРВ (зняття/встановлення) | 0,4 |
|  | Патрубок дросельної заслонки (зняття/встановлення) | 0,6 |
|  | Педаль акселератора (заміна наконечників на кронштейні) | 1 |
|  | Педаль акселератора Зняття встановлення (зняти педаль, розібрати, замінити деталі, зібрати) | 1 |
|  | Рейка паливна Зняти-встановити | 1,5 |
|  | Трос акселератора (трос ‘газу’) Заміна (від’єднати трос, замінити, зібрати) | 1 |
|  | Трубка паливна Зняття-встановлення (1 штука) | 0,8 |
|  | Фільтр повітряний в зборі (корпус) Зняття-встановлення | 0,6 |
|  | Фільтр повітря Заміна (зняти верхню кришку, замінити елемент що фільтрує, зібрати) | 0,4 |
|  | Фільтр паливний Заміна | 0,5 |
|  | Чищення інжектора (зняти форсунки, встановити на стенд, почистити, встановити) | 2,2 |
|  | Чистка паливної системи  | 10 |
|  | Шланг паливний Зняття-встановлення (1 штука) | 0,6 |
|  | Шланг управління пневмопристроєм. Зняття установка | 0,6 |
|  | Електробензонасос Зняття-встановлення (на знятому погружном модулі) | 1,1 |
|  | Амортизатор підвіски глушника Заміна | 0,2 |
|  | Глушник основний Зняття-встановлення (зняти хомути, кронштейни глушника, від’єднати глушник, зачистити місця з’єднання, замінити, зібрати, перевірити герметичність) | 1,5 |
|  | Діагностика випускної системи | 1 |
|  | Каталізатор відробивших газів (зняти, замінити прокладку, встановити) | 2 |
|  | Клапан рециркуляції вихлопних газів (чищення) (від'єднати трубопроводи, зняти клапан, очистити, встановить, під'єднати трубопроводи, перевірити). | 1,8 |
|  | Кронштейн кріплення глушника Зняття встановлення (від’єднати кронштейн, замінити подушки, зібрати) | 1,2 |
|  | Патрубок вентиляції картерних газів зняти/встановити | 0,4 |
|  | Резонатор Зняття-встановлення (зняти хомути, від'єднати резонатор, зачистити місця з'єднaння, замінити прокладку, зібрати, перевірити герметичність) | 1,5 |
|  | Труба вихлопна Зняття-встановлення (від’єднати трубу, зачистити місце з’єднання, замінити прокладку, зібрати, перевірити герметичність) | 1 |
|  | Труба приймальна (прокладка) Зняти-встановити (від’єднати приймальну трубу, замінити прокладку, зібрати, перевірити герметичність) | 2 |
|  | Труба проміжна Зняття-встановлення (від’єднати трубу, зачистити місце з’єднання, замінити прокладку, зібрати, перевірити герметичність) | 1,5 |
|  | Фільтр сажевий Зняття-встановлення | 1,8 |
|  | Бачок розширювальний Зняти\встановити (від’єднати кріплення бачка, зняти, встановити, долити рідину, що охолоджує, перевірити герметичність з’єднань) | 0,7 |
|  | Вентилятор зняти/встановити | 1 |
|  | Діагностика системи охолодження | 1 |
|  | Долити охолоджуючу рідину до рівня | 0,35 |
|  | Охолоджувальна рідина злити/залити (злити рідину, замінити, перевірити рівень, герметичність з’єднань) | 1 |
|  | Кожух вентилятора (дифузор) зняти/встановити (на знятому радіаторі) | 0,8 |
|  | Краник зливний Зняття-встановлення (зняти краник, замінити, перевірити на герметичність) | 1 |
|  | Крильчатка вентилятора зняти/встановити (зняти верхню панель, злити рідину, що охолоджує, від’єднати патрубки, зняти радіатор, замінити крильчатку, зібрати, перевірити на герметичність з’єднання) | 3,5 |
|  | Насос водяний (прокладка) зняти/встановити (зняти верхню панель, злити рідину, що охолоджує, від’єднати патрубки, зняти радіатор, крильчатку вентилятора, замінити водяний насос, зібрати, перевірити герметичність з’єднань) | 4 |
|  | Патрубки системи охолодження Комплект Заміна (злити охолоджуючу рідину, від’єднати патрубки, замінити, залити тосол, перевірити герметичність з’єднань, перетягнути) | 2 |
|  | Патрубки системи охолодження обтяжка (виявити підтікання рідини, що охолоджує, перетягнути пронесені хомути, перевірити герметичність) | 1 |
|  | Патрубок системи охолодження зняти/встановити | 0,5 |
|  | Подушки радіатора Зняття-встановлення | 2,8 |
|  | Промивка системи охолодження | 5 |
|  | Заміна радіатора водяного охолодження і всіх комплектуючих (зняти верхнє облицювання, злити охолоджуючу рідину) | 2,1 |
|  | Радіатор інтеркуллера (зняття/встановлення) | 2,1 |
|  | Ремонт радіатору з перевіркою на герметичність | 3,5 |
|  | Радіатора очищення (розібрати, прочистити стільники, продути, зібрати) | 3 |
|  | Термостат (корпус термостата) зняти/встановити  | 1,5 |
|  | Шків водяного насосу Зняття-встановлення | 0,8 |
|  | Електровентилятор з кожухом Зняття-встановлення (зняти верхню панель, замінити електровентилятор, зібрати, під’єднати дроти, перевірити) | 3,2 |
|  | Бачок головного циліндра зчеплення Зняти та встановити | 0,8 |
|  | Вилка вимкнення зчеплення Зняти та встановити  | 0,8 |
|  | Педаль зчеплення Зняти та встановити | 1 |
|  | Прокачування зчеплення | 0,8 |
|  | Зчеплення регулювання  | 0,8 |
|  | Зчеплення Зняття та встановлення (зняти вал карданний, коробку передач, картер зчеплення, зняти ‘корзину’, ‘фередо’, підшипник вижимний, вилку вижимного підшипника, зібрати, відрегулювати хід педалі зчеплення) | 10 |
|  | Трос зчеплення Заміна | 1 |
|  | Трубка зчеплення Зняття-встановлення | 0,8 |
|  | Циліндр зчеплення головний Зняття-встановлення (від'єднати трубку, замінити циліндр, долити рідину, прокачати систему) | 1,5 |
|  | Циліндр зчеплення робочий Зняття-встановлення (від'єднати шланг, замінити циліндр, долити рідину, прокачати систему) | 1,6 |
|  | Шланг зчеплення Заміна | 0,6 |
|  | Долив оливи в Коробку Перемикання Передач | 0,6 |
|  | Заміна оливи в Коробці Перемикання Передач | 1 |
|  | Захист Коробки Перемикання Передач Зняти та встановити | 0,5 |
|  | Коробка передач у зборі Зняття-встановлення | 6 |
|  | Кришка КПП ремонт | 3 |
|  | Кришка коробки перемикання передач Зняття та встановлення | 3 |
|  | Механізм перемикання (куліса) Регулювання | 1,5 |
|  | Механізм перемикання (куліса) Зняття-встановлення | 3 |
|  | Подушка КПП Зняття та встановлення | 1,5 |
|  | Ремкомплекта важіля КПП заміна (без зняття КПП з автомобіля) | 1,5 |
|  | Ремонт коробки передач(розібрати, промити, продефектувати, замінити деталі, зібрати) | 10 |
|  | Важіль перемикання передач у зборі Зняття-встановлення (без зняття КПП з автомобіля) | 0,6 |
|  | Сальники подовжувача КПП Заміна (без зняття КПП з автомобіля) (зняти вал карданний, замінити сальник, зібрати) | 1,8 |
|  | Сальники подовжувача КПП Заміна (на знятій КПП та зі знятим кард.валом) замінити сальник | 0,8 |
|  | Вал карданний у зборі Зняття-встановлення | 1,5 |
|  | Вал карданний балансування | 8 |
|  | Вал карданний Змащування | 0,6 |
|  | Хрестовина валу карданного (1 штука) Заміна (на знятій карданній передачі) | 1,2 |
|  | Опора проміжна валу карданного Заміна (на знятій карданній передачі) (роз'єднати проміжний і задній карданні вали; зняти: шлицеву вилку з проміжного валу, проміжну опору; встановити проміжну опору) | 1,4 |
|  | Піввісь приводу колеса з шарнірами в зборі зняти-встановити | 1,9 |
|  | Сальник напівосі Заміна | 0,6 |
|  | Шарнір (пильовик) рівних кутових швидкостей ШРКШ, зовнішній (внутрішній) зняти/встановити (на знятій півосі) | 1,2 |
|  | Долив оливи до рівня в редукторі заднього моста | 0,6 |
|  | Заміна оливи в редукторі заднього моста | 1 |
|  | Міст задній Зняття-встановлення (злити оливу, зняти міст, встановити, залити оливу, прокачати гальма) | 10 |
|  | Міст задній Зняття-встановлення (торсіонна підвіска зняти/встановити) | 9 |
|  | Підшипник півосі Заміна (на знятій півосі) | 0,6 |
|  | Піввісь заднього моста Зняття-встановлення  | 1,9 |
|  | Регулювання редуктора заднього моста | 8 |
|  | Редуктор заднього моста у зборі (прокладка) зняти/вставити (злити оливу, від'єднати карданний вал, вийняти півосі, зняти редуктор, встановити, залити оливу) | 6 |
|  | Редуктор заднього мосту (ремонт) з повним розбиранням (на знятому редукторі). Розібрати, промити, продефектувати, замінити деталі, зібрати, відрегулювати | 10 |
|  | Сальник півосі Заміна (на знятій півосі) (випресувати та запресувати манжету з очищенням посадочного місця) | 0,6 |
|  | Сальник подовжувача заднього моста Заміна (на автомобілі) (злити оливу, від'єднати карданний вал, манжету провідної шестерні, встановити, залити оливу) | 1,8 |
|  | Сальник подовжувача заднього моста Заміна (зі знятим кард.валом) | 1,2 |
|  | Фланець редуктора заднього моста заміна (при знятому карданному валу) | 1 |
|  | Хвостовик редуктора заднього моста Підтяжка | 1,1 |
|  | Бампер задній у зборі Зняття-встановлення | 1,6 |
|  | Бампер передній у зборі Зняття-встановлення | 1,6 |
|  | Поперечка № 1 зняти встановити | 5 |
|  | Поперечка № 2 зняти встановити | 4 |
|  | Підсилювач бампера Зняття-встановлення | 1,5 |
|  | Амортизатор задній (зняти/встановити) | 0,8 |
|  | Амортизатор (передній) зняття/встановлення | 1,6 |
|  | Балка задня (підрамник) зняти/встановити | 5 |
|  | Балка передня (підрамник) зняти/встановити | 4,15 |
|  | Болт розвалу-сходження Заміна | 0,8 |
|  | Втулка реактивної тяги Заміна (на знятій тязі) | 0,4 |
|  | Втулки провушини амортизатора Заміна (на автомобілі) Від'єднати кінець амортизатора, замінити втулки, встановити, закріпити амортизатор) | 0,8 |
|  | Втулка стабілізатора (зняти/встановити) | 0,6 |
|  | Діагностика ходової автомобіля | 1 |
|  | Кронштейн (зняття-встановлення) | 0,8 |
|  | Кронштейн кріплення ресори Зняття-встановлення (на автомобілі) | 2 |
|  | Кронштейн кріплення стабілізатора зняття встановлення | 1 |
|  | Обтягування ходової автомобіля | 1,6 |
|  | Опора кульова верхня (нижня) Заміна | 0,6 |
|  | Подушка штанги стабілізатора Зняття-встановлення | 1 |
|  | Ресора задня Зняття-встановлення (від'єднати нижній кінець амортизатора, розвантажити ресору, від'єднати ресору від кронштейнів, зняти драбини; зняти ресору, встановити) | 3 |
|  | Ресора передня Зняття-встановлення (від'єднати нижній кінець амортизатора, розвантажити ресору, від'єднати ресору від кронштейнів, зняти драбини; зняти ресору, встановити) | 3 |
|  | Ресора Ремонт(розібрати, продефектувати, замінити деталі, зібрати) | 1,8 |
|  | Важіль задньої підвіски (зняти/встановити) (підвіска багатоважільна) | 1,6 |
|  | Важіль передньої підвіски (зняти/встановити) | 1,6 |
|  | Важіль підрамника правий (лівий) 1 шт. Зняття-встановлення | 1,6 |
|  | Важіль з сайлентблоками правий (лівий) 1 шт. Зняття-встановлення (зняти колесо і амортизатор, від'єднати штангу стабілізатора від нижнього важіля, нижні важелі від поперечки, зняти пружину, зняти важелі, встановити) | 1,6 |
|  | Сайлентблок кронштейна зняти/встановити (випресовка) | 0,8 |
|  | Сайлентблок реактивной тяги (заміна) | 0,6 |
|  | Сайлентблок важіля зняти/встановити (випресовка) | 0,9 |
|  | Сальник зняти/встановити | 0,6 |
|  | Змащування ходової  | 1 |
|  | Стабілізатор задньої (передньої) підвіски. Зняття-встановлення | 2 |
|  | Стійка з амортизатором у зборі (зняття/встановлення) заміна вставки (ремонт) | 1,9 |
|  | Стійка стабілізатора у зборі Зняття - встановлення | 0,8 |
|  | Тяга реактивна Зняття-встановлення | 1 |
|  | Шарнір гумовометалевий (сайлентблок) Заміна (1 штука на знятій ресорі) | 1,1 |
|  | Шарова опора верхня (нижня) з ущільнювачем Заміна (зняти колесо, замінити опору, зібрати) | 1,2 |
|  | Штанга стабілізатора передньої підвіски Зняття-встановлення | 1,8 |
|  | Штанга стабілізатора задньої підвіски Зняття-встановлення (Зняти щоки сережки, зняти штангу, замінити подушки, встановити, затягнути під навантаженням) | 2,5 |
|  | Кулак поворотний ‘цапфа’ Зняття-встановлення (від'єднати скобу, зняти кулак поворотний, зібрати) | 3,8 |
|  | Вісь передня (балка) зняття/встановлення | 5 |
|  | Сайлентблок кулака поворотного ‘цапфи’ Зняття-встановлення | 0,9 |
|  | Шкворені комплект заміна (зняти колеса, від'єднати рульову тягу, вибити шкворні, зняти кулаки поворотні і підшипники, замінити втулки, розгорнути під шкворні, замінити шкворні, захисні кільця і ковпаки, відрегулювати шайбами, зібрати) (без зняття осі передньої (балки) з автомобіля) | 12 |
|  | Колесо у зборі заднє Зняття-встановлення | 0,25 |
|  | Колесо у зборі переднє Зняття-встановлення | 0,25 |
|  | Манжета (підшипники) задньої маточини Заміна (1 сторона) | 2,5 |
|  | Манжета (підшипники) передньої маточини Заміна (1 сторона) | 1,8 |
|  | Регулювання підтяжки підшипників маточини (1 сторона) | 0,6 |
|  | Маточина заднього колеса Зняття-встановлення | 2,5 |
|  | Маточина переднього колеса Зняття/встановлення  | 1,5 |
|  | Бачок оливи гідропідсилювача Зняття-встановлення | 0,8 |
|  | Вал карданний рульового управління Зняття-встановлення (від'єднати карданний вал від рульової колонки і рульового механізму, зняти карданний вал, встановити) | 2 |
|  | Діагностика ГПК | 0,5 |
|  | Діагностика рульвого керування | 0,8 |
|  | Колесо рульове Зняття-встановлення Зняття - встановлення (зняти рульове колесо, встановити) | 0,9 |
|  | Колонка рульового управління у зборі Зняття-встановлення (зняти рульове колесо, кожухи, від'єднати перемикачі, замінити рульову колонку, зібрати) | 2,2 |
|  | Кронштейн ГПК Зняття-встановлення | 0,6 |
|  | Механізм кермового управління Регулювання | 2 |
|  | Механізм кермового управління Ремонт | 5 |
|  | Механізм рульового управління Зняття-встановлення | 5 |
|  | Механізм рульовий з ГПРом зняти/встановити (зняти колесо, від'єднати шланги від рульового механізму, тягу від сошки, шарнір від колонки, ущільнювач від щитка передка; зняти рульовий механізм у зборі, встановити, залити оливу) | 6 |
|  | Накінечник рульової тяги у зборі зняти/встановити | 0,7 |
|  | Насос Гідро-підсилювача керма зняти/встановити (від'єднати шланги від насоса, зняти пас з шківа насоса, зняти насос, встановити, прокачати систему) | 2,4 |
|  | Прокачування системи гідропідсилювача керма | 0,8 |
|  | Трапеція рульова в зборі Зняття/встановлення | 2,6 |
|  | Трубка ГПК (ремонт) | 1 |
|  | Трубка ГПК (зняття/встановлення) | 0,6 |
|  | Тяга рульова у зборі Зняття-встановлення | 1,2 |
|  | Шарнір (палець) кермової тяги Заміна (на знятій тязі, за 1 штуку) | 0,8 |
|  | Шланг ГПК (зняття/встановлення) | 0,8 |
|  | Барабан гальмівний Зняття-встановлення | 1 |
|  | Діагностика гальмівної системи | 1 |
|  | Диск заднього гальма (зняття/встановлення) | 1,15 |
|  | Диск переднього гальма (зняття/встановлення) | 1,15 |
|  | Рідина гальмівна долив до рівня | 0,4 |
|  | Рідина гальмівна (заміна) | 1 |
|  | Колодка з накладкою (дискові гальма задні) Заміна комплекту (4 штуки) | 1,5 |
|  | Колодки з фрикційною накладкою (задні) (барабанні гальма) Зняття встановлення комплекту | 2,5 |
|  | К-т колодок стоянкового гальма заміна | 1,8 |
|  | Педаль гальма Зняття-встановлення | 0,8 |
|  | Прокачування гальмівної системи | 0,8 |
|  | Колодка з накладкою (дискові гальма передні) Заміна комплекту (4 штуки) | 0,7 |
|  | Регулювання гальмівних колодок (підводка) | 0,8 |
|  | Скоба дискового гальма ‘супорт’ Ремонт (заміна ремкомплекта на знятій скобі) (розібрати, продефектувати, замінити деталі, зібрати) | 2 |
|  | Скоба дискового гальма ‘супорт’ розробка, змащування. | 0,8 |
|  | Скоба дискового гальма ‘супорт’ Зняття-встановлення  | 1 |
|  | Гальмо стоянки Регулювання | 1 |
|  | Трос гальма стоянки задній (зі знятим колесом) правий (лівий) Заміна (1 штука) | 1,2 |
|  | Трос гальма стоянки передній Заміна (зняти чохол важеля; замінити трос, встановити) | 1,4 |
|  | Трубка гальмівна Зняття-встановлення (1 штука) | 0,6 |
|  | Підсилювач вакуумний гальм Зняття-встановлення (від'єднати головний гальмівний циліндр, від'єднати шланг, зняти вакуумний підсилювач, відрегулювати довжину штока, встановити) | 2 |
|  | Циліндр гальмівний головний (зняття/встановлення) | 1,5 |
|  | Циліндр гальмівний робочий (зняти/встановити) | 0,8 |
|  | Шланг вакуумного підсилювача гальм Зняття-встановлення | 0,6 |
|  | Шланг гальмівний Заміна (1 штука) | 0,6 |
|  | Щит гальма ‘опорний диск’ обтягування | 0,8 |
|  | Щит гальма ‘опорний диск’ Зняття-встановлення (зняти колесо, гальмівний барабан, від'єднати гальмівну трубку, зняти гальмо в зборі, замінити опорний диск, зібрати) | 3,6 |
|  | Бардачок салону Зняття-встановлення | 0,8 |
|  | Дзеркало бічне (ліве/праве) передніх дверей Зняття-встановлення (кріплення на кронштейні) Дзеркало бічне передніх дверей Зняття-встановлення (кріплення на кронштейні) | 1 |
|  | Пасок приводу газорозподільчого механізму (комплект зняття/встановлення) | 5 |
|  | Бачок омивача з насосом у зборі Зняти-встановити (від'єднати трубку, дроти й рукав, зняти бачок омивача з електронасосом в зборі, від'єднати електронасос, зібрати, встановити, перевірити роботу) | 1 |
|  | Жиклер омивача Зняття - встановлення (з регулюванням жиклерів) | 0,6 |
|  | Привід склоочисника в зб Заміна (зняти важелі склоочисника, панель передка нижню, зняти склоочисник, встановити) | 3,2 |
|  | Привід склоочисника в зб розібрати/зібрати | 6 |
|  | Важіль склоочисника Зняття-встановлення (1 штука) | 0,4 |
|  | Трапеція склоочисника зняття встановлення | 1,8 |
|  | Щітка склоочисника Зняття-встановлення | 0,2 |
|  | Панель приладів в зборі ‘торпедо’ Зняття-встановлення (зі зняттям та встановленням оздоблювальних рамок, бічних оббивок, передніх надставок, рульового колеса, кожухів рульової колонки, блоку попільнички і магнітоли, з від'єднанням джгута проводів) | 8,5 |
|  | Двері передні Зняття-встановлення (з підганянням за прорізу) | 3,5 |
|  | Амортизатор капоту зняття\встановлення | 0,6 |
|  | Трос приводу замку капота Зняття - встановлення. | 1 |
|  | Радіатор заднього опалювача для автобусів і автофургонів. Заміна (на знятому обігрівачі) | 1,5 |
|  | Радіатор опалення передній зняття-встановлення (на знятій панелі приладів) | 2,2 |
|  | Обігрівач передній в зборі зняття-встановлення (при знятій панелі приладів)(злити рідину, що охолоджує, від'єднати шланги, патрубки і дроти, зняти обігрівач, встановити, залити рідину, що охолоджує) | 6 |
|  | Патрубки с-ми опалення салона Зняття встановлення к-т | 2 |
|  | Радіатор А/С (кондиціонера) Зняти-встановити | 3 |
|  | Фільтр салону Заміна | 0,5 |
|  | Сектор управління обігрівачем зняття-встановлення.  | 6 |
|  | Шкив кондиціонеру зняття/встановлення | 3 |
|  | Шланг обігрівача зняття-встановлення (замінити шланг, перетягнути хомути, перевірити на герметичність) | 0,6 |
|  | Електродвигун опалювача з вентилятором зняття-встановлення (зняти електродвигун, встановити) | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Від Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.п. (підпис) (П.І.Б.) | Від Замовника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (підпис) (П.І.Б.) |

**Додаток 3**

**до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

**ПРИМІРНА ФОРМА**

Виконавцю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Замовник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**(дата складання)**

Прошу прийняти транспортний (ні) засіб(засоби) для проведення ремонту і технічного обслуговування згідно з Договором від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка, модель ТЗ | Ідентіфікаційний номер (Vin-код) | Державний реєстраційний номер | Рік випуску | Показники одометра | Місце надання Послуг  | Послуги, що необхідно надати | дата та час представлення ТЗ Виконавцю |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замовник:

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 посада (підпис) (П.І.Б.)

Підтвердження Заявки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка, модель ТЗ | Державний реєстраційний номер | Місце надання Послуг  | Сторона, що здійснює транспортування до місця надання Послуг | дата та час представлення ТЗ для надання Послуг |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Виконавець:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 посада (підпис) (П.І.Б.)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток 4

до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

ПРИМІРНА ФОРМА

Наряд-Замовлення № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ:Код ЄДРПОУIBANІПН АдресаТелефонЕл.пошта | ЗАМОВНИК:Код ЄДРПОУIBANІПНАдресаТелефонЕл.пошта |
| Підстава: договір про надання послуг № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_р. Заявка №\_\_\_ від  |
| Згідно з цим Нарядом-замовленням, складеним на (дата) Виконавець визначив, а Замовник узгодив Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів Замовника : |
| Державний номер | Тип, модель ТЗ | № кузова | Заїзд ТЗ (прийнято) | Пробіг ТЗ (показання спідометра) | Закриття наряд-замовлення |
|   |   |   |   |   |   |

Транспортний засіб Замовника було передано Виконавцю «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р. о \_\_ год.

Послуги, визначенні Виконавцем після діагностики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № по каталогу | Найменування  | Кількість операцій  | Кількість людино-годин  |
|  |  |  |  |  |
|  | Всього обсяг робіт, людино-годин |  |
|  | Ціна людино-години (без ПДВ), грн. |  |
|  В1 | Вартість робіт (без ПДВ), грн.  |   |

Сторони засвідчують, що згідно договору про надання послуг від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за результатами обстеження транспортних засобів Замовника \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, сторонами досягнуто згоди щодо кількості наданих послуг та вартості запасних частин та витратних матеріалів.

Запасні частини та витратні матеріали Виконавця, використані для надання Послуг (з/ч)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | № по каталогу | Найменування матеріалів, марка | Кількість | Од. виміру | Ціна за од. (без ПДВ) Грн. | Всього (без ПДВ,), грн |
|  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | Всього вартість з/ч (без ПДВ), грн. |  |

Вартість Послуг (без ПДВ) (В1+В2), грн.

ПДВ, 20% грн.

Разом з ПДВ грн.

Складові частини та витратні матеріали Замовника, використані для надання Послуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування матеріалів, марка | Кількість | Од. виміру | Ціна за од.(без ПДВ)Грн. | Всього (без ПДВ,), грн |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всього вартість (без ПДВ), грн. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Послуги узгодив: представник Виконавця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Послуги узгодив:представник Замовника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Керівник Виконавця: Керівник Замовника:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.п. (підпис) (П.І.Б.) М.п. (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 5

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

ПРИМІРНА ФОРМА

Акт дефектації

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (найменування населеного пункту) | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. |

|  |
| --- |
| Згідно з договором про надання послуг з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Замовник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                    (найменування юридичної особи) висловлює претензії до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                           (найменування виконавця)щодо якості та/або кількості надання послуг з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,зокрема, стосовно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                               (інформація про ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у період з \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. по \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.За результатами перевірки встановлено, що \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Додатково: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вирішили \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Цей акт склали: |
| Виконавець  | Замовник |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування посади, | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування юридичної особи / |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прізвище, ім'я та по батькові) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місцезнаходження)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місцезнаходження або місце проживання) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номер телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| У разі неприбуття виконавця в установлений зазначеним Договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання Акту дефектації щодо надання послуг неналежної якості, цей Акт дефектації вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два представника від Замовника. |
| Представник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                         (прізвище, ім'я та по батькові)що проживає за адресою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          (підпис) | Представник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                              (прізвище, ім'я та по батькові)що проживає за адресою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (підпис) |

|  |  |
| --- | --- |
| Від Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.п. (підпис) (П.І.Б.) | Від Замовника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (підпис) (П.І.Б.) |

**Додаток 6**

**до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р**

**Перелік транспортних засобів Замовника для надання послуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка автомобілів | Кількість автомобілів | Рік випуску | Тип палива |
|  | Toyota Corolla | 9 | 2018 | Бензин |
|  | Toyota Corolla | 5 | 2019 | Бензин |
|  | Volkswagen Polo | 3 | 2014 | Бензин |
|  | Skoda Octavia | 2 | 2012 | Бензин |
|  | Skoda Octavia | 1 | 2008 | Дизпаливо  |
|  | Skoda Octavia | 1 | 2018 | Бензин |
|  | Skoda Octavia | 3 | 2017 | Бензин |
|  | Mitsubishi Outlander | 2 | 2021 | Бензин |
|  | Hyundai Elantra | 1 | 2020 | Бензин |
|  | Renault Duster | 4 | 2020 | Бензин |
|  | Volkswagen Transporter Т4 | 1 | 2001 | Бензин |
|  | Volkswagen Transporter Т5 | 1 | 2007 | Бензин |
|  | Volkswagen Caravella | 1 | 2017 | Дизпаливо |
|  | Volkswagen Multivan | 1 | 2019 | Дизпаливо |
|  | Opel Vivaro | 1 | 2003 | Дизпаливо |
|  | Hyundai H-1 | 1 | 2008 | Дизпаливо |
|  | Hyundai H-1 | 3 | 2018 | Дизпаливо |
|  | Hyundai H-1 | 1 | 2020 | Дизпаливо |
|  | Mitsubishi L 200 | 1 | 2007 | Дизпаливо |
|  | Renault Duster | 3 | 2020 | Дизпаливо |

**Зазначений перелік та кількість транспортних засобів є орієнтовним, і може бути зміненим в залежності від виробничої потреби Замовника в межах визначеного обсягу (кількості людино-годин).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Від Виконавця:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(посада)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** **М.п. (підпис) (П.І.Б.)** | **Від Замовника:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **. (підпис) (П.І.Б.)** |

**Додаток 7**

**до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р**

**Перелік станцій технічного обслуговування Виконавця та субпідрядників**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/р | Найменування Виконавця/субпідрядника | Адреса станції технічного обслуговування | Найменування станції технічного обслуговування | Режим роботи станції технічного обслуговування |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Від Виконавця:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(посада)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/** **М.п. (підпис) (П.І.Б.)** | **Від Замовника:** |