**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Система відеоспостереження зі встановленням в адміністративній будівлі ГУНП в Хмельницькій області за кодом ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання**

1. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.1. Обладнання та матеріали повинні бути новими, оригінальними, якісними, та поставлятися в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.

1.3. Сервісне обслуговування/ремонт не більше 8 годин з моменту відправки заявки (по телефону (через Viber, WhatsApp, Telegram) або на електронну пошту замовлення на партію Товару, в якому визначає: асортимент, перелік, кількість, дату, час поставки, умови поставки Товару). 1.4. При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням повної назви Товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції, технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

1.5. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару. 1.6. Для підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним вимогам учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати: *- офіційні документ(ти), який(кі) засвідчує(ють) відповідні якісні характеристики товару (копія сертифікатів відповідностей, паспортів якості та/або інших документів), якщо даний товар не підлягає сертифікації, Учасник надає довідку – пояснення щодо несертифікації.* 1.7. Умови поставки: доставку товару, страхування товару, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, здійснює Постачальник за свій рахунок. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості, зазначеній в технічних характеристиках, що містяться в (Додатку 2 до тендерної документації).

1.8. При підготовці пропозиції учасникам рекомендується керуватися вимогами постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

**Таблиця № 1 Система відеоспостереження зі встановленням в адміністративній будівлі ГУНП в Хмельницькій області за кодом ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Кіл-ть | Од-ці |
| 1 | Маршрутизатор L009UiGS-RM | 1 | шт |
| 2 | Мережевий IP відеореєстратор Uniview NVR304-32X | 1 | шт |
| 3 | HDD Seagate SkyHawk 6TB 256MB ST6000VX008 | 2 | шт |
| 4 | POE комутатор 19-портовий HongRui HR901-AF-1621GS 300Вт | 2 | шт |
| 5 | Акумуляторна батарея GEL Ritar DG12-100 | 1 | шт |
| 6 | ДБЖ LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ 12В | 1 | шт |
| 7 | Шафа телекомунікаційна настінна 19" 15U (775x600х450) | 1 | шт |
| 8 | Блок розеток 19" 1U 8 р. з вимикачем, 220В, довжина кабелю 1,8м | 1 | шт |
| 9 | Мережевий фільтр у стійку на 6 гнізд з вимк. 1,5U PDU | 1 | шт |
| 10 | Полиця 19" 4 точки кріпл., 1U 400мм, т.м.-1,5мм | 1 | шт |
| 11 | Вентиляторна панель RCI 1U/T/2, black | 1 | шт |
| 12 | Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм гайка шайба) | 40 | шт |
| 13 | Анкер 10х120 | 8 | шт |
| 14 | Щит для автоматичних вимикачів накладний на 6 модулів | 1 | шт |
| 15 | Реле напруги ZUBR D25 | 1 | шт |
| 16 | Автомат двополюсний ECOHOME ECO 2p C 16A | 1 | шт |
| 17 | Розетка накладна з заземленням | 1 | шт |
| 18 | Кріплення для монітора SATELIT 13-32PIVOT100A | 2 | шт |
| 19 | Монітор VIEWSONIC VX3276-2K-MHD-2 | 1 | шт |
| 20 | Монітор Lenovo L27I-40 | 1 | шт |
| 21 | Миша бездротова Gembird MUSW-4B-05 | 1 | шт |
| 22 | Подовжувач USB по витій парі Gembird UAE-30M | 1 | шт |
| 23 | HDMI подовжувач 60м FullHD по кабелю Cat.5e (LW-HDEX-002) | 3 | шт |
| 24 | Кабель HDMI V.2.0 0.5м (CC-HDMI4L-0.5M) | 5 | шт |
| 25 | Розгалужувач HDMI на 2 порти Cablexpert DSP-2PH4-04 | 1 | шт |
| 26 | Відеодомофон Neolight ALPHA IPW | 1 | шт |
| 27 | Виклична панель Neolight SOLO IP Graphite | 1 | шт |
| 28 | IP-відеокамера 5 Мп Full Color SEVEN IP-7225PA-FC 3,6 мм | 12 | шт |
| 29 | IP-відеокамера 5 Мп Full Color SEVEN IP-7215PA-FC 2,8 мм | 4 | шт |
| 30 | Розподільча коробка УМК-117 | 16 | шт |
| 31 | Кронштейн для кріплення камери діаметром 100 мм | 3 | шт |
| 32 | Опора металева Ø88.5 (Ду80), 4.5м | 1 | шт |
| 33 | Цемент М-500, 25кг | 1 | шт |
| 34 | Пісок річковий, 30л | 2 | шт |
| 35 | Конектор RG-45 (уп. 100 шт.) | 1 | пак |
| 36 | Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5Е) | 180 | м |
| 37 | Кабель КПП-ВП (100) 4х2х0.49 (U/UTP cat.5Е-SL) зовн. | 305 | м |
| 38 | Кабель КППт-ВП (100) 4х2х0.49 (U/UTP cat.5Е-SL) зовн. з тросом | 120 | м |
| 39 | Кабель ШВВП 3х1.5 | 10 | м |
| 40 | Короб 10х15х2000 | 16 | м |
| 41 | Короб 25х40х2000 | 4 | м |
| 42 | Короб 40х60х2000 | 2 | м |
| 43 | Гак К-10 | 1 | шт |
| 44 | Анкер-гак 10х100 | 1 | шт |
| 45 | Затискач натяжний H3 | 6 | шт |
| 46 | Стрічка бандажна BTS-20x07 | 4 | м |
| 47 | Скріпа бандажної стрічки BC-20 | 5 | шт |
| 48 | Стяжка кабельна 2,5\*200 мм (уп. 100 шт.) | 2 | пак |
| 49 | Дюбель-ялинка 6 мм (уп. 100 шт.) | 2 | пак |
| 50 | Дюбель 6х30 | 100 | шт |
| 51 | Шуруп 3,5х32 | 100 | шт |
| 52 | Ізоляцiйна стрiчка чорна 0,14х17мм 20 м | 1 | шт |
| 53 | Монтажний комплект | 1 | шт |
| 54 | Встановлення системи відеоспостереження в адміністративній будівлі ГУНП в Хмельницькій області | 1 | послуга |

Виконавець несе відповідальність за порушення ним при виконанні робіт на об’єкті Замовника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та природоохоронного законодавства України. Відповідальність за порушення вказаних вимог персоналом Виконавця чи субпідрядних організацій несе Виконавець самостійно; будь-які особи, що залучені Виконавцем до надання послуг та/або які фактично їх виконують, вважаються персоналом Виконавця.

Ціну пропозиції слід розраховувати на підставі інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі та нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг. До вартості включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, кошти на покриття додаткових витрат, повязаних з інфляційними процесами. Розмір цих відрахувань визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними законодавчими та нормативними документами.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Якість надання послуг має відповідати умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм, охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Договірна ціна не змінюється протягом дії усього договору, **про що Учасник надає гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.**

**Учасник надає довідку у довільній формі про те, що метеріали для надання послуг запропоновані Учасником у своїй ціновій пропозиції не мають походження з російської федерації / республіки білорусь, та з тимчасово окупованих територій.**

**Учасник надає довідку у довільній формі про відсутність відносин Учасника з російською федерацією / республікою білорусь/ з тимчасово окупованих територій.**

*Примітка: Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі надання учасником еквіваленту – він має надати порівняльну таблицю відповідності, характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній Таблиці 1. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*