**Додаток 2
до тендерної документації**

**Технічні, кількісні вимоги до предмету закупівлі, спосіб доставки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з//п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП-4,0 | м2 | 200 |
| 2 | Євроруберойд Бікроеласт ЕПП-2,5 | м2 | 150 |

**Особливі вимоги:**

 бікроеласт ЕКП 4,0 гранулят, сланець, основа поліестер -200 м2 ( або аналоги)

* ***Довжина / ширина:*** 10х1 м.
* ***Тип матеріалу –рулонний***
* ***Маса 1 кв.м. матеріалу:*** 4,0 кг.
* ***Основа:*** полиестер
* ***Тип покриття: верх-***сланець, ***низ-*** плівка.
* ***Розривна сила при розтягуванні, не менше:***343 Н
* ***Водопоглинання за 24 години, за масою, не більше:*** 1%
* ***Температура крихкості в'яжучого, не вище:*** -20 град.
* ***Температура гнучкості на брусі R = 25мм, не вище:*** -10 град.
* ***Теплостійкість, не нижче: 90*** град.
* ***Термін служби:*** 10-15 років
* бікроеласт ЕПП 2.5 основа поліестер - 150м2  ( або аналоги)
* ***Довжина / ширина:*** 15х1 м.
* ***Тип матеріалу –рулонний***
* ***Маса 1 кв.м. матеріалу:*** 2,5 кг.
* ***Основа:*** полиестер
* ***Тип покриття: верх-***плівка, ***низ-*** плівка.
* ***Розривна сила при розтягуванні, не менше: 343*** Н
* ***Водопоглинання за 24 години, за масою, не більше:*** 1%
* ***Температура крихкості в'яжучого, не вище:*** -25 град.
* ***Температура гнучкості на брусі R = 25мм, не вище:*** -10 град.
* ***Теплостійкість, не нижче: 90*** град.
* ***Термін служби:*** 10-15 років

 Рік виготовлення товару: 2023-2024р.
1.Учасник повинен надати: сертифікат (паспорт) якості Товару.
2. Заміна дефектного Товару, у випадку пошкодження при транспортуванні.
3.Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців, з моменту передачі товару по накладній.
4. Місце поставки Товару: до вартості Товару включена вартість його доставки транспортом постачальника за адресою: -80100, Львівська область м. Червоноград вул. Промислова 1, або службами доставки.

 Товар (при поставці) повинен бути упакований в УФ-стабілізовану плівку, поставлятись на піддонах, супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: **копіями посвідчень якості та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару** (у передбачених законодавством випадках)**.**

 Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.