

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ**

**ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокольним рішенням уповноваженої особи

від 10 .10.2023 року № 131 ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анна МАЛАШЕНКО

**ЗМІНИ до** **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

на закупівлю товару за предметом:

**Код CPV ДК 021:2015: 38510000-3 "Мікроскопи"**

**(Поляризаційний мікроскоп)**

**(м. Дніпро, м. Харків, м. Одеса, м. Львів)**

***Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями***

***(на очікувану вартість)***

*(у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції Закону України № 114-IX від 19.09.2019 із змінами та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 із змінами)*

Київ 2023 рік

**ДОДАТОК № 3**

до тендерної документації

**Технічне завдання**

**Предметом закупівлі згідно умов цієї Тендерної документації є:**

**Поляризаційний мікроскоп –4 комплекти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Найменування** | **Вимоги** | **Кількість** |
| **1.** | **Загальні вимоги :поляризаційний мікроскоп** |  | **4 комп.** |
| 1.1 | Штатив мікроскопа  Включити:  привод Z фокусування з ручкою точного фокусування з обох  боків штативу  - інтервал фокусування 30 мм  -5-ти позиційна турель об'єктивів, кодована, M27, 4х позиції  центровані і 1х позиція фіксована  - тримач предметного столу та конденсору  - предметний стіл Pol, круглий, діаметром 180мм,  поворотний на 360°, з клік-стопами через 45°  - освітлювач прохідним світлом LED 10Вт, опційно -  галогеновая лампа 12В 35 Вт  - ЕКО режим та режим менеджеру світла з кнопкою  керування  - кнопка захвата зображення для роботи з камерами Axiocam  - USB 2.0 для підключення до комп'ютера  - чохол від пилу |  | **1** |
| 1.2 | **"Fine drive knob with scale, changeable**  **for Axio Imager 2 and Axio Lab.A1 "**  Світлофільтр блакитний, d=32x2 мм |  | 1 |
| 1.3 | **Contrast-enhancing blue filter, d=32x2 mm**  Світлофільтр блакитний, d=32x2 мм |  | 1 |
| 1.4 | **Binocular phototube 30°/23 (100:0/0:100)** Бінокулярний  фототубус 30°/23 (100:0/0:100) |  | 1 |
| **2.** | **Оптичне обладнання** |  | 1 |
| **2.1** | **Objective A-Plan 5x/0.12 Pol M27**  Об'єктив A-Plan 5x/0.12 Pol M27 |  | 1 |
| 2.2 | **Objective A-Plan 10x/0.25 Pol M27**  Об'єктив A-Plan 10x/0.25 Pol M27 |  | 1 |
| 2.3. | **Objective A-Plan 20x/0.45 Pol M27**  Об'єктив A-Plan 20x/0.45 Pol M27 |  | 1 |
| 2.4 | **Objective A-Plan 40x/0.65 Pol M27**  Об'єктив A-Plan 40x/0.65 Pol M27 |  | 1 |
| 2.5 | **Objective A-Plan 63x/0.8 Pol M27**  Об'єктив A-Plan 63x/0.8 Pol M27 |  | 1 |
| 2.6 | **Condenser 0.9 H Pol**  Конденсор 0.9 H Pol |  | 1 |
| 2.7 | **Eyepiece PL 10x/22 Br. foc.**  Окуляр PL 10x/22 Br. foc. |  | 1 |
| 2.8 | **Eyepiece eyecup**  Наочник |  | 1 |
| 2.9 | **Polarizer D, 90° rotatable, removable**  Поляризатор D, такий що повертається на 90° |  | 1 |
| 2.10 | **Intermediate plate for analyzer slider 12x46**  Проміжна пластина для слайдерів 12x46 |  | 1 |
| 2.11 | **Analyzer slider D/A, 360° rotatable**  Аналізатор D/A, такий що повертається на 360° |  | 1 |
| 2.12 | **Object guide Pol 47x27 mm**  Препаратотримач Pol 47x27 мм |  | 1 |
| 2.13 | **Crossline micrometer 10:100, d=26 mm**  Окулярний мікрометр 10:100, d=26 mm |  | 1 |
| 2.14 | **Stage micrometer for transmitted light**  **5 + 100/100y d=0.16mm**  **- 5 lines with 1mm intervals in y-direction**  **- 100 lines with 1/100mm intervals in**  **y-direction**  Мікрометр предметного столу |  | 1 |
| **3** | **Документування** |  |  |
|  | **Microscopy Camera Axiocam 208 color**  Мікроскопна камера Axiocam 208 color |  | 1 |
|  | **Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x**  Адаптер камери 60N-C 2/3" 0.5x |  | 1 |
| 4 | **Вимоги до введення в експлуатацію** |  |  |
| 4.1 | Необхідно проведення пусконалагоджувальних робіт та введення приладу в експлуатацію | Відповідність |  |
| 4.2 | Повинне бути проведено калібрування приладу відповідно до вимог ДСТУ ISO EN 17025.  Калібрування повинно бути виконано після запуску приладу з наступним наданням свідоцтва про калібрування | Відповідність |  |
| 4.3 | Компанія – постачальник повинна мати у наявності у м. Києві або Київській області сервісної служби та працівників відповідної кваліфікації (сервісних інженерів), які мають необхідні знання та досвід для проведення інсталяції, наладки обладнання та забезпечення безперебійної роботи приладу протягом гарантійного та післягарантійного термінів | Відповідність |  |
| 4.4 | У комплекті до приладу необхідно надати інструкцію з обслуговування та експлуатації обладнання українською або російською мовою | Відповідність |  |
| 4.5 | Термін повного гарантійного обслуговування приладу повинен бути не менше 12 місяців, за виключенням витратних матеріалів, та матеріалів, що зношуються. | Відповідність |  |
| **5** | **Умови постачання** |  |  |
| 5.1 | Товар повинен постачатися автотранспортом постачальника за його рахунок на умовах DDР за адресою місця розташування обладнання | Відповідність |  |
| 5.2 | Товар повинен бути упакований таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття Товару | Відповідність |  |
| 5.3 | Постачальник повинен поставити Товар в заводській упаковці, що повинна задовольняти вимогам для даного типу Товару при його транспортуванні обраним видом транспорту в обговорене місце призначення | Відповідність |  |
| 5.4 | Маркування, що наноситься на упаковку, повинно відповідати характеру Товару та містити назву і кількість кожної одиниці Товару окремо. | Відповідність |  |

***У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».***

**Вимоги до якості товару:**

1. Запропонований Учасником товар обов’язково повинен **відповідати** (або бути   
**не гірше)**  усім наведеним у Додатку 3 Тендерної документації **технічним вимогам,** **характеристикам і комплектації.** Учасник повинен підтвердити **відповідність** запропонованого ним товару **вказаним технічним вимогам,** **характеристикам і комплектності** щодо даного предмету закупівлі, шляхом надання інформації в довільній формі, в повному обсязі, з **посиланням на відповідний пункт (сторінку)** в інструкції з експлуатації, або в паспорті, або в технічному описі, або в іншій офіційній технічній документації виробника.

2. Товар повинен бути оригінальним та новим (випуску не раніше 2020 року) тобто таким, що раніше не використовувався ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

3. Запропонований учасником товар обов'язково забезпечуєтьсягарантійним ремонтом. **Гарантійний ремонт (обслуговування)**, заміна неякісного (несправного) товару проводиться постачальником безкоштовно **протягом гарантійного строку** з дати виконання пусконалагоджувальних робіт сервісними інженерами, сертифікованими виробником. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на постачальника ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

4. Гарантійний строк на товар повинен складати не менш 12 місяців із дня підписання Акту здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг). Продавець зобов’язаний надавати Покупцю сервісне післягарантійне обслуговування протягом усього терміну експлуатації приладу  ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

5. Товар, що пропонується учасником при його застосуванні не повинен зашкоджувати довкіллю. У випадку, якщо це неможливо, Учасник (відповідно ст. 22 Закону) повинен вказати необхідні заходи, які необхідно застосовувати для захисту довкілля. ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

6. Наявність в Україні офіційного представництва заводу-виробника та сервісного центра ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

7. Постачальник повинен поставити, розвантажити товар у місці призначення, забезпечити пуско-налагоджувальні роботи: монтаж, наладку під його конфігурацію, провести калібрування, провести первинне навчання персоналу роботи на обладнанні з наданням відповідних сертифікатів. Вартість цих послуг повинна бути врахована в ціну товару ***(підтверджується гарантійним листом учасника).***

Також у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати скановані копії дозвільних документів (сертифікати, ліцензії, допуски тощо), що підтверджує повноваження Учасника (Субпідрядника) на право проведення таких робіт.

~~8. Товар, що пропонується учасником до закупівлі, повинен  бути вироблений/виготовлений в країні, що приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Goverment Procurement, GPA) (~~***~~підтверджується гарантійним листом учасника).~~***

~~9. Місце поставки товару –~~***~~Підрозділи Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень згідно переліку:~~***

~~1.~~ **~~Лот 1.~~** ~~52005, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22 – 1 шт.~~

~~2.~~ **~~Лот 2.~~** ~~61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 6 - 1 шт.~~

~~3.~~ **~~Лот 3.~~** ~~65078, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип (Гайдара), буд. 21-А - 1 шт.~~

~~4.~~ **~~Лот 4.~~** ~~79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369 - 1 шт.~~

~~10. У вартість товару необхідно включати доставку до місця призначення.~~

8. Місце поставки товару –***Підрозділи Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень згідно переліку:***

1. **Лот 1.** 52005, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22 – 1 шт.

2. **Лот 2.** 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 6 - 1 шт.

3. **Лот 3.** 65078, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип (Гайдара), буд. 21-А - 1 шт.

4. **Лот 4.** 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369 - 1 шт.

9. У вартість товару необхідно включати доставку до місця призначення.

**Уповноважена особа**

**«Анна МАЛАШЕНКО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис)**

**Начальник відділу інфраструктури,**

**держмайна та господарської діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій СИНІЦИН**

**Заступник директора СЛЕД Держмитслужби \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валерій КУБАЛЬ**