**«Затверджено»**

**протокольним рішенням уповноваженої особи**

**від 11.08.2022 №4**

### ОГОЛОШЕННЯ

**про проведення спрощеної закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія
 | **КЗ Черкаський міський Палац молоді****код ЄДРПОУ: 22810998****адреса: 18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Сумгаїтська,12****Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади** |
| 1. Посадовіособи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з Учасниками
 | Олена Петрова, директор – уповноважена особа; Адреса: 18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Сумгаїтська,12тел: +380663684556e-mail: chpalac\_molodi1@ukr.net |
| 1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015, єдиного закупівельного словника CPV
 | Поточний ремонт приміщень Палацу молоді по вул. Сумгаїтська,12 в м.Черкаси (код ДК 021-2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)Закупівля без поділу на лоти |
| 1. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі
 | Згідно додатку №1 до оголошення |
| 1. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг
 | Кількість - 1 послуга. Обсяг послуг наведено в **додатку №1 до оголошення.**Місце виконання робіт: 18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Сумгаїтська,12 |
| 1. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
 | **до 29.08.2022** |
| 1. Умови оплати
 | Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу до 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів наданих Послуг. |
| 1. Очікувана вартість
 | **654186,40 грн.**  |
| 1. Період уточнення інформації про закупівлю
 | **До 17.08.2022, 11:00** |
| 1. Кінцевий строк подання пропозицій
 | **До 20.08.2022, 00:00** |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв
 | Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі».**Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна».** Питома вага критерію – 100%.Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ). |
| 1. Розмір та умови надання забезпечення пропозиції учасників
 | Не вимагається |
| 1. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
 | Не вимагається |
| 1. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону
 | **0,5% очікуваної вартості закупівлі** |
| 1. Інша необхідна інформація
 | Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 11.06.2020 №1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі».Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП/УЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.Замовник перевіряє (КЕП/УЕП) учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки (КЕП/УЕП) повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа).Учасник не засвідчує документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.Якщо оголошенням встановлена вимога щодо надання завіреної учасником копії документу, а учасником надано оригінал цього документу та/або нотаріально посвідчену копію документу, такий документ буде врахований Замовником, як належним чином виконана вимога щодо надання копії документу.**Учасник у складі пропозиції має надати:**1. документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції:документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або договору за результатами проведення процедури закупівлі:* для учасника юридичної особи: оригінал або завірену копію протоколу (або виписку з протоколу) засновників, а також наказ або завірену копію наказу про призначення, або довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів пропозиції та договору. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення складене згідно чинного законодавства на таку особу.

- для учасників фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців: копія паспорту (1-5 сторінки (6 сторінки, якщо вона заповнена) та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами), та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків.2. Інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником згідно додатку №1 до оголошення. При цьому, учасник повинен надати сформовані з урахуванням вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі-Настанова), кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5/ іншого сумісного з ним ПК з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з: - зведений кошторисний розрахунок- договірної ціни (вид: тверда);- локальний кошторис;- відомість ресурсів.3.Сертифікат системи управління якістю у сфері організації будівництва житлових і нежитлових будівель на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), виданий органом, що акредитований  у відповідності до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».1. Сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настановищодозастосування», виданий органом, щоакредитований  увідповідності до Закону України «Про акредитаціюорганів з оцінкивідповідності».
2. інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та/або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або інформацію у довільній формі щодо незалучення субпідрядника/співвиконавця до виконання робіт чи послуг.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)\*:

Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічного договору, з інформацією про найменування замовника, предмет договору, його номер та дату, а також посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір.Оригінал(-и) позитивного відгуку(-ів) щодо надання послуг з поточного ремонту та/або виконання робіт з капітального ремонту та/або реконструкції та/або будівництва об’єктів.Також учасник надає договір(-и) надання послуг та/або виконання робіт за вищевказаним(-и) відгуком(-ами). На підтвердження факту наданих послуг та/або виконання вищевказаних видів робіт, надати акт(-и) приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та №КБ-3.***\*Аналогічним вважається договір, що укладений із замовниками (контрагентами) за результатами конкурсного відбору або інформація про договір знаходиться у публічному доступі. Учасники повинні документально підтвердити факт проведення конкурсного відбору, за яким був укладений договір, наданий у складі пропозиції або здійснити посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір.*** 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт.До переліку обов’язкових посад, які мають бути наявні в учасника та включені до довідки відносяться:- виконавець робіт (виконроб);- інженерно технічні працівники (головний інженер та інженер з охорони праці);- робітники-будівельники Для головного інженера та виконавця робіт (виконроба) обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти зі спеціалізацією в галузі будівництва чи управління будівельними роботами. Для інженера з охорони праці обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «інженер». На підтвердження відповідної освіти Учасник повинен надати дипломи про закінчення відповідних учбових закладів.На підтвердження інформації, зазначеної у довідці про наявність працівників, Учасник повинен надати:* накази про прийняття на роботу працівників, або копії трудових книжок працівників;
* Додаток №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) за останній звітній період, з відміткою про прийняття уповноваженим органом.

*У разі, якщо працівник, прийнятий на роботу після складання вищевказаного звіту, необхідно надати повідомлення про прийняття працівника на роботу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413, з відміткою про прийняття уповноваженим органом.* 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (власної, або такої, що використовується на правах оренди, лізингу, тощо):

Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт, та застосовуються учасником відповідно до розділу ІІ відомості ресурсів, із зазначенням їх найменування та кількості, правових підстав користування (власні/орендовані/на підставі договорів про надання послуг/лізингу тощо).Учасник, шляхом подання у складі пропозиції документів, що передбачені згідно цього оголошення, повинен документально підтвердити наявність підстав користування транспортними засобами та/або технологічними транспортними засобами, або право користування транспортними засобами та/або технологічними транспортними засобами на договірних засадах (оренда, лізинг, забезпечення учасника третіми особами відповідними послугами).Під документальним підтвердженням замовник має на увазі:* документальне підтвердження  наявності транспортних   засобів або/та технологічних транспортних засобів, що знаходиться у користуванні на правах оренди, лізингу, забезпечення учасника третіми особами відповідними послугами: Учасник повинен надати скановану копію відповідного договору (оренда, лізинг, забезпечення учасника третіми особами відповідними послугами) чинного протягом всього строку виконання робіт, та копію свідоцтва про державну реєстрацію транспортних засобів або/та технологічних транспортних засобів;
* для підтвердження наявності власних транспортних засобів або/та технологічних транспортних засобів: Учасник повинен надати копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або/та технологічних транспортних засобів.

Переможець закупівлі під час укладання договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |

**Додаток 1 до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| ***Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01*** |
| ***на ремонтні роботи*** |
| ***Палац молоді*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *ЕН15-77-3**K=0,8* | *Демонтаж пластикової підвесної стелі по**каркасу* | *100м2* | *1,074* |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *ЕН10-94-1**K=0,8* | *Демонтаж перегородок на металевому**каркасі з обшивкою гіпсокартонними**листами в один шар* | *100м2* | *0,253* |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *РН3-2-1* | *Розбирання перестінків з газобетону* | *10 м3* | *0,25* |  |  |  |  |  |  |  |
| *4* | *РН11-50-1* | *Відбивання штукатурки по цеглі та**бетону зі стін* | *100м2* | *0,176* |  |  |  |  |  |  |  |
| *5* | *ЕН10-37-2**K=0,8* | *Демонтаж дзеркал* | *100м2* | *0,072* |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | *РН7-2-5* | *Розбирання покриттів підлог з ламінату* | *100м2* | *0,836* |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЕН10-20-4**K=0,8* | *Демонтаж металопластикової**перегородки* | *100м2* | *0,176* |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЕН10-37-1**K=0,8* | *Демонтаж дерев'яних елементів гардеробу* | *100м2* | *0,048* |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЕН10-20-3**K=0,8* | *Демонтаж глухих вікон у**металопластикових вікнах* | *100м2* | *0,24* |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,01* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЕН10-96-2**K=0,8* | *Демонтаж металевих дверей* | *100м2* | *0,02* |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *РН5-3-1* | *Розбирання цегляних перегородок* | *1 м3* | *0,5* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С311-25-М | Перевезення сміття до 25 км | т | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Ремонтні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *16* | *РН7-16-4* | *Улаштування бетонного пандусу у кімнаті* | *м3* | *0,5* |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *ЕН11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних**з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *1,074* |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & С111-219-8варіант 1 | Шпаклівка Thomsit RS-88 | кг | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм CeresitСN 69 | кг | 786,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних іцементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 21,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *РН7-26-2* | *Улаштування покриття з лінолеуму**площею покриття понад 10 м2* | *100м2* | *1,836* |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | С111-562варіант 1 | Комерційний лінолеум Grabo Polis | м2 | 187,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | & С111-330-1-Пваріант 1 | Клей для лінолеума и ковролина BauGut 1,4кг | кг | 82,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| *24* | *РН7-26-4* | *Улаштування покриття з ковроліну* | *100м2* | *0,238* |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | & С111-575-1варіант 1 | Ковролин Ideal Perfection 153 | м2 | 24,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | & С111-330-1-Пваріант 1 | Клей для лінолеума и ковролина BauGut 1,4кг | кг | 10,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| *27* | *Е9-40-1* | *Укладання планки прижимної між**лінолеумом та ковроліном* | *100м* | *0,018* |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | & С111-1723-2варіант 1 | Прижимна планка | м | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| *29* | *ЕН11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних**на шурупах* | *100м* | *0,67* |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | & С111-132-8варіант 1 | Дюбелі пластмасові | шт | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | & С111-150-3варіант 1 | Шурупи 60х3,5 | шт | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | & С111-1904-5варіант 1 | З’єднання для плінтуса Arbiton LM 55 112  | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| *33* | *РН17-5-1* | *Прокладання проводів при схованій**проводці в порожнинах перекриттів і**перегородок* | *100м* | *0,98* |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | & С1548-1-9варіант 1 | Провід ВВГ 2х2,5мм | м | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | & С1548-1-9варіант 2 | Провід ВВГ 2х1,5мм | м | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | РН17-12-10 | Установлення штепсельних розетокнеутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | & С1512-13-5варіант 1 | Розетка  | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | РН17-12-1 | Установлення вимикачів неутопленого типупри відкритій проводці | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | & С1547-6-2варіант 1 |  Вимикач  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| *40* | *ЕН10-94-4* | *Улаштування перегородок на металевому**однорядному каркасі з обшивкою**гіпсокартонними листами або**гіпсоволокнистими плитами у два шари з**ізоляцією у житлових і громадських**будівлях* | *100м2* | *0,176* |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | С114-5-Уваріант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  | м3 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | & С111-1716-В1варіант 1 | Профіль холодногнутий напрямковий | м | 14,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | & С111-1716-В1варіант 2 | Профіль холодногнутий стійковий | м | 42,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | & С111-742-3варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | & С111-79-16Шваріант 1 | Шпаклівка Фугенфюлер | кг | 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | & С111-113-3варіант 2 | Стрічки армувальні | мп | 29,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | & С11-1-17-Мваріант 1 | Гвинти самонарізні | шт | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | & С111-136-2варіант 1 | Дюбель з калібровочною головкою (вобоймах) 4х100 | шт | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| *50* | *РН3-28-1* | *Закладання дверних пройомів цеглою* | *100 м3* | *0,005* |  |  |  |  |  |  |  |
| *51* | *ЕН15-182-1* | *Ремонт гранітних стін шпаклюванням* | *100м2* | *0,32* |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С111-2015-3варіант 2 | Шпатлівка  | кг | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| *54* | *ЕН15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь**перегородок розчином із клейового гіпсу**[типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм**при нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,37* |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | С111-2015-3варіант 3 |  Шпаклівка Сатенгіпс  | кг | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| *57* | *ЕН15-182-1* | *Шпаклювання та грунтування стін* | *100м2* | *1,704* |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 24,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | С111-2015-3варіант 2 | Шпатлівка  | кг | 306,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| *60* | *РН12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стін по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,704* |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | С111-1626-1варіант 1 | Водоемульсійна фарба | кг | 68,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| *62* | *ЕН15-47-5* | *Влаштування підсилення дверного**пройому кутиком металевим* | *100м* | *0,12* |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | С111-1814варіант 1 | Сталь кутова 100x100 | т | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |
| *64* | *ЕН10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,06* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | & С123-198-4-2 | Двері металопластикові | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | & С111-1-1-Р | Піна монтажна | уп | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| *67* | *РН12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами укосів по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,123* |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг" | 100м2 | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг" | 100м2 | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | & С111-1744-8-Нваріант 1 | Т-профілі металневі основні напрямні 3.7м | м | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | & С111-1744-8-Нваріант 2 | Т-профілі металневі поперечні 1.2м | м | 204,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | & С111-1744-8-Нваріант 3 | Т-профілі металневі поперечні 0.6м | м | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | & С11-1-17-16варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | & С11-1-17-1Нваріант 1 | Дюбель 6x40 в комплекті | шт | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | & С126-1303-5 | Підвіси в комплекті. | шт | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | & С126-1303-5варіант 1 | Тяга підвісу | шт | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | & С111-762-1-Б1варіант 1 | Плити "Армстронг" | м2 | 112,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| *78* | *РН17-11-1* | *Монтаж світильників ЛЕД* | *100шт* | *0,13* |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | & С1547-4-2-2варіант 1 | Світильник | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| *80* | *ЕН10-28-3* | *Монтаж металопластикової перегородки* | *100м2* | *0,224* |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | & С123-8-21А | Перегородка металопластикова. | м2 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| *82* | *ЕН10-20-4* | *Заповнення віконних прорізів готовими**блоками площею більше 3 м2 з**металопластику* | *100м2* | *0,24* |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | & С123-57-1 | Блоки віконні металлопластикові | м2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | & С111-1-1-Р | Піна монтажна | уп | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку** |
| **вартості об'єкта будівництва** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю, грн. | у тому числі: |
| відпускнаціна, грн. | транспортнаскладова, грн. | Заготівель-но-склад-ські вит-рати, грн. |
|  |   | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +&С11-1-17-Мваріант 1 | Гвинти самонарізні | шт | 107 |  |  |  |  |
| 21 | +&С11-1-17-16варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 116 |  |  |  |  |
| 22 | +&С11-1-17-1Нваріант 1 | Дюбель 6x40 в комплекті | шт | 319 |  |  |  |  |
| 23 | +&С111-1-1-Р | Піна монтажна | уп | 10 |  |  |  |  |
| 24 | +&С111-79-16Шваріант 1 | Шпаклівка Фугенфюлер | кг | 10,74 |  |  |  |  |
| 25 | +&С111-113-3варіант 2 | Стрічки армувальні | мп | 29,9 |  |  |  |  |
| 26 | +&С111-132-8варіант 1 | Дюбелі пластмасові | шт | 100 |  |  |  |  |
| 27 | +&С111-136-2варіант 1 | Дюбель з калібровочною головкою (в обоймах) 4х100 | шт | 44 |  |  |  |  |
| 28 | +&С111-150-3варіант 1 | Шурупи 60х3,5 | шт | 100 |  |  |  |  |
| 29 | +&С111-219-8варіант 1 | Шпаклівка Thomsit RS-88 | кг | 8,11 |  |  |  |  |
| 30 | +&С111-330-1-Пваріант 1 | Клей для лінолеума и ковролина BauGut 1,4 кг | кг | 93,33 |  |  |  |  |
| 31 | +С111-562варіант 1 | Комерційний лінолеум Grabo Polis | м2 | 187,27 |  |  |  |  |
| 32 | +&С111-575-1варіант 1 | Ковролин Ideal Perfection 153 | м2 | 24,28 |  |  |  |  |
| 33 | +&С111-742-3варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 37 |  |  |  |  |
| 34 | +&С111-762-1-Б1варіант 1 | Плити "Армстронг" | м2 | 112,77 |  |  |  |  |
| 35 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 2,4633 |  |  |  |  |
| 36 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,012 |  |  |  |  |
| 37 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 35,15 |  |  |  |  |
| 38 | +С111-1626-1варіант 1 | Водоемульсійна фарба | кг | 73,08 |  |  |  |  |
| 39 | +&С111-1716-В1варіант 1 | Профіль холодногнутий напрямковий | м | 14,61 |  |  |  |  |
| 40 | +&С111-1716-В1варіант 2 | Профіль холодногнутий стійковий | м | 42,42 |  |  |  |  |
| 41 | +С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 67,67 |  |  |  |  |
| 42 | +&С111-1723-2варіант 1 | Прижимна планка | м | 1,8 |  |  |  |  |
| 43 | +&С111-1744-8-Нваріант 1 | Т-профілі металневі основні напрямні 3.7м | м | 102 |  |  |  |  |
| 44 | +&С111-1744-8-Нваріант 2 | Т-профілі металневі поперечні 1.2м | м | 204,1 |  |  |  |  |
| 45 | +&С111-1744-8-Нваріант 3 | Т-профілі металневі поперечні 0.6м | м | 102 |  |  |  |  |
| 46 | +С111-1814варіант 1 | Сталь кутова 100x100 | т | 0,145 |  |  |  |  |
| 47 | +&С111-1904-5варіант 1 | З’єднання для плінтуса Arbiton LM 55 112  | шт | 16 |  |  |  |  |
| 48 | +С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 786,17 |  |  |  |  |
| 49 | +С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщанихоснов Thomsit R 777 | кг | 21,16 |  |  |  |  |
| 50 | +С111-2015-3варіант 2 | Шпатлівка  | кг | 364,32 |  |  |  |  |
| 51 | +С111-2015-3варіант 3 |  Шпаклівка Сатенгіпс  | кг | 37 |  |  |  |  |
| 52 | +С112-138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усіширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,0005 |  |  |  |  |
| 53 | +С114-5-Уваріант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  | м3 | 1,8 |  |  |  |  |
| 54 | +&С123-8-21А | Перегородка металопластикова. | м2 | 22,4 |  |  |  |  |
| 55 | +&С123-57-1 | Блоки віконні металлопластикові | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 56 | +&С123-198-4-2 | Двері металопластикові | м2 | 6 |  |  |  |  |
| 57 | +&С126-1303-5 | Підвіси в комплекті. | шт | 95 |  |  |  |  |
| 58 | +&С126-1303-5варіант 1 | Тяга підвісу | шт | 95 |  |  |  |  |
| 59 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0259 |  |  |  |  |
| 60 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,155 |  |  |  |  |
| 61 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм, марка М100 | 1000шт | 0,196 |  |  |  |  |
| 62 | С1424-11610 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,51 |  |  |  |  |
| 63 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М50 | м3 | 0,12 |  |  |  |  |
| 64 | +&С1512-13-5варіант 1 | Розетка  | шт | 9 |  |  |  |  |
| 65 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,098 |  |  |  |  |
| 66 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 26,52 |  |  |  |  |
| 67 | +&С1547-4-2-2варіант 1 | Світильник | шт | 13 |  |  |  |  |
| 68 | +&С1547-6-2варіант 1 |  Вимикач  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 69 | +&С1548-1-9варіант 1 | Провід ВВГ 2х2,5мм | м | 49 |  |  |  |  |
| 70 | +&С1548-1-9варіант 2 | Провід ВВГ 2х1,5мм | м | 49 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

***Допускається використання еквівалентних виробів і матеріалів, зазначених у всіх вищевказаних локальних кошторисах та відомостях ресурсів до них***

**Додаток №2 до оголошення**

**Проект договору**

**м. Черкаси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 року**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в подальшому - **Замовник**, з однієї сторони,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подальшому - **Виконавець**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, за результатами відкритих торгів, уклали договір підряду №\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року, у подальшому - Договір, про наступне:

**1.   Предмет  Договору**

1.1. Виконавець зобов’язується виконати ***поточний ремонт приміщень Палацу молоді по вул. Сумгаїтська,12 в м.Черкаси (код ДК 021-2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)*** (далі – Об’єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід’ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

**2. Якість послуг**

2.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам будівництва України, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.

**3. Ціна Договору**

3.1. Ціна Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Платіжні зобов’язання Замовника перед Виконавецм за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунок за Послуги здійснюється в національній валюті України - гривні.

4.2. Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу ***до 10 (десяти) календарних днів*** з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів наданих Послуг.

4.3. Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

**5. Порядок та строк надання послуг**

5.1. Надання Послуг здійснюється за графіком, узгодженим між Замовником і Виконавцем.

Датою закінчення надання послуг вважається дата їх прийняття Замовником, але не пізніше **29.08.2022 року*.*** Надання послуг може бути здійснено достроково.

5.2. Здавання й приймання послуг, після закінчення їх надання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом наданих послуг (форма КБ-2в, КБ-3).

5.3. Після закінчення надання послуг, Виконавець готує акт наданих послуг (форму КБ-2в) у двох примірниках, викликає на об’єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги наданих Послуг. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично надані послуги з обсягами, зазначеними у Договорі та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично наданих обсягів Послуг.

5.4. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом 3 (трьох) робочихднів, погоджуючись з ними або повертаючи Виконавцю із мотивованими зауваженнями.

5.5. У разі немотивованої відмови Замовника від підписання актів наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів після їх подання Виконавцем, вони вважаються дійсними і такими, що підлягають оплаті.

**6. Права та обов’язки Сторін**

**6.1. Замовник зобов’язується:**

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно надані послуги.

6.1.2. Прийняти надані послуги в порядку та строки, визначені Договором.

6.1.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі.

6.1.4. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Виконавцем.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Виконавцем зобов’язань, визначених Договором, повідомивши його про це протягом ***5 (п’яти) днів*** з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Виконавцем відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Перевіряти у будь-який час надання і якість Послуг, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Виконавця.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.5.Повернути акти наданих послуг Виконавця без здійснення оплати у разі їх неналежного оформлення.

6.2.6. Приймати рішення про уповільнення темпів надання послуг, їх зупинення або прискорення із внесенням відповідних змін до Договору.

6.2.7. Відмовитися від прийняття наданих Послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об’єкту відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

6.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцемпорушень.

6.2.9. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавецьсвоєчасно не розпочав надання послуг або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Договір вважається розірваною на двадцятий день з моменту повідомлення.

**6.3.** Виконавець **зобов’язується:**

6.3.1. На свій ризик, власними силами та власними матеріальними ресурсами надавати всі Послуги обсязі і в терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при наданні Послуг їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при наданні Послуг вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість наданих Послуг.

6.3.5. У разі потреби, надавати Послуги цілодобово.

6.3.6. Своєчасно усувати недоліки наданих Послуг, допущені з його вини.

6.3.7. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання ним зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.8. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Замовником.

6.3.9. У разі випадкового пошкодження об'єкта, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від Замовника та не є наслідком дії непереборної сили, негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника надати йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків пошкодження об'єкта.

**6.4. Виконавець має право:**

6.4.1.Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані згідно Договору Послуги.

6.4.2. Виконавецьне має права вимагати плату за надані Послуги або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження об'єкта внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого Договором строку введення в експлуатацію об'єкта, а також у разі неможливості завершити надання Послуг за Договором з інших причин, що не залежать від Замовника.

6.4.3. У разі необхідності залучати до надання передбачених Договором послуг субпідрядників за погодженням із Замовником та координувати їх діяльність. При цьому, розрахунок за виконані субпідрядними організаціями за Договором послуги Замовник може здійснювати безпосередньо із цими організаціями у порядку, визначеному чинним законодавством України та умовами Договору. Крім того, Виконавецьвідповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

6.4.4.На дострокове надання Послуг за Договором.

6.4.5.У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати Договір, повідомивши його про це протягом ***5 (п’яти) днів*** з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Замовником відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

**7. Відповідальність Сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

7.2. У разі несвоєчасного наданих Послуг за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов’язань, визначених розділом 8 Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі ***0,5 відсотка*** від вартості не наданих за Договором Послуг за кожний день затримки, а за прострочення надання Послуг за Договором понад ***30 (тридцяти)днів***, додатково, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі ***5% (п’яти) відсотків*** від вартості не наданих за Договором Послуг.

7.4. У разі неякісного надання Виконавцем Послуг за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов’язань, визначених розділом 8 Договору, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця, чи актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, або актами, складеними згідно п.8.3, 8.4. Договору, Виконавець, за власний рахунок, у термін, узгоджений із Замовником, чи визначений п.8.3, 8.4. Договору, усуває усі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі ***10% (десяти)відсотків*** від вартості неякісно наданих Послуг. Виконавець несе відповідальність за неякісно надані Послуги за Договором з моменту підписання Сторонами Договору і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником об’єкту.

7.5. У разі затримки оплати за надані Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості виконаних і неоплачених за Договором Послуг за кожен день затримки.

7.7. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу, тощо) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за Договором.

**8. Гарантійні зобов’язання**

8.1. Виконавець гарантує можливість нормальної експлуатації об’єкту, при умові правильної його експлуатації, протягом ***12 (дванадцяти) місяців***з моментупідписання уповноваженими представниками Платника і Виконавцяактів наданих послуг за формами №№КБ-2.

8.2. Виконавець відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на Об’єкті, зумовлені неякісним наданням Послуг, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об’єкту або його окремих частин, чи штучного псування Об’єкту.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у закінчених Послугах недоліків (дефектів), які є наслідком неякісного надання Виконавцем Послуг за Договором, Замовник, протягом ***10 (десяти) днів*** після їх виявлення повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання акту, в якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошені строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Виконавця. Витрати за послуги експертизи в повному обсязі несе Виконавець.

8.4. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Виконавцемнедоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати ***5 (п’яти) днів*** з моменту його отримання Виконавцем.

**9. Обставини непереборної сили**

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов’язань за Договором та не залежить від волі Сторін, термін виконання зобов’язань відкладається на час протягом якого будуть діяти дані обставини.

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватись більше ніж 3 (три) календарних місяці, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше ***10 (десяти) днів***, письмово повідомити інші Сторони про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

**10. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

**11. Строк дії Договору**

11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

1. закінчення терміну дії Договору – **31.12.2022 року**;
2. за згодою Сторін;
3. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.4. Термін дії Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.

**12. Внесення змін до Договору**

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

**13. Інші умови**

13.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори чи угоди, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Відступлення право вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншими Сторонами.

13.5. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, які підписані Сторонами на кожній сторінці та мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

**14. Додатки до Договору**

14.1. Невід’ємною частиною Договору є:

Додаток №1:зведений кошторисний розрахунок

Додаток №2: договірна ціна.

Додаток №3: локальні кошториси.

Додаток №4: відомості ресурсів.

Додаток№5: Графік надання послуг