**Додаток № 1**

**до тендерної документації**

*Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

*У разі коли в тендерній документації передбачено поділ предмету закупівлі на частини (лоти), тендерна пропозиція подається на кожну частину (лот) окремо.*

*На фірмовому бланку підприємства* **(у разі наявності)**

Тендерна пропозиція

Уважно вивчивши тендерну документацію та вимоги до неї, (*назва Учасника*) погоджується виконати вимоги тендерної документації та умови Договору та підтверджує те, що ми уповноважені на підписання тендерної пропозиції та Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування Учасника – суб’єкта господарювання |  |
| 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| 3. Країна |  |
| 4. Поштова адреса (місце знаходження) |  |
| 5. Телефон, факс, e-mail |  |
| 6. Особа, яка уповноважена підписувати договір (контракт) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон): |  |

Зважаючи на викладене, (*назва Учасника*) надає свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю **ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Надання послуг з технічного обслуговування обладнання котлів та теплопунктів в котельнях №1, №2, №6, №7, №8, №9)** на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Послуги****(ДК 021:2015)** | **Од. виміру** | **К-сть** | **Ціна за одиницю без ПДВ,****грн.** | **Вартість, без ПДВ, грн.** |
| 1 | Перевірка котла водогрійного, який працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год., на герметичність фланцевих і муфтових з’єднань, працездатність запобіжних клапанів(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 2 | Перевірка контролера управління, модуля виводу дискретних сигналів (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 221 |  |  |
| 3 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні контролера управління, модуля виводу дискретних сигналів (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 13 |  |  |
| 4 | Перевірка пальника газового(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 5 | Перевірка параметрів датчика вимірювання температури котла (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 6 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання температури котла (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 12 |  |  |
| 7 | Перевірка параметрів датчика вимірювання температури подачі загальної линії котлів (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 8 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання температури подачі загальної линії котлів (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 12 |  |  |
| 9 | Перевірка параметрів датчика вимірювання тиску води(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 408 |  |  |
| 10 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання тиску води (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 24 |  |  |
| 11 | Перевірка параметрів датчика заповнення котлового блока(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 12 | Перевірка клапана 2-х ходового(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 102 |  |  |
| 13 | Перевірка електроприводу клапана 2-х ходового.(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 102 |  |  |
| 14 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні електроприводу клапана 2-х ходового (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів)  | послуга | 6 |  |  |
| 15 | Перевірка насосу циркуляційного (ревізія електричних з’єднань, заміна) (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 204 |  |  |
| 16 | Контроль технічного стану автоматичних вимикачів, пускачів, ревізія електричних контактів(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 51 |  |  |
| 17 | Перевірка клапана 3-х ходового(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 68 |  |  |
| 18 | Перевірка електроприводу клапана 3-х ходового. (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 68 |  |  |
| 19 | Зняття для перевірки та технічного обслуговування в майстерні електроприводу клапана 3-х ходового (50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 4 |  |  |
| 20 | Виконання міжсезонного технічного обслуговування (чищення та промивання теплообмінників усіх котлів зі зняттям пальників, чищення пальників; прочищення датчиків тиску, заміна прокладок і сальників, чищення фільтрів на технологічних трубопроводах)(50531100-7 Послуги з ремонту і технічному обслуговуванню котлів) | послуга | 6 |  |  |
| 21 | Перевірка (регулювання) внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год. (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 289 |  |  |
| 22 | Перевірка контролера управління елементів, модуля виводу дискретних сигналів. (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 170 |  |  |
| 23 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні контролера управління, модуля виводу дискретних сигналів (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 10 |  |  |
| 24 | Перевірка параметрів датчика вимірювання температури опалювальних контурів(50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 272 |  |  |
| 25 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання температури опалювальних контурів (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 16 |  |  |
| 26 | Перевірка параметрів датчика вимірювання зовнішньої температури(50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 221 |  |  |
| 27 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання зовнішньої температури(50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 13 |  |  |
| 28 | Перевірка параметрів датчика вимірювання тиску води (параметр)(50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 374 |  |  |
| 29 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні датчика вимірювання тиску води (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) |  | 22 |  |  |
| 30 | Перевірка клапана 3-х ходового(50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 272 |  |  |
| 31 | Перевірка електроприводу клапана 3-х ходового.(50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки,апаратури та супутнього обладнання) | послуга | 272 |  |  |
| 32 | Зняття для перевірки та технічного обслуговання в майстерні електроприводу клапана 3-х ходового 50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання) .  | послуга | 16 |  |  |
| 33 | Перевірка насосу циркуляційного (ревізія електричних з’єднань, заміна)(50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання) | послуга | 374 |  |  |
| 34 | Перевірка технічного стану автоматичних вимикачів, пускачів, ревізія електричних контактів в електричному щиті(50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання) | послуга | 51 |  |  |
| 35 | Виконання міжсезонного технічного обслуговування ( прочищення датчиків тиску, заміна прокладок і сальників, чищення фільтрів на технологічних трубопроводах, гідравлічне випробування після проведення робіт). (50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки) | послуга | 6 |  |  |
| ПДВ  |  |
| Всього з ПДВ |  |
| Тендерна пропозиція з ПДВ (грн.): цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.словами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом та Особливостями.

Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*