**Зміни № 1**

до тендерної документації на закупівлю

знаряддя (код 44510000-8 за ДК 021:2015) (знаряддя (2 лоти: Лот 1. Набори інструментів та знаряддя в асортименті. Лот 2. Знаряддя в асортименті для потреб МНПП «Самара – Західний напрямок»)) (UA-2022-09-30-007130-a)

за рішенням Уповноваженої особи з проведення публічних закупівель АТ "Укртранснафта"

протокол від 07.10.2022 № 158УО/2

1. Внести зміни, а саме: викласти в оновленій редакції Розділ 1.2. Додатку 1 за Лотом 1, та Додатку 5 за Лотом 1 до тендерної документації.

**Розділ 1.2 Вимоги до приймання Товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Примітки** | **Значення Учасника**  **(в т.ч. інформація, що вимагається в примітках)\*** |
| 1. | Під час приймання Товару перевіряється відповідність наданої документації, технічних та якісних характеристик вимогам договору поставки | Повинно забезпечуватись |  |
| 2. | Допускається поставка плашок з кутом в плані, відмінним від замовленого | Повинно забезпечуватись |  |
| 3. | В присутності постачальника та/або при його відсутності, замовником вибірково перевіряється матеріал різального інструменту в кількості до 3 % від кількості його загальної поставки. Матеріал різального інструменту, який складається повністю або частково з швидкоріжучої сталі Р6М5, перевіряється переносним оптичним емісійним спектрометром SPECTRO ISORT (свідоцтво про повірку № М-140555) на предмет відповідності хімічному складу сталі Р6М5 (або іншої).  Допускається поставка різального інструменту, який складається повністю або частково з швидкоріжучої сталі Р6М5 та/або з швидкоріжучих сталей з кращими  різальними властивостями (Р9, Р12, Р18, HSS-Co, HSSTiN та ін.). | Повинно забезпечуватись |  |

1. Внести зміни, а саме: викласти в оновленій редакції Розділ 3.2. Додатку 1 за Лотом 1, та Додатку 5 за Лотом 1 до тендерної документації.

**Розділ 3.2 Вимоги до приймання Товару**

| **№ з/п** | **Вимоги** | **Примітки** | **Значення Учасника**  **(в т.ч. інформація, що вимагається в примітках)\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Під час приймання Товару перевіряється відповідність наданої документації, технічних та якісних характеристик вимогам договору поставки | Повинно забезпечуватись |  |
| 2. | Допускається поставка плашок з кутом в плані, відмінним від замовленого | Повинно забезпечуватись |  |
| 3. | В присутності постачальника та/або при його відсутності, замовником вибірково перевіряється матеріал різального інструменту в кількості до 3 % від  кількості його загальної поставки. Матеріал різального інструменту, який складається повністю або частково з швидкоріжучої сталі Р6М5, перевіряється переносним оптичним емісійним спектрометром SPECTRO ISORT (свідоцтво про повірку № М-140555) на предмет відповідності хімічному складу сталі Р6М5 (або іншої). Допускається поставка різального інструменту, який складається повністю або частково з швидкоріжучої сталі Р6М5 та/або з швидкоріжучих сталей з кращими різальними властивостями (Р9, Р12, Р18, HSS-Co, HSSTiN та ін.). | Повинно забезпечуватись |  |

1. В підпункті 4.1.1 пункту 4.1 Розділу 4 тендерної документації встановити кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата, час) **18.10.2022 до 12-00 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Уповноважена особа з проведення**  **публічних закупівель АТ "Укртранснафта"**  **Близнюк Т.В.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис) |