**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Лопата, сокира, киркомотига»

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Лопата, сокира, киркомотига» |
| Код ДК 021:2015 | *44510000-8 Знаряддя* |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *44511110-9 Штикові лопати*  *44511400-9 Сокири*  *44511320-4 Кайла* |
| Технічні характеристики предмету закупівлі | 1. Лопата штикова мала:  Матеріал лопати – сталь  Тип штикові  Довжина - 670 мм  Вага - 670-800 г  Лезо лопати: 200-205х148-150 мм  Матеріал черенка лопати - деревина твердих порід (ясінь, дуб, бук)/або склопластик/метал.  Матеріал рукоятки – метал або удароміцний пластик.  2. Сокира  Матеріал сокири – сталь  Довжина горизонтальної частини сокири – 180 мм  Ширина задньої частини – 20-30 мм  Вага сокири (без руків’я) - 1400 гр  Довжина разом з руків’ям- 450 мм  Матеріал – деревина твердих порід (ясінь, дуб, бук)  3. Киркомотига:  Довжина кайла – 60 см;  Ширина – 5 см;  Вага - 2,5-2,8 кг,  Довжина руків’я – 90 см  Матеріал руків’я – деревина твердих порід (ясінь, дуб, бук) |
| Кількість поставки товару | **1. Лопата штикова мала – 1000 од;**  **2. Сокира – 100 од;**  **3. Киркомотига – 200 од.**  .  Товар постачається 1 партією. Товар постачається у зібраному стані (лопата штикова мала у зборі з черенком та рукояттю; сокира з набитим та розклиненим руків’ям; киркомотига з набитим та розклиненим руків’ям). Допускається палетування товару на дерев’яних піддонах загальноприйнятого зразку (800\*1200 мм) |
| Місце поставки товару | Краматорськ, Краматорський район, Донецька область, 84333 |
| Строк поставки товару | До 04 вересня 2023 року, але не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару. Виробник повинен гарантувати відповідність вимог технічного завдання замовника технічним умовам виробника на виріб в цілому та його окремих елементів, зокрема впродовж не менше 10 років. Гарантія на корозійну стійкість виробу повинна бути не меншою ніж 10 років. Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.

Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.

У складі пропозиції Учасник повинен надати оригінали або завірені копії документів про виріб та якість виробу (сертифікат якості та/або відповідності та технічний паспорт та/або технічні умови тощо). У випадках, якщо товар не підлягає сертифікації, постачальник надає в письмовій формі лист, що товар не підлягає сертифікації, посилаючись на відповідні нормативні акти.

У разі, якщо постачальник продукції не є виробником, обов’язкова наявність гарантійного листа, завіреного печаткою та підписом уповноваженої особи виробника, що засвідчує гарантовані основні параметри та характеристики виробів. Зазначений лист має бути виданий для участі постачальника індивідуально в цій Закупівлі (зазначити номер ідентифікатора процедури закупівлі).

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**