**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Багатофукціональні пристрої за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015

«Єдиний закупівельний словник»: 30230000-0–Комп’ютерне обладнання

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково, у складі пропозиції, Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому технічні характеристики запропонованого товару мають відповідати або покращувати показники, заявлені у технічних вимогах Замовника.

|  |
| --- |
| **Технічні вимоги до предмета закупівлі** |
| **БФП – 6 шт.****Виробник:****Модель:****Країна походження:** |
| **№****з/п** | **Технічні характеристики**Багатофункціонального пристрою Canon i-SENSYS MF3010 + 2 картриджа  | **Ступінь виконання** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТУ)** |
| 1. | * Швидкість монохромного друку Не менше 18 стор/хв
* Час виведення першої роздруківки Не більше 7.8с
* Технологія друку лазерна
* Кольоровість монохромний
* Макс. дозвіл, dpi 1200х600
* Місячний обсяг друку 8000 стор
* Комплектація БФП , 2 додаткових картріджа , кабель usb
* Максимальний формат носія - [A4 (297 х 210 мм)](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/mfu_format-a4.html)
* Максимальна роздільна здатність копіювання - 600 x 600 dpi
* Швидкість копіювання - 12 стор/хв.
* Максимальна щільність носія - 163 г/м²
 | Обов’язково |  |
| 2. | Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менше 1 року, а після негарантійного обслуговування - 5 років. | Обов’язково |  |

|  |
| --- |
| **Технічні вимоги до предмета закупівлі** |
| **БФП – 1 шт.****Виробник:****Модель:****Країна походження:** |
| **№****з/п** | **Технічні характеристики**Багатофункціонального пристрою Epson L14150 Фабрика друку з WI-FI | **Ступінь виконання** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТУ)** |
| 1. | * Швидкість монохромного друку Не менше 33 стор/хв
* Швидкість кольорового друку Не менше 17 стор/хв
* Технологія друку струменева
* Кольоровість кольоровий
* Макс. дозвіл, dpi 1200 х 1200
* Максимальний формат друку A3
* Мережеві інтерфейси - Ethernet, Wi-Fi
* Комплектація БФП , кабель usb
* Споживання енергії Максимум: прибл. 12,1 Вт
* У робочому режимі: прибл. 5.5 Вт
* Режим сну: прибл. 0,2 Вт
* Підтримка ОС**:** Linux, Windows.
 | Обов’язково |  |
| 2. | Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менше 1 року, а після негарантійного обслуговування - 5 років. | Обов’язково |  |

**Перелік документів, що підтверджують якість товару та повинні бути надані Учасником у складі пропозиції:**

1. Учасник повинен надати довідку з детальним описом товару, що пропонується та відомостями про товаровиробника та джерелом походження товару (подається у вигляді порівняльної таблиці відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник, модель, країна походження (таблиця наведена вище));
2. Запропонований Учасником товар обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом. Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
3. Учасник подає в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують якість продукції

- Копія декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, чинної на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності, чинної на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності Товару вимогам діючого санітарного законодавства України, чинного на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія сертифікату на системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги щодо застосування ДСТУ ISO 45001: 2018, виданого на учасника або партнера закупівлі дійсного на дату розкриття пропозиції;

- Копія сертифікату ДСТУ ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги.», виданого на учасника або партнера закупівлі дійсного на дату розкриття пропозиції.

- Копія сертифікату на «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 37001:2018, виданого на учасника або партнера закупівлі дійсного на дату розкриття пропозиції;

1. Учасник повинен надати документи на підтвердження відповідності технічних умов (копію каталогу та/або буклету, та/або інструкції із застосування предмета закупівлі, та/ або паспорту якості, та/або інший документ (або витяг з документа), який містить технічні характеристики запропонованого товару) та надати таблицю відповідності з посиланнями на відповідний документ
2. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими, тобто такими, що не відновлювалися та раніше не були у користуванні – *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару протягом 2х (двох) робочих днів з дати отримання заявки від Покупця (довідка в довільній формі), у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.
4. Гарантійне відновлення працездатності обладнання здійснюється наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення від Замовника про несправність обладнання (рівень NextBusinessDayOn-SiteService). Підтвердження даних гарантійних умов від власного сервісного центру , який розташований в Чернівецькій області (або договір гарантійних умов учасника із партнерським сервісним центром, який розташований в Чернівецькій області, в договорі зазначено час відновлення один робочий день та перелік обладнання, що підлягає сервісному обслуговуванню у закупівлі), місцезнаходження та контактні дані (телефон, ПІБ) найближчого сервісного центру що уповноважений здійснювати оперативне реагування по відновленню працездатності обладнання у разі гарантійної поломки для безперервної роботи закладу.