**Додаток № 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

***Поточний ремонт (укладання підлогової плитки) в їдальні комунального закладу загальної середньої освіти «Жидичинський ліцей №31 Луцької міської ради» на вул. Б. Хмельницького, 1 у с. Жидичин Луцького району Волинської області***

***за ДК 021:2015: 45430000-0 — Покривання підлоги та стін***

|  |
| --- |
|  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 5 до10 шт | м2 | 97 |   |
| 2 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х300 мм(матеріал виконавця) | м2 | 99 |   |
| 3 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 (матеріал виконавця) | кг | 582 |   |
| 4 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (матеріал виконавця) | кг | 23 |   |
| 5 | Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічнихплиток розміром 60х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші (матеріал виконавця) |  м2 | 2,83 |   |
| 6 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х300 мм (матеріал виконавця) | М2 | 2,8 |  |
| 7 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 (матеріал виконавця) | М2 | 16,8 |  |
| 8 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (матеріал виконавця) | кг | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |

***Виконавець повинен:***

- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;

- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

- забезпечити розроблення робочого проекту з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її Замовнику, в межах фінансових зобов’язань за договором та враховуючи наданий дефектний акт на попередній розрахунок.

 Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, проектні роботи, інші витрати.

Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи: **.**договірну ціну; зведений кошторисний розрахунок; • локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання); • відомість ресурсів до локального кошторису; • календарний графік виконання робіт.

 Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

 У кожному випадку, де у тендерній документації згадуються посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника тощо, мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент", який не гірше за своїми характеристиками, ніж зазначено у технічних вимогах тендерної документації.