***Додаток 4***

*до Оголошення про проведення спрощеної*

*закупівлі по Постанові 169 (зі змінами)*

**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.**

**кам'яного вугілля , код за ДК 021:2015 : 09110000-3 «Тверде паливо»**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, що передбачено ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб. Якісні характеристики згідно технічних умов, не повинні перевищувати наступних показників:

**Кількісні характеристики товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару\* | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | кам'яне вугілля  | тонна |  107 |

**Якісні характеристики товару повинні відповідати наступним критеріям:**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка вугілля | ДГ |
| Розмір кусків (фракція), мм | від 50 до 100 |
| Зольність на сухий стан палива, % | не більше ніж 10 |
| Загальна волога на робочий стан палива, % | не більше ніж 10 |
| Нижча теплота згорання на робочий стан палива, МДЖ/кг | не менше ніж 25,539 (6100) |

Місце поставки: за адресами Замовника в м. Кропивницький та по Кіровоградській області.

Якщо вугілля, згідно наданого посвідчення якості, не відповідає технічним вимогам та умовам договору – замовник не приймає даний товар. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Щоб уникнути негативного впливу на якість і масу вугілля учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми про те, що вугілля буде без сміття, землі, камінців, потертості.

Якщо у замовника виникнуть сумніви щодо якості продукції при поставці кожної окремої партії вугілля, то Замовник має право проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам Замовника зазначених в тендерній документації, про що повідомляє Учасника. В такому випадку Учасник має право приймати участь у відборі та доставці проб вугілля до лабораторії за власним бажанням. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

У складі пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми, щодо згоди на проведення незалежних лабораторних досліджень.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоновану марку вугілля кам’яного та дійсного на дату розкриття тендерних пропозицій. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля має містити інформацію про якісні показники вугілля, що вимагаються замовником. В разі відсутності надається лист-роз'яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначеного документу.

- Копію або оригінал протоколу випробувань, що пропонується до постачання із зазначенням показників зольності на сухий стан палива, загальної вологи на робочий стан палива, виходу летких речовин, теплоти згорання, виданий не раніше ІІ півріччя 2021 року.