**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі "Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності" (Код ДК 34350000-5)**

1. Шини повинні бути нові. Шини повинні відповідати технічним вимогам по рівню шуму, керованості, які вимагає завод виробник автомобілів (марка автомобілів наведено в таблиці технічних вимог). Технічні якісні характеристики шин повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

2.Товар повинен містити інформацію відповідно до стандартів виробника, яка надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

3. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

4. Товар повинен бути новим, не раніше 2022 року виготовлення.

5.Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу.

6.Учасник гарантує надання, при поставці партій Товарів, завірених копій документів, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; технічних паспортів, інших відповідних документів передбачених законодавством для товарів даного виду (декларація про відповідність складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, або протокол випробувань, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності). Зазначені документи мають бути чинні на дату подання пропозиції та бути чинними на весь термін постачання продукції. Якщо термін дії документу про відповідність товару закінчується раніше ніж до кінця року постачання товару, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення терміну дії чинного.

**7. Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, конструкцію, джерело його походження або виробника здійснюється виключно з метою спрощення ідентифікації предмету закупівлі, після таких посилань слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».**

8. Норма середнього ресурсу (наробітку) в тис. км пневматичної шини (еквівалента), що буде надана учасником в складі пропозиції для участі у торгах повинна бути НЕ МЕНШОЮ норми ресурсу шини, запропонованої в технічних вимогах тендерної документації Замовника, відповідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 року № 488 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі ».

9.Вартість шин для транспортних засобів*повинна бути розрахована, з використанням вимог* Постанови КМУ від 02.03.2022 р. № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного часу».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва параметру** | **Одиниці виміру** | **Параметри** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Марка автомобіля |  | **ZAZ Lanos,ZAZ Sens** |
| 1.1 | Торгова марка |  | Estrada |
| 1.2. | Назва моделі |  | Sprint |
| 1.3. | Країна виробник |  | Україна |
| 1.4. | Типорозмір |  | 175/70R13 |
| 1.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 175 |
| 1.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 70 |
| 1.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 13 |
| 1.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 82 |
| 1.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | T |
| 1.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 1.8. | Кількість поставки | шт. | 16 |
| 2. | Марка автомобіля |  | **Skoda Rapid, Renault Express** |
| 2.1 | Торгова марка |  | Roadmarch |
| 2.2. | Назва моделі |  | Ecopro 99 |
| 2.3. | Країна виробник |  | Китай |
| 2.4. | Типорозмір |  | 185/60R15 |
| 2.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 185 |
| 2.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 60 |
| 2.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 15 |
| 2.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 88 |
| 2.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | V |
| 2.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 2.8. | Кількість поставки | шт. | 16 |
| 3. | Марка автомобіля |  | **Skoda Oktavia, Toyota Prius** |
| 3.1 | Торгова марка |  | Estrada |
| 3.2. | Назва моделі |  | Sprint XL |
| 3.3. | Країна виробник |  | Україна |
| 3.4. | Типорозмір |  | 195/65R15 |
| 3.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 195 |
| 3.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 65 |
| 3.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 15 |
| 3.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 95 |
| 3.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | Н |
| 3.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 3.8. | Кількість поставки | шт. | 16 |
| 4. | Марка автомобіля |  | **Toyota Hilux** |
| 4.1 | Торгова марка |  | Powertrac |
| 4.2. | Назва моделі |  | Power Lander A/T OWL |
| 4.3. | Країна виробник |  | Китай |
| 4.4. | Типорозмір |  | 265/70R15 |
| 4.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 265 |
| 4.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 70 |
| 4.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 15 |
| 4.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 112 |
| 4.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | Т |
| 4.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 4.8. | Кількість поставки | шт. | 4 |
| 5. | Марка автомобіля |  | **Renault Duster, Mitsubishi Outlander** |
| 5.1 | Торгова марка |  | Estrada |
| 5.2. | Назва моделі |  | Zetta Sport |
| 5.3. | Країна виробник |  | Україна |
| 5.4. | Типорозмір |  | 215/65R16 |
| 5.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 215 |
| 5.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 65 |
| 5.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 16 |
| 5.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 98 |
| 5.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | V |
| 5.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 5.8. | Кількість поставки | шт. | 16 |
| 6. | Марка автомобіля |  | **Renault Duster, Mitsubishi Outlander** |
| 6.1 | Торгова марка |  | Triangle |
| 6.2. | Назва моделі |  | AdvanteX SUV TR259 |
| 6.3. | Країна виробник |  | Китай |
| 6.4. | Типорозмір |  | 215/70R16 |
| 6.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 215 |
| 6.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 70 |
| 6.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 16 |
| 6.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 100 |
| 6.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | Н |
| 6.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 6.8. | Кількість поставки | шт. | 16 |
| 7. | Марка автомобіля |  | **Volkswagen Crafter** |
| 7.1 | Торгова марка |  | Waterfall |
| 7.2. | Назва моделі |  | LT-300 |
| 7.3. | Країна виробник |  | Туреччина |
| 7.4. | Типорозмір |  | 235/65R16С |
| 7.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 235 |
| 7.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 65 |
| 7.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 16 |
| 7.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 121/119 |
| 7.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | Q |
| 7.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 7.8. | Кількість поставки | шт. | 4 |
| 8. | Марка автомобіля |  | **Mitsubishi** **L 200** |
| 8.1 | Торгова марка |  | Petlas |
| 8.2. | Назва моделі |  | Explero A/T PT421 XL |
| 8.3. | Країна виробник |  | Туреччина |
| 8.4. | Типорозмір |  | 245/70R16 |
| 8.4.1. | Ширина профілю шин | мм | 245 |
| 8.4.2. | Співвідношення висоти до ширини профілю | % | 70 |
| 8.4.3. | Номінальний посадочний діаметр обода | дюйм | 16 |
| 8.5. | Індекс навантаги, не нище |  | 111 |
| 8.6. | Символ категорії швидкості, не нище |  | T |
| 8.7. | Сезонність експлуатації |  | літній час |
| 8.8. | Кількість поставки | шт. | 4 |