Реалізація підпроекту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв,
Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе,30; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,32; м.Миколаїв,
вул.Херсонське шосе,38; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,40; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,46; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,46/1;м.Миколаїв,
вул.Херсонське шосе,50; м.Миколаїв,вул. Генерала Свиридова,7; м.Миколаїв,вул. Генерала Свиридова,7/1 у т. ч. проектно-кошторисна документація та
експертиза	
2024/28	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Труби та комплектуючі	
Житловий будинок (Херсонське шосе №48)	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,85								
2	С113-139
	Труби сталеві електрозварні,діаметр 60,3х2,
9 мм Poliurs (матеріал замовника)	м	185								
3	С1534-9
	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр 60х2,9мм Poliurs(матеріал замовника)	шт	24								
4	С1534-9
	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град., (D
60x2,9 мм)	шт	8				  -    				
5	С1534-9
	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр (D 76,1x2,9 мм)	шт	4				  -    				
6	С1534-9
	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град., (D
88,9x4 мм)	шт	6				  -    				
7	С1534-9
	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр (D 168.3x4.5 мм)	шт	1								
8	С1630-114
	Сталь прокатна мілкосортова для кріплення
трубопроводів	кг	45								
9	С113-2083
	Пластина сталева 230х200х10	шт	2								
10	С113-2083
	Пластина сталева 120х108х8	шт	6								
11	С113-2083
	Пластина сталева 100х90х8	шт	4								
12	С113-2083
	Пластина сталева 110х76х5	шт	8								
13	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути	т	0,00148								
14	С1630-731
	Опора нерухома для трубопровода Ду50
Т3.04	шт	4								
15	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і водопостачання
діаметром 50 мм	шт	2								
16	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,85								
17	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,38								
18	КБ26-1-2	Ізоляція трубопроводів діаметром 60 мм
[циліндрами теплоізоляційними з покриттям
з алюмінієвої фольги], товщина ізоляційного
шару 50 мм	10 м	18,5								
19	С114-94-
У-1
	Циліндри теплоізоляційні мінераловатні
діаметр 60мм на основі базальтового
волокна б=50мм з покрівельним шаром із  
фольги армованої ЕРІ-0-5-3-ТІ	м	185								
20	С111-
1609-3
	Фольга армована липка - фольсан	м	125								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02	
на Система дистанційного керування та моніторингу	
Житловий будинок (Херсонське шосе №48)	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ11-233-4	Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів автоматизації,
спосіб підключення паянням	100кінц.	0,54								
2	КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25								
3	С1545-66
	Кабель з'єднувальний 3-х жильний Poliurs(матеріал замовника)	м	25								
4	С1110-187
	З'єднувач проводу Poliurs(матеріал замовника)	шт	270								
5	С1110-187
	Тримач проводу Poliurs(матеріал замовника)	шт	270								
6	КМ10-698-1	Коробка сигналізації	шт	9								
7	1504-17264
	Коробка сигналізації Poliurs(матеріал замовника)	шт	9								
8	С111-
1609-1
	Клейка стрічка (50м) Poliurs(матеріал замовника)	шт	4								
9	& С1546-61-
1-1Л	Припой Poliurs(матеріал замовника)	м	5								

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01	
на проїзди	
Проїзди	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Покриття проїздів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	100 м3	1,2265								
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих	100 м3	3,345								
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.	100 т	7,81615								
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	781,615								
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером	100м3	1,115								
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,115								
7	КБ27-13-4
к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3	1000м2	1,115								
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	1000 м2	1,115								
9	КБ27-26-5
к=8	Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати до норм
27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-1,115								
10	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	1000 м2	1,115								
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм	100 м	1,93								
12	С188888-35
	Бордюр дорожній БР 100.30.15	шт	193								
13	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	10,615								

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01	
на Демонтажні роботи	
Зовнішні теплові мережі	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Демонтаж труб стальних
електрозварних 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ24-2-1
 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у
непрохідних каналах , діаметр труб 50 мм	1000м	0,818								
2	КБ24-2-4
 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у
непрохідних каналах , діаметр труб 100 мм	1000м	1,17								
3	КБ24-2-5
 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у
непрохідних каналах , діаметр труб 125 мм	1000м	0,3								
4	КБ24-2-6
 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у
непрохідних каналах , діаметр труб 150 мм	1000м	0,498								
5	КБ24-2-7
 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів у
непрохідних каналах , діаметр труб 200 мм	1000м	0,25								
6	ПУ14-1433	Навантаження або розвантаження
вантажів краном на автомобільному ходу
вантажопідйомністю до 6,3 т, маса
вантажу до 0,3 т	10 т	5,67904								
7	С331-12-1	Перевезення труб сталевих діаметром
менше 500 мм транспортом загального
призначення з причепом на вiдстань 15 км	т	56,7904								
8	С1545-104
(зворотні
матеріали)	Брухт металевий	т	56,7904								
9	КБ7-42-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін
підвалів масою до 0,5 т (блоки підпірної
стіни)	100шт	0,07								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Демонтаж теплових камер 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-2 (1шт)	100м3	0,24								
11	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-3 (1шт)	100м3	0,23								
12	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-4 (1шт)	100м3	0,214								
13	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-5 (1шт)	100м3	0,211								
14	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-6 (1шт)	100м3	0,307								
15	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-7 (1шт)	100м3	0,211								
16	КБ7-62-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування з/б теплових
камер ТК-6 (1шт)	100м3	0,17								
17	КБ7-61-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування непрохідних
однолоткових каналів, що перекриваються
або обпираються на плити (лотки -
1160х530, 132шт.,плити - 1180х2990,
260шт.)	100м3	2,098								
18	КБ7-61-1
 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування непрохідних
однолоткових каналів, що перекриваються
або обпираються на плити (лотки - 780х530,
264шт., плити - 900х1100, 243шт.)	100м3	1,19097								

 	 	 Роздiл 3. Інші роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	100 т	19,12274								
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1912,274								

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02	
на Земляні роботи	
Зовнішні теплові мережі	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,703								
2	КБ1-164-2
 тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом	100м3	1,902								
3	КБ1-164-2
 тех.ч.
п.1.3.181
к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на
вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв	100м3	0,748								
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	10м3	5,23								
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	57,53								
6	КБ1-166-1	Обсипка трубопроводів піском вручну	100м3	2,86								
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	286								
8	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,
5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,2279								
9	С311-11	Перевезення ґрунту до 11 км	т	2148,825								
10	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,1959								
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	31,959								

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03	
на Трубопроводи та арматура	
Зовнішні теплові мережі	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПУ14-1433	Навантаження або розвантаження
вантажів краном на автомобільному ходу
вантажопідйомністю до 6,3 т, маса
вантажу до 0,3 т	10 т	1,7315								
2	С331-12-1
	Перевезення теплогідроізольованих труб
транспортом загального призначення з
причепом (склад- об'єкт) на вiдстань 15 км	т	17,315								
3	КБ24-10-4	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,168								
												
4	С113-911
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х50/225  Poliurs(матеріал замовника)	км	0,168								
5	С1630-588
	Ізольований подвійний відвід ф2х50/225
Poliurs(матеріал замовника)	шт	8								
6	С113-1559
	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х50/225 Poliurs(матеріал замовника)	шт	4								
7	С113-1539
	Еластичне кільце для трубки ф2х50/225
Poliurs(матеріал замовника)	шт	8								
8	КБ24-10-5	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 125 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,156								
9	С113-912
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х65/250   Poliurs(матеріал замовника)	км	0,156								
10	С1630-588
	Ізольований подвійний відвід ф2х65/250
Poliurs(матеріал замовника)	шт	4								
11	С113-1559
	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х65/250 Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
12	С113-1539
	Еластичне кільце для трубки ф2х65/250
Poliurs(матеріал замовника)	шт	4								
13	КБ24-10-6	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 150 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,252								
14	С113-913
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х80/280   Poliurs(матеріал замовника)	км	0,252								
15	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х80/280-
ф2х80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
16	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х80/280-
ф2х65/250 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
17	С1630-588
	Ізольований подвійний відвід ф2х80/280
Poliurs(матеріал замовника)	шт	7								
												
18	С1630-588
	Ізольований подвійний вертикальний Z-
поворот (1000х1500hх1000) ф2х80/280
Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
19	С1630-588
	Ізольований подвійний перехід ф2х80/280-
2ф50/225 Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
20	С113-1559
	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	3								
21	С113-1539
	Еластичне кільце для трубки ф2х80/280
Poliurs(матеріал замовника)	шт	6								
22	С1630-1612
	Ізольовані сервісні крани (дренаж) Ду 40
Н1=700мм для подвійних труб ф2х80/280
Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
23	КБ24-10-7	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 200 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,048								
24	С113-914
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х100/355   Poliurs(матеріал замовника)	км	0,048								
25	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х100/355-
ф2х50/225 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
26	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х100/355-
ф2х65/250 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
27	С1630-588
	Ізольований подвійний перехід ф2х100/355-
2ф80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
28	КБ24-10-8	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 250 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,108								
29	С113-915
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х125/450   Poliurs(матеріал замовника)	км	0,108								
30	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х125/450-
ф2х80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
31	С1630-588
	Ізольований подвійний відвід ф2х125/450
Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
32	С1630-588
	Ізольований подвійний перехід ф2х125/450-
2ф100/355 Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
33	КБ24-10-9	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 300 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,036								
34	С113-916
	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х150/500   Poliurs(матеріал замовника)	км	0,036								
35	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х150/500-
ф2х125/450 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
36	С1630-588
	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х150/500-
ф2х50/225 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
37	С1630-588
	Ізольований подвійний відвід ф2х150/500
Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
38	С1630-588
	Ізольований подвійний перехід ф2х150/500-
ф2х125/450 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
39	С113-1559
	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х150/500 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
40	С113-1539
	Еластичне кільце для трубки ф2х150/500
Poliurs(матеріал замовника)	шт	2								
41	С1630-1612
	Ізольовані сервісні крани (випуск повітря) Ду
50 Н1=900мм для подвійних труб
ф2х150/500 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
42	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х150/500 Poliurs(матеріал замовника)	шт	10								
43	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х125/450 Poliurs(матеріал замовника)	шт	18								
44	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х100/355 Poliurs(матеріал замовника)	шт	10								
45	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	44								
46	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х65/250 Poliurs(матеріал замовника)	шт	18								
47	С113-2384
	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х50/255 Poliurs(матеріал замовника)	шт	30								
48	С113-1895
	Компенсаційна подушка 1210х715 для труби
ф2х150/500 Poliurs(матеріал замовника)	шт	6								
												
49	С113-1895
	Компенсаційна подушка 1210х665 для труби
ф2х125/450 Poliurs(матеріал замовника)	шт	8								
50	С113-1895
	Компенсаційна подушка 1210х370 для труби
ф2х80/280 Poliurs(матеріал замовника)	шт	34								
51	С113-1895
	Компенсаційна подушка 1210х333 для труби
ф2х65/250 Poliurs(матеріал замовника)	шт	16								
52	С113-1895
	Компенсаційна подушка 1210х300 для труби
ф2х50/225 Poliurs(матеріал замовника)	шт	32								
53	КМ12-754-1	Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 57 мм	врізання	8								
54	КМ12-754-2	Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 76-89 мм	врізання	10								
55	КМ12-754-5	Врізування трубопроводів умовним тиском
до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі,
діаметр зовнішній врізуємої труби 159 мм	врізання	2								
56	КМ8-143-5	Покривання трубопроводів сигнальною
стрічкою	100 м тр	10								
57	С111-
1609-1
	Сигнальна стрічка рулон 250м Poliurs(матеріал замовника)	шт	4								
58	КМ37-4-8
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 50-63 мм, товщина
стінки до 4 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	60								
59	КМ37-4-12
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 70-89 мм, товщина
стінки до 10 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	124								
												
60	КМ37-4-14
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина
стінки до 6 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	20								
61	КМ37-4-18
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 121-133 мм, товщина
стінки до 6 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	36								
62	КМ37-4-23
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Механізоване зачищення поверхні зварних
з'єднань і колошовної зони без знімання
опуклості [підсилення] зварного шва до
шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на
трубопроводах із вуглецевих і легованих
сталей, діаметр труб 159-194 мм, товщина
стінки до 10 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	20								
63	КМ37-34-2
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 65 мм, товщина
стінки до 3-8 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	96								

64	КМ37-34-4
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 89 мм, товщина
стінки до 3-8 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	88								
65	КМ37-34-7
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина
стінки до 4-8 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	20								
66	КМ37-34-10
 т.ч. п.1.4
к(труд)=1,
25
к(ЕММ)=1,
25	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів ультразвуковою
дефектоскопією із поперечним
прозвучуванням, який виконується на
монтажі, діаметр труб до 194 мм, товщина
стінки до 6-8 мм [при роботi у траншеях, на
естакадах, iз рештувань, помостiв, при
утрудненому доступi до зварювального
з'єднання]	стик	56								

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04	
на Будівельні конструкції та матеріали	
Зовнішні теплові мережі	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0091								
2	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм	т	0,215								
3	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до
0,5 т	100шт	0,08								
4	С188888-2
	Фундаментний блок ФБС 12-3-6т	шт	6								
5	С188888-2
	Фундаментний блок ФБС 24-6-6	шт	2								
6	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,17								
7	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2176								
8	С1415-8056
варіант 4	Кільце колодязне d200 мм, h=890 КС 20-9 (0,
617м3/шт.)	шт	1								
9	С1415-8056
варіант 3	Кільце колодязне d700 мм, h=590 КС 7-6 (0,
113м3/шт.)	шт	3								
10	С113-2436
варіант 3	Кришка колодязя кругла  2200х160 2ПП-20-
2 (0,552м3/шт.)	шт	1								
11	С113-2436
варіант 2	Кришка колодязя квадратна  1160х1160х150
(ПП-10-2) (0,167м3/шт.)	шт	4								
12	С113-753
варіант 2	Люк чавунний утепленний,з обічайкою та
замком (тип "В")	шт	3								
13	КБ7-1-1	Укладання підпірної стінки з блоків ФБС ,
маса конструкцій до 0,5 т (відновлення
підпірної стінки 003.21-ТМС4 б/п 4,8+3,6м2)	100шт	0,07								

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01	
на Система дистанційного керування та моніторингу	
Котельня потужністю 4,5МВт	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ11-233-4	Підключення проводів і жил електричних
кабелів до приладів і засобів автоматизації,
спосіб підключення паянням	100кінц.	0,1								
2	КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15								
3	С1545-66
	Кабель з'єднувальний 5-и жильний Poliurs(матеріал замовника)	м	15								
4	С1110-187
	З'єднувач проводу Poliurs(матеріал замовника)	шт	30								
5	С1110-187
	Тримач проводу Poliurs(матеріал замовника)	шт	30								
6	КМ10-698-1	Коробка сигналізації	шт	1								
7	1504-17264
	Коробка сигналізації Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
8	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг	шт	1								
9	1701-3289
	Прилад контролю CWA 6103 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
10	 С111-
1609-1
	Клейка стрічка (50м) Poliurs(матеріал замовника)	шт	1								
11	С1546-61-
1-1Л
	Припой Poliurs(матеріал замовника)	м	1								

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01	
на вимощення та доріжки	
Благоустрій	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Покриття вимощення та доріжок	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	100 м3	0,13155								
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих	100 м3	0,4385								
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,97786								
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	97,786								
5	КБ27-17-1	Улаштування  основи тротуарів із
щебенево-піщаної суміші за  товщини
шару 12 см	100м2	4,385								
												
6	КБ27-17-2
к=2	Улаштування  основи тротуарів із
щебенево-піщаної суміші , за зміни
товщини на кожен  1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-4,385								
7	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	100м2	4,385								
8	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм	100 м	2,96								
9	С188888-35
	Бордюр парковий БР 100.20.8	шт	296								
10	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	14,208								

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02	
на озеленення	
Благоустрій	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Відновлення газонів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону без внесення рослинної
землі	100м2	4,91								
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну	100м2	4,91								

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03	
на малі форми	
Благоустрій	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Металеві вироби дитячого майданчика	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	====================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР20-12-2
 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т (металеві
вироби дитячого майданчика)	1т	0,35								
2	КБ9-34-2	Монтаж конструкцій, масою до 0,5 т
(металеві вироби дитячого майданчика)	т	0,35								

Реалізація підпроекту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв,
Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе,30; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,32; м.Миколаїв,
вул.Херсонське шосе,38; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,40; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,46; м.Миколаїв,вул.Херсонське шосе,46/1;м.Миколаїв,
вул.Херсонське шосе,50; м.Миколаїв,вул. Генерала Свиридова,7; м.Миколаїв,вул. Генерала Свиридова,7/1 у т. ч. проектно-кошторисна документація та
експертиза	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9470,8		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,6		 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	904,66		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	4,2		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2374,56		 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,8		 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	1356,82		 	 	 	 	
8	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	1383,28		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	15490,12	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	  Середній розряд робіт	розряд	3,6	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	218,
23931248		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,573		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,49133		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3928		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,3885		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3010952		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	24,5430388		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	168,905712		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
18	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,0096496		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т	маш. год	308,9947804		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,792285		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,1743		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0038		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	278,33239		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
24	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з
дизельним двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	444,103176		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	51,9744		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,006808		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
27	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С	маш. год	20,2318584		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
28	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]	маш. год	2,775		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	205,1631675		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
30	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	58,43376		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
31	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	131,243026		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3	маш. год	125,8276292		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3	маш. год	26,4699701		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
34	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	43,78383		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
35	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,621842		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
36	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,40425		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
37	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,1784		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]	маш. год	15,539222		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
39	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,91015		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	12,64585		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	21,08465		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
42	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	6,27745		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
43	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса
13 т	маш. год	2,84325		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
44	КБМ212-931
варіант 1	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш. год	3,6126		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	11,4309		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні,
продуктивність 600 т/год	маш. год	3,66835		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні,
подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	118,83672		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,012194		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
49	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	125,891235		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
50	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,55649		 	 	 	 	
51	+С311-11	Перевезення ґрунту до 11 км	т	2148,825		 	 	 	 	
52	+С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	879,401		 	 	 	 	
53	+С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1912,274		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
54	С331-12-1	Перевезення труб сталевих діаметром
менше 500 мм транспортом загального
призначення з причепом на вiдстань 15 км	т	56,7904		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
55	С331-12-1
варіант 2	Перевезення теплогідроізольованих труб
транспортом загального призначення з
причепом (склад- об'єкт) на вiдстань 15 км	т	17,315		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	2282,01	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	7884,715	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	1330,163	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	8724,263	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	494,998	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	53,425	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]	маш. год	1,008		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг	маш. год	9,970808		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	КБМ204-1801	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для
просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш. год	138,5		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	7,3707065		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,300755		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,2631		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	259,09		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора	маш. год	570,46815		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	62,43352		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	47,011022		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
66	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	179,3146444		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
67	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1547		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
69	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00002						
 	 	 	 	 						
70	+С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм	т	0,00000592						
 	 	 	 	 						
71	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000154						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм	т	0,0000035						
 	 	 	 	 						
73	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,00000001						
 	 	 	 	 						
74	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм	т	0,00489						
 	 	 	 	 						
75	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0005						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
76	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0004186						
 	 	 	 	 						
77	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0055156						
 	 	 	 	 						
78	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00003515						
 	 	 	 	 						
79	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000192						
 	 	 	 	 						
80	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	20,16939						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000925						
 	 	 	 	 						
82	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,009272						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
83	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	т	0,000076						
 	 	 	 	 						
84	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0259						
 	 	 	 	 						
85	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01724						
 	 	 	 	 						
86	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50	т	0,0408						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87	+С111-620	Крейда природна мелена	т	0,156						
 	 	 	 	 						
88	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	2,116						
 	 	 	 	 						
89	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм	т	0,0000105						
 	 	 	 	 						
90	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000637						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002193						
 	 	 	 	 						
92	С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649	т	0,00000009						
 	 	 	 	 						
93	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000679						
 	 	 	 	 						
94	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
95	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,007196						
 	 	 	 	 						
96	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,040807						
 	 	 	 	 						
97	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014						
 	 	 	 	 						
98	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00218						
 	 	 	 	 						
99	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,011547						
 	 	 	 	 						
100	С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0000059						
 	 	 	 	 						
101	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт	т	0,9321						
 	 	 	 	 						
102	С111-1608	Дрантя	кг	0,131						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
103	&С111-1609-1
варіант 2	Сигнальна стрічка рулон 250м Poliurs	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
104	&С111-1609-1
варіант 3	Клейка стрічка (50м) Poliurs	шт	5	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	5	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
105	&С111-1609-3
варіант 4	Фольга армована липка - фольсан	м	125					 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	+С111-1624
варіант 1	Грунтовка бітумна	т	0,0136						
 	 	 	 	 						
107	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	23,4676						
 	 	 	 	 						
108	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,063						
 	 	 	 	 						
109	С111-1757	Рядно	м2	0,05096						
 	 	 	 	 						
110	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00077						
 	 	 	 	 						
111	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000363						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
112	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см	м3	0,00528						
 	 	 	 	 						
113	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт	м3	0,0003605						
 	 	 	 	 						
114	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт	м3	0,003482						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
115	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт	м3	0,2934						
 	 	 	 	 						
116	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт	м3	0,00537						
 	 	 	 	 						
117	С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт	м3	0,000001						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
118	+С113-139
варіант 2	Труби сталеві електрозварні,діаметр 60,3х2,
9 мм Poliurs	м	185	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	185	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
119	+С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8						
 	 	 	 	 						
120	+С113-753
варіант 2	Люк чавунний утепленний,з обічайкою та
замком (тип "В")	шт	3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
121	+С113-911
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х50/225  Poliurs	км	0,168	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,168	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
122	+С113-912
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х65/250   Poliurs	км	0,156	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,156	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
123	+С113-913
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х80/280   Poliurs	км	0,252	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,252	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
124	+С113-914
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х100/355   Poliurs	км	0,048	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,048	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
125	+С113-915
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х125/450   Poliurs	км	0,108	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,108	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
126	+С113-916
варіант 2	Трубопровід сталевий подвійний в тепловій
ізоляції з поліуретану в захисній 
поліетиленовій оболонці, типорозмір
ф2х150/500   Poliurs	км	0,036	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	км	0,036	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до
800 мм	т	0,3998522						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
128	+С113-1539
варіант 2	Еластичне кільце для трубки ф2х50/225
Poliurs	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
129	+С113-1539
варіант 4	Еластичне кільце для трубки ф2х65/250
Poliurs	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
130	+С113-1539
варіант 7	Еластичне кільце для трубки ф2х80/280
Poliurs	шт	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
131	+С113-1539
варіант 11	Еластичне кільце для трубки ф2х150/500
Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
132	+С113-1559
варіант 2	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х50/225 Poliurs	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
133	+С113-1559
варіант 4	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х65/250 Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
134	+С113-1559
варіант 7	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х80/280 Poliurs	шт	3	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	3	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
135	+С113-1559
варіант 11	Кінцева муфта для подвійної труби
ф2х150/500 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
136	+С113-1895
варіант 2	Компенсаційна подушка 1210х715 для труби
ф2х150/500 Poliurs	шт	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
137	+С113-1895
варіант 3	Компенсаційна подушка 1210х665 для труби
ф2х125/450 Poliurs	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
138	+С113-1895
варіант 4	Компенсаційна подушка 1210х370 для труби
ф2х80/280 Poliurs	шт	34	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	34	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
139	+С113-1895
варіант 5	Компенсаційна подушка 1210х333 для труби
ф2х65/250 Poliurs	шт	16	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	16	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
140	+С113-1895
варіант 6	Компенсаційна подушка 1210х300 для труби
ф2х50/225 Poliurs	шт	32	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	32	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
141	+С113-2083
варіант 2	Пластина сталева 230х200х10	шт	2						
 	 	 	 	 						
142	+С113-2083
варіант 3	Пластина сталева 120х108х8	шт	6						
 	 	 	 	 						
143	+С113-2083
варіант 4	Пластина сталева 100х90х8	шт	4						
 	 	 	 	 						
144	+С113-2083
варіант 5	Пластина сталева 110х76х5	шт	8						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
145	+С113-2384
варіант 2	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х150/500 Poliurs	шт	10	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	10	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
146	+С113-2384
варіант 3	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х125/450 Poliurs	шт	18	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	18	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
147	+С113-2384
варіант 4	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х100/355 Poliurs	шт	10	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	10	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
148	+С113-2384
варіант 5	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х80/280 Poliurs	шт	44	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	44	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149	+С113-2384
варіант 6	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х65/250 Poliurs	шт	18	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	18	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
150	+С113-2384
варіант 7	Матеріали з'єднання з термоусадковою
муфтою ф2х50/255 Poliurs	шт	30	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	30	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
151	+С113-2436
варіант 2	Кришка колодязя квадратна  1160х1160х150
(ПП-10-2) (0,167м3/шт.)	шт	4						
 	 	 	 	 						
152	+С113-2436
варіант 3	Кришка колодязя кругла  2200х160 2ПП-20-
2 (0,552м3/шт.)	шт	1						
 	 	 	 	 						
153	&С114-94-У-1
варіант 2	Циліндри теплоізоляційні мінераловатні
діаметр 60мм на основі базальтового
волокна б=50мм з покрівельним шаром із  
фольги армованої ЕРІ-0-5-3-ТІ	м	185						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
154	+С121-789	Опори нерухомі	т	0,23874192						
 	 	 	 	 						
155	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм	м2	0,41614						
 	 	 	 	 						
156	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-
18 мм	т	0,215						
 	 	 	 	 						
157	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0012						
 	 	 	 	 						
158	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм	шт	2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
159	С142-10-2	Вода	м3	209,77313						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
160	+С1110-187
варіант 2	З'єднувач проводу Poliurs	шт	300	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	300	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
161	+С1110-187
варіант 3	Тримач проводу Poliurs	шт	300	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	300	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
162	+С1113-21
варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000109						
 	 	 	 	 						
163	С1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000128						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
164	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0021691						
 	 	 	 	 						
165	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000021						
 	 	 	 	 						
166	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт	т	0,0000384						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
167	&С1113-198-1
варіант 2	Суміш щебенево-піщана	м3	55,6895						
 	 	 	 	 						
168	+С1415-8056
варіант 3	Кільце колодязне d700 мм, h=590 КС 7-6 (0,
113м3/шт.)	шт	3						
 	 	 	 	 						
169	+С1415-8056
варіант 4	Кільце колодязне d200 мм, h=890 КС 20-9 (0,
617м3/шт.)	шт	1						
 	 	 	 	 						
170	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше	м3	16,725						
 	 	 	 	 						
171	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше	м3	421,47						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
172	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400	м3	0,049116						
 	 	 	 	 						
173	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1	т	166,8929						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
174	С1421-9849	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
А, марка 2	т	154,8735						
 	 	 	 	 						
175	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	468,75548						
 	 	 	 	 						
176	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	24,823						
 	 	 	 	 						
177	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,51117						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
178	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм	м3	0,0328						
 	 	 	 	 						
179	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,419968						
 	 	 	 	 						
180	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,21825						
 	 	 	 	 						
181	С1425-11696-
2	Розчин азбоцементний	м3	0,35911						
 	 	 	 	 						
182	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0982						
 	 	 	 	 						
183	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС61	т	0,0000896						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
184	С1530-30	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200
мм	10м	0,987504						
 	 	 	 	 						
185	С1530-31	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 225
мм	10м	1,25346						
 	 	 	 	 						
186	С1530-32	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 250
мм	10м	1,948464						
 	 	 	 	 						
187	С1530-34	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315
мм	10м	0,361248						
 	 	 	 	 						
188	С1530-36	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 400
мм	10м	0,821232						
 	 	 	 	 						
189	С1530-37	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 450
мм	10м	0,42264						
 	 	 	 	 						
190	С1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	3,66						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
191	С1533-503	Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	0,144						
 	 	 	 	 						
192	С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	3,456						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
193	С1533-506	Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	комплект	0,936						
 	 	 	 	 						
194	С1533-507	Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	комплект	0,18						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
195	+С1534-9
варіант 2	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр 60х2,9мм Poliurs	шт	24	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	24	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
196	+С1534-9
варіант 7	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град., (D
60x2,9 мм)	шт	8						
 	 	 	 	 						
197	+С1534-9
варіант 8	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр (D 76,1x2,9 мм)	шт	4						
 	 	 	 	 						
198	+С1534-9
варіант 9	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град., (D
88,9x4 мм)	шт	6						
 	 	 	 	 						
199	+С1534-9
варіант 10	Відвід сталевий крутовигнутий 90 град.,
діаметр (D 168.3x4.5 мм)	шт	1						
 	 	 	 	 						
200	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм	10м	0,006545						
 	 	 	 	 						
201	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002						
 	 	 	 	 						
202	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,64						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
203	+С1545-66
варіант 2	Кабель з'єднувальний 3-х жильний Poliurs	м	25	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	25	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
204	+С1545-66
варіант 3	Кабель з'єднувальний 5-и жильний Poliurs	м	15	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	15	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
205	+С1545-104	Брухт металевий	т	56,7904	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	Брухт належить
організації
експлуатуючій
мережі(КП
Облтеплоенерго
)	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
206	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000037						
 	 	 	 	 						
207	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01						
 	 	 	 	 						
208	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01						
 	 	 	 	 						
209	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0256						
 	 	 	 	 						
210	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01						
 	 	 	 	 						
211	С1546-28	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,0026						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
212	+С1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,0000192						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
213	&С1546-61-1-
1Л
варіант 2	Припой Poliurs	м	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	6	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
214	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,78613						
 	 	 	 	 						
215	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00488						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
216	+С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
217	С1630-114
варіант 2	Сталь прокатна мілкосортова для кріплення
трубопроводів	кг	45						
 	 	 	 	 						
218	С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для
пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25
мм	шт	3,66						
 	 	 	 	 						
219	С1630-152	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для
води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2],
діаметр 40 мм	шт	0,144						
 	 	 	 	 						
220	С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним
шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3,456						
 	 	 	 	 						
221	С1630-162	Засувки клинові фланцеві з висувним
шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	0,936						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
222	+С1630-588
варіант 2	Ізольований подвійний відвід ф2х50/225
Poliurs	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	8	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
223	+С1630-588
варіант 4	Ізольований подвійний відвід ф2х65/250
Poliurs	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
224	+С1630-588
варіант 7	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х80/280-
ф2х80/280 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
225	+С1630-588
варіант 8	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х80/280-
ф2х65/250 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
226	+С1630-588
варіант 9	Ізольований подвійний відвід ф2х80/280
Poliurs	шт	7	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	7	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
227	+С1630-588
варіант 10	Ізольований подвійний вертикальний Z-
поворот (1000х1500hх1000) ф2х80/280
Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
228	+С1630-588
варіант 11	Ізольований подвійний перехід ф2х80/280-
2ф50/225 Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
229	+С1630-588
варіант 19	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х100/355-
ф2х50/225 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
230	+С1630-588
варіант 20	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х100/355-
ф2х65/250 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
231	+С1630-588
варіант 21	Ізольований подвійний перехід ф2х100/355-
2ф80/280 Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
232	+С1630-588
варіант 32	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х125/450-
ф2х80/280 Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
233	+С1630-588
варіант 33	Ізольований подвійний відвід ф2х125/450
Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
234	+С1630-588
варіант 34	Ізольований подвійний перехід ф2х125/450-
2ф100/355 Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
235	+С1630-588
варіант 48	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х150/500-
ф2х125/450 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
236	+С1630-588
варіант 49	Ізольований подвійний Т-відвід ф2х150/500-
ф2х50/225 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
237	+С1630-588
варіант 50	Ізольований подвійний відвід ф2х150/500
Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
238	+С1630-588
варіант 51	Ізольований подвійний перехід ф2х150/500-
ф2х125/450 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
239	+С1630-731
варіант 2	Опора нерухома для трубопровода Ду50
Т3.04	шт	4						
 	 	 	 	 						
240	С1630-1381	Засувки клинові фланцеві з висувним
шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	0,18						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
241	+С1630-1612
варіант 2	Ізольовані сервісні крани (дренаж) Ду 40
Н1=700мм для подвійних труб ф2х80/280
Poliurs	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
242	+С1630-1612
варіант 4	Ізольовані сервісні крани (випуск повітря) Ду
50 Н1=900мм для подвійних труб
ф2х150/500 Poliurs	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
243	+С188888-2
варіант 2	Фундаментний блок ФБС 12-3-6т	шт	6					 	
 	 	 	 	 					 	
244	+С188888-2
варіант 3	Фундаментний блок ФБС 24-6-6	шт	2					 	
 	 	 	 	 					 	
245	+С188888-35
варіант 2	Бордюр парковий БР 100.20.8	шт	296					 	
 	 	 	 	 					 	
246	+С188888-35
варіант 3	Бордюр дорожній БР 100.30.15	шт	193					 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
247	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	239,7844					 	
 	 	 	 	 					 	
248	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,1934					 	
 	 	 	 	 					 	
249	С1999-9009	Дрова	м3	32,1315					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	      в тому числі поставка замовника 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Устаткування	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
250	+1504-17264
варіант 2	Коробка сигналізації Poliurs(матеріал замовника)	шт	10	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
251	+1701-3289
варіант 2	Прилад контролю CWA 6103 Poliurs(матеріал замовника)	шт	1	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	1569,948	 	 	 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	8724,263	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	500,191	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	53,425	 	 	 	 	 	
 	 	Дрова	м3	32,131	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	3083,797	 	 	 	 	 	
	 	Дизельне паливо	л	9276,135