**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** **«Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам’яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування», код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –** **14410000-8 Сіль кам’яна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основні параметри** | | **Вимоги** |
| 1 | 2 | | 3 |
| **Сіль кам’яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування** | | | |
| 1 | Виробник | | - |
| 2 | Рік виробництва | | **2023-2024** |
| 3 | Сіль кам’яна-технічна | |  |
|  | * кількість загальна | | **888,80 т** |
|  | * зовнішній вигляд | | кристалічний сипкий продукт |
|  | * колір | | Білий |
|  | * запах | | відсутній |
|  | * помел (розмір фракції, крупність) | | помел №3 мелена: до 4,0 мм включно – не менше 85%, понад 4,0 мм – не більше 15% |
|  | * якість | | вищий ґатунок |
|  | * вологість | | Не більше 0,25 % |
|  | * домішки | | фероціанід калію до 0,015% |
|  | * масова частка NaCl, %, не нижче | | 97,5 % |
|  | * масова частка Ca, %, не більше | | 0,55 % |
|  | * масова частка Mg, %, не більше | | 0,15% |
|  | * масова частка SO4, %, не більше | | 1,2% |
|  | * масова частка K, %, не більше | | 0,20% |
|  | * масова частка Fe2O3, %, не більше | | 0,04% |
|  | * масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше | | 0,4 % |
| **Організаційні вимоги** | | | |
| 4 | Місце поставки | **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14/1 після контрольного зважування товару, що буде поставлятись замовнику** | |
| 5 | Пакування | Без пакування | |
| 6 | Оцінка якості | Якість товару, що поставлятиметься повинна відповідати умовам п.4.2.1 табл. 1 ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість товару, а саме:   * Учасник надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності на відповідність Товару ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови» В сертифікаті відповідності має бути зазначений виробник товару, документ має бути виданий на ім’я Учасника торгів * Протокол випробувань на товар виданий органом сертифікації виданий на ім’я Учасника торгів * ГН 6.6.1.1-130-2006 «Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді». Учасник надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності на відповідність Товару на вміст радіонуклідів установленим нормам ГН 6.6.1.1-130-2006. * Протокол випробувань на вміст радіонуклідів видані на ім’я Учасника   - «**НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»** Учасник надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності на відповідність Товару нормам радіаційної безпеки України встановленим нормам НРБУ-97  Протокол випробувань відповідності на відповідність Товару нормам радіаційної безпеки України встановленим нормам НРБУ-97 видані на ім’я Учасника  Копію чинного договору на проведення досліджень між Учасником торгів та органу з проведення досліджень  **Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.** | |
| 7 | Поставка | Можлива поставку товару окремими партіями відповідно до виробничої потреби **протягом 5-ти (п’яти) робочих дня з дня отримання заявки замовника** факсимільним зв’язком або електронною поштою | |
| 8 | Термін поставки | Кінцевий строк поставки: **30.06.2024 року** | |
| 9 | Оплата товару | Протягом **14 робочих днів** від дати передачі Товару у власність Замовника | |
| 10 | Вартість товару | Включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та послуги навантаження і розвантаження на кінцевій станції та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, тощо.  **Постачальник має відпустити не менше 10% від загального об’єму закупівлі Товару за ціною аукціону, за результатами якого Постачальник визнаний Переможцем тендеру.** | |

**Для підтвердження відповідності та якості товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні сертифікати видані на ім’я Учасника:**

1) ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) – «Системи управління якістю. Вимоги»;

2) ДСТУ ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015, IDT) – «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»;

3) ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2008, IDT – «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги»;

4) ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2019, IDT) – «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»;

5) ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2018, IDT) – «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |