**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протоколом № 67**

**від «20» вересня 2022р.**

**Уповноважена особа**

**Лісовська А.М.**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних торгів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перелік основних даних і вимог** | **Основні дані і вимоги** |
| **1** | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія.** | Вінницький обласний центр зайнятості, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 3А,код за ЄДРПОУ 05392714 категорія: цільові страхові фонди зі страхування на випадок безробіття. |
| **2** | **Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасником** | Лісовська Аліна Миколаївна - завідувач сектору організації закупівель відділу організації матеріально-технічного забезпечення, тел. (0432) 55-72-73;електронна адреса: gosp@vinocz.in.vn.ua.Відповідальна особа за надання інформації по технічним вимогам: Сажнєв Олександр Юрійович- начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, тел.(0432) 55-44-54; |
| **3** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником.** | **Збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості**Код класифікатора предмета закупівлі:ДК021-2015: 45310000-3 (Електромонтажні роботи) |
| **4** | **Джерело фінансування** | Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. |
| **5** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозиції.** | Усі документи пропозиції, що готуються безпосередньо Учасником, викладаються українською мовою. |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.** | Учасники спрощеної процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам, технічним умовам).Технічні (якісні) та кількісні вимоги до послуг викладено у Додатку 2. |
| **7** | **Кількість та місце надання послуг.** |  Послуги зі збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості мають бути надані за адресами:**1**.Вінницька обл., м. Немирів, вул.Соборна,93б; **2.** Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, буд.112а;**3.** Вінницька обл.,смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 32.;**4**. Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 87а;**5**.Вінницька обл.,м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102.**6.** Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 11.відповідно до Додатку 2 до оголошення. |
| **8** | **Строк надання послуг.** | Послуги зі збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості мають бути надані не пізніше 05.12.2022р.Строк дії договору до 31.12.2022р. |
| **9** | **Умови оплати.** | Оплата здійснюється Замовником безготівковим розрахунком. Розрахунки за виконані роботи, надані Послуги здійснюються у разі наявності та в межах відповідних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 20- ти банківських днів з моменту підписання акту (актів) приймання наданих послуг (виконаних робіт) і отримання рахунку (за кожним об`єктом окремо).У разі затримки фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 5- ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування.Для проведення оплати за кожним об`єктом окремо Підрядник надає такі документи (з підписом та печаткою):– Акт приймання наданих послуг (виконаних робіт) ф.№ КБ-2в – три примірники;– Довідку ф.№ КБ-3 – три примірники;– оформлену виконавчу документацію (при наданні Акту приймання виконаних робіт ( наданих послуг), який є підставою для здійснення кінцевих розрахунків).  В разі ненадання виконавчої документації - Акти приймання наданих послуг (виконаних робіт) ф.№ КБ-2в Замовником не приймаються.У випадку несвоєчасного надання (більше 3 робочих днів) Підрядником Акта (актів) КБ-2в, або Довідки КБ-3, строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.  |
| **10** | **Очікувана вартість предмета закупівлі.** | **115 000** грн. (Сто п`ятнадцять тисяч грн.) **з урахуванням ПДВ.** |
| **11** | **Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі).** | Період уточнення інформації:**27.09.2022р**. до 09.00 годВ цей час Учасники мають право звернутись до Замовника з питанням чи вимогою до Замовника. |
| **12** | **Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю).** | Кінцевий строк подання пропозицій:**30.09.2022р**. до 9.00 год. Отримана пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| **13** | **Зміст і спосіб подання пропозиції.** | **Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом завантаження файлів, які мають містити:**- інформацію та документи, що підтверджують інформацію учасників про відповідність вимогам Замовника – згідно Додатку 1 до оголошення;- інформацію та документи, що підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – згідно Додатку 2 до оголошення;- інформацію про ціну – згідно Додатку 3 до оголошення;- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції - згідно Додатку 4 до оголошення;-Лист-згода на обробку персональних даних(заповнюється та підписується всіма особами чиї персональні дані зазначені в пропозиції Учасника!!!) - згідно Додатку 5 до оголошення;- проект договору про закупівлю - згідно Додатку 6 до оголошення; |
| **14** | **Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію.** |  Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у закупівлі на рівних умовах.Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію. ***Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Під час подання (завантаження в електронну систему закупівель) документів пропозиції учасник процедури закупівлі повинен накласти електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис (КЕП*** ***або*** ***УЕП).***  ***Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify.***-Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником в оголошенні та шляхом застосування електронного аукціону. Критерієм оцінки пропозицій є: ціна пропозиції. Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо Учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені. Витрат на провадження своєї господарської діяльності, страхування, сплату митних тарифів, усіх інших витрат. У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. |
| **15** | **Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати).** | Забезпечення пропозицій учасників не вимагається |
| **16** | **Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати).** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |
| **17** | **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону.**  | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає: 0,5%.  |
| **18** | **Пропозиція учасника може бути відхилена Замовником у разі якщо:** | -Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;-Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;-Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладання договору про закупівлю;Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить спрощену закупівлю. |
| **19** | **Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:** | -Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;-Неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;-Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. |
| **20** | **Проект договору про закупівлю.** | Проект Договору про закупівлю викладено в Додатку 5 до цього оголошення.За результатами проведення спрощеної закупівлі Замовник та Переможець укладають договір не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Умови договору про закупівлю за результатами проведення спрощеної закупівлі не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону спрощеної закупівлі. У разі, якщо договір про закупівлю укладено з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» він є нікчемним .Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст.41 Закону.**Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:****1)** відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;**2)** копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |

**Додаток №1**

**до оголошення**

**Критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність вимогам Замовника.**

1. Цінова пропозиція, (Кошторис, в тому числі по об’єктній вартості збільшення існуючих потужностей (6 районних філій) Вінницького обласного центру зайнятості, який відповідає ціновій пропозиції, з розшифровкою всіх статей витрат;
2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

- **Довідка в довільній формі** про досвід виконання **аналогічного договору**, що відповідає предмету закупівлі (***Роботи/ послуги з монтажу систем електропостачання та їх приєднання до електричних мереж*** ) (не менше одного **виконаного договору** у 2021 або 2022 році), за підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі використання) (із **завантаженням копій (виконаних) аналогічних договорів** (договору) з усіма додатками до нього **та акт(и) приймання виконаних робіт (наданих послуг)** за примірною формою №КБ-2в, №КБ-3.

 **3.** Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (**не менше 5 працівників** із відповідним рівнем професійної або вищої освіти та підтвердження перебування з Роботодавцем в трудових відносинах ( **Додаються завірені належним чином копії трудових книжок** із записом про прийом на роботу до Учасника Закупівлі або укладені цивільно-правові угоди з Учасником закупівлі).

**Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації має бути оформлена за зразком зазначеним нижче!!!**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **ПІБ найманого працівника з яким укладено трудовий договір або цивільно- правову угоду** | **Рівень освіти** | **Досвід роботи в учасника** | **Дата початку трудових або цивільно- правових** **відносин із Роботодавцем** (**Учасником закупівлі)**  | **Назва посади на яку працевлаштовано найманого працівника Учасника** **(відповідно до предмету закупівлі)** | **Група з електробезпеки та розряд**  | **Наявність посвідчення про закінчення навчання з отриманням дозволу на виконання спеціальних робіт**\*\*\* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

**\*\*\* надати копії посвідчень про закінчення навчання з отриманням дозволу на виконання спеціальних робіт.**

 **(додаються копії трудових книжок з відповідним записом про прийом на роботу із зазначенням посад, які відповідають предмету закупівлі або копії цивільно-правових угод з працівниками).**

*Крім того, особи чиї персональні дані будуть зазначені в цій довідці мають заповнити «****Лист-згоду на обробку персональних даних» згідно Додатку № 6 до оголошення!!!***

**Замовник залишає за собою право перевірити інформацію щодо наявності найманих працівників у Учасника закупівлі !!!!**

- Учасник повинен зазначити інформацію про наявність на момент подання пропозиції керівника, інженера-проектувальника (або інженера з проектно-кошторисної роботи), спеціалістів з електромонтажних робіт не менше 5 осіб, та ін. Дозволяється надання інформації про особу, яка виконує кілька посадових функцій та обов’язків (керівник, бухгалтер, інженер-проектувальник, майстер, електромонтажник та ін.) одноосібно.

- копії документів про освіту, які видані інженеру-проектувальнику, або( інженеру з проектно-кошторисної роботи);

- копія кваліфікаційного сертифіката, що виданий інженеру-проектувальнику (або інженеру з проектно-кошторисної роботи), який залучається учасником до виконання робіт, надання послуг, виданого уповноваженим органом та дійсний на момент розкриття пропозицій, копія якого завірена печаткою (у разі наявності) та особистим підписом інженера-проектувальника. Кваліфікаційний сертифікат, виданий інженеру-проектувальнику має свідчити про кваліфікацію інженера-проектувальника (або інженера з проектно-кошторисної роботи) за відповідним напрямком проектування.

- у разі наявності позаштатного працівника: надається копія договору про надання відповідних послуг такою особою (*наприклад - договір цивільно-правового характеру*);

- у разі наявності договірних відносин із організацією, якою надаються відповідні послуги: надається копія договору, строк дії якого забезпечує виконання послуг пов’язаних із підготовкою (або перевіркою розрахунків) проектно-кошторисної документації протягом строку виконання зобов'язань учасника по виконанню робіт, наданню послуг, що визначено в цьому оголошенні.

**4.**  Лист, що містить інформацію, яка підтверджує відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника встановленим в **Додатку 2 оголошення.**

**5.** Надати в сканованому вигляді **копію ліцензії** виданої Державною архітектурно - будівельною інспекцією України із додатком до **ліцензії (з переліком видів робіт)** або лист – пояснення стосовно відсутності таких/такого документа з посиланням на норму Закону або НПА;

**6. Копія Декларації** відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (відповідно до Порядку в редакції Постанови КМУ від 07.02.20218 №48), яка має бути зареєстрована в територіальному органі Держпраці;

**7. Копія Дозволу** виданого територіальним управлінням Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки:

* Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО устаткування підвищеної небезпеки (понад 1000 В (до 10 кВ включно);
* Робіт в діючих електроустановках напругою (понад 1000 В (до 10 кВ включно);
* Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій;
* Зварювальні роботи.
1. **Копія Дозволу** виданого територіальним управлінням Держгірпромнагляду на виконання робіт випробування електричного устаткування електричних мереж:
* Кабельні лінії
* Електродвигуни змінного струму;
* Заземлюючі пристрої;
* Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ).
1. **Проект договору** про закупівлю - згідно Додатку 5 до оголошення ( з додатками до Договору:
* Кошторисна документація (Договірна ціна та кошториси) (Додаток № 1 до Договору);
* Детальний календарний план виконання робіт, надання послуг по об’єкту(ах),враховуючи вимоги Замовника щодо термінів виконання робіт, надання послуг (Додаток № 2 до Договору);

**ДО УВАГИ УЧАСНИКА!!!**У разі невідповідності мети та предмету господарської діяльності учасника згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) меті та предмету закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію учасника.

**Примітка!!!**

*Документи, що подаються в пропозиції повинні бути чинними на дату розкриття пропозицій, а також мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, печатки, підпису і т. ін.).*

 *Інформація, що надана Учасником закупівлі у складі пропозиції повинна містити підпис Учасника/уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки Учасника (ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). Всі копії документів, що надані Учасником у складі пропозиції повинні бути засвідчені належним чином, крім випадків, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).*

*Усі документи повинні бути викладені українською мовою!*

**Додаток №2**

**до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

***Збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості***

***Код класифікатора предмета закупівлі:***

***ДК021-2015: 45310000-3 (Електромонтажні роботи)***

1. **Назва та місцезнаходження об’єктів:** Збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості, які територіально знаходяться за адресами :

-Вінницька обл., м. Немирів, вул.Соборна,93б;

-Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, буд.112а;

-Вінницька обл.,смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 32.

-Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 87а;

-Вінницька обл.,м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102.

- Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 11.

1. **Підстава для виконання робіт, надання послуг:**
* Договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу.
* Невідповідність потужності та технічних параметрів мережі електропостачання адміністративних будівель необхідним виробничим потребам.
* Покращення якості розподілу електроенергії та підвищення надійності енергопостачання споживача.
1. **Сроки надання послуг:** граничний термін до 05.12.2022 р.
2. **Умови проведення (виконання) робіт надання послуг:** збільшення потужностей проводиться в умовах збереження придатності об’єкта і продовження виконання ним основних робочих функцій. Тривалість відключення об’єкта від електропостачання повинна бути мінімальною.
3. **Основні обсяги робіт на об’єкті:** збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання об’єкта(ів) виконується згідно розробленої та затвердженої проектної документації, яка є в наявності у Замовника.
4. **Основні обсяги монтажних робіт, послуг в частині конструктивних рішень:**

Обсяги демонтажних робіт/ послуг:

* демонтаж 3-фазного вузла обліку (автоматичного вимикача) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 11;
* демонтаж 3-фазного вузла обліку (автоматичного вимикача) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 32;
* демонтаж вузлів обліку (автоматичних вимикачів) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102;
* демонтаж 1-фазного вузла обліку (автоматичного вимикача) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, буд. 112а;
* демонтаж 1-фазного вузла обліку (автоматичного вимикача) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 87а;
* демонтаж 1-фазного вузла обліку (автоматичного вимикача) у адміністративній будівлі Вінницького обласного центру зайнятості за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, буд. 93б.

**7. Обсяги робіт/ плослуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт/ послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп.****Незалежності, буд. 11 (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |   |   |
|   |   |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеяхшириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групаґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 3 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт. | 1 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул.****Соборна, буд. 32 (збільшення існуючих потужностей****згідно наданих технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеяхшириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групаґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102****(збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеяхшириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групаґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 3 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б.****Хмельницького, буд. 112а (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеяхшириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групаґрунтів 2 | м3 | 0,16 |
| 3 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд.****87а (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
| 1 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |
| 2 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, буд.****93б (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ0,38 кВ | шт | 1 |
| 2 | Установлення залізобетонних одностоякових опор дляВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 1 |
| 3 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |
| 4 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 2,0цеглини, дiаметр отвору до 40 мм | шт | 1 |

1. **Послуги монтажу обладнання, пристроїв РЗіА та телемеханіки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт/послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп.****Незалежності, буд. 11 (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -4 | шт | 1 |
| 2 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -1 | шт | 1 |
| 3 | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 |
| 4 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельнихосновах з круглої сталі діаметром 8 мм[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 10 |
| 5 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18мм | шт | 1 |
| 6 | Підвішування на гаках проводів | км | 0,035 |
| 7 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 кмлінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,035 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 9 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,діаметр труб до 32 мм | м | 15 |
| 10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 15 |
| 11 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечника. | кінц. | 4 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул.****Соборна, буд. 32 (збільшення існуючих потужностей****згідно наданих технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -1 | шт | 1 |
| 2 | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельнихосновах з круглої сталі діаметром 8 мм[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 10 |
| 4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18мм | шт | 1 |
| 5 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 6 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 9 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: м.Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102****(збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -4 | шт | 1 |
| 2 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -1 | шт | 1 |
| 3 | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 |
| 4 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельнихосновах з круглої сталі діаметром 8 мм[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 10 |
| 5 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18мм | шт | 1 |
| 6 | Підвішування на гаках проводів | км | 0,02 |
| 7 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 кмлінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,02 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 9 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,діаметр труб до 50 мм | м | 5 |
| 10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 5 |
| 11 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечника | кінц. | 6 |
|   | **Збільшення існуючих потужностеймереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б.****Хмельницького, буд. 112а (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -4 | шт | 1 |
| 2 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -1 | шт | 1 |
| 3 | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 |
| 4 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельнихосновах з круглої сталі діаметром 8 мм[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 10 |
| 5 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18мм | шт | 1 |
| 6 | Підвішування на гаках проводів | км | 0,035 |
| 7 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 кмлінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,04 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 9 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,діаметр труб до 50 мм | м | 60 |
| 10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 60 |
| 11 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 6 |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд.****87а (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Монтаж запобіжника | шт | 3 |
| 2 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 11 |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 4 | Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 10 |
| 5 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,діаметр труб до 32 мм | м | 10 |
| 6 | Підвішування на гаках проводів | км | 0,035 |
| 7 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 кмлінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,035 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 9 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечника | кінц. | 9 |
|  |  |  |  |
|   | **Збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, буд.****93б (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 1 |
| 2 | Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 1 |
| 3 | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 |
| 4 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель задопомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -1 | шт | 1 |
| 5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельнихосновах з круглої сталі діаметром 8 мм[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 10 |
| 6 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечника | кінц. | 11 |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 8 | Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 15 |
| 9 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,діаметр труб до 32 мм | м | 15 |
| 10 | Підвішування на гаках проводів | км | 0,055 |
| 11 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 кмлінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,055 |
| 12 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 13 | Підключення проводів і жил електричних кабелів доприладів і засобів автоматизації, спосіб підключення підгвинт з окінцюванням наконечника | кінц. | 9 |

1. **Пусконалагоджувальні роботи/ послуги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт/послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | **Локальний кошторис 02-01-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп.****Незалежності, буд. 11 (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |
| 2 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
|   | **Локальний кошторис 02-02-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., смт. Тростянець, вул.****Соборна, буд. 32 (збільшення існуючих потужностей****згідно наданих технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |
| 2 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
|  |  |  |  |
|   | **Локальний кошторис 02-03-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: м.Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102****(збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |
| 2 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
|   | **Локальний кошторис 02-04-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б.****Хмельницького, буд. 112а (збільшення існуючих****потужностей згідно наданих технічних умов****стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |
| 2 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
|   | **Локальний кошторис 02-05-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд.****87а (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |
|   | **Локальний кошторис 02-06-01 на збільшення існуючих потужностей****мереж електропостачання адміністративної будівлі за****адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, буд.****93б (збільшення існуючих потужностей згідно наданих****технічних умов стандартного приєднання)** |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 | Замірювання електричного опору контуру заземленняопори | опора | 1 |
| 2 | Вхідний контроль: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стініабо колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опорурозтіканню струму заземлювача | Вимір. | 1 |

1. **Вимоги до обладнання та матеріалів:**
* обладнання і матеріали для збільшення існуючих потужностей повинні бути замовлені та поставлені на об’єкт Замовника згідно специфікацій і опитувальних листів Робочого проекту;
* для надання послуг мають бути використані нові матеріали, оснащення, обладнання, тощо, які мають сертифікати відповідності та відповідають вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У), в тому числі сертифікатам на систему управління якістю ISO 9001-2001;
* накладні, паспорти на обладнання, інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності та системи менеджменту якості повинні надаватися Замовнику разом з поставкою обладнання, матеріалів тощо.
1. **Вимоги до виконання робіт та якість надання послуг:**
* електромонтажні роботи, послуги, в тому числі монтаж обладнання та комунікацій повинні бути виконані у відповідності із проектною документацією та вимогами ДСТУ, ДБН, ПУЕ, ПТЕ, санітарних, екологічних та протипожежних норм;
* збільшення існуючих потужностей на об`єктах Замовника мають бути виконані згідно проектних обсягів, які зазначені в проектній документації та в зазначені терміни;
* монтажні роботи/послуги мають виконуватися електромонтерами, які мають відповідну кваліфікацію та групу допуску до робіт в електроустановках не нижче ІІІ;
1. **Вимоги в частині зобов’язань підрядної організації (Підрядника):**

в обов’язки Підрядника входить виконання всього комплексу електромонтажних робіт/послуг щодо збільшення існуючих потужностей мереж електропостачання об’єктів Замовника, забезпечення якості виконання робіт, надання послуг в тому числі забезпечення шеф - монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт та гарантійних зобов’язань.

1. **Підрядник повинен:**
* розробити та погодити з Замовником план-графік виконання робіт, надання послуг;
* надати послуги із збільшення існуючих потужностей електропостачання об’єктів Замовника у відповідності з розробленою проектно- кошторисною документацією (Робочим проектом). Всі зміни проектних рішень за ініціативи Підрядника повинні бути узгоджені із проектною організацією та Замовником до початку виконання робіт,надання послуг з внесенням відповідних змін в проектно-кошторисну документацію за рахунок Підрядника;
* придбати за власні кошти обладнання, матеріали, тощо по номенклатурі і в обсягах, які необхідні для надання послуг та забезпечити їх доставку на об’єки Замовника за власний рахунок;
* надати послуги у встановлені терміни. Будь-які зміни термінів виконання робіт та поставки обладнання повинні бути обґрунтовані Підрядником та узгоджені із Замовником;
* організувати та забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних, санітарних та екологічних норм, що має бути підтверджено відповідними документами, в тому числі нарядами-допусками до роботи, а також нести повну юридичну, матеріальну та фінансову відповідальність за їх невиконання;
* передати по акту Замовнику демонтоване з об’єків обладнання та матеріали;
* усунути за свій рахунок усі дефекти, виявлені при здачі робіт Замовнику, а також в процесі експлуатації (в межах гарантійного терміну).
1. **Гарантійні зобов’язання Підрядника:**

- Підрядник має гарантувати якість закінчених Робіт, наданих послуг, а також можливість експлуатації Об’єкта (ів) протягом гарантійного строку.

 - Гарантійний строк на виконані за Договором Роботи, надані послуги визначається положеннями чинного законодавства України. Гарантійний строк якості на змонтоване обладнання складає 2 роки, але не більше гарантійного строку, який надається заводом-виробником.

1. **Здавання та приймання об’єкта в експлуатацію після виконання робіт/надання послуг:**

після завершення робіт Підрядник зобов’язаний передати Замовнику:

* акти прихованих робіт;
* протоколи випробувань і вимірювань обладнання;
* протоколи (акти) пусконалагоджувальних робіт проектного обладнання;
* сертифікати відповідності на обладнання та матеріали;
* іншу технічну документацію згідно вимог чинних нормативних документів.
1. Після завершення робіт/надання послуг Підрядна організація зобов’язана повернути Замовнику в повному обсязі проектну документацію (Робочий проект).

  *Якщо у цій документації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

**Додаток 3**

**до оголошення**

**ФОРМА**

**«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»**

|  |
| --- |
| **Відомості про учасника** |
| Повне найменування учасника |  |
| Юридична адреса  |  |
| Фактична адреса  |  |
| Керівництво (ПІБ, посада контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ(за наявності) |  |
| МФО, р/р, банк (місцезнаходження) |  |
| Особа, відповідальна за участь у електронних закупівлях (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон) |  |
| Електронна адреса |  |
| Інша інформація |  |

 Вивчивши зміст оголошення та технічні вимоги (надалі ТВ) процедури електронних торгів на закупівлю***:*** **«*Послуг зі збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості» за Кодом класифікатора предмета закупівлі: ДК021-2015: 45310000-3 (Електромонтажні роботи).***

 Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника в кількості, обсязі та терміни зазначені в інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі на умовах, зазначених у Договорі та оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, за наступними цінами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Повне найменування об’єкту та його територіальне розташування** | **Сума, грн. з ПДВ\*\*** |
| **1** | **Немирівська районна філія Віницького обласного центру зайнятості** За адресою знаходження адміністративної будівлі: м. Немирів, вул.Соборна, 93б |  |
| **2** | **Погребищенська районна філія Віницького обласного центру зайнятості** За адресою знаходження адміністративної будівлі: м. Погребище, вул. Богдана Хмельницького, 112 |  |
| **3** | **Тростянецька районна філія Вінницького обласного центру зайнятості**За адресою знаходження адміністративної будівлі: смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 32. |  |
| **4** | **Погребищенська районна філія Віницького обласного центру зайнятості** За адресою знаходження адміністративної будівлі: м. Погребище, вул. Богдана Хмельницького, 112 |  |
| **5** | **Тульчинська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості**За адресою знаходження адміністративної будівлі: м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 102. |  |
| **6** | **Могилів-Подільська міськрайонна філія Вінницького обласного центру зайнятості**За адресою знаходження адміністративної будівлі: Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 11. |  |
| **ПДВ\*\*\*, грн..** |  |
| **Всього з ПДВ, грн.** |  |

 Загальна вартість закупівлі за предметом: **«Послуг зі збільшення існуючих потужностей електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості»** становить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.( сума прописом ), в т. ч. ПДВ\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (сума прописом).

 ***Ціна пропозиції включає в себе всі витрати (пов’язані з видачею відповідних дозволів, ліцензій свідоцтв, сертифікатів, паспортів, довідок, витрат на відрядження, витрати пов’язанні з послугами сторонніх організацій залучених при наданні послуг ( в разі потреби), вартість інструментів, матеріалів, запчастин, транспортні послуги, податки, збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені, згідно із законодавством України.***

***До вартості послуг не включається вартість лічильників та їх монтаж з пломбуванням!!!!***

***До Цінової пропозиції додається Кошторис, в тому числі по об’єктній вартості збільшення існуючих потужностей (6 районних філій) Вінницького обласного центру зайнятості, який відповідає ціновій пропозиції, з розшифровкою всіх статей витрат!!!***

**ПРИМІТКИ!!!**

 **\*\*\*У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.**

- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог документації.

- Ознайомившись з технічними, якісними та кількісними вимогами до послуг та термінами надання послуг, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось надати послуг зі збільшення існуючих потужностей для зовнішнього електропостачання адміністративних будівель шістьох районних філій Вінницького обласного центру зайнятості **до 05.12.2022р.**

- Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами до Учасника та надаємо документи (скановані копії), передбачені в оголошені на закупівлю.

- Підписуючи дану цінову пропозицію, надаємо згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI.

**Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).**

- загальна вартість обсягу закупівлі не повинна перевищувати очікувану вартість закупівлі Замовника.

- Учасник в Ціновій пропозиції, не повинен припускатися арифметичних та/або орфографічних помилок в загальній вартості обсягу закупівлі прописом.

- Форма «Цінової пропозиції» повинна містити загальну вартість предмету закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів (що сплачуються або мають бути сплачені), транспортних витрат. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів на виконання послуг, які пропонує виконувати за договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозицій, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів.

- Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе Учасник.

-Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції Учасників при виявленні в них формальних (несуттєвих) помилок незначного характеру.

 ПЕРЕЛІК формальних помилок відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 р. за N 715/34998)

 До формальних (несуттєвих) помилок Замовником відносяться технічні, механічні та інші помилки допущені Учасниками в документах, що подані ними в складі своєї пропозиції та такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність Учасника: Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме:

- технічні помилки та описки. Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником (крім загальної вартості обсягу закупівлі прописом в Ціновій пропозиції, тощо.

- Арифметичні помилки не відносяться замовником до формальних помилок, та не допускаються учасниками в документах, що подані ними в складі пропозиції.

**Примітка!!! Всі документи пропозиції подаються у вигляді скан-копій у форматі Portable Document Format (PDF), JPG. Всі документи повинні бути розміщеними таким чином, щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Електронний вигляд пропозиції повинен бути доступним для вільного перегляду.**

**Під час подання (завантаження в електронну систему закупівель) документів пропозиції учасник процедури закупівлі повинен накласти електронний цифровий підпис/ кваліфікований електронний підпис (КЕП).**

**Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.**

**Додаток №4**

**до оголошення**

**Документи, що підтверджують повноваження учасника, посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо представництва інтересів учасника та інші документи що подаються учасниками**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Для визначення повноважень щодо представництва інтересів учасника процедури закупівлі та/або підписання договору за результатами проведення процедури закупівлі надати: **протокол (**копію протоколу(або виписку з протоколу)) **засновників**, **копію наказу про призначення,** або довіреність або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження Учасника/посадової (посадових) особи (осіб) Учасника, або уповноваженої особи або представника учасника на підписання документів пропозиції та/або договору.  |
| **2** | **Копія Статуту (для юридичних осіб)** із змінами *(в разі їх наявності)* або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати довідку у довільній формі про здійснення діяльності на підставі модельного статуту. |
| **3** | **Копію документу з реєстраційним (ідентифікаційним) номером облікової картки платника податків** (для учасників фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |

**Інші документи що подаються учасниками**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Копію витягу** з реєстру платника податку, або інший офіційний документ який підтверджує систему оподаткування Учасника. |
| **2** | **Завірену копію паспорту**, та ідентифікаційного (реєстраційного) номеру облікової картки платника податків учасника або представника учасника **(для учасників – фізичних осіб)** за виключенням фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та, які мають у паспорті відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта). |
| **3** | **Лист гарантію,** складену учасником у довільній формі, за підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі використання), що учасник та його пропозиція відповідає нормам чинного законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Указу Президента від 21.06.2018 N 176/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)."та Указу Президента України від 19.03.2019 №82/2019"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року" Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
| **4** | **Довідка в довільній формі** про те, що товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п. 2 частини першої розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. № 829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, та вимогам Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 “Про затвердження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженої Указом Президента України від 15.04.2017 №133/2017 |

**Додаток №5**

 **до оголошення**

**Лист-згода на обробку персональних даних**

**( заповнюється та підписується всіма особами чиї персональні дані зазначені в пропозиції Учасника!!!)**

 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

 “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Підпис] [прізвище, ініціали, посада учасника/уповноваженої особи учасника/представника учасника]

М.П. (у разі використання печатки)