**Додаток 3**

 до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

до предмета закупівлі:

**Квадрокоптер DJI Mavic 3**

**ДК 021:2015:34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном**

1. Предмет закупівлі: ***Квадрокоптер DJI Mavic 3– 4 шт.***

|  |  |
| --- | --- |
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| **Основна інформація** |
| Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
| Максимальна висота, м: | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град: | -10... + 40 |
| Час польоту, хв: | 46 |
|  **Оснащення** |
| GPS: | GPS, BeiDou, Galileo |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | SDXC або картка UHS-I microSD, ємністю до 2 ТБ |
| **Камера** |
| Кріплення камери: | Вбудована в корпус |
| Матриця: | CMOS 4/3 |
| Об'єктив: | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чутливість, ISO: | відео: 100-6400; фото: 100 – 6400 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120\* |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120\* кадрах/сек. /60/120\* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120\* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120\*/200\* кадрах/с |
| Роздільна здатність фото, точок: | 5280x3956 |
| Стабілізація: | 3х-осьова |
| **Пульт управління** |
| Тип керування, кількість каналів: |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Кріплення для мобільного пристрою: | є |
| Роз'єми: | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 |
| **Літальний апарат** |
| Матеріал рами: | ABS-пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Живлення моделі: | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
| **Режими, можливості** |
| Стеження: | є |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
| **Комплектація** |
| Акумулятори, шт: | 1 |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 4 |
| **Розміри і маса літального апарату** |
| Ширина, см: | 34,75 |
| Довжина, см: | 28,3 |
| Висота, см: | 10,77 |
| Вага, кг: | 0,895 |
| Колір: | сірий |

2.Строк виготовлення товару – не повинен бути раніше 2023 року. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про рік випуску товару.

3. Місце поставки: 78700, вул.І.Франка,3 смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області

4. Строк поставки: 31.05.2024

5. Вимоги:

- Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що: весь запропонований ним товар є новим, таким, що не перебував в експлуатації, не перебуває під арештом, не є предметом застави, а якість та комплектність товару відповідають технічній документації на товар, заводська гарантія на товар відповідає гарантійному строку виробника і становить не менше 12 (дванадцять) місяців з дати поставки товару (чи введення в експлуатацію стосовно до ситуації);

- Учасник підтверджує якість і комплектність товару поданням декларації відповідності та сертифікату якості (у випадку, якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні надається довідка про те, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні);

- Учасник до ціни товару включає всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість упакування; вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

- на підтвердження можливості поставки товару згідно технічних вимог Замовника, Учасник у складі пропозиції подає гарантійний лист, в якому підтверджує наявність у нього товару або можливості його поставки у необхідній кількості Замовнику в установлені строки. У випадку прострочення виконання зазначених зобов’язань за договором про закупівлю учасник несе відповідальність передбачену договором;

- Переможцем після укладення договору, під час поставки подається технічний паспорт та гарантійний талон на товар;

- при передачі товару Замовник перевіряє його на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам Постачальник повинен провести заміну такого товару протягом 5 (п’яти) календарних днів. Транспортування заміненого товару здійснюється за рахунок Переможця;

- у разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, пропозиція відхиляється.

**Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».**