Додаток 2

**Детальний опис**

**предмету закупівлі та технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:**

**Автошини в асортименті до транспортних засобів**

**код за ДК 021: 2015 – 34350000-5 «Шини для транспортних засобів**

**великої та малої тоннажності»**

Автошини в асортименті до транспортних засобів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики** | **Кількість автошина** |
| 1 | Автошина 175/70/ R13 | Індекс навантаження: 82 Індекс швидкості: H - 210 км/годСезонність: всесезонна | 4 |
| 2 | Автошина 205/55/ R16  | Індекс навантаження: 91 Індекс швидкості: T - 190 км/годСезонність: зимові | 4 |
| 3 | Автошина 205/75 R16C  | Індекс навантаження: 110/108Індекс швидкості: R - 170 км/годСезонність: зимові | 14 |
| 4 | Автошина 215/65/ R16С | Індекс навантаження: 109/107Індекс швидкості: R - 170 км/годСезонність: зимові | 4 |
| 5 | Автошина 225/70/ R15С  | Індекс навантаження: 112/110Індекс швидкості: R - 170 км/годСезонність: всесезонна | 4 |
| 6 | Автошина 225/75 R16C  | Індекс навантаження 121/120 Індекс швидкості: R - 170 км/годСезонність: зимові | 6 |
| 7 | Автошина 12.00 R18 | Індекс навантаження:138Індекс швидкості: J - 100 км/г Сезонність: всесезонна | 8 |
| 8 | Автошина 315/80 R22,5 | Індекс навантаження: 156/152Індекс швидкості: L - 120 км/годСезонність: всесезонна | 2 |
| 9 | Автошина 8.25 R20 | Індекс навантаження 125/122Індекс швидкості: J - 100 км/год Сезонність: всесезонна | 4 |
| 10 | Автошина 215/75 R17.5  | Індекс навантаження: 126/124Індекс швидкості: М - 130 км/годСезонність: зима | 12 |
| 11 | Автошина 12.00 R20 (320-508) | Індекс навантаження 154/151 Індекс швидкості: L - до 120 км/год Сезонність: всесезонна | 2 |
| 12 | Автошина 285/70 R19,5 | Індекс навантаження: 150/148Індекс швидкості: К - 110 км/годСезонність: всесезонна | 3 |
| 13 | Автошина 395/85 R20 | Індекс навантаження: 168Індекс швидкості: К - 110 км/годСезонність: всесезонна | 6 |
| 14 | Автошина 9,00 R20 | Індекс навантаження: 144/142 Індекс швидкості: L - до 120 км/год Сезонність: всесезонна | 8 |
| 15 | Автошина 245/70 R17  | Індекс навантаження: 110Індекс швидкості: T - 190 км/год Сезонність: зимові | 8 |

Вимоги до Товару:

1. Товар повинен бути заводського виконання, новий та таким, що не був у використанні.

2. Товар повинен мати відповідне маркування із зазначенням підприємством-виробником датою виробництва.

3. Відповідність геометричних розмірів пневматичної шини до колісних дисків транспортного засобу.

4. Пневматична шина повинна мати відповідне маркування із зазначенням підприємством-виробником дати виробництва.

5. Товар повинен бути упакований належним чином, відповідно до нормативного документу виробника, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має забезпечувати не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання до моменту передання на склад Замовника.

**У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:**

1. Лист-згоду в довільній формі, що термін виготовлення Товару: 2022-2023рр.
2. Лист-згоду в довільній формі, що Учасник несе повне гарантійне забезпечення терміном визначеним виробником, але не менше 12 місяців з дати поставки товару при умові додержання експлуатаційних вимог.
3. Лист-згоду в довільній формі, що Учасник забезпечить: перевзути; збалансувати; підкачати; зробити прокатку, а також з метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження права власності наявного або договір-оренди з сертифікованим СТО на території м. Хмельницький та документальне підтвердження права власності наявного або договір-оренди обладнання яке використовується під час: перевзування; збалансування; підкачування та прокатки.
4. Інформаційну довідку в довільній формі, що Учасник гарантує поставити товар у строк до 20.12.2023 року.
5. Інформаційну довідку в довільній формі, що Учасник гарантує наявність Товару на Складі.