**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** **мережевих кабелів (провід ПВС 4х10; провід ПВС 3х6; провід ПВС 3х4; провід ПВС 3х2,5; кабель КГ-ХЛ 4х120) (код за ЄЗС ДК 021:2015: 31320000-5 - Електророзподільні кабелі)**

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

| **№**  **з/п** | **Товар** | **Кількість (метри)** | **Сертифікат якості та/або сертифікат відповідності** | **Примітки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ПВС 4х10** - провід сполучний з 4 мідними багатодротовими жилами перетином 10 квадратних міліметрів, в ізоляції та оболонці з ПВХ пластикату. Клас 5. Струмове навантаження 60А, 4 категорія розміщення за ГОСТ.  Температури експлуатації дроту ПВС 5х10: від -25 до +40.  Провід не поширює горіння при одиночній прокладці.  Строк експлуатації складає 10 років стаціонарно, або 6 років. | 200 | Надати в складі тендерної пропозиції |  |
| 2. | **ПВС 3х6** - провід сполучний з 3 мідними багатодротовими жилами перетином 6 квадратних міліметрів, в ізоляції та оболонці з ПВХ пластикату. Струмове навантаження 32А, 4 категорія розміщення за ГОСТ. Клас 5  Температури експлуатації дроту ПВС 5х10: від -25 до +40.  Провід не поширює горіння при одиночній прокладці.  Строк експлуатації стаціонарно складає 6 років. | 600 | Надати в складі тендерної пропозиції |  |
| 3. | **ПВС 3х4** - провід сполучний з 3 мідними багатодротовими жилами перетином 4 квадратних міліметрів, в ізоляції та оболонці з ПВХ пластикату. Клас 5 Струмове навантаження 25А. Температури експлуатації дроту ПВС 5х10: від -25 до +40.  Провід не поширює горіння при одиночній прокладці.  Строк експлуатації стаціонарно складає 6 років. | 200 | Надати в складі тендерної пропозиції |  |
| 4. | **ПВС 3х2,5** - провід сполучний з 3 мідними багатодротовими жилами перетином 2,5 квадратних міліметрів, в ізоляції та оболонці з ПВХ пластикату. Клас 5. Струмове навантаження 25А.  Температури експлуатації дроту ПВС 5х10: від -25 до +40.  Провід не поширює горіння при одиночній прокладці.  Строк експлуатації стаціонарно складає 6 років | 200 | Надати в складі тендерної пропозиції |  |
| 5. | КГ-ХЛ 4х120 – 4 мідні багатодротові струмопровідні жили 5 класу з перетином 120 квадратних міліметрів, діаметр проволоки в струмопровідній жилі 0,51 мм, товщина ізоляції 1,52 – 1,8 мм. Мінімальний радіус вигину – 8 зовнішніх діаметрів кабелю. Робоча температура від – 40 до +500С. У виконанні Т робоча температура від – 10 до +550С. У виконанні ХЛ робоча температура від – 60 до + 500С. Максимально допустиме розтягуюче навантаження на кабель в процесі експлуатації не більше 24,5 Н (2,5 кгс). Робоча напруга 0,66 кВ. | 60 | Надати в складі тендерної пропозиції |  |

**У своїй пропозиції, Учасник повинен надати:**

1. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його призначенням. *Надати лист підтвердження.*

2. Товар повинен бути новим, не повинен бути у попередній експлуатації. *На підтвердження надати лист-гарантію.*

3. Товар повинен мати заводську упаковку. *Надати лист підтвердження.*

4.Товар повинен бути сертифікований для продажу на території України (врахувати Постанову Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації). *На підтвердження надати лист у довільній формі*.

5. Вартість товару , що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, а також всі інші витрати. *На підтвердження надати лист-гарантію*.

6. Учасник приймає на себе зобов’язання щодо поставки товару на адресу Замовника. *На підтвердження надати лист-гарантію.*

7.Учасник повинен надати документи що підтверджують якість товару, а саме: сертифікат якості та/або сертифікат відповідності вимогам ГОСТу та/або ДСТУ.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен вказати виробника та країну походження товару. (*Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.)*

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»* *(наприклад, провід ПВС 4х10, або еквівалент*), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару* | *Країна походження товару* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

- На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам зазначеним в Додатку 2 тендерної документації, Учасник повинен підтвердити «Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» шляхом надання листа в довільній формі про згоду з технічними вимогами.

- Лист у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, про те, що Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

- Підписаний учасником проект договору (Додаток 3).

**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми\*:**

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

\* *надати лист-підтвердження в довільній формі.*

*\*\*У випадку не врахування Учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення відкритих торгів з Особливостями, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню.*