**Додаток № 3**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** **товару** | **Кіль-кість** | **Од. вим.** | **Призначення** |
| 1. | Рідина до АКП SHELL SPIRAX S4 ATF HDX, специфікація GM6417M (DEXRON IIIG), 209л (бочка), або інша відповідно до пункту 4 «Гідросистема гідропідсилювача кермового керування» Додатку В. Тролейбус Т70117-56. Карта хіммотологічна настанови щодо експлуатування Тролейбус міський великої місткості з низьким рівнем підлоги Т70117 (ТТ70117-0000010-56 НЕ) | 418 | літр | Для гідросистеми (маслостанція) тролейбусів Богдан Т70110, Т70117. |
| 2. | Мастило пластичне SHELL GADUS S3 V220 C2, 0,4 кг, або еквівалент | 36 | штук | Для змащення вальниць електро двигунів тролейбусів Богдан Т70117 |
| 3. | Мастило пластичне SHELL GADUS S2 V220 AD2, 0,4 кг, або еквівалент | 36 | штук | Для змащення карданних валів та щліцевих з’еднань тролейбусів, автобусів |
| 4. | Мастило пластичне SHELL GADUS S2 V220 АС2, 0,4 кг або еквівалент | 360 | штук | Для змащення шкворней та інших агрегатів тролейбусів та автобусів  |
| 5. | Олива моторна SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30, 4 л, або еквівалент | 40 | літр | Для автомобілів Фольксваген |
| 6. | Олива моторна SHELL RIMULA R6 LM 10W-40, 209 л, або інша відповідно до пункту 1 «Система змащування двигуна» таблиці 1 – Рекомендовані паливно-мастильні матеріали та рідини Хіммотологічної карти паливно-мастильних матеріалів автобуса типу А092 (А092-0000010 ДХК) | 418 | літр | Для автобусів Атаман (дизель) |
| 7. | Олива моторна SHELL RIMULA R4 X 15W-40, 209 л, або еквівалент | 209 | літр | Для автобусів Богдан (дизель) |
| 8. | Олива моторна SKY POWER PRO 10W-40, 60 л, або еквівалент | 60 | літр | Для автомобілів ГАЗ-3307, ЗІЛ, ВАЗ |
| 9. | Олива д/пневмоінструменту SHELL AIR TOOL S2 A32, 20л,або еквівалент | 40 | літр | Для блоку підготовки повітря для пневмоінструменту |
| 10. | Олива трансмісійна SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90, 209 л,або еквівалент (інша відповідно до пункту 1 «Головна передача та редуктори коліс осі задньої ведучої ZF AV133/80» Додатку В. Тролейбус Т70117-56. Карта хіммотологічна настанови щодо експлуатування Тролейбус міський великої місткості з низьким рівнем підлоги Т70117 (ТТ70117-0000010-56НЕ) | 418 | літр | Для задніх мостів автобусів та тролейбусів Богдан |
| 11. | Олива компресорна SHELL, або інша відповідно до пункту 12 «Компресор пневматичної системи» Додатку В. Тролейбус Т70117-56. Карта хіммотологічна настанови щодо експлуатування Тролейбус міський великої місткості з низьким рівнем підлоги Т70117 (ТТ70117-0000010-56 НЕ)CORENA S2 P100, 20 л | 100 | літр | Для компресорів тролейбусів Богдан |

*У разі будь-якого посилання у документації Замовника та додатках до неї на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

 **Вимоги до товару**

1. Товар новий, 2023 - 2024 року виготовлення. Термін та умови його зберігання не порушені.

2. Продукція постачається в тарі виробника. Тара повинна забезпечувати надійне збереження фізико-хімічних властивостей нафтопродуктів протягом гарантійного терміну зберігання та при транспортуванні. Тара – не зворотна та входить у вартість продукції.

3. Предмет закупівлі повинен містити (штампування, гравіювання, карбування або інший вид позначення) таку інформацію:

- умовна назва (товарний знак) виробника;

- місяць і рік виготовлення;

- товар повинен бути розфасований у нову тару виробника без дефектів у бочки або каністри у відповідності до заявок замовника.

4. Гарантія на продукцію відповідає гарантії виробника.

5. Предмет закупівлі (товар, тара, пакування, транспортування) не завдає шкоди навколишньому середовищу.

6. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні підтверджуючі документи:

- сертифікат якості на кожне найменування запропонованої продукції, згідно технічного завдання;

- технічний опис кожного продукту, згідно технічного завдання;

- паспорт безпеки на кожне найменування запропонованої продукції;

- сертифікат ISO 9001 підприємства, що виготовляє продукцію;

7. У разі пропонування еквіваленту учасник в довільній формі надає порівняльну таблицю технічних характеристик з технічними показниками (які підтверджують відповідність та містять порівняльний аналіз технічних характеристик по фізичним та хімічним властивостям) запропонованих товарів (еквівалентів) з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник.

 У разі поставки еквівалентного товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*