ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб (технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників)**

**ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ**

Технічне обслуговування сертифікованих вогнегасників, згідно з вимогами ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні умови» і Правилами експлуатації вогнегасників з метою забезпечення їх відповідності ДСТУ 3675-98 (ДСТУ 3734-98) ГОСТ 12.2.037-78 і технічним умовам виробника на конкретний вид вогнегасника.

**ВИМОГИ ДО ПЕРЕЗАРЯДКИ ВОГНЕГАСНИКІВ**

Перезарядка вогнегасників - стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, модуля порошкового пожежогасіння, пошук несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, можливості подальшої експлуатації, перезарядження або завершення його експлуатації. Надання послуг проводиться згідно з вимогами ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні умови» і Правилами експлуатації вогнегасників з метою забезпечення їх відповідності ДСТУ 3675-98 (ДСТУ 3734-98) ГОСТ 12.2.037-78 і технічним умовам на конкретний вид вогнегасника.

**Технічні, якісні та кількісні характеристики вогнегасників**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка вогнегасника (модель) | Назва послуги | Загальна кількість послуг, од. |
| 1 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4 (ОУ-2) | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, дозарядка, заміна розтрубів) | 22 |
| 2 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 (ОУ-3) | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, дозарядка, заміна розтрубів) | 182 |
| 3 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 (ОУ-5) | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, дозарядка, заміна розтрубів) | 26 |
| 4 | Вогнегасник порошковий  ВП-1 | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, в разі потреби перезарядка, заміна розтрубів) | 4 |
| 5 | Вогнегасник порошковий  ВП-2 | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, в разі потреби перезарядка, заміна розтрубів) | 2 |
| 6 | Вогнегасник порошковий  ВП-5 | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, в разі потреби перезарядка, заміна шлангів) | 1 |
| 7 | Вогнегасник порошковий  ВП-6 | Технічне обслуговування (діагностика, опосвідчення, в разі потреби перезарядка, заміна шлангів) | 3 |
| Всього | | | 240 |

**ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ**

Виконавець зобов’язується надавати обумовлені послуги особисто за умови наявності ліцензії на право виконання таких робіт. Виконання робіт відбувається на протязі 20 робочих днів з моменту надання заявки від Замовника.

Після надання послуг складається акт приймання наданих послуг та виставляється рахунок за здійснені послуги.

Послуги надаються на території Замовника (м. Вінниця, вулиці Соборна, 87, Театральна, 21, Хмельницьке шосе, 25, Чорновола, 3, Павла Корнелюка, 52). Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Такі витрати, як роз’їзні, оплата палива, витрати на відрядження відповідних фахівців мають входити в вартість технічного обслуговування та окремо оплачуватись не будуть.

Предмет закупівлі повинен відповідати Державним стандартам України.

Для надання послуг щодо технічного обслуговування вогнегасників та модулів порошкового пожежогасіння Виконавець НЕ може залучати співвиконавців.

Гарантія на послуги становить 1 рік з дати підписання акту наданих послуг.

Якщо для надання послуг, що є предметом даної закупівлі учаснику необхідна ліцензія та/або дозвіл, учасник в складі тендерної пропозиції має надати копію такого документу.