**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній), марки за міцністю М-400, вапняковий**

**ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

**Номенклатурна позиція: ДК 021:2015: 14213100-8 Дорожній щебеневий покрив**

 **Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:**

1. Скан-копія сертифікату затвердження типу, виданий органом затвердження типу, або скан-копія сертифікату відповідності, виданого органом сертифікації відповідної галузі на предмет закупівлі, та протоколів випробувань. У разі відсутності, та п зазначених сертифікатів учасник може надати скан-копію декларації про відповідність від виробника, звіреної мокрою печаткою та засвідченої підписом уповноваженої особи, відповідальної за достовірність наданої інформації. У разі, якщо учасник не є виробником даного товару, він також надає у складі тендерної пропозиції лист-підтвердження від виробника, щодо наявності в учасника договору інших відносин з виробником по предмету закупівлі «Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній)», марки за міцністю М-400. Цей документ має підтверджувати, що у разі перемоги учасник, який не є виробником даного товару, зможе в повній мірі виконати свої зобов’язання по поставці товару замовнику із відповідними технічними, якісними та кількісними характеристиками, які передбачені в умовах даної тендерної документації.

2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в т.ч. Законом України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами. Учасники закупівлі зобов’язані у складі тендерної пропозиції письмово підтвердити обов’язок дотримання зазначеної за цим пунктом вимоги. **Учасник повинен додатково підтвердити інформацію та подати скан-копію довідки, складеної учасником в довільній формі про дотримання заходів із захисту довкілля.**

3. Скан-копія довідки в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) про відповідність запропонованого учасником товару технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним нижче.

*На момент фактичної передачі товару учасник проводить демонстраційний показ відповідності технічних, якісних характеристик поставленого товару вимогам тендерної документації.*

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування закупівлі | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) |
| Код ДК 021:2015 | 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі |
| Номенклатурна позиція | ДК 021:2015: 14213100-8 Дорожній щебеневий покрив |
| Строк поставки товару | Поставка товару здійснюється насипом, автомобільним транспортом постачальника до 31.05.2023 року, окремими партіями протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання (в т.ч. засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою) замовлення на відповідну партію товару. |

**Детальний опис предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Опис та характеристики товару | Вимоги щодо якості | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | * Низька радіоактивність.
* Морозостійкість.
* Низький показник водопоглинання. Марка за міцністю М-400.

Основні характеристики товару – у відповідності до ДСТУ, що буде підтверджуватись відповідними документами тендерної пропозиції, поданими учасником згідно п. 1 цього додатку.Товар має бути новим , що раніше не використовувався. | ДСТУ Б В.2.7-75-98 | тонна | 3 500 |

Ціна пропозиції включає:

* ціну товару;
* всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару покупцю;
* всі витрати постачальника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки;
* вартість розвантаження товару з автотранспорту постачальника на місця розвантаження покупця, визначеного цим договором;
* затрати по зберіганню товару на складі постачальника.

Постачальник повинен поставити покупцю товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні й якісні характеристики товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Товар повинен супроводжуватися відповідним документом, що посвідчує якість товару відповідно до чинного законодавства України (сертифікат відповідності/якості або паспорт якості або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), якщо таке встановлено.

Товар, що поставляється, повинен бути в готовому до використання за призначенням стані.

Всі зображення, розміщені замовником в тендерній документації, мають орієнтований характер.

У випадку посилання технічних вимог на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або такий, що має аналог».

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію та не здійснює дискримінацію учасників.

Якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

**МІСЦЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товару | Одиниці виміру товару | Кількість товару | Місце поставки товару | Відповідальна особа за прийняття товару |
| 1 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 300 | с. Озерна, Тернопільський р., Тернопільська обл. | Романів Назар Віталійович,+380989478262 |
| 2 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 400 | с. Данилівці, Тернопільський р., Тернопільська обл. | Шидлівський Петро Богданович,+380970512077 |
| 3 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 400 | с. Осташівці, Тернопільський р., Тернопільська обл. |
| 4 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 800 | с. Богданівка, Тернопільський р., Тернопільська обл. | Чуба Василь Михайлович, +380672832510 |
| 5 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 200 | с. Нестерівці, Тернопільський р., Тернопільська обл. | Греля Галина Євгенівна, +309864604777 |
| 6 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 200 | с. Висипівці, Тернопільський р., Тернопільська обл. |
| 7 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 200 | с. Воробіївка, Тернопільський р., Тернопільська обл. |
| 8 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 200 | с. Кокутківці, Тернопільський р., Тернопільська обл. |
| 9 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 200 | с. Серединці, Тернопільський р., Тернопільська обл. |
| 10 | Камінь (щебінь) фракція 20-50 мм (дорожній) | Тонна | 600 | с. Цебрів, Тернопільський р., Тернопільська обл. | Зварич Ігор Євстахович, +380970174752 |
| **РАЗОМ** | **3500** |  |  |