**Додаток 2**

**До тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

**предмет закупівлі: код ДК 021:2015 - 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі»» (Відсів, суміш С7-для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів фракції 0-40, щебінь)*.***

1. **Учасник повинен надати інформацію у табличному вигляді з підтвердженням Технічних вимог Замовника з обов’язковим додатком документів, копій, які вимагаються у таблиці**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Замовника** | **Відповідність учасника** |
| Загальний обсяг закупівлі товару складає 6000 тонн:  1) Відсів – 300 тонн  2) Суміш С7 - для основ та /або для додаткових шарів основ дорожніх одягів фракції 0-40 – 3380 тонн.  3) Щебінь фракції 20-40 – 800 тонн  4) Щебінь фракції 40-70 або 40-80 – 1520 тонн |  |
| 1. Технічні характеристики товару:   Відсів  Суміші С7 -для основ та /або для додаткових шарів основ дорожніх одягів фракції 0-40;***Тип*** - щебенево-піщана з осадових гірських порід з номінальними розміром зерен до 40 мм  Щебінь - фракції 20-40;  Щебінь - фракції 40-70 або 40-80; |  |
| 3. Товар постачається окремими партіями згідно заявок замовника. Строк поставки – протягом 3-х календарних днів з моменту отримання заявки замовника. |  |
| 4. Доставка товару здійснюється на умовах поставки за адресою:самовивіз Замовником з бази навантаження Постачальника розташованого на відстані не більше 40 км від місця розташування замовника (вул. Центральна, будинок 40, смт Чемерівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область, 31601) |  |
| 5.Відстань розташування бази навантаження Постачальника - не більше 40 км від місця розташування Замовника. |  |
| 6. Товар повинен відповідати вимогам чинних ДСТУ та ГОСТів. Учасник торгів повинен це підтвердити копіями наступних документів у складі пропозиції:  - сертифікатів відповідності;  - радіаційного(их) сертифікату(ів) або паспорту(ів); |  |
| 7. Учасник повинен надати інформацію про виробника Товару (назва, адреса, контакти), копію договору з виробником або постачальником, копію Спеціального дозволу на користування надрами на видобування незміненних та порушених вивітрюванням вапняків, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, виданого Державною службою геології та надр України. |  |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*