**БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протоколом уповноваженої особи

Болградської міської ради Одеської області

Головний спеціаліст з питань публічних закупівель

Арнаутова Ірина Сергіївна

№ 44 від «1» квітня 2023 року

**Арнаутова І.С.**

КЄП

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю робіт:

**Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини»**

**(ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

Процедура закупівлі – **Відкриті торги** **з особливостями:**

відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

**м. Болград**

**Зміст**

тендерної документації

|  |  |
| --- | --- |
| **РОЗДІЛ І. Загальні положення** | |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 2 | Інформація про замовника торгів |
| 2.1 | Повне найменування |
| 2.2 | Місцезнаходження |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками |
| 3 | Процедура закупівлі |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі |
| 4.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції |
| 4.3 | Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги |
| 4.4 | Строки виконання робіт, надання послуг |
| 4.5 | Очікувана вартість закупівлі |
| 5 | Недискримінація учасників |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів |
| **РОЗДІЛ ІІ.** Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації | |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації |
| **РОЗДІЛ ІII.** Інструкція з підготовки тендерної пропозиції | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 44 Особливостей |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |
| 7. | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) |
| 8. | Інформація про субпідрядника / співвиконавця |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником |
| 10. | Ступень локалізації виробництва |
| **РОЗДІЛ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
| **РОЗДІЛ V.** Оцінка тендерної пропозиції | |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію |
| 2 | Інша інформація |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій |
| **РОЗДІЛ VI.** Результати тендеру та укладання договору про закупівлю | |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю |
| 3 | Проект договору про закупівлю |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю |
| **Додатки.** | |
|  | Додаток 1. Кваліфікаційні критерії |
|  | Додаток 2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури) вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей) |
|  | Додаток 3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі |
|  | Додаток 4. ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ |
|  | Додаток 5. ЛИСТ-ЗГОДА |
|  | Додаток 6. Проект договору про закупівлю |
|  | Додаток 7. Оголошення. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Розділ I. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливсотей. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | **Болградська міська рада Одеської області.** |
| 2.2 | місцезнаходження | **вул. Шпитальна, 45, м. Болград, Одеська область, 68702.** |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Особа, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками на закупівлю робіт: **Арнаутова Ірина Сергіївна**  посада: **Головний спеціаліст з питань публічних закупівель Болградської міської ради Одеської області - уповноважена особа за проведення процедури закупівлі**  елект.пошта:  [irinaarnautova85@gmail.com](mailto:irinaarnautova85@gmail.com); [miskarada@bolgrad.odessa.gov.ua](mailto:miskarada@bolgrad.odessa.gov.ua);  телефон: +380638088334.  З питань отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик – **Арнаут Людмила Георгіївна** – начальник відділу містобудування та архітектури, будівництва, житлово – комунального господарства та державного архітектурно – будівельного контролю Болградської міської ради Одеської області, головний архітектор громади.  68702, Одеська область, м. Болград, вулиця Терещенка, 65 А, тел.(04846) 4-32-09.  **Ознайомитися з проектною документацією за робочим проектом можна за адресою: 68702, Одеська область, м. Болград, вулиця Терещенка, 65-А, у робочий час.** |
| 3 | Процедура закупівлі | **Відкриті торги з особливостями** |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини»**  **(ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**  **Клас наслідків (відповідальності) - СС3.** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Лоти відсутні, закупівля проводиться у цілому. |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце надання послуг/**виконання робіт**: **68702, Одеська область, м. Болград, вул. Пушкіна, 2-А.**  Обсяг виконання робіт: **1 роботи, більш детально згідно Додатку 3;** |
| 4.4 | строки виконання робіт, надання послуг | **За контрактом Європейського Союзу до 20.07.2023 року.** |
| 4.5 | Очікувана вартість закупівлі | **3874426 грн 00 коп. (Три мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять шість грн 00 коп.)** без ПДВ в тому числі зворотні суми **1305 грн.**  ***Увага! До розрахунку ціни пропозиції учасники не включають податок на додану вартість (ПДВ) згідно ст. 197.11 Податкового Кодексу України.*** |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.  **Виключення:**  Особливостями встановлено, що замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є **гривня**;  У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені **українською мовою.**  У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом **українською мовою** |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | **Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.** |
| **Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право **не пізніше** **ніж за три дні** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації **електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.**  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося **не менше чотирьох днів.**  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом **одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.** |
| **Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження:   * інформації та документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у **Додатку № 1** до тендерної документації; * інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом **44 Особливостей** у відповідності до вимог визначених у **Додатку № 2** до тендерної документації **для учасників**; * **Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує *чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю,* повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені у *Додатку 2* до тендерної документації (для Переможця).** * інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у **Додатку № 3** до тендерної документації; * довідки із зазначенням інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; * документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); * лист-згода відповідно до вимог **Додатку №5** до цієї тендерної документації; * **завізованого (погодженого) проекту договору, викладений у** **Додатку 6** до цієї тендерної документації.   **Увага! Проект договору не заповнюється, а лише завіряється (кожна сторінка) підписом та печаткою (у разі наявності) Уповноваженої особи Учасника у знак повного та беззастережного погодження з умовами проекту договору.**   * документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору (виписка з протоколу засновників та/або наказ про призначення, та/або довіреність, та/або доручення або інший документ, що підтверджує повноваження); * Повноваження учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця підтверджується поданням в складі тендерної пропозиції паспорта громадянина України або двосторонньої копії паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та копією Витягу про місце реєстрації, що відповідно до норм чинного законодавства України є невід’ємним додатком до ID-карти, або копією іншого документа, передбаченого ст.13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від №549VI 20.11.2012р. (зі змінами та доповненнями); довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду; * заповненого учасником **Додатку №4** **(тендерна пропозиція)** до цієї тендерної документації; * оригіналу або копії дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (згідно предмету закупівлі), **якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством;** * Основними ліцензіями, кваліфікаційними сертифікатами **(якщо передбачене виконання видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію)** та/або дозволів на виконання робіт, тощо виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних **в технічному завданні Додатку 3, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством.** Дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії, тощо повинні бути чинними. **Увага! Виконання робіт передбачає реставрацію об’єкту архітектурної спадщини, тому у разі якщо чинне законодавство України передбачає необхідність спеціальних дозволів, ліцензій, тощо вони повинні бути надані у складі тендерної пропозиції;** * **Оригіналу** або копії **Статуту** учасника або іншого установчого документу, разом із змінами (в разі наявності). **У разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) лист із зазначенням коду доступу, за яким можливо здійснити пошук діючої редакції установчих документів юридичної особи. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал);** * **Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Увага!! Витяг повинен бути не більше місячної давнини відносно дати подання тендерної пропозиції.** * Учасник - постачальник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля **та повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю**. * інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.   Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у **довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.**  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення.  Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію **про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей.** Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.  **Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника.**  У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти **удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ.**  **Опис формальних помилок:** формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:  1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:   * уживання великої літери; * уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; * використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; * зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; * застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; * написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; * нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).   2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:   * «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; * «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; * «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; * «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; * «срток поставки» замість «строк поставки»; * «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; * подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | **Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом** **90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.**  Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  **Учасник процедури закупівлі має право:**   * **відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;** * **погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.**   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 44 Особливостей | **Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.**  Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, останній повинен надати у порядку згідно цієї документації всі документи згідно переліку, вказаного в **Додатку №1** до тендерної документації.  **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 44 Особливостей та спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2.** |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (**згідно з Додатком №3 до тендерної документації).**  Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у **Додатку 3,** повинна бути підтверджена наступними документами:  - **договірною ціною;**  **- зведеним кошторисним розрахунком;**  **- пояснювальною запискою;**  **- локальним кошторисом (має бути складений відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);**  **- розрахунком ЗВВ;**  **- розрахунком адміністративних витрат;**  **- розрахунком кошторисного прибутку;**  **-підсумковою відомістю ресурсів;**  **-проектом календарного графіку виконання робіт.**  Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником **у Додатку 3** **має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.**  Учасник - підрядник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля **та повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю.**  **Увага! Зведеним кошторисним розрахунком, передбачені кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, в розмірі 57771,67 грн. без ПДВ, та кошти передбачені на покриття додаткових витрат пов’язаних із інфляційними процесами в розмірі – 183777,50 грн. без ПДВ..**  Згідно пункту **5.31 НАСТАНОВИ з визначення вартості будівництва** під час розгляду проектної документації учасник процедури закупівлі (підрядник) вивчає можливість виникнення ризиків на об’єкті будівництва та при розрахунку  ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) визначає умови, які б запобігали виникненню ризикових ситуацій або компенсували його втрати на такий випадок.  При аналізі ризиків, що можуть виникнути під час спорудження об’єкта будівництва, доцільно виділити ризики, пов’язані з проектною документацією.  Зменшення таких ризиків можливо досягти шляхом детального вивчення проектної документації та усунення припущених помилок.  Для цього підряднику доцільно обстежити будівельний майданчик з метою виявлення проблем, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан ґрунту,наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо), та з’ясувати із замовником усі необхідні питання.  **При виявленні недоліків проектної документації вносяться необхідні зміни у проектну документацію в установленому порядку.**  **Компенсацію ризиків, усунути які немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції.** При цьому: а) за твердої договірної ціни —в розмірі до 1,5%;  Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів.  Зазначене обґрунтування є невід’ємною частиною, **договірної ціни**, та надається разом з ціновою пропозицією.  **Згідно п. 5.33 НАСТАНОВИ з визначення вартості будівництва**  До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни незалежно від її виду) включаються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні), та на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  **Увага! Коригування 2 проектно кошторисної документації проводились в 2023 році, з урахуванням прогнозованих інфляційних показників встановлених Кабінетом Міністрів України на 2023 рік.**  **Таким чином, кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних із інфляційними процесами можуть бути застосовані у випадку продовження будівельних робіт на 2024 рік та наступні роки.**  У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні **«…. «або еквівалент».** |
| 7. | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.  Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| 8. | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | **У\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ разі залучення субпідрядника/співвиконавця** учасник процедури закупівлі надає довідку у довільній формі із зазначенням повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/ співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та подає наступні відомості:  - найменування субпідрядника;  - його місцезнаходження;  - код за ЄДРПОУ;  - види робіт, які передбачається доручити субпiдряднику/ співвиконавцю, орієнтовану вартість робіт/послуг субпiдрядника/співвиконавця у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції **з обов’язковим наданням копій дозвільних документів, кваліфікаційних сертифікатів та/або копій ліцензій, тощо таких субпідрядних організацій та їх працівників на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт до яких їх залучають, якщо отримання ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів та/або дозвільних документів, тощо на виконання таких робіт передбачено чинним законодавством України** (дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії, тощо повинні бути чинними). |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 10. | Ступень локалізації виробництва | **Не застосовується** |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **09.04.2023 року**.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | **Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону**. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  Не підлягає розкриттю інформація, що **обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані**. Конфіденційною **не може бути** визначена інформація **про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей.** Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.  **Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.**  **Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.** |
| **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – **Ціна – 100%.**  Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ.  До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією.  **Увага! До розрахунку ціни пропозиції учасники не включають податок на додану вартість (ПДВ)  *згідно ст. 197.11 Податкового Кодексу України.***  До вартості пропозиції повинен бути врахований весь об’єм робіт згідно **Додатку 3** цієї документації. |
| 2 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь.  У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, **то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:**   * паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт   або   * посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України   або   * військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України   або   * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).   У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь проживає на території України на законних підставах, але у складі тендерної пропозиції не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).  Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території у **Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами).** У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.  У випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та учасником не надано у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: **тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.**  **«Аномально низька ціна тендерної пропозиції»** (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати **протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції**.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим цього пункту.  **Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:**   * **досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;** * **сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;** * **отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.**   Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).  Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | 1**) учасник процедури закупівлі:**   * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; * є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);   2) **тендерна пропозиція:**   * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;   3) **переможець процедури закупівлі:**   * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей; * не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей.   **Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:**   * учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; * учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).   Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | **Замовник відміняє відкриті торги у разі:**  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено **раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, **протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.** **У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.**  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | **Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 6 до тендерної документації.**  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  ***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:   1. інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2. **достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру** на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.   *У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.* |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої-п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:   * визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; * перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; * перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.   У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати шляхом завантаження в електронну систему закупівель:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.  У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю шляхом завантаження її в електронну систему закупівель до кінцевого строку для укладення договору про закупівлю, визначеного пунктом 46 Особливостей, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом (пункт 46 Особливостей). |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | **Не вимагається.** |

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям** |
| **1** | Наявність в учасника процедури закупівлі **обладнання, матеріально-технічної бази та технологій 1,2** | 1.1. Відомості подаються згідно запропонованої форми І «Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» (наведена нижче у додатку 1 до тендерної документації), яка заповнюється та подається учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності)  Довідка повинна містити інформацію про наявність у власності/користуванні Учасникамашин, механізмів та техніки.  В підтвердження наявності в Учасника зазначених машин, механізмів, техніки, тощо Учасник надає оригінали/копії документів встановленого зразка про державну реєстрацію машин, механізмів, техніки, тощо (техпаспорт, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо) (надається щодо машин, механізмів, техніки тощо, які підлягають державнй реєстрації) або будь-який інший документ, що підтверджує право власності.  Якщо машини, механізми, техніка не є власністю Учасника, а залучається для проведення робіт, то Учасник додатково надає:  - оригінал(-и) договору(-ів) оренди, суборенди (лізингу, надання послуг) машин, механізмів, техніки, тощо, що підтверджують право користування ними. При цьому, вказані договори мають бути чинними протягом строку виконання робіт, або містити умови про його пролонгацію, а також містити інформацію про марку та модель машин, механізмів, техніки, тощо а також копії акту(-ів) приймання-передачі (або інший(-і) документ(-и), який(-і) підтверджує(-ють) факт передачі) техніки до договорів (у разі, коли вимогами чинного законодавства України та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання).  1.2. Якщо учасник залучатиме потужності інших суб’єктів господарювання, як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям таким, як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій то такий учасник підтверджує їх наявність у субпідрядників/співвиконавців документами, які є аналогічними документам, встановленими для Учасників у відповідності до умов цього пункту (п.1). А також, надає у складі тендерної пропозиції оригінал(-и) листа-підтвердження (листів-підтверджень) від субпідрядників/співвиконавців із зазначенням замовника та учасника закупівлі, підтверджуючого виконання робіт (надання послуг) як субпідрядник/співвиконавець протягом періоду надання послуг за предметом закупівлі (вказати конкретну назву предмету закупівлі) із зазначенням переліку техніки (машин, механізмів, техніки) субпідрядника/співвиконавця, що залучатиметься до виконання робіт (надання послуг).  1.3. Якщо законодавством не передбачена обов’язкова державна реєстрація деяких машин, механізмів, техніки, тощо Учасники надаю |
| **2** | Наявність в учасника процедури закупівлі **працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 1,2** | 2.1. Довідка, що містить інформацію про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід з виконання заявлених робіт. Подається згідно запропонованої форми ІІ «Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід», яка заповнюється та подається учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності).  2.2.Наявність в учасника працівників підтверджується оригіналом/копією штатного розпису (за наявності), якщо ж учасник не складає штатного розпису то наявність працівників може бути підтверджена оригіналами інших документів, передбаченими чинним законодавством України, на кожну особу зазначену у довідці (наказ та/або трудова книжка та/або цивільно-правова угода, тощо).  2.3. Якщо учасникзалучатиме потужності інших суб’єктів господарювання, як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям таким, як наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід то такий учасник підтверджує їх наявність у субпідрядників/співвиконавців документами, які є аналогічними документам, встановленими для Учасників у відповідності до умов цього пункту (п.2). А також, надає у складі тендерної пропозиції оригінал(-и) листа-підтвердження (листів-підтверджень) від субпідрядників/співвиконавців із зазначенням замовника та учасника закупівлі, підтверджуючого виконання робіт (надання послуг) як субпідрядник/співвиконавець протягом періоду надання послуг за предметом закупівлі (вказати конкретну назву предмету закупівлі) із зазначенням ПІБ та посад працівників субпідрядника/співвиконавця, що залучатимуться до виконання робіт (надання послуг). |
| **3** | Наявність документально підтвердженого **досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору(дого-ворів) 1** | 3.1. 3 3.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічного (их) договору(ів). Подається згідно запропонованої форми ІІІ «Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору (ів)», яка заповнюється та подається учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності).  3.2. 3.2. На підтвердження надати оригінал(и) або копію аналогічного (их) договору(ів), інформацію щодо якого вказано у довідці про наявність досвіду виконання аналогічного договору (ів) (не менше одного).  3.3. Договір(ори) повинен(ні) бути виконаний (ні) повністю. На підтвердження інформації щодо виконання поданого(их) договору(ів) надати:  - оригінал позитивного листа-відгука(ів) про співпрацю по договору від Замовника, що вказаний в інформаційній довідці про виконання аналогічного (их) договору(ів) та документи, що підтверджуюь виконання договору (Акт приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2), тощо). |

**Форма І «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Наявність обладнання та матерiально-технiчної бази та технологій необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі** | **Власне/орендоване /залучене тощо** |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника,** **засвідчений печаткою учасника (у разі її використання учасником), або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи**

**Форма ІІ Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Прізвище,**  **ім’я,**  **по-батькові** | **Посада** | **Освіта** | **Штатний/залучений працівник** | **Стаж роботи на посаді у учасника (*років)*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчений печаткою учасника (у разі її використання учасником), або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи**

**Форма ІІІ «Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору (ів)**»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата укладення договору та його номер** | **Предмет, ціна (тис.грн.) та строк дії договору** | **Назва замовника,**  **код ЄДРПОУ,**  **місцезнаходження та контактний номер телефону** | **Наявність листа-відгука від замовника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** |  |  |  |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчений печаткою учасника (у разі її використання учасником), або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи**

1 У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2 Учасник може для підтвердження своєї відповідності таким кваліфікаційним як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **(Для учасників)**  **Учасник процедури закупівлі** | **(Для Переможців),**  **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі *(підпункт 1 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення *(підпункт 2 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією *(підпункт 3 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів *(підпункт 4 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 5 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 6 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника *(підпункт 7 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура *(підпункт 8 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) *(підпункт 9 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) *(підпункт 10 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  *(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))* | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” *(підпункт 11 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми *(підпункт 12 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції  У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо). | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника учасника процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі *(абзац 14 пункту 44 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі має надати:   * довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;   або  учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 44 Особливсотей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  або  Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункті 44 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 2 пункту 39 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених пунктом 44 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені підпунктами 3, 5, 6 і 12 та абзацом чотирнадцятому пунктом 44 Особливостей замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), учасник підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі субпідрядника(ів) / співвиконавця(ів), визначених пунктом 44 Особливостей, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

У разі технічної неможливості здійснення самостійного декларування шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель учасник повинен надати підтвердження відсутності підстав для відхилення відповідно п.44 Особливостей самостійним декларуванням у довільній формі (Лист-гарантію про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до п.44 Особливостей тощо).

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Технічне завдання**

на закупівлю робіт

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини»**

**(ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

**Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні**  **роботи. Підземна частина.** |  |  |  |
|  |  | **Розділ 1. Стіни** |  |  |  |
| *1* | *КР3-12-2* | *Ремонт кладки стін з ракушняку окремими*  *місцями* | *1 м3* | *4* |  |
| 2 | & С1422-  10937-2 | Камінь ракушняк, розміри 380х180х180 мм | 1000шт | 0,3256 |  |
|  |  | **Розділ 3. Вікна** |  |  |  |
| *3* | *КБ10-18-1* | *Установлення віконних блоків зi спареними*  *рамами у кам'яних стiнах житлових i*  *громадських будiвель при площi прорiзу до*  *2 м2 (ОК1-2шт.)* | *100м2* | *0,0054* |  |
| 4 | & С123-33-  10 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчастi, ОК1 900х300, площа 0,27 м2 | м2 | 0,54 |  |
| 5 | С111-933 | Залізні вироби для віконних блоків із  спареними та одинарними рамами,  одностулчастих, висота до 1,5 м, для  житлових будинків | комплект | 2 |  |
| *6* | *КБ10-25-2* | *Установлення дерев'яних підвіконних*  *дошок на піні монтажній* | *100м* | *0,02* |  |
| 7 | С123-388 | Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані  надтвердою ДВП або водостійкою фанерою,  ПД-1, ПД-3, товщина 34 мм, ширина 450 мм | м | 2 |  |
| 8 | & С1550-38-  1-О  варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,278 |  |
| *9* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,02* |  |
| 10 | & С123-386-  1-Д | Сливи підвіконні металопластові | м | 2,07 |  |
| 11 | & С111-  1613-2-Н | Гермобудил (мастика) | кг | 0,59 |  |
| 12 | & С1545-43-  2-Ч | Шурупи самонарізні | 100шт | 0,08 |  |
|  |  | **Розділ 4. Двері** |  |  |  |
|  |  | Зовнішні двері |  |  |  |
| *13* | *КБ10-26-1* | *Установлення дверних блоків у зовнішніх і*  *внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа*  *прорізу до 3 м2* | *100м2* | *0,0165* |  |
| 14 | & С123-199-  1-10 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції  однопольнi з глухим полотном, ДГ 1700-970,  площа 1,65 м2 | м2 | 1,65 |  |
| 15 | С111-887 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  будівлі, однопольних | комплект | 1 |  |
|  |  | Внутрішні двері |  |  |  |
| *16* | *КБ10-26-1* | *Установлення дверних блоків у зовнішніх і*  *внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа*  *прорізу до 3 м2* | *100м2* | *0,0342* |  |
| 17 | & С123-199-  10 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції  однопольнi з глухим полотном, ДГ 1900-900,  площа 1,71 м2 | м2 | 3,42 |  |
| 18 | С111-887 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  будівлі, однопольних | комплект | 1 |  |
| 19 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  помешкання, однопольних | комплект | 1 |  |
|  |  | **Розділ 5. Підлоги** |  |  |  |
| *20* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних*  *товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,232* |  |
| *21* | *КБ11-11-2* | *Додавати на кожні 5 мм зміни товщини*  *стяжок цементних* | *100м2* | *0,232* |  |
|  |  | **Розділ 6. Опорядження внутрішнє** |  |  |  |
| *22* | *КБ26-32-3* | *Теплоізоляція виробами з волокнистих і*  *зернистих матеріалів на бітумі покриттів*  *і перекриттів знизу* | *1 м3* | *1,08* |  |
| 23 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 1,08 |  |
| *24* | *КБ34-58-2* | *Обклеювання сіткою штукатурною стелi*  *в один шар* | *100м2* | *0,216* |  |
| 25 | С1555-12 | Клей для сітки в системах теплоізоляції | кг | 8 |  |
| 26 | С111-1784-1 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 21,6 |  |
| *27* | *КБ15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,216* |  |
| 28 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | 32,4 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ОТ |  |  |  |
| 29 | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *-0,579* |  |
| 30 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | -57,9 |  |
| 31 | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"]*  *товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2*  *рази* | *100 м2* | *0,579* |  |
| 32 | & С111-  1896-2-3 | Шпаклювання ізогіпс | кг | 57,9 |  |
| 33 | *КБ15-56-4*  *Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5*  *мм додавати або вилучати* | *100 м2* | *0,579* |  |
| 34 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | 57,9 |  |
| 35 | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,579* |  |
| 36 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 28,18 |  |
| 37 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 8,3 |  |
| 38 | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,216* |  |
| 39 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 11,8 |  |
| 40 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 3,1 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ДО |  |  |  |
| 41 | *КБ15-165-5*  *Н1=2,5* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень віконних прорізів* | *100м2* | *0,0054* |  |
| 42 | *КБ15-165-4*  *Н1=2,4* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0342* |  |
|  |  | **Роздiл 7. Зовнішнє оздоблення** |  |  |  |
| *43* | *КБ15-57-1* | *Полiпшене штукатурення по сiтцi*  *швеллера без улаштування каркаса*  *(зовнішні стіни в уровні перекриття*  *подвалу)* | *100м2* | *0,1253* |  |
| *44* | *КБ15-179-3* | *Полiпшене фарбування стiн акриловой*  *фарбою Ceresit СT 42 по штукатурцi* | *100м2* | *0,3082* |  |
| 45 | С1550-30  витрата -0,  3л/м2 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 12,94 |  |
| *46* | *КБ15-165-4*  *Н1=2,4* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0165* |  |
|  |  | **Роздiл 8. Інші роботи**  Ганок головного входу |  |  |  |
| *47* | *КР7-10-1* | *Забивання вибоїв у пiдлогах ганку площею*  *до 0,25 м2* | *100місць* | *0,04* |  |
| *48* | *КБ15-36-2* | *Полiпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін ганку*  *вручну* | *100м2* | *0,0528* |  |
| *49* | *КБ11-15-3* | *Улаштування покриттів цементних*  *товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,048* |  |
| 50 | КБ11-15-8 | Залізнення цементних покриттів | 100м2 | 0,048 |  |
| *51* | *КБ15-36-2* | *Полiпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином гладких бічних*  *поверхонь ганку і підступенків вручну* | *100м2* | *0,0465* |  |
| *52* | *КБ15-179-3* | *Полiпшене фарбування стiн акриловой*  *фарбою Ceresit СT 42 по штукатурцi* | *100м2* | *0,0465* |  |
| 53 | С1550-30  витрата -0,  3л/м2 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 1,953 |  |
| *54* | *КР9-16-3* | *Установлення окремих бетонних схiдцiв* | *100м* | *0,1164* |  |
| 55 | С1418-8852 | Проступи накладні з лицьовими бетонними  поверхнями, що не потребують додаткового  опорядження | м | 11,64 |  |
| *56* | *КБ11-28-3*  *застосовно* | *Облаштування покриттів з плиток*  *цементних (ФЕМ) на цементному розчині* | *100м2* | *0,0261* |  |
| 57 | & С1426-  11785-7-Г | Плити бетонні тротуарні "кирпичек",  завтовшки 40мм | м2 | 2,6622 |  |
| *58* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без*  *поручня* | *100м* | *0,024* |  |
| 59 | & С121-650-  4 | Обгороджування | п/м | 2,4 |  |
|  |  | Ганок |  |  |  |
| 60 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0277 |  |
| 61 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-  самоскиди | 100 м3 | 0,0063 |  |
| 62 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 1,0395 |  |
| 63 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0214 |  |
| 64 | КБ1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними  трамбiвками, група грунтiв 2 під ганок | 100м3 | 0,0032 |  |
| *65* | *КБ6-13-3* | *Улаштування залiзобетонних стiн ганку* | *100м3* | *0,0111* |  |
| *66* | *КБ6-1-16* | *Устройство залізобетонної плити*  *майданчика і східців* | *100м3* | *0,0042* |  |
| 67 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 0,032 |  |
| *68* | *КБ11-15-3* | *Улаштування покриттів цементних*  *товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,036* |  |
| 69 | КБ11-15-8 | Залізнення цементних покриттів | 100м2 | 0,036 |  |
| *70* | *КБ15-36-2* | *Полiпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином гладких бічних*  *поверхонь ганку і підступенків вручну* | *100м2* | *0,0315* |  |
| *71* | *КБ15-179-3* | *Полiпшене фарбування стiн акриловой*  *фарбою Ceresit СT 42 по штукатурцi* | *100м2* | *0,0315* |  |
| 72 | С1550-30  витрата -0,  3л/м2 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 1,323 |  |
| *73* | *КР9-16-3* | *Установлення окремих бетонних схiдцiв* | *100м* | *0,08* |  |
| 74 | С1418-8852 | Проступи накладні з лицьовими бетонними  поверхнями, що не потребують додаткового  опорядження | м | 8 |  |
| *75* | *КБ11-28-3*  *застосовно* | *Облаштування покриттів з плиток*  *цементних (ФЕМ) на цементному розчині* | *100м2* | *0,024* |  |
| 76 | & С1426-  11785-7-Г | Плити бетонні тротуарні "кирпичек",  завтовшки 40мм | м2 | 2,448 |  |
| *77* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без*  *поручня* | *100м* | *0,048* |  |
| 78 | & С121-650-  4 | Обгороджування | п/м | 4,8 |  |
|  |  | Отмостка |  |  |  |
| *79* | *КР18-33-1*  *примените*  *льно* | *Улаштування основ міських проїздів*  *товщиною шару 16 см* | *100м2* | *0,541* |  |
| *80* | *КР18-33-2*  *Н1=6* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *виключати до норми 18-33-1 до 10см* | *100м2* | *-0,541* |  |
| *81* | *КБ27-64-1* | *Улаштування бетонних плитних*  *тротуарів із заповненням швів цементним*  *розчином* | *100 м2* | *1,76* |  |
| 82 | & С1426-  11785-7-Г | Плити бетонні тротуарні "кирпичек",  завтовшки 40мм | м2 | 179,52 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ |  |  |  |
| *83* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів*  *на бетонну основу, за ширини борту у*  *верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,9* |  |
| 84 | & С1426-  11709-7 | Поребрик, 650х175х80 мм, сірий | шт | 138 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-03 на Загальнобудівельні**  **роботи.Надземна частина.** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Стіни** |  |  |  |
| 1 | *КР20-27-1* | Свердлення отворів в цегляних стінах,  товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до  20 мм | 100шт | 0,05 |  |
| 2 | *КР20-27-2*  *Н1=3,00* | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни  додавати | 100шт | 0,05 |  |
| 3 | *КР20-27-3*  *Н1=2,33* | На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20  мм виключати до 6мм | 100шт | -0,05 |  |
| *4* | *КБ8-11-1*  *застосовно* | *Укладання Z-образних зв"язків у стіни* | *1 т* | *0,017* |  |
| 5 | С124-1  Z-образні  зв"язки | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 6 мм | т | 0,017 |  |
| *6* | *КБ15-57-1*  *застосовно* | *Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн*  *усилення прорезів вікон та дверей без*  *улаштування каркаса (ось 4 сеч.1-1,2-2)* | *100м2* | *0,5* |  |
| 7 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,00125 |  |
|  |  | Усилення арочного отвору |  |  |  |
| *8* | *КБ15-57-1*  *застосовно* | *Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн*  *усилення арочного отвору (ось 4, Вид А-А,*  *сеч.1-1) без улаштування каркаса* | *100м2* | *0,405* |  |
|  |  | **Роздiл 2. Балкон** |  |  |  |
| *9* | *КБ9-25-1*  *застосовно* | *Монтаж прогонів для облаштування*  *балконів* | *т* | *0,02176* |  |
| 10 | & С111-  1817-2 | Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп,  товщина 8 мм | т | 0,00606 |  |
| 11 | & С111-964-  1 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi  квадратної розмiр 20х20мм | т | 0,0157 |  |
| *12* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без*  *поручня* | *100м* | *0,043* |  |
| 13 | & С121-650-  4 | Обгороджування | п/м | 4,3 |  |
| *14* | *КБ10-54-5* | *Улаштування по балкону настилу*  *суцiльного товщиною 40 мм* | *100м2* | *0,0216* |  |
| *15* | *КБ10-57-3*  *застосовно* | *Обробка настилу балкона розчином ТХЕФ-*  *ПТ* | *100м2* | *0,0432* |  |
| 16 | & С111-  1624-2-3 | Грунтовка для деревени ТХЕФ-ПП | л | 0,0864 |  |
|  |  | **Роздiл 4. Покриття** |  |  |  |
|  |  | Основна частина будинку |  |  |  |
| *17* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *1,15* |  |
| 18 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 126,5 |  |
| *19* | *КБ12-18-5* | *Утеплення покриттiв плитами з мінвати*  *товщ.200мм* | *100м2* | *1,15* |  |
| 20 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 23,69 |  |
|  |  | Вежа |  |  |  |
| *21* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *0,14* |  |
| 22 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 15,4 |  |
| *23* | *КБ12-18-5* | *Утеплення покриттiв плитами з мінвати*  *товщ.200мм* | *100м2* | *0,14* |  |
| 24 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 2,884 |  |
|  |  | **Роздiл 5. Покрівля** |  |  |  |
|  |  | Основна частина будинку |  |  |  |
| *25* | *КБ10-5-1*  *застосовно* | *Улаштування балок* | *м3* | *0,54* |  |
| 26 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125  мм, ІІ сорт | м3 | 0,54 |  |
| *27* | *КБ10-16-1* | *Виготовлення та установлення крокв та*  *мауерлатів* | *м3* | *1,714* |  |
| 28 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125  мм, ІІ сорт | м3 | 0,37 |  |
| 29 | С112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,384 |  |
| 30 | С112-32 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і  більше, ІІ сорт | м3 | 0,96 |  |
| *31* | *КБ10-5-1* | *Установлення елементiв каркаса з брусiв*  *(контррейка)* | *м3* | *0,12* |  |
| 32 | С112-13 | Жердини з хвойних порід, довжина 3-6,5 м,  товщина 3-5 см | м3 | 0,12 |  |
| *33* | *КБ10-5-1* | *Установлення елементiв каркаса з брусiв*  *(решетування)* | *м3* | *2,64* |  |
| 34 | С112-84 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 2,64 |  |
| 35 | КБ10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,  арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 0,4474 |  |
| *36* | *КБ12-20-3* | *Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *1,15* |  |
| 37 | & С111-  1719-1-2К | Плiвка ізолююча | 1000м2 | 0,1265 |  |
| *38* | *КБ12-11-3* | *Улаштування покрівель із черепиці плоскої*  *стрічкової* | *100м2* | *1,15* |  |
| 39 | С1422-  11184-1 | Черепиця глиняна пазова стрічкова  гребенева | 1000шт | 0,03 |  |
| 40 | С1422-11184  (12шт на  1м2) | Черепиця глиняна пазова стрічкова | 1000шт | 1,38 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ  Комплектуючі до покрівлі |  |  |  |
| 41 | & С123-384-  1А | Заглушка лів. | шт | 2 |  |
| 42 | & С1545-92-  3-2 | Кріплення 20 | 100шт | 5 |  |
| 43 | & С111-825-  7-12 | Коньок великий 0,45м поліестер мат  крупнозернистий | шт | 45 |  |
| 44 | & С111-825-  7-13 | Планка внутрішнього стику 625 RA1BV2000  Ruukki 30 Matt/POLMAT 0,50mm RR23/  ГОРНИЙ СІРИЙ | шт | 10 |  |
| 45 | & С111-  1756-4-Г-5  варіант 1 | Решітка д3 2\*1 550\*50 | шт | 20 |  |
| 46 | & С111-  1747-2  варіант 1 | LOGICTAPE стрічка бутил-кауч,алюміншєва  200 мм | 100м | 0,2 |  |
|  |  | Вежа |  |  |  |
| *47* | *ЕН10-5-1*  *застосовно* | *Улаштування балок січ.100х100* | *м3* | *0,2* |  |
| 48 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125  мм, ІІ сорт | м3 | 0,2 |  |
| *49* | *КБ10-5-1*  *застосовно* | *Виготовлення та установлення крокв та*  *мауерлатів* | *м3* | *0,302* |  |
| 50 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125  мм, ІІ сорт | м3 | 0,192 |  |
| 51 | С112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,11 |  |
| *52* | *КБ10-5-1* | *Установлення елементiв каркаса з брусiв*  *(решетування)* | *м3* | *0,14* |  |
| 53 | С112-84 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,14 |  |
| *54* | *КБ10-54-3*  *застосовно* | *Улаштування по кроквам решетування*  *суцiльного товщиною 25 мм* | *100м2* | *0,2* |  |
| 55 | КБ10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,  арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 0,0642 |  |
| 56 | КБ10-56-1 | Вогнезахист решетування суцiльного пiд  покрiвлю | 1000м2 | 0,04 |  |
| *57* | *КБ12-20-3* | *Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *0,2* |  |
| 58 | & С111-  1719-1-2К | Плiвка ізолююча | 1000м2 | 0,022 |  |
| *59* | *КБ9-42-1* | *Монтаж покрiвельного покриття зі сталі*  *покрівельної при висотi будiвлi до 25 м* | *100м2* | *0,2* |  |
| 60 | С111-1794-П | Сталь покрівельна, марка СТК-1, товщина  листа 0,70 мм | т | 0,11 |  |
|  |  | **Роздiл 6. Сходи** |  |  |  |
| *61* | *КБ9-18-1* | *Монтаж балок на вiдмiтцi до 25 м масою*  *до 1 т(Б1 и Б2)* | *т* | *0,0632* |  |
| 62 | С111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,04 |  |
| 63 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0,0232 |  |
| *64* | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів в циліндричному об'ємі* | *т* | *0,2841* |  |
| 65 | & С113-151-  1 | Труби сталевi квадратного прорізу 80х80х6  мм | м | 15 |  |
| 66 | & С113-132-  2-2О | Труби сталевi квадратного прорізу  30х30х3мм | м | 32,3 |  |
| 67 | & С111-  1136-1 | Гарячекатаний широкоштабовий  [унiверсальний] прокат, товщина 8 мм | т | 0,0154 |  |
| 68 | & С1551-1-  СП-1 | Анкер HIL TI М16 | шт | 4 |  |
| *69* | *КБ13-16-6*  *застосовно* | *Грунтування металевих поверхонь за*  *один раз грунтовкою -противопожарне*  *покриття "Ендотерм П150"* | *100м2* | *0,1801* |  |
| 70 | & С1113-21-  1  витрата-2,  18кг на 1м2 | Грунтовка - противопожарне покриття  "Ендотерм П150" | т | 0,03926 |  |
| *71* | *КБ10-15-1*  *застосовно* | *Укладання дошок сходів* | *100м* | *0,0667* |  |
| 72 | С112-120 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і  більше, ІІ сорт | м3 | 0,3 |  |
| *73* | *КБ10-57-3*  *застосовно* | *Обробка сходів розчином ТХЕФ-ПТ* | *100м2* | *0,132* |  |
| 74 | & С111-  1624-2-3 | Грунтовка для деревени ТХЕФ-ПП | л | 0,264 |  |
| *75* | *КБ11-37-3* | *Улаштування покриттів з плит*  *деревноволокнистих (сходовий майданчик)* | *100м2* | *0,033* |  |
| 76 | & С111-699-  1 | Плити деревностружкові OSB, товщина 16  мм | 100м2 | 0,034 |  |
| *77* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без*  *поручня* | *100м* | *0,056* |  |
| 78 | & С121-650-4 | Обгороджування  **Роздiл 7. Вікна**  ДОДАТКОВІ РОБОТИ ОТ | п/м | 5,6 |  |
| *79* | *КБ10-18-1* | *Установлення вiконних блокiв зi спареними*  *рамами у кам'яних стiнах житлових i*  *громадських будiвель при площi прорiзу до*  *2 м2 1350х800 мм 8 шт.* | *100м2* | *0,0864* |  |
| 80 | & С123-34-  13 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчасти, ОК6 1080х1350, площа 1,08  м2 | м2 | 8,64 |  |
| 81 | С111-933 | Залізні вироби для віконних блоків із  спареними та одинарними рамами,  одностулчастих, висота до 1,5 м, для  житлових будинків | комплект | 8 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ДО |  |  |  |
| *82* | *КБ10-18-1* | *Установлення вiконних блокiв зi спареними*  *рамами у кам'яних стiнах житлових i*  *громадських будiвель при площi прорiзу до*  *2 м2 (ОК2-3шт.,ОК-8шт.,ОК4-2шт., ОК5-*  *4шт., ОК6-1шт., ОК7-2шт., ОК8-2шт.)* | *100м2* | *0,1702* |  |
| 83 | & С123-33-  11 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчастi, ОК3 800х300, площа 0,24 м2 | м2 | 1,92 |  |
| 84 | & С123-33-  12 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчастi, ОК5 400х1000, площа 0,4 м2 | м2 | 1,6 |  |
| 85 | & С123-34-  11 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчасти, ОК2 900х1400, площа 1,36  м2 | м2 | 3,78 |  |
| 86 | & С123-34-  13 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчасти, ОК6 1080х1350, площа 1,08  м2 | м2 | 1,08 |  |
| 87 | & С123-34-  2-1 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчастi, ОК4, ОК8 1100-1600, площа  1,76 м2 | м2 | 7,04 |  |
| 88 | & С123-33-  13 | Блоки вiконнi для громадських будiвель з  подвiйним склiнням iз спареними стулками  одностулчастi, ОК7 500х1600, площа 0,8 м2 | м2 | 1,6 |  |
| 89 | С111-933 | Залізні вироби для віконних блоків із  спареними та одинарними рамами,  одностулчастих, висота до 1,5 м, для  житлових будинків | комплект | 16 |  |
| 90 | С111-934 | Залізні вироби для віконних блоків із  спареними та одинарними рамами,  одностулчастих, висота до 1,8 м, для  житлових будинків | комплект | 6 |  |
| *91* | *КБ10-25-2* | *Установлення дерев'яних підвіконних*  *дошок на піні монтажній* | *100м* | *0,191* |  |
| 92 | С123-388 | Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані  надтвердою ДВП або водостійкою фанерою,  ПД-1, ПД-3, товщина 34 мм, ширина 450 мм | м | 19,58 |  |
| 93 | & С1550-38-  1-О  варіант 1 | Монтажна піна | л | 2,567 |  |
| *94* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,191* |  |
| 95 | & С123-386-  1-Д | Сливи підвіконні металопластові | м | 19,81 |  |
| 96 | & С111-  1613-2-Н | Гермобудил (мастика) | кг | 5,61 |  |
| 97 | & С1545-43-  2-Ч | Шурупи самонарізні | 100шт | 0,67 |  |
|  |  | **Роздiл 8. Двері** |  |  |  |
|  |  | Зовнішні двері |  |  |  |
| *98* | *КБ10-26-1* | *Установлення дверних блоків у зовнішніх і*  *внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа*  *прорізу до 3 м2* | *100м2* | *0,0596* |  |
| 99 | & С123-223-  1-1 | Блоки двернi рамкової конструкцiї з  полотнами пiд склiння однопольнi, ДО 2380-  1100, площа 2,62 м2 | м2 | 2,62 |  |
| 100 | & С123-223-  10 | Блоки двернi рамкової конструкцiї з  полотнами пiд склiння однопольнi, ДО 2080-  800, площа 1,66 м2 | м2 | 1,66 |  |
| 101 | & С123-178-  1 | Блоки балконнi двернi для житлових  будiвель з подвiйним склiнням iз спареними  полотнами однопольнi, БС 2100-800, площа  1,68 м2 | м2 | 1,68 |  |
| 102 | С111-887 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  будівлі, однопольних | комплект | 2 |  |
| 103 | С111-882 | Залізні вироби для дверних балконних  блоків із спареними полотнами,  однопольних | комплект | 1 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ОТ  Внутрішні двері |  |  |  |
| *104* | *КБ10-26-1* | *Установлення дверних блоків у зовнішніх і*  *внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа*  *прорізу до 3 м2* | *100м2* | *0,021* |  |
| 105 | & С123-203-  10  варіант 1 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї  однопольнi з полотном пiд склiння, ДО 2100-  1000, площа 2,1 м2 | м2 | 2,1 |  |
| 106 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  помешкання, однопольних | комплект | 1 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ДО  Внутрішні двері |  |  |  |
| *107* | *КБ10-26-1* | *Установлення дверних блоків у зовнішніх і*  *внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа*  *прорізу до 3 м2* | *100м2* | *0,1115* |  |
| 108 | & С123-199-  11 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї  однопольнi з глухим полотном, ДГ 1900-  1000, площа 1,90 м2 | м2 | 3,8 |  |
| 109 | С123-200 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції  однопольні з глухим полотном, ДГ 21-12,  площа 2,42 м2 | м2 | 5,04 |  |
| 110 | & С123-203-  10 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї  однопольнi з полотном пiд склiння, ДО 2100-  1100, площа 2,31 м2 | м2 | 2,31 |  |
| 111 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до  помешкання, однопольних | комплект | 5 |  |
|  |  | **Роздiл 9. Підлоги** |  |  |  |
|  |  | Пом.1,2,5 |  |  |  |
| *112* | *КБ11-2-9* | *Улаштування підстилаючих бетонних*  *шарів* | *м3* | *2,5* |  |
| *113* | *КБ11-12-3* | *Укладання лаг по плитах перекриттів* | *100м2* | *0,376* |  |
| *114* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції*  *суцільної з плит або мат мінераловатних*  *або скловолокнистих* | *100м2* | *0,376* |  |
| 115 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 1,9176 |  |
| *116* | *КБ11-35-2*  *застосовно* | *Улаштування покриттів дощатих*  *товщиною 40 мм* | *100м2* | *0,376* |  |
| *117* | *КБ11-42-1* | *Улаштування плінтусів дерев'яних з*  *кріпленням цвяхами* | *100м* | *0,4023* |  |
|  |  | Пом.3 |  |  |  |
| *118* | *КБ11-12-3* | *Укладання лаг по плитах перекриттів* | *100м2* | *0,242* |  |
| *119* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції*  *суцільної з плит або мат мінераловатних*  *або скловолокнистих* | *100м2* | *0,242* |  |
| 120 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 1,2342 |  |
| *121* | *КБ11-35-2*  *застосовно* | *Улаштування покриттів дощатих*  *товщиною 40 мм* | *100м2* | *0,242* |  |
| *122* | *КБ11-42-1* | *Улаштування плінтусів дерев'яних з*  *кріпленням цвяхами* | *100м* | *0,259* |  |
|  |  | Пом.3 |  |  |  |
| *123* | *КБ11-4-3* | *Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної*  *iзолом на гумобiтумнiй мастицi* | *100м2* | *0,047* |  |
| *124* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних*  *плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*  *кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,047* |  |
| 125 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 24,44 |  |
| 126 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 2,13 |  |
| 127 | & С1545-39-  1 | Пластмассовый крестик (для плитки) | шт | 34 |  |
| 128 | С111-287 | Плитки керамічні для підлог гладкі  неглазуровані однокольорові з барвником  квадратні, розмір 200х200х13 мм | м2 | 4,79 |  |
| *129* | *КБ15-26-2* | *Облаштування плінтусів з керамічних*  *плиток на розчині з сухої клеющей суміші* | *1 м2* | *0,2515* |  |
| 130 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 1,31 |  |
| 131 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 0,11 |  |
|  |  | Підлога 2-го поверху поз.7,8 |  |  |  |
| *132* | *КБ11-12-3* | *Укладка лаг по перекрытию* | *100м2* | *0,566* |  |
| *133* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції*  *суцільної з плит або мат мінераловатних*  *або скловолокнистих* | *100м2* | *0,566* |  |
| 134 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 2,8866 |  |
| *135* | *КБ11-35-2*  *застосовно* | *Улаштування покриттів дощатих*  *товщиною 40 мм* | *100м2* | *0,566* |  |
| *136* | *КБ11-42-1* | *Улаштування плінтусів дерев'яних з*  *кріпленням цвяхами* | *100м* | *0,6057* |  |
|  |  | **Роздiл 10. Опорядження внутрішнє** |  |  |  |
| *137* | *КБ15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих*  *підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *1,121* |  |
| 138 | & С111-  1851-11 | Саморези 3,5х9,5мм | шт | 1749 |  |
| 139 | & С1545-42-  1-10 | Дюбель 6х40мм металевий | 100шт | 0,79 |  |
| 140 | & С1545-42-  1-11 | Дюбель 6х40мм пластмасовий | 100шт | 1,88 |  |
| 141 | & С126-  1300-1-4-1 | Профілі металеві оцинковані 28/27 для  каркасу | м | 100,89 |  |
| 142 | & С126-  1300-1-4 | Профілі металеві оцинковані 60/27 для  каркасу | м | 285,86 |  |
| 143 | & С1545-  313-7 | Подовжувач профілів однорівневий 60/27 | шт | 34 |  |
| 144 | & С1545-  313-5-1 | Одноразовий з'єднувач профілів типу "краб" | шт | 191 |  |
| 145 | & С1545-  313-3-1 | Підвіси у комплекті | шт | 78 |  |
| 146 | & С1545-  313-4-1 | Тяга підвісу каркасу | шт | 78 |  |
| 147 | & С111-  1679-10 | Стрічка ущільнююча звукоізольована  шириною 30мм | м | 100,89 |  |
| *148* | *КБ15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами.* | *100 м2* | *1,121* |  |
| 149 | С1428-11867 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 117,71 |  |
| 150 | & С111-  1851-11 | Саморези 3,5х9,5мм | шт | 2354 |  |
| 151 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | 40,02 |  |
| 152 | & С111-  1678-1-1 | Стрічка армує | 1000м | 0,11098 |  |
| 153 | КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним  або цементним розчином по каменю і  бетону стін вручну | 100м2 | 0,107 |  |
| 154 | КБ15-46-6 | Поліпшене штукатурення цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 1,708 |  |
| *155* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення віконних і дверних плоских*  *косяків по каменю і бетону* | *100м2* | *0,138* |  |
| *156* | *КБ15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *1,121* |  |
| 157 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | 168,15 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ОТ |  |  |  |
| *158* | *КБ11-43-1*  *застосован*  *о* | *Улаштування багетів* | *100м* | *1,32* |  |
| 159 | & С188888-  9-А | Багет | м | 132 |  |
| 160 | & С111-  1641-2  варіант 1 | Клей для багетів | кг | 6,6 |  |
| *161* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення віконних і дверних плоских*  *косяків по каменю і бетону* | *100м2* | *0,1555* |  |
| *162* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін та*  *укосів розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *-2,796* |  |
| 163 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | -279,6 |  |
| *164* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін та*  *укосів розчином із клейового гіпсу [типу*  *"ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *2,9515* |  |
| 165 | & С111-  1896-2-3 | Шпаклювання ізогіпс | кг | 295,15 |  |
| *166* | *КБ15-56-4*  *Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5*  *мм додавати або вилучати* | *100 м2* | *2,9515* |  |
| 167 | & С111-  1896-2-2 | Шпаклювання сатенгипс | кг | 295,15 |  |
| *168* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *2,658* |  |
| 169 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 129,12 |  |
| 170 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 38,32836 |  |
| *171* | *КБ15-179-5* | *Полiпшене фарбування укосів*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,2935* |  |
| 172 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 14,26 |  |
| 173 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,23227 |  |
| *174* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,121* |  |
| 175 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 61,19 |  |
| 176 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 16,16482 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ДО |  |  |  |
| *177* | *КБ15-25-3* | *Облицювання поверхонь стін керамічними*  *плитками на розчині із сухої клеючої*  *суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20*  *шт* | *100м2* | *0,107* |  |
| 178 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 41,73 |  |
| 179 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 5,31 |  |
| 180 | С111-256 | Плитки керамічні глазуровані для  внутрішнього облицювання стін гладкі білі  без завалу | м2 | 10,81 |  |
| 181 | & С1545-39-  1-3 | Пластмасовий хрестик (для плитки) | шт | 110 |  |
| *182* | *КБ15-165-3* | *Полiпшене фарбування східців сходів*  *колером олiйним по дереву* | *100м2* | *0,1024* |  |
| *183* | *КБ15-165-3* | *Полiпшене фарбування пiдлоги колером*  *олiйним по дереву (сходовий майданчик)* | *100м2* | *0,066* |  |
| *184* | *КБ15-165-3* | *Поліпшене фарбування підлоги колером*  *олійним по дереву* | *100м2* | *1,184* |  |
| *185* | *КБ15-165-3* | *Полiпшене фарбування плінтусів колером*  *олiйним по дереву* | *100м2* | *0,095* |  |
| *186* | *КБ15-165-5*  *Н1=2,5* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень віконних прорізів* | *100м2* | *0,2566* |  |
| *187* | *КБ15-165-4*  *Н1=2,4* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0884* |  |
| *188* | *КБ15-165-4*  *Н1=1,8* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0441* |  |
|  |  | **Роздiл 11. Зовнішнє оздоблення** |  |  |  |
| *189* | *КБ10-7-4* | *Обшивання стiн дошками пiд штукатурку*  *(на покрівлі)* | *100м2* | *0,149* |  |
| *190* | *КБ10-57-3*  *застосовно* | *Антисептування водними розчинами*  *дошок обшивання стiн* | *100м2* | *0,298* |  |
| 191 | КБ10-56-1 | Вогнезахист обшивання стiн дошками | 1000м2 | 0,0298 |  |
| *192* | *КБ15-45-11*  *застосовно* | *Поліпшене штукатурення цементним*  *розчином по дереву стiн* | *100м2* | *0,149* |  |
| *193* | *КБ15-57-1* | *Полiпшене штукатурення по сiтцi без*  *улаштування каркаса (м/к балкону)* | *100м2* | *0,0164* |  |
| *194* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення віконних і дверних плоских*  *косяків по каменю і бетону* | *100м2* | *0,091* |  |
| *195* | *КБ15-36-2* | *Поліпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін вручну* | *100м2* | *3,236* |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ОТ |  |  |  |
| *196* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною*  *шпаклівкою "Cerezit" СТ-29* | *100м2* | *4,236* |  |
| *197* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною*  *шпаклівкою "Cerezit" СТ-225* | *100м2* | *4,236* |  |
| *198* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін акриловой*  *фарбою Ceresit СT 42, підготовлених під*  *фарбування* | *100м2* | *4,236* |  |
| 199 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 177,912 |  |
|  |  | ДОДАТКОВІ РОБОТИ ДО |  |  |  |
| *200* | *КБ15-179-3* | *Полiпшене фарбування вiконних i дверних*  *плоских косякiв акриловой фарбою Ceresit*  *СT 42 по штукатурцi* | *100м2* | *0,091* |  |
| 201 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 3,822 |  |
| *202* | *КБ15-165-3* | *Полiпшене фарбування пiдлоги балкону*  *колером олiйним по дереву* | *100м2* | *0,0216* |  |
| *203* | *КБ15-165-2* | *Полiпшене фарбування балкону колером*  *олiйним по дереву (знизу)* | *100м2* | *0,0216* |  |
| *204* | *КБ15-165-4*  *Н1=2,4* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0168* |  |
| *205* | *КБ15-165-4*  *Н1=1,8* | *Поліпшене фарбування колером олійним по*  *дереву заповнень дверних прорізів* | *100м2* | *0,0428* |  |
| *206* | *КБ15-172-4* | *Фарбування суриком грат дiаметром*  *менше 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,004* |  |
| *207* | *КБ15-171-4* | *Олiйне фарбування бiлилами з додаванням*  *кольору грат, дiаметром менше 50 мм*  *тощо за два рази* | *100м2* | *0,004* |  |
| 208 | КБ8-36-1 | Установлення і розбирання зовнішніх  інвентарних риштувань трубчастих висотою  до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 2,5226 |  |
|  |  | **Роздiл 12. Інші роботи** |  |  |  |
|  |  | Вентшахта |  |  |  |
| *209* | *КБ15-36-2* | *Поліпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін вручну* | *100м2* | *0,0845* |  |
| *210* | *КБ15-179-3* | *Полiпшене фарбування стiн акриловой*  *фарбою Ceresit СT 42 по штукатурцi* | *100м2* | *0,0845* |  |
| 211 | С1550-30 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 3,549 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-04 на Тамбур** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Каркас** |  |  |  |
| *1* | *КБ10-5-1* | *Установлення елементів каркаса з брусів* | *м3* | *0,5* |  |
| 2 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125  мм, ІІ сорт | м3 | 0,43 |  |
| 3 | С112-84 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,07 |  |
| 4 | КБ10-55-2 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй каркасiв | 10м3 | 0,05 |  |
|  |  | **Роздiл 2. Стiни** |  |  |  |
| *5* | *КБ34-58-4* | *Обклеювання плiвкою ізолюючей*  *мiнераловатних плит у виглядi оболонки,*  *товщина заповнювача 100 мм* | *100м2* | *0,1312* |  |
| 6 | & С111-  1719-1-2К | Плiвка ізолююча | 1000м2 | 0,03857 |  |
| *7* | *КБ34-57-2* | *Заповнення каркасів стін*  *мінераловатними плитами при товщині*  *заповнення 100 мм* | *100м2* | *0,1312* |  |
| 8 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 1,34 |  |
| *9* | *КБ10-7-1*  *застосовно* | *Обшивання каркасних стiн дошками* | *100м2* | *0,2923* |  |
| *10* | *КБ10-57-1* | *Антисептування водними розчинами стін* | *100м2* | *0,2623* |  |
| 11 | КБ10-55-2  застосовно | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй стін | 10м3 | 0,066 |  |
|  |  | **Роздiл 3. Перекриття та покриття** |  |  |  |
| *12* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *0,054* |  |
| 13 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 5,94 |  |
| *14* | *КБ12-18-5* | *Утеплення покриттiв плитами з мінвати*  *товщ.50мм* | *100м2* | *0,054* |  |
| 15 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 0,2754 |  |
| *16* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в*  *один шар* | *100м2* | *0,054* |  |
| 17 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 5,94 |  |
| *18* | *КБ10-16-1* | *Виготовлення та установлення крокв та*  *мауерлатів* | *м3* | *0,034* |  |
| 19 | С112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,034 |  |
| *20* | *КБ10-5-1* | *Установлення елементiв каркаса з брусiв*  *(решетування)* | *м3* | *0,038* |  |
| 21 | С112-84 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,  75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІ сорт | м3 | 0,038 |  |
| *22* | *КБ10-54-2* | *Улаштування по фермах робочого*  *настилу розрідженого товщиною 25 мм* | *100м2* | *0,054* |  |
| 23 | КБ10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй крокв | 10м3 | 0,0034 |  |
| 24 | КБ10-55-2 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй каркасiв | 10м3 | 0,0151 |  |
| *25* | *КБ12-11-3* | *Улаштування покрівель із черепиці плоскої*  *стрічкової* | *100м2* | *0,054* |  |
| 26 | С1422-11184  (12шт на 1м2) | Черепиця глиняна пазова стрічкова | 1000шт | 0,065 |  |
|  |  | Вікна, двери і підлога тамбура враховані у  кошторису 2-1-3 |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє** |  |  |  |
| 27 | КБ10-14-1 | Підшивання стелі дошками обшивки | 100м2 | 0,054 |  |
| *28* | *КБ10-57-1* | *Антисептування водними розчинами стель* | *100м2* | *0,054* |  |
| 29 | КБ10-55-2  застосовно | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй стін | 10м3 | 0,01 |  |
| *30* | *КБ15-165-2* | *Поліпшене фарбування стель колером*  *олійним по дереву* | *100м2* | *0,054* |  |
| *31* | *КБ15-165-1* | *Поліпшене фарбування стін колером*  *олійним по дереву* | *100м2* | *0,1476* |  |
|  |  | **Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення** |  |  |  |
| *32* | *КБ15-165-1* | *Поліпшене фарбування стін колером*  *олійним по дереву* | *100м2* | *0,1447* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення** |  |  |  |
| *1* | *КМ8-602-2* | *Монтаж електрокотла* | *шт* | *1* |  |
| *2* | *КБ18-10-1* | *Установлення бакiв розширювальних* | *шт* | *1* |  |
| *3* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосiв* | *шт* | *1* |  |
| *4* | *КБ16-15-2*  *застосовно* | *Установлення групи безпеки котла* | *шт* | *1* |  |
| *5* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів для очищення*  *води у трубопроводах систем опалення*  *діаметром 25 мм* | *10шт* | *0,1* |  |
| 6 | & С1630-  106-3-1 | Фільтр сітчастий FP 321, діаметром 25 мм (  KOVINA ) | шт | 1 |  |
| *7* | *КБ16-14-12* | *Прокладення трубопроводів*  *водопостачання з поліпропіленових труб*  *зовнішнім діаметром 20мм* | *100м* | *0,2* |  |
| *8* | *КБ16-14-13* | *Прокладення трубопроводів*  *водопостачання з поліпропіленових труб*  *зовнішнім діаметром 25мм* | *100м* | *0,7* |  |
| *9* | *КБ16-14-14* | *Прокладення трубопроводів*  *водопостачання з поліпропіленових труб*  *зовнішнім діаметром 32мм* | *100м* | *1* |  |
| *10* | *КБ16-14-15* | *Прокладення трубопроводів*  *водопостачання з поліпропіленових труб*  *зовнішнім діаметром 40мм* | *100м* | *0,1* |  |
| 11 | & С1530-43-  4-1 | Труби поліпропіленові ПН16, діаметром  20х2,8 мм (FV - plast) | 10м | 2 |  |
| 12 | & С1530-43-  4 | Труби поліпропіленові ПН16, діаметром  25х3,5 мм (FV - plast) | 10м | 7 |  |
| 13 | & С1530-43-  3 | Труби поліпропіленові ПН16, діаметром  32х4,5 мм (FV - plast) | 10м | 10 |  |
| 14 | & С1530-43-  2 | Труби поліпропіленові ПН16, діаметром  40х5, 6 мм (FV - plast) | 10м | 1 |  |
| 15 | & С113-985-  28 | Коліно 90 град., диам. 16 мм (FV - plast) | шт | 8 |  |
| 16 | & С113-985-  27 | Коліно 90 град., диам. 20 мм (FV - plast) | шт | 28 |  |
| 17 | & С113-  1195-2-1С | Перехід-редукція диам. 25х20 мм (FV - plast) | шт | 8 |  |
| 18 | & С1530-  167-2-5 | Трійник зредукований, діаметром  25х20х25мм FV - plast | 10шт | 0,4 |  |
| 19 | & С1530-  167-2-7 | Трійник зредукований, діаметром  20х16х20мм FV - plast | 10шт | 3 |  |
| 20 | & С1630-  1531-11 | Автоматичний воздуховідводчик | шт | 1 |  |
| 21 | & С130-  1179-35-5 | Кран кульовий діам. 25мм (FV-plast) | шт | 2 |  |
| 22 | & С1630-  540-В1-1К-1 | Клапан зворотний, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 23 | & С1545-  402-3-2У | Подвійний затиск 2х20 | шт | 350 |  |
| 24 | & С1630-  1433-1-2 | Кран Маєвського | шт | 5 |  |
| 25 | & С130-  1179-35-10 | Кран кульовий діам. 40мм (FV-plast) | шт | 2 |  |
| *26* | *КБ18-6-2* | *Установлення радіаторів стальних* | *100кВт* | *0,15* |  |
| 27 | & С1630-  1243-18 | Радіатор біметалічний Mirado (4 секції) | шт | 3 |  |
| 28 | & С1630-  1243-19 | Радіатор біметалічний Mirado (5 секцій) | шт | 6 |  |
| 29 | & С1630-  1243-20 | Радіатор біметалічний Mirado (6 секцій) | шт | 2 |  |
| 30 | & С1630-  1243-23 | Радіатор біметалічний Mirado (7 секцій) | шт | 1 |  |
| 31 | & С1630-  1243-24 | Радіатор біметалічний Mirado (11 секцій) | шт | 3 |  |
| 32 | & С1630-  536-2-7-2 | Вентиль опалювального приладу кутовий,  діаметром 15мм, тип RL - 3724 HERZ | шт | 15 |  |
| 33 | & С1630-  536-2-8 | Клапан шаровий латуний з випускним  клапаном, діаметр 15 мм | шт | 15 |  |
| *34* | *КБ26-1-1*  *застосовно* | *Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76*  *мм циліндрами зі вспененного поліетилену*  *"IZOFOM"* | *10 м* | *17,2* |  |
| 35 | & С1530-  126-4-4 | Ізоляція трубопроводу, діаметром 42х10 мм  (IZOFOM) | 10м | 0,2 |  |
| 36 | & С1530-  126-4-5 | Ізоляція трубопроводу, діаметром 34х6 мм  (IZOFOM) | 10м | 10 |  |
| 37 | & С1530-  126-4-6 | Ізоляція трубопроводу, діаметром 27х6 мм  (IZOFOM) | 10м | 7 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція** |  |  |  |
| *1* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у*  *просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *5* |  |
| 2 | & С130-272-  10 | Грати однорядні регульовані ОРГ140х140 | шт | 4 |  |
| 3 | & С130-272-  11 | Грати вентиляційні нерегульовані (ОНГ  140х140) | шт | 1 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-07 на Кондиціонування** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Кондиціонування** |  |  |  |
| *1* | *КМ8-605-1*  *застосовно* | *Електромонтажні роботи по підключенню*  *кондиціонерів* | *шт* | *2* |  |
| *2* | *КБ20-34-1* | *Установка кондиціонерів внутрішніх* | *шт* | *2* |  |
| *3* | *КБ20-46-1* | *Установка кондиціонерів зовнішніх* | *шт* | *2* |  |
| *4* | *КБ20-54-1* | *Приєднання трубопроводiв до*  *зрошувальної системи блока кондіціонера* | *10блок* | *0,2* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-08 на Електроосвітлення і електросилове устаткування** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Силове електрообладнання** |  |  |  |
| *1* | *КБ21-24-8* | *Установлення групових щитків*  *освітлювальних у готовій ніші або на стіні,*  *масою до 6 кг* | *шт* | *1* |  |
| *2* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів*  *пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до*  *100 А* | *100шт* | *0,01* |  |
| *3* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачiв, перемикачiв*  *пакетних 1-но полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,06* |  |
| *4* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачiв, перемикачiв*  *пакетних 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* |  |
| *5* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів диференціальних*  *на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* |  |
|  |  | **Роздiл 2. Монтажні роботи** |  |  |  |
| *6* | *КБ21-3-1* | *Прокладання поліетиленових труб у*  *готових борознах, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *2,42* |  |
| *7* | *КБ21-3-3* | *Прокладання поліетиленових труб у*  *готових борознах, діаметр труб до 50 мм* | *100м* | *0,05* |  |
| *8* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або*  *металеві рукави проводу першого*  *одножильного або багатожильного у*  *загальному обплетенні сумарним*  *перерізом до 6 мм2* | *100м* | *1,32* |  |
| *9* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або*  *металеві рукави проводу першого*  *одножильного або багатожильного у*  *загальному обплетенні сумарним*  *перерізом до 16 мм2* | *100м* | *1,1* |  |
| *10* | *КБ21-18-2* | *Монтаж світильників для люмінесцентних*  *ламп, що установлюються на штирях,*  *кількість ламп до 4* | *100шт* | *0,19* |  |
| *11* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників для ламп*  *розжарювання (настінно-стельові)* | *100шт* | *0,07* |  |
| *12* | *КБ21-18-15* | *Монтаж світильників для люмінесцентних*  *ламп, що установлюються в підвісних*  *стелях, кількість ламп 2* | *100шт* | *0,02* |  |
| *13* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого*  *типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,08* |  |
| *14* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого*  *типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,04* |  |
| *15* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток*  *герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,23* |  |
|  |  | **Роздiл 3. Матеріали, невраховані цінниками** |  |  |  |
| 16 | & 1507-  8044-11-14 | Світильник для люмінісцентних ламп  вбудований PRS/S 418 HF | шт | 19 |  |
| 17 | & 1507-  8044-11-13 | Світильник настінно-стельовий НББ64-60-  023 | шт | 3 |  |
| 18 | & 1507-  8044-11-12 | Світильник настінно-стельовий НББ64-60-  019 | шт | 2 |  |
| 19 | & 1507-  8044-11-11 | Світильник настінно-стельовий НББ64В-60-  032 | шт | 4 |  |
| 20 | & 1515-  1031-2-1 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску  ЛБ18 | 10шт | 7,6 |  |
| 21 | & С118-81-  Б-2 | Лампа розжарювання потужністю 60 Вт ЛР-  60 | 10шт | 0,9 |  |
| 22 | & С1530-44-  1-5 | Труби гнучкі гофровані ПВХ діаметр 16 мм  (DKC) | 10м | 13,2 |  |
| 23 | & С1530-44-  1-4 | Труби гнучкі гофровані ПВХ діаметр 20 мм  (DKC) | 10м | 10 |  |
| 24 | & С1530-44-  1-3 | Труби гнучкі гофровані ПВХ діаметр 25 мм  (DKC) | 10м | 1 |  |
| 25 | & С1530-44-  1-2 | Труби гнучкі гофровані ПВХ діаметр 50 мм  (DKC) | 10м | 0,5 |  |
| 26 | & 1504-  17001-1 | Розетка штепсельна із заземлювальним  контактом РШ-Ц- 20-0-01-10/220 | шт | 23 |  |
| 27 | & 290902-  256-3 | Вимикач утопленый для прихованої  проводки, одноклавішний | шт | 8 |  |
| 28 | & 290902-  256-2-1А | Вимикач двоклавішний для прихованої  проводки | шт | 4 |  |
| 29 | & 2405-  1371-1-1 | Коробки електронастановні для прихованої  установки КМ40001 | 1000шт | 0,035 |  |
| 30 | & 2405-  1371-1В | Коробки распаєчні для прихованої  установки КМ41001 | 1000шт | 0,015 |  |
| 31 | & 15093-  35033-Г | Кабель мідний силовий, з ПВХ ізоляцією, в  оболонці з ПВХ пластикату, зниженій  горючості напругою до 660в перерізом  3х1.5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,104 |  |
| 32 | & 15093-  35023-8-10 | Трижильний кабель напругою до 660в  перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,1 |  |
| 33 | & 15093-  34013-Б-1-2 | Двожильний кабель напругою до 660в  перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,023 |  |
| 34 | & 15093-  35023-3-Д | П'ятижильний кабель напругою до 660в  перерізом 5.4мм2 ВВГнг | 1000м | 0,01 |  |
| 35 | & 15093-  5011-2В | Кабель вогнетривкий перерізом 3.1,5мм2  (N) HXH E90 | 1000м | 0,005 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-09 на Пожежну сигналізацію** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Устаткування** |  |  |  |
| 1 | КМ10-667-2  застосовно | Прилад приймально-контрольний пожежник  на 8 зон "Лунь-9р" | шт | 1 |  |
| 2 | КМ10-668-1  застосовно | Сповiщувач пожежний ручний | шт | 4 |  |
| 3 | КМ10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий | шт | 7 |  |
| 4 | КМ10-668-1 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий | шт | 2 |  |
| *5* | *КМ10-683-13* | *Оповісник мовний для зовнішньої установки* | *шт* | *1* |  |
| *6* | *КМ10-683-13* | *Оповісник мовний для внутрішньої*  *установки* | *шт* | *4* |  |
| *7* | *КМ10-99-6* | *Перетворювач або блок живлення, що*  *установлюється окремо* | *шт* | *1* |  |
| 8 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на  конструкцiях, маса до 5 кг (Батарея  акумуляторна) | шт | 2 |  |
|  |  | **Роздiл 2. Монтажні роботи** |  |  |  |
| *9* | *КБ21-3-1* | *Прокладання полiетиленових труб у*  *готових борознах, дiаметр труб до 20 мм* | *100м* | *0,06* |  |
| *10* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,11* |  |
| *11* | *КМ8-146-2* | *Кабель до 35 кВ, що прокладається з*  *кріпленням накладними скобами, маса 1 м*  *до 1 кг* | *100 м* | *1,64* |  |
| *12* | *КМ8-148-1* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,*  *блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,17* |  |
|  |  | **Роздiл 3. Матеріали невраховані цінником** |  |  |  |
| 13 | & С1530-  116-1-К | Труба жорстка з самозатухаючого ПВХ -  пластикату диам.20мм | м | 6 |  |
| 14 | & С1545-  311-2-1 | Кабель-канал 15х17 L=1м | шт | 10 |  |
| 15 | & С1530-  115-6 | Кабель-канал TMR 60х40 | 10м | 0,1 |  |
| 16 | & 15098-  81041-3 | Кабель перерізом 4.0,5мм2 КМВВнг | 1000м | 0,12 |  |
| 17 | & 15097-  9051-4-1 | Кабель вогнетривкий mbzh 1х2х0, 8 | 1000м | 0,06 |  |
| 18 | & 15093-  5011-2В | Кабель вогнетривкий перерізом 3.1,5мм2  (N) HXH E90 | 1000м | 0,001 |  |
| 19 | & 1504-  17151-10 | Коробка монтажна з'єднувальна | шт | 2 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-010 на Система**  **блисковкозахисту будівлі** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Блискавкозахист** |  |  |  |
|  |  | Блискавкоприємники |  |  |  |
| *1* | *КМ8-472-9*  *застосовно* | *Провідник заземляє з круглої сталі*  *діаметром 8 мм відкриті по будівельних*  *конструкціях ( молниеприемная сітка )* | *100 м* | *1,2* |  |
| 2 | & С111-  1809-Д | Дріт круглий оцинкований діаметром 8мм  NC1008 | т | 0,0474 |  |
| 3 | & С1545-37-  5-1У | Утримувач коньковий Н-043 | 100шт | 0,18 |  |
| 4 | & С1545-37-  6 | Утримувач кутовий Н-063 | 100шт | 0,5 |  |
| 5 | & С1545-37-  7 | Утримувач металевий з дюбелем Н-033 | 100шт | 0,15 |  |
| 6 | & С1545-37-  8 | Утримувач пластиковий для плоского даху  Н-302 | 100шт | 0,03 |  |
| 7 | & С1545-60-  1-3-1 | Затиск хрестоподібний універсальний | 100шт | 0,03 |  |
| 8 | & С1545-60-  3 | Затиск хрестоподібний з одним отвором | 100шт | 0,03 |  |
| 9 | & С1545-60-  Г | Затиск хрестоподібний з 4-мя отворами | 100шт | 0,17 |  |
| 10 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на  конструкцiях, маса до 5 кг (коробка  контрольного фасадного з'єднання) | шт | 3 |  |
| 11 | & 1504-  17151-2 | Коробка для фасадного контрольного  з'єднання | шт | 3 |  |
|  |  | **Роздiл 2. Заземлення** |  |  |  |
| *12* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі*  *сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *1,3* |  |
| 13 | & С111-  1811-1-1 | Сталева смуга нержавіюча, переріз 25х4 мм | т | 0,09698 |  |
| 14 | & С1545-37-  4-1Т | Утримувач смуги металевої Н-094 | 100шт | 0,4 |  |
| 15 | & С1545-60-  2 | Затиск хрестоподібний для смуги | 100шт | 0,08 |  |
| *16* | *КБ33-26-2*  *застосовно* | *Забивання заземлювача штирьового*  *(одиничний модульний заземлювач) вручну*  *на глибину до 3 м* | *шт* | *1* |  |
| 17 | & С1545-  257-1-4 | Заземлювач штирьовий (одиничний  модульний заземлювач) | 100шт | 0,01 |  |
|  |  | Земляні роботи |  |  |  |
| 18 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,05044 |  |
| 19 | КБ1-164-2  тех.ч.  п.1.3.180  к(труд)=1,2 | [Доробка вручну, зачистка дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом] | 100м3 | 0,0156 |  |
| 20 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,05044 |  |
| 21 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0156 |  |
| 22 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,5044 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-011 на Придбання**  **устаткування опалювання** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Устаткування, що монтується** |  |  |  |
| 1 | & 1514-14027-  1-1Ц | Котел електричний ЭКО- 2; ( маса=0,35) | шт | 1 |  |
| 2 | & 2301-1707-  1-8 | Насос мережевої води UPS 32-60; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 3 | & 1905-6021-  1-В | Група захисту котла; ( маса=0,07) | шт | 1 |  |
| 4 | & 2415-1345-  7-1 | Бак розширювальний V=24л; ( маса=0,0735) | шт | 1 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-012 на Придбання**  **устаткування по кондиціонуванню** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Устаткування, що монтується** |  |  |  |
|  |  | Кондиціонування |  |  |  |
| 1 | & 2308-4021-  14-9-6 | Кондиціонер фірми DAIKIN 2mxs50h/FTXS20K; ( маса=0,17) | шт | 2 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-013 на Придбання**  **електросилового устаткування** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Силове електроустаткування монтоване** |  |  |  |
| 1 | & 1517-  2042-9-9 | Щит розподільний вбудований, із замком на  24 модулі, ЩРв-24з IP31 | шт | 1 |  |
| 2 | & 1504-  1380-7-2 | Вимикач автоматичний триполюсний ln=32a,  х-ка З ВА 47-29М-3 | шт | 1 |  |
| 3 | & 1504-  1055-3-Б-20 | Вимикач автоматичний число полюсов- 1,  Iн=6А ВА47-29-1Р | шт | 4 |  |
| 4 | & 1504-  1055-3-Б-21 | Вимикач автоматичний число полюсов- 1,  Iн=10А ВА47-29-1Р | шт | 2 |  |
| 5 | & 1504-  1380-7-3 | Вимикач автоматичний триполюсний ln=25a,  х-ка З ВА 47-29М-3 | шт | 1 |  |
| 6 | & 1504-  1050-6-2 | Вимикач автоматичний число полюсов- 2,  диференціальний Iу=16А, АВДТ- 32 (С16) | шт | 2 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 02-01-014 на Придбання**  **устаткування пожежної сигализации** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Устаткування, що монтується** |  |  |  |
| 1 | & 1602-30052-  1-1 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон "Лунь-9р"; ( маса=0,01) | шт | 1 |  |
| 2 | & 1602-30066-  2-1  в т.ч. 2  запасних | Сповіщувач пожежний ручний SPR - 1; ( маса=0,00012) | шт | 5 |  |
| 3 | & 2402-4057-  1-Б  в т.ч. 2  запасних | Сповіщувач пожежний димовий СПД- 3.2; (маса=0,00015) | шт | 8 |  |
| 4 | & 2402-4059-  6-2Ш  в т.ч. 1  запасний | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б; (маса=0,00005) | шт | 3 |  |
| 5 | & 1602-30066-  3-2 | Сповіщувач світло-звуковийї внутрішньої установки "Джміль-1"; ( маса=0,00012) | шт | 1 |  |
| 6 | & 1602-50110-  10 | Оповісник світло-звуковий для внутрішньої установки з написом "Вихід" ОС-1; ( маса=0,00025) | шт | 4 |  |
| 7 | & 1601-2036-  7-3 | Блок живлення БЖ 1230; ( маса=0,015) | компл | 1 |  |
| 8 | & 1511-2001-  2-В | Акумулятор "YUASA" (NP7-12); ( маса=0,007) | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Локальний кошторис 04-01-01 на Електропостачання** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Оборудование** |  |  |  |
| *1* | *КМ8-599-9* | *Щит з монтажною панеллю* | *шт* | *1* |  |
| *2* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що*  *установлюється на готовій основі* | *шт* | *1* |  |
| *3* | *КБ21-22-13* | *Установка вимикачів 3-х полюсних на*  *струм до 100 А* | *100шт* | *0,02* |  |
|  |  | **Роздiл 2. Монтажні роботи** |  |  |  |
| *4* | *КБ21-4-10* | *Затягування в прокладені труби або*  *металеві рукави кожного подальшого*  *дроту одножильного або багатожильного*  *в загальному обплетенні сумарним*  *перерізом до 100 мм2* | *100м* | *0,29* |  |
|  |  | **Роздiл 3. Матеріали невраховані цінником** |  |  |  |
| 5 | & С1545-62-  4-6 | Затиск плашечний PGA 101 | шт | 3 |  |
| 6 | & С1545-62-  4-4 | Затиск проколюючий абонентський ТTD 151 | шт | 4 |  |
| 7 | & С113-11-  Ж-В17 | Хомут Х-10 «Sicame» | шт. | 1 |  |
| 8 | & С1545-93-  4 | Кронштейн монтажний КМ-2 | шт | 1 |  |
| 9 | & С113-11-  Ж-В19 | Стяжний хомут CCD 9-22 "Sicame" | шт. | 1 |  |
| 10 | 15091-1041 | Провід перерізом 16мм2 М | 1000кг | 0,0025 |  |
| 11 | & С1545-  240-4 | Скоба для кріплення ПВХ труб | 100шт | 0,11 |  |
| 12 | & С1545-  457-2-1 | Крюк GHP-12 | шт | 1 |  |
| 13 | & С1545-42-  Д2 | Дюбель-шуруп | шт | 6 |  |
| 14 | & С1545-39-  1-2 | Утримувач для кабелів BIC 3050 "Sicame" | шт | 12 |  |
| 15 | & С1545-  240-3 | Скріплення 20мм CF20 "Sicame" | 100шт | 0,15 |  |
| 16 | & С1545-62-  4-3 | Затиск підтримуючий магістральний PSP  120 SICAME | шт | 1 |  |
| 17 | & С1545-  488-1-2 | Бандажна стрічка 20х0, 7мм SICAME | м | 20 |  |
|  |  | Заземлення |  |  |  |
| 18 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0336 |  |
| 19 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0336 |  |
| *20* | *КБ33-26-2* | *Забивання заземлювачів вручну на глибину*  *до 3 м* | *шт* | *9* |  |
| *21* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі*  *сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *0,21* |  |
| *22* | *КМ8-472-9*  *застосовно* | *Провідник заземляє з круглої сталі*  *діаметром 10 мм відкриті по будівельних*  *підставах* | *100 м* | *0,2* |  |
| 23 | & С1545-58-  2-1 | Затиск універсальний ЗУ- 2 | шт | 9 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 04-01-02 на Придбання**  **електросилового устаткування** |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Устаткування, що монтується** |  |  |  |
| 1 | & 1517-2229-  1-2 | Щит обліку навісного типу ЩУн- 3/1-1 74 У1; (маса=0,024) | шт | 1 |  |
| 2 | & 1701-8014-5 | Лічильник електронний трифазний HIK 2303 АП1Т; (маса=0,005) | шт | 1 |  |
| 3 | & 1504-1055-  3-М-19 | Вимикач автоматичний число полюсов- 3, Iу=40А ВА47-29М-3Р З; ( маса=0,00016) | шт | 2 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-01-02 на Монтажні роботи**  **Фонтан** |  |  |  |
| *1* | *КМ38-1-4*  *примените*  *льно*  *Вказiвки*  *щодо засто*  *сування*  *РЕКНМУ*  *таб.1,к=0,75* | *Монтаж устаткування фонтану на*  *відкритому майданчику, маса*  *устаткування до 0,5 тонни* | *шт* | *1* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-01-03 на Зовнішній водопровід. Фонтан** |  |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01314 |  |
| 2 | КБ1-164-2  тех.ч.  п.1.3.180  к(труд)=1,2 | [Доробка вручну, зачистка дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом] | 100м3 | 0,0041 |  |
| 3 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,0336 |  |
| 4 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,01314 |  |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0041 |  |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1355 |  |
|  |  | Прокладення трубопроводів |  |  |  |
| *7* | *КБ22-11-1* | *Укладання трубопроводів з*  *поліетиленових труб діаметром до 50 мм*  *з гідравлічним випробуванням* | *1000м* | *0,015* |  |
| 8 | & С1530-41-  Б-10 | Труби ПЭ- 80 (PN10) діам.25х2, 0мм (ITAL) -  технічні труби | 10м | 1,5 |  |
| *9* | *КБ16-26-1* | *Установлення лiчильникiв [водомiрiв]*  *дiаметром до 20 мм* | *шт* | *1* |  |
| 10 | & С1630-  1821-1-3 | Лічильники [водоміри] холодної води  диам.20мм | шт | 1 |  |
| *11* | *КБ18-21-1* | *Установлення фiльтрiв для очищення*  *води у трубопроводах систем опалення*  *дiаметром 20 мм* | *10шт* | *0,1* |  |
| 12 | & С1630-  103-Б-4 | Фільтри для очищення води діаметром 20мм | шт | 1 |  |
| 13 | & С1630-  540-В1-19 | Клапан зворотний, діаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 14 | & С130-  1179-41 | Кран шаровий з випускним клапаном диам.  20мм | шт | 1 |  |
| 15 | & С1630-  538-32-А-11 | Кран шаровий Ду20мм | шт | 2 |  |
| *16* | *КБ22-33-5* | *Установлення сталевих зварних фасонних*  *частин діаметром 100-250 мм* | *т* | *0,0035* |  |
| *17* | *КБ22-34-1*  *застосовно* | *Установка поліетиленових фасонних*  *частин : переходів діаметром 50 мм* | *10 шт* | *0,1* |  |
| 18 | & С113-  1777-А-1 | Перехід метал/пластик диам. 27х25 мм | шт | 1 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-01-04 на Придбання**  **устаткування фонтану. Фонтан** |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Устаткування, що монтується |  |  |  |
| 1 | & 2407-2512-2 | Фонтан декоративний; ( маса=0,5) | шт | 1 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-02-01 на Зовнішній водопровід** |  |  |  |
|  |  | Колодязь ВК-1шт. |  |  |  |
| *1* | *КБ7-20-5*  *застосовно* | *Установлення скоб ходових* | *т* | *0,0084* |  |
| 2 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 8,4 |  |
| *3* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова*  *обмазувальна бітумна в 2 шари по*  *вирівняній поверхні бутового мурування,*  *цеглі, бетону* | *100м2* | *0,0412* |  |
| *4* | *КБ8-4-1* | *Облаштування глиняного замку* | *1 м3* | *0,68* |  |
|  |  | Отмостка |  |  |  |
| *5* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із*  *щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
| *6* | *КБ27-17-4*  *Н1=2* | *Облаштування основи тротуарів з*  *щебеня, при зміні товщини на кожен 1 см*  *виключати до норми 27-17-3 до 10см* | *100м2* | *-0,0534* |  |
| *7* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного*  *покриття доріжок і тротуарів*  *одношарових із литої асфальтобетонної*  *суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
|  |  | Прокладення трубопроводів |  |  |  |
| *8* | *КБ18-21-1* | *Установлення фiльтрiв для очищення*  *води у трубопроводах систем опалення*  *дiаметром 20 мм* | *10шт* | *0,1* |  |
| 9 | & С1630-  103-Б-4 | Фільтри для очищення води діаметром 20мм | шт | 1 |  |
|  |  | Герметизація випуску (1шт) |  |  |  |
| *10* | *КБ22-8-2* | *Водогазопровідна труба для вентиляції* | *1000м* | *0,0048* |  |
| 11 | С113-44 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з  різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного  проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 2,4 |  |
| 12 | КБ10-15-1 | Антисептирована дошка по периметру  отвору | 100м | 0,0244 |  |
| *13* | *КБ10-57-1* | *Антисептування водними розчинами стін* | *100м2* | *0,049* |  |
| 14 | С112-153 | Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5  м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, І сорт | м3 | 0,01 |  |
| *15* | *КБ7-57-7* | *Гернит по периметру отвору* | *100м шва* | *0,024* |  |
| *16* | *КБ8-4-1* | *Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною* | *1 м3* | *0,68* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-03-01 на Зовнішня каналізація** |  |  |  |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на  автомобілі-самоскиди екскаваторами  одноковшовими дизельними на  пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,  25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,00214 |  |
| 2 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01433 |  |
| 3 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 3,531 |  |
| *4* | *КБ1-134-1* | *Ущільнення ґрунту пневматичними*  *трамбівками, група ґрунтів 1, 2* | *100м3* | *0,063376* |  |
| 5 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,01106 |  |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1456 |  |
|  |  | Укладання трубопроводів  Герметизація випуску (1 шт) |  |  |  |
| 7 | С113-174  Гільза | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,  товщина стінки 3,5 мм | м | 2,5 |  |
| *8* | *КБ22-8-2* | *Водогазопровідна труба для вентиляції* | *1000м* | *0,0024* |  |
| 9 | С113-44 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з  різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного  проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 2,4 |  |
| *10* | *КБ6-33-3*  *застосовно* | *Облаштування стін і плоских днищ*  *прямокутних споруд при товщині стін до*  *150 мм (камера для збору і відведення газів*  *в атмосферу) бетон кл. С8/10* | *100 м3* | *0,0014* |  |
| *11* | *КБ26-20-6* | *Покриття поверхні ізоляції трубопроводів*  *діаметром від 89 мм до 133 мм пружними*  *виробами з склопластика, товщина*  *ізоляційного шару 40 мм* | *10 м* | *0,24* |  |
| 12 | С114-269-У | Фольгоізол, марка ФГ | 1000м2 | 0,00272 |  |
| *13* | *КБ13-39-5*  *застосовно* | *Обклеювання примикання фольгоизолом*  *на мастиці, перший шар* | *м2* | *0,225* |  |
| *14* | *КБ13-39-6* | *Обклеювання примикання фольгоизолом*  *на мастиці, подальший шар* | *м2* | *0,225* |  |
| *15* | *КБ26-33-1*  *застосовно* | *Осадовий шов по периметру отвору з*  *гранульованої мінвати* | *1 м3* | *0,11* |  |
| 16 | КБ10-15-1 | Антисептимована дошка по периметру  отвору | 100м | 0,0244 |  |
| *17* | *КБ10-57-1* | *Антисептування водними розчинами стін* | *100м2* | *0,049* |  |
| 18 | С112-153 | Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5  м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, І сорт | м3 | 0,01 |  |
| *19* | *КБ7-57-7* | *Герніт по периметру отвору* | *100м шва* | *0,024* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-03-02 на Контрольний колодязь. Зовнішня каналізація** |  |  |  |
| 1 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,01976 |  |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0494 |  |
| 3 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1976 |  |
| 4 | С1415-8056 | Кільця горловин оглядових колодязів,  висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм,  К-7-1,5 | шт | 1 |  |
| 5 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
|  |  | Отмостка навкруги вигріба |  |  |  |
| *6* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із*  *щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
| *7* | *КБ27-17-4*  *Н1=2* | *Облаштування основи тротуарів з*  *щебеня, при зміні товщини на кожен 1 см*  *виключати до норми 27-17-3 до 10см* | *100м2* | *-0,0534* |  |
| *8* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного*  *покриття доріжок і тротуарів*  *одношарових із литої асфальтобетонної*  *суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-03-03 на Фільтровальний**  **Колодязь. Зовнішня каналізація** |  |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,03102 |  |
| 2 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,02614 |  |
| 3 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0616 |  |
| 4 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,2614 |  |
| 5 | С1415-8020 | Кільця для оглядових колодязів  водопровідних та каналізаційних мереж та  шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м,  внутрішній діаметр 700 мм | м | 0,3 |  |
| 6 | С1415-8056 | Кільця горловин оглядових колодязів,  висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм,  К-7-1,5 | шт | 1 |  |
| 7 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
| *8* | *КБ11-2-4*  *застосовно* | *Улаштування днища із щебню толщ.0,90м* | *м3* | *2,33* |  |
| 9 | С1421-9476 | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка  М200-300 | м3 | 2,33 |  |
| *10* | *КБ22-1-1*  *застосовно* | *Водогазопровідна труба для вентиляції,*  *діаметр 100 мм* | *1000м* | *0,0012* |  |
| 11 | С113-58 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з  різьбою, оцинковані звичайні, діаметр  умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,  5 мм | м | 1,2 |  |
| 12 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб  через фундаменти або стіни підвалу,  діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  |  | Отмостка вокруг колодца |  |  |  |
| *13* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із*  *щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
| *14* | *КБ27-17-4*  *Н1=2* | *Устройство основания тротуаров из*  *щебня, при изменении толщины на каждый*  *1 см исключать к норме 27-17-3 до 10см* | *100м2* | *-0,0534* |  |
| *15* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного*  *покриття доріжок і тротуарів*  *одношарових із литої асфальтобетонної*  *суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 06-03-04 на Септик. Зовнішня каналізація** |  |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,02267 |  |
| 2 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,01976 |  |
| 3 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0494 |  |
| 4 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1976 |  |
| 5 | С1415-8020 | Кільця для оглядових колодязів  водопровідних та каналізаційних мереж та  шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м,  внутрішній діаметр 700 мм | м | 0,3 |  |
| 6 | С1415-8056 | Кільця горловин оглядових колодязів,  висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм,  К-7-1,5 | шт | 1 |  |
| 7 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  |
| *8* | *КБ6-13-3* | *Улаштування бетоної стіни внутрі*  *колодязя із бетону кл.В15* | *100м3* | *0,001* |  |
| 9 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,044 |  |
| *10* | *КБ22-1-1*  *застосовно* | *Водогазопровідна труба для вентиляції,*  *діаметр 100 мм* | *1000м* | *0,0012* |  |
| 11 | С113-58 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з  різьбою, оцинковані звичайні, діаметр  умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,  5 мм | м | 1,2 |  |
|  |  | Отмостка вокруг колодца |  |  |  |
| *12* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із*  *щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
| *13* | *КБ27-17-4*  *Н1=2* | *Устройство основания тротуаров из*  *щебня, при изменении толщины на каждый*  *1 см исключать к норме 27-17-3 до 10см* | *100м2* | *-0,0534* |  |
| *14* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного*  *покриття доріжок і тротуарів*  *одношарових із литої асфальтобетонної*  *суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,0534* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-01-01 на Розбирання. Сходи на доріжці до будиночка** |  |  |  |
| *1* | *КР9-5-1* | *Розбирання металевих грат*  *обгороджувань* | *100м* | *0,135* |  |
| 2 | С1545-104  (зворотнi  матерiали) | Брухт металевий  (зворотнi матерiали) | т | 0,37 |  |
|  |  | Покриття з плитки майданчиків сходів |  |  |  |
| *3* | *КР18-48-2*  *Н2=0,8;*  *Н4=0,8;*  *Н5=0,8* | *Розбирання тротуарів з бетонних плит* | *100м2* | *0,09* |  |
| *4* | *КР18-20-1*  *Н2=0,8;*  *Н4=0,8;*  *Н5=0,8* | *Розбирання підстилаючого шару основи з*  *піску* | *100м3* | *0,009* |  |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,868 |  |
| 6 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,868 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-01-02 на Сходи на доріжці до**  **будиночка** |  |  |  |
| *1* | *КР9-7-2* | *Ремонт бетонних східців* | *100шт* | *0,13* |  |
| *2* | *КБ15-36-2* | *Поліпшена штукатурка цементно-*  *вапняним розчином по каменю*  *підступеньків вручну* | *100м2* | *0,0293* |  |
| *3* | *КБ11-28-3*  *застосовно* | *Облаштування покриттів східців і*  *майданчиків з плиток цементних (ФЭМ) на*  *цементному розчині* | *100м2* | *0,1485* |  |
| 4 | & С1426-  11785-7-Г | Плити бетонні тротуарні "кирпичек",  завтовшки 40мм | м2 | 15,147 |  |
| *5* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без*  *поручня* | *100м* | *0,135* |  |
| 6 | & С121-650-  4 | Обгороджування | п/м | 13,5 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-02-01 на Розбирання.**  **Благоустрій території** |  |  |  |
|  |  | Асфальтобетонне покриття тротуарів |  |  |  |
| 1 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  вручну | 100м3 | 0,1569 |  |
| 2 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,523 |  |
|  |  | Покриття тротуарів з плитки |  |  |  |
| *3* | *КР18-48-2*  *Н2=0,8;*  *Н4=0,8;*  *Н5=0,8* | *Розбирання тротуарів з бетонних плит* | *100м2* | *1,51* |  |
| *4* | *КР18-20-1*  *Н2=0,8;*  *Н4=0,8;*  *Н5=0,8* | *Розбирання підстилаючого шару основи з*  *піску* | *100м3* | *0,151* |  |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,64043 |  |
| 6 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,  9504057 |  |
| 7 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 99,681 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-02-02 на Замощення** |  |  |  |
|  |  | **Благоустрій території** |  |  |  |
|  |  | Тип "А-1" - тротуарна плитка "цеглина"  товщ.4см по суміші цементу з відсіванням і  основою з відсівання |  |  |  |
| *1* | *КБ27-12-1*  *застосовно* | *Облаштування підстилаючих і*  *вирівнюючих шарів основи з відсівання*  *товщ. 12см* | *100м3* | *0,8088* |  |
| 2 | С1421-9621 | Готова піщано-щебенева суміш N8, розмір  зерен понад 0 до 10 мм, марка М600 | м3 | 88,968 |  |
| *3* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття з фігурних*  *елементів мощення з використанням*  *готової піщано-цементної суміші*  *площадок та тротуарів* | *1000 м2* | *0,674* |  |
| 4 | & С1421-  9656-4-В | Суміш піщаноцементна | м3 | 42,9001 |  |
| 5 | & С1426-  11785-7-Г | Плити бетонні тротуарні "кирпичек",  завтовшки 40мм | м2 | 680,74 |  |
| *6* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів*  *на бетонну основу, за ширини борту у*  *верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *3,3* |  |
| 7 | & С1426-  11785-2-15 | Камені бетонні бортові тротуарні паркові  1000х200х80 | шт. | 330 |  |
| 8 | С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 15,84 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-02-03 на Ремонт декоративної стінки у будиночка.**  **Благоустрій території** |  |  |  |
| 1 | КР11-50-2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi  стiн декоративної стінки, площа вiдбивання  в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,3 |  |
| *2* | *КБ8-23-3* | *Рядове мурування стiн із каменю ракушника* | *1 м3* | *0,18* |  |
| 3 | & С1422-  10937-2 | Камінь ракушняк, розміри 380х180х180 мм | 1000шт | 0,015 |  |
| *4* | *КБ15-36-2* | *Поліпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін вручну* | *100м2* | *0,3* |  |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,014 |  |
| 6 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,014 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-02-04 на Малі архітектурні**  **форми. Загальнобудівельні роботи.**  **Благоустрій території** |  |  |  |
|  |  | Лава – 10 шт. |  |  |  |
| 1 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0128 |  |
| 2 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-  самоскиди | 100 м3 | 0,0042 |  |
| 3 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 0,672 |  |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0086 |  |
| *5* | *КБ6-1-2* | *Облаштування бетонних фундаментів*  *загального призначення під лави* | *100м3* | *0,0096* |  |
|  |  | Урна - 8шт. |  |  |  |
| 6 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,00192 |  |
| 7 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-  самоскиди | 100 м3 | 0,00048 |  |
| 8 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 0,0792 |  |
| 9 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01872 |  |
| *10* | *КБ6-1-2* | *Облаштування бетонних фундаментів*  *загального призначення під урни* | *100м3* | *0,00096* |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-02-05 на Придбання**  **устаткування. Малі архітектурні форми.**  **Благоустрій території** |  |  |  |
| 1 | & 560110-264-  4  варіант 1 | Лава; ( маса=0,12) | шт | 10 |  |
| 2 | & 241996-  11008-1  варіант 1 | Урна; ( маса=0,005) | шт | 8 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-03-01 на Підготовка території. Озеленення** |  |  |  |
| *1* | *КР18-115-8*  *застосовно* | *Корчування вручну в міських умовах пнів ,*  *діаметр пня до 50 см ( 1 існ. ) (витрата*  *сміття м3 - Sхh х к-во -0,19625м2х0,*  *9мх1=0,14м3)* | *шт* | *1* |  |
| 2 | С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 0,14 |  |
| 3 | КР18-113-1  застосовно | Звалювання вручну в мiських умовах  сухостiйних дерев м'яких листяних порiд  висотою до 3 м, дiаметр стовбура до 16 см (  7 шт.) (витрата сміття м3 - Sхhх к-во -0,  02м2х2мх7шт.=0,28м3) | м3 | 0,28 |  |
| 4 | КР18-113-1  застосовно | Звалювання вручну в мiських умовах  сухостiйних дерев м'яких листяних порiд  висотою до 3 м, дiаметр стовбура до 16 см (  17 шт.) (витрата сміття м3 - Sхhх к-во -0,  02м2х2мх17шт.=0,68м3) | м3 | 0,68 |  |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,91881 |  |
| 6 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,91881 |  |
|  |  | **Локальний кошторис 07-03-02 на Озеленення** |  |  |  |
| 1 | КБ47-3-1 | Планування ділянки механізованим  способом | 100м2 | 11,402 |  |
| 2 | КБ47-25-1 | Підготовлення ґрунту механізованим  способом для влаштування партерного і  звичайного газону без внесення рослинної  землі | 100м2 | 11,402 |  |
| *3* | *КБ47-25-6* | *Посів газонів партерних, маврітанських*  *та звичайних вручну* | *100м2* | *11,402* |  |
| 4 | КБ47-11-7 | Підготовлення вручну стандартних місць  для садіння дерев-саджанців з оголеною  кореневою системою у природному ґрунті з  добавленням рослинної землі до 25% | 10шт | 0,6 |  |
| *5* | *КБ47-13-2* | *Садіння дерев-саджанців з оголеною*  *кореневою системою в ями розміром 1,0х0,*  *8 м* | *10шт* | *0,6* |  |
| 6 | С1429-10 | Саджанці (каштана)(липи), 1 група, 2 сорт | шт | 3 |  |
| 7 | С1429-15 | Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2  сорт | шт | 3 |  |
| 8 | КБ47-15-2 | Підготовлення механізованим способом  стандартних місць для садіння кущів-  саджанців у групи у природному ґрунті з  добавленням рослинної землі до 25% | 10шт | 2 |  |
| *9* | *КБ47-17-1* | *Садіння кущів-саджанців у групи в ями*  *розміром 0,5х0,5 м* | *10шт* | *2* |  |
| 10 | С1429-67 | Саджанці троянд кущові, привиті, всі групи  [весна], 2 сорт | шт | 20 |  |

**Клас наслідків (відповідальності) - СС3.**

У разі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва треба розуміти та читати з додатковим виразом «або еквівалент» (згідно частини четвертої статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р. зі змінами). Матеріали та обладнання повинні мати сертифікат якості, які надаються замовнику.

**Додаток №4**

**до тендерної документації**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Учасник*)** надає свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини» (ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

Вивчивши документацію електронних торгів та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами тендерної документації та в разі перемоги підписати Договір.

1. Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Адреса (юридична та фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування предмету закупівлі | Од.  виміру | Кіл-ть | Загальна вартість, грн., без ПДВ\* |
| 1 | **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини» (ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)** | роботи | **1** |  |

Загальна вартість пропозиції без ПДВ\*:, грн.:

Цифрами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\*.

Прописом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **90** календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

5. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через **15** днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через **5** днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

**\*До розрахунку ціни пропозиції учасники не включають податок на додану вартість (ПДВ)  *згідно ст. 197.11 Податкового Кодексу України.***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток №5**

**до тендерної документації**

**ЛИСТ-ЗГОДА**

Відповідно до Закону України *"*Про захист персональних даних*"* Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України *"*Про публічні закупівлі*"*, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата Підпис Прізвище та ініціали

**Додаток № 6 до тендерної документації**

***Подається у вигляді наведеному нижче!***

***Увага! Проект договору не заповнюється, а лише завіряється (кожна сторінка) підписом та печаткою (у разі наявності) Уповноваженої особи Учасника у знак повного та беззастережного погодження з умовами проекту договору.***

**Підтверджуємо повну та безумовну згоду підписати договір у редакції викладеній нижче у разі визначення нас Переможцем за результатом даної процедури закупівлі.**

**ДОГОВІР № \_\_**

м. Болград *\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_* 2023 р*.*

**БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ** в особі **Болградського міського голови Димитрієва Сергія Гавриловича**, що діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі – Замовник)**,** з однієї сторони, та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Підрядник) вособі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про наступне:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. За цим договором Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами на свій ризик у відповідності до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи за робочим проектом:

**Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. ,** а Замовник зобов’язується прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах викладених у Договорі.

***Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs*** ***BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини» (ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).***

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам Кошторисних норм України, державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектної документації і цього Договору.

1.3. Підписанням цього договору Сторони свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов’язується виконати роботи.

1.4. Об’єкт будівництва: **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2.**

1.5. Адреса місцезнаходження об'єкта: **68702, Одеська область, Болградський район, м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А.**

1.6. Склад та обсяги робіт визначені робочим проектом: **Науково-проектною документацією «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2.**

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації у порядку визначеному чинним законодавством України.

**2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ**

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт відповідно до **Додатку № 2** **Календарний графік виконання робіт***,* але строк виконання Робіт обчислюється без урахування строку зупинення виконання робіт за ініціативою Замовника (в тому числі у зв’язку із відсутністю бюджетного фінансування). **Строки та об’єми виконання робіт можуть змінюватись за взаємною згодою сторін, про що сторони укладають відповідну додаткову угоду до договору.**

2.2. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до **Календарного графіку виконання робіт. Роботи визначені п.1.1. даного договору виконуються поетапно. Обсяги виконання та фінансування робіт зазначаються сторонами відповідно у додатку 1 «План фінансування будівництва» та додатку №2 «Календарний графік виконання робіт».**

* 1. 2.3. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов’язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами. Якість будівельних матеріалів повинна відповідати державним стандартам та нормам.
  2. 2.4. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по цьому Договору допускається лише за письмової згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов’язань Підрядника за цим договором.

2.5. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором.

**2.6. Підрядник зобов’язується приступити до виконання робіт не пізніше 5 днів з дати укладання договору.**

***Даний пункт може бути скоригований додатковою угодою, так як безпосередньо залежить від отримання дозволу на будівництво від Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).***

2.7. Приймання – передача робіт за цим ***Договором здійснюється за актом приймання виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в і Довідками про вартості виконаних будівельних робіт і витрат, форми № КБ-3 (далі - Довідки вартості)*.** Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом терміну вказаного Сторонами в Акті усунення недоліків з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.

2.8.У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 5 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважаються підписаним, а роботи підлягають оплаті.

1. **СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ**
   1. Підрядник зобов’язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт **(Додаток 2 до Договору)** не пізніше ***20.07.2023 року****.*

3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:

**- виникнення обставин непереборної сили;**

**- зміни умов бюджетного фінансування;**

**- інших обставин за взаємною згодою сторін.**

**4.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Ціна договору визначається, як сума загальної вартості Робіт за цим договором та складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), Без ПДВ ***(******згідно ст. 197.11 Податкового кодексу України)***

Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. **Договірна ціна комплексу робіт**, визначена на підставі проектної документації.

**4.2. Вид договірної ціни – тверда, визначається відповідно до** *КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 № 281 (зі змінами та доповненнями).*

4.3. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Підрядника є невід’ємною частиною цього договору.

**Ціна договору включає всі витрати Підрядника, пов’язані з виконанням робіт.**

В складі договірної ціни, яка є невід’ємною частиною Договору, враховані, в тому числі, **кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з** **інфляційними процесами** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

та **кошти на покриття** **ризиків** –\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами та кошти на покриття ризиків, не враховуються до вартості виконаних робіт, а використовуються у порядку відповідно до п. 4.6. цього Договору.

4.4. Фактична вартість виконаних робіт, за цим Договором визначається виходячи із фактично виконаного обсягу робіт, та узгодженої Сторонами вартості, але не може перевищувати суму, зазначену в п. 4.1.

4.5. Підрядник укладенням цього Договору підтверджує, що вартість робіт економічно обґрунтована, розрахована за звичайними (ринковими) цінами та нормами витрат ресурсів, в межах усередненого рівня заробітної плати, визначеного Підрядником для об’єкту будівництва за цим Договором, та розрахованого відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами та доповненнями), інших нормативних та законодавчих актів.

4.6. **Порядок уточнення Договірної ціни:**

4.6.1. Загальний порядок уточнення договірної ціни за цим Договором передбачає можливість її уточнення на підставі обґрунтування Підрядником щодо уточнення договірної ціни, з укладанням відповідних додаткових угод, в випадках та на умовах передбаченим цим Договором, а також діючими нормативами, стандартами та законами.

4.6.2. **За рахунок передбачених в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами:**

4.6.2.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових, матеріальних ресурсів спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом виконання робіт. Використання цих коштів можливо тільки в межах статті **«Інфляція»** (без перерозподілу по видам витрат).

4.6.2.2. За умови виникнення у Підрядника додаткових витрат спричинених збільшенням ціни на трудові, матеріальні ресурси, пов’язаних з інфляційними процесами, відносно цін погоджених в Договірній ціні, Підрядник може звернутися на адресу Замовника листом з пропозицією покриття таких витрат за рахунок коштів врахованих в статі «Інфляція».

4.6.2.3. **З листом Підрядник надає:**

• обґрунтований розрахунок додаткових витрат;

• довідку Торгово – промислової палати , яка підтверджує нову ціну певного матеріалу, розміру середньої зарплати в категорії «Будівництво, архітектура».

• порівняльну відомість вартості матеріальних ресурсів за підписом директора та головного бухгалтера підприємства.

4.6.2.4. За умови обґрунтування Підрядником та погодження Замовника додаткові витрати враховуються у звітних (первинних) документах наступним чином:

- на матеріальні ресурси - погоджена сума враховується в акті виконаних робіт (форми КБ-2В) в рядку «інфляція».

**Пункт 4.6.2., не застосовується в 2023 році та може бути застосовано у разі продовження договору на наступні роки, на підставі, того, що Коригування 2 проектно кошторисної документації проводились в 2023 році, з урахуванням прогнозованих інфляційних показників встановлених Кабінетом Міністрів України на 2023 рік.**

**Таким чином, даний пункт може бути застосовано у випадку продовження будівельних робіт на наступні роки.**

**4.6.3. За рахунок передбачених в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з ризиками:**

4.6.3.1. У випадку виявлення Підрядником збільшення вартості обсягів робіт та додаткових витрат, характер і методи виконання яких не могли бути **точно визначені при проектуванні і уточуються в процесі будівництва**, Підрядник може звернутися на адресу Замовника листом з пропозицією покриття таких витрат за рахунок коштів врахованих в статі **«Ризики».**

4.6.3.2. Кошти на покриття ризиків призначені на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з збільшення об’ємів робіт спричиненого виконанням додаткових робіт та витрат, **характер і методи виконання яких не могли бути точно визначені під час проектування та уточняються в процесі будівництва** та виникли не з вини Підрядника.

**4.6.3.3. З листом Генпідрядник надає:**

- Відомість обсягів додаткових робіт, які виконуються за рахунок коштів передбачених в статті «Ризики» та «Договірну ціну» на додаткові роботи (за показниками «Договірної ціни» договору);

- Локальний кошторис на додаткові роботи,

- Відомість ресурсів з аналізом цін на будівельні матеріальні ресурси,

- Розрахунки інших витрат та інше.

- Обґрунтування, що дані роботи не можливо було передбачити на стадії проектування.

4.6.4.1. Після погодження Замовником обсягів додаткових робіт та документів наданих з листом та внесення змін у проектну документацію в установленому порядку, додаткові витрати враховуються у звітних (первинних) документах наступним чином:

- На будівельні роботи – погоджена сума враховується в акті виконаних робіт (форми КБ-2В) в рядку «ризики» з наданням розшифровки витрат у вигляді акту виконаних робіт на додаткові роботи.

**4.6.3.4. Підписанням цього договору підрядник підтверджує, що він, до подання тендерної пропозиції ознайомився з проектно документацією, обстежив будівельний майданчик та запропонував суму в розділі : «Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва», яка відповідає фактичному обсягу будівництва.**

**Замовник покриває суму ризиків в межах договірної ціни.**

**У випадку, якщо при виконанні робіт виявлено, що вартість** додаткових витрат, пов’язаних з збільшенням об’ємів робіт спричинених виконанням додаткових робіт та витрат, **характер і методи виконання яких не могли бути точно визначені під час проектування та уточняються в процесі будівництва** та виникли не з вини Підрядника, становлять суму, яка перевищує суму закладену в Договірній ціні в розділі : «Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва», Замовник покриває суму ризиків в межах суми зазначеної в Договірній ціні.

Підрядник, в свою чергу зобов’язується виконати зазначені додаткові роботи за власний рахунок, власними силами без збільшення суми договору.

4.7.За умови обґрунтування Підрядником та погодження Замовником уточнення договірної ціни Сторонами підписується відповідна додаткова угода.

**Вартість додаткових робіт, не погоджених із Замовником, не оплачується (не відшкодовується), а витрати на їх виконання вважаються врахованими у Договірній ціні.**

4.8. Ціна договору може бути зменшена, в залежності від фактичного обсягу видатків, передбачених фінансовим планом Замовника та відповідно до бюджетного фінансування.

4.9. Порядок здійснення оплати: згідно бюджетного законодавства.

**Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, виконання платіжних зобов’язань за Договором проводяться за наявності відповідних бюджетних призначень та наявних фінансових ресурсів.**

4.10. Фінансові зобов’язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата робіт проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно Ф № КБ-2в та Ф № КБ-3.

4.11. Замовник **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дня одержання **Акту приймання виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-2)** та **Довідок про вартість робіт та витрат(Ф.КБ-3 ),** що підтверджують їх виконання Підрядником, зобов'язаний розглянути та підписати подані Підрядником документи, або у той самий строк письмово обґрунтувати причини відмови від їх підписання.

**Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт на підставі відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-2) та Довідок про вартість робіт та витрат(Ф.КБ-3 ), згідно Плану фінансування будівництва, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника, протягом 10-ти робочих днів, з дати підписання відповідних Актів всіма сторонами**.

4.12. У разі виявлення недоліків під час приймання результатів виконаних робіт Замовник має право відмовитися від підписання Акту прийому виконаних робіт та скласти акт із вказівкою недоліків і строків їх усунення. Зазначений акт складається у двох примірниках та надається на погодження Підряднику, який у разі згоди із змістом цього акту підписує його, скріплює печаткою та усуває всі недоліки у визначений цим актом термін. У разі незгоди Підрядника із змістом цього акту спір вирішується у судовому порядку.

4.13. Платіжні (фінансові) зобов’язання Замовника за договором щодо оплати вартості виконаних робіт виникають лише при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих робіт на казначейський рахунок Замовника.

**5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ**

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

**6.права та обов’язки сторін**

* 1. **Підрядник зобов’язаний:**
     1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;
     2. Передати Замовнику належно виконані роботи;
     3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;
     4. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов’язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;
     5. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;
     6. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;
     7. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;
     8. Сплатити штраф і відшкодувати збитки в разі невиконання, або неналежного виконання ним зобов`язань за Договором;
     9. Самостійно (за свій рахунок) забезпечувати доставку працівників на об’єкт, їх побутове обслуговування, належне виконання правил і норм охорони праці і техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної охорони при виконанні робіт по Договору, а також проведення відповідного інструктажу працівників, залучених до виконання Робіт;
     10. Забезпечити на робочих місцях виконання вимог законодавства з пожежної безпеки його працівниками та забезпечити умови праці у відповідності з нормативно-правовими актами;
     11. До початку виконання робіт, після підписання Договору, надати Замовнику Наказ про призначення Підрядником відповідального за проведення робіт.
  2. **Замовник зобов’язаний:**
     1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 5-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;
     2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
     3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об’єкт.
  3. **Права Підрядника:**
     1. Отримати оплату за виконані роботи;
     2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тільки за письмовою згодою Замовника);
     3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.
     4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником передбачених даним договором, повідомивши про це його у строк за 20 календарних днів.
  4. **Права Замовника:**
     1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;
     2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
     3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
     4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
     5. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.
     6. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;
     7. Замовник має право у будь – який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;
     8. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 5 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;
     9. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.
     10. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами діючого законодавства.

**7. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК**

7.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. **Гарантійний строк на дані роботи становить 10 (десять) років**.

7.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

7.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов’язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

7.5. У разі невиконання Підрядником обов’язків зазначених в п. 7.4. даного договору протягом 5 робочих днів з дати отримання Акту, Замовник має право за власний рахунок (власними силами або шляхом залучення сторонніх виконавців) усунути всі виявлені недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані в Акті, з наступною компенсацією виконаних робіт за рахунок Підрядника.

1. **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ «ЦІНА» МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.**
   1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об’єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.
   2. Матеріальні ресурси, які будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт на об’єкті будівництва погоджуються із Замовником.

**9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

9.1.За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

9.2. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

9.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати за виконані роботи згідно умов цього Договору Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення (крім випадків відсутності бюджетного фінансування на виконання вказаних робіт ).

У разі невиконання або порушення строку закінчення виконання Робіт відповідно до календарного графіку виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 1 відсоток за кожний день прострочення від загальної вартості невиконаних робіт, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків загальної суми договору.

У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) виконання робіт, встановлених в Акті про строки та порядок усунення недоліків (дефектів), Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, виконаних із недоліками (дефектами), та/або матеріальних ресурсів, в яких виявлені недоліки (дефекти), за кожен день прострочення усунення недоліків (дефектів).

9.4. При не надходженні або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

9.5. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9.6. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

Підрядник несе відповідальність за недотримання під час виконання Робіт екологічних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних вимог, правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо згідно із законодавством України.

9.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання своїх обов'язків за цим Договором в натурі.

**10. ФОРС-МАЖОР**

* 1. 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору.
  2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.
  3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою торгово – промислової палати України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством.
  4. Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.
  5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

**11.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ**

11.1. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.2. Цей договір набирає чинності зі дня його підписання уповноваженими представниками та засвідчення печатками Сторін та діє **до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.**

11.3.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.4.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.

11.5. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором шляхом направлення відповідного листа (лист може бути направлено у вигляді електронного документу оформленого відповідно до умов чинного законодавства України) на електронну адресу замовника: E-mail: miskarada@bolgrad.odessa.gov.ua або постачальника: \_\_\_\_\_\_\_\_) або на поштову адресу Замовника або Постачальника, визначену у реквізитах цього Договору, з описом відправлення та повідомленням про отримання.

11.6. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцяти денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Днем одержання пропозиції вважається день отримання на електрону адресу визначену пунктом 11.5 Договору або дата отримання визначена у повідомлені про отримання.

11.7. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

11.8. Порядок змін умов договору: умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням додаткової угоди.

11.9. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»(зі змінами та доповненнями) , а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження. Під покращенням якості предмету закупівлі Сторони розуміють покращення технічних характеристик Товару тощо.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження стоку дії Договору та/або строку виконання зобов’язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та/або строку виконання зобов’язана щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

7) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11.10. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

11.11. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.12.Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в судому порядку.

11.13.Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:

11.13.1.Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);

11.13.2. З підстав, передбачених п. 6.4.4, 6.4.5. цього Договору.

11.13.3. У разі розірвання Замовником договору з підстав передбачених пунктом 11.13. даного договору Підрядник зобов’язаний повернути йому усі раніше перераховані кошти та відшкодувати замовнику збитки завдані неналежним виконанням умов договору.

11.14. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства, окрім ситуації зазначеної в п.п. 11.13.3. даного договору.

11.15. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.

11.16. Замовник не є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах.

11.17. . Підрядник є платником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

11.18. Закупівля за цим Договором здійснюється за бюджетні кошти Замовника.

11.19. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов’язується у письмовій формі повідомляти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зміни банківських та інших реквізитів іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

11.20. Використання Підрядником на об’єкті виконання робіт води, електроенергії чи інших ресурсів проводиться на підставі додатково укладеного договору про відшкодування витрат.

***Додатки:***

Додаток № 1 – «План фінансування будівництва»\*

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт »\*

Додаток № 3 – «Договірна ціна»\*

Додаток № 4 – «Технічне завдання»\*

1. **ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **Болградська міська рада Одеської області**  68702, Одеська область, м. Болград,  вул. Шпитальна, 45  Код ЄДРПОУ 04057008,  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО 820172 Державна казначейська служба України м. Київ  Тел. факс (04846) 4-12-59  (не платник ПДВ, неприбуткова установа)  **Болградський**  **міський голова\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Димитрієв**  М.П. | **Підрядник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* - зазначені додатки заповнюються під час укладання договору.

***Додаток №1***

***до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.:***

Замовник **БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

*(назва організації)*

Підрядник

*(назва організації)*

**«План фінансування будівництва»**

**,грн..**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування об’єкта** | **Вартість по договору всього** | **2023 р.** | | | |
| **квітень** | **Травень** | **червень** | **липень** |
| **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2.** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник**  **БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  **Міський голова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Г. Димитрієв/**  МП, підпис | **Підрядник:**     |  | | --- | |  |   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  МП, підпис |

**Додаток № 7**

**до тендерної документації**

**Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями**:

1. Найменування Замовника: **Болградська міська рада Одеської області**
2. Місцезнаходження Замовника: **68702, Україна, Одеська обл., м. Болград, вул. Шпитальна, 45.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Замовника: **04057008.**
4. Категорія Замовника: **Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.**
5. Контактні особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

**Особа, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками на закупівлю робіт - Арнаутова Ірина Сергіївна,**

посада: **Головний спеціаліст з питань публічних закупівель Болградської міської ради Одеської області - уповноважена особа за проведення процедури закупівлі.**

елект.пошта: [irinaarnautova85@gmail.com](mailto:irinaarnautova85@gmail.com); [miskarada@bolgrad.odessa.gov.ua](mailto:miskarada@bolgrad.odessa.gov.ua);

телефон: +380638088334.

З питань отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик – **Арнаут Людмила Георгіївна** – начальник відділу містобудування та архітектури, будівництва, житлово – комунального господарства та державного архітектурно – будівельного контролю Болградської міської ради Одеської області, головний архітектор громади.

68702, Одеська область, м. Болград, вулиця Терещенка, 65 А, тел.(04846) 4-32-09.

**Ознайомитися з проектною документацією за робочим проектом можна за адресою: 68702, Одеська область, м. Болград, вулиця Терещенка, 65-А, у робочий час.**

1. Вид предмета закупівлі: **Роботи**
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Науково – проектна документація «Реставрація об’єкта культурної спадщини «Літній павільйон (будинок Малевінського), розташованого в м. Болград по вул. Пушкіна, 2-А». Коригування 2. Закупівля в рамках Спільної Операційної Програми ЄІС «Чорноморський басейн 2014-2020», eMs BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини» (ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).**
3. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: **1 роботи.**

1. **Місце поставки товарів, місце виконання робіт чи надання послуг:**

**Місце виконання робіт:**

68702, Одеська область, м. Болград, вул. Пушкіна, 2-А.

Обсяг виконання робіт: 1 роботи, більш детально згідно Додатку 3;

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: **3874426 грн 00 коп. (Три мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять шість грн 00 коп.) без ПДВ в тому числі зворотні суми 1305 грн.**

**Увага! До розрахунку ціни пропозиції учасники не включають податок на додану вартість (ПДВ) згідно ст. 197.11 Податкового Кодексу України.**

1. Джерело фінансування закупівлі: **Кошти місцевого бюджету.**
2. Термін виконання: **За контрактом Європейського Союзу до 20.07.2023 року.**
3. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **09.04.2023 р.**
4. Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання робіт | Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт на підставі відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт (Ф. КБ-2) та Довідок про вартість робіт та витрат(Ф.КБ-3 ), згідно Плану фінансування будівництва, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника, протягом 10-ти робочих днів, з дати підписання відповідних Актів всіма сторонами. | Пiсля оплата | 10 | Робочі | 100 |

1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції:

Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені **українською мовою.**

У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.

Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом **українською мовою.**

**УВАГА! Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі що оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 року «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), знаходиться на офіційному сайті Болградської міської ради Одеської області за посиланням (https://bolgradska-gromada.gov.ua/).**

1. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): **Не вимагається.**
2. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): **Не вимагається.**
3. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): **Не вимагається.**
4. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: **Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).**

**Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до пункту 36 Особливостей.**

1. Дата та час проведення електронного аукціону: **Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.**
2. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: **даний пункт не застосовується.**
3. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): **не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %).**
4. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): **відсутні.**
5. Примітки: Згідно умов цієї процедури закупівлі тендерною документацією вважається сукупність інформації у вигляді заповнених електронних полів в розділі "Тендерна документація" та прикріпленого текстового документу "Тендерна документація" та «Додатків до тендерної документації», що містить всю іншу інформацію, передбачену згідно ст. 22 Закону. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Застосовані критерії оцінки - ціна (питома вага критерію - 100%).

***Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями).***

Уповноважена особа

Болградської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_ Арнаутової І.С.

*КЕП*