**Додаток №1**

**до документації на проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Предмет закупівлі:** Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання

**код ДК 021:2015**42950000-0 - Частини універсальних машин

***Опис предмету закупівлі та технічні вимоги до товару***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменовання товару | Одн.вим. | Кіл-сть |
| 1 | **Підшипник 313 закритий**  Внутрішній діаметр підшипника d 65 мм  Зовнішній діаметр підшипника D 140 мм  Висота (ширина) підшипника B 33 мм  Вантажопідйомність динамічного підшипника C 92.3 кН  Вантажопідйомність статичного підшипника Co 60 кН  Гранична частота обертання при пластичному мастилі 3200 об/хв  Маса Вага: 2.153 кг | шт | **2** |
| 2 | **Підшипник 60312 закритий**  Внутрішній діаметр, мм 60  Зовнішній діаметр, мм 130  Висота (ширина), мм 31  Вага, кг 1,69 | шт | **2** |
| 3 | **Ремінь А-1250**  Діапазон робочих температур від -30 °C до +70 °C  - Стійкість до олії та тепла  - Антистатичні властивості | шт | **4** |
| 4 | **Ремінь А-2240**  Довжина по корду (Lp, Lw, Ld, мм) 2240  Довжина внутрішня (Li, мм) 2210  Довжина зовнішня (La, мм) 2260  Ширина профілю (мм) 13  Висота профілю (мм) 8  Маса (кг) 0,13  Профіль ременя A  Серія ременя Стандартний  Мінімальна температура середовища (°C) -35  Максимальна температура середовища (°C) 100 | шт | **10** |
| 5 | **Кільця ущільнювальні 010-014-25**  Діаметр штока 17 мм,  Діаметр циліндра 22 мм,  Діаметр перерізу 2,5 мм | шт | **4** |
| 6 | **Манжета 1,2-80х105** | шт | **6** |

Вартість пропозиції повинна також включати витрати навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

**Вимоги щодо якості та гарантії товару:**

1. Товар повинен бути, новим, таким, що не перебував в експлуатації, якість товару, матеріалів з котрих він вироблений, а також пакування повинна відповідати вимогами Державних санітарних норм і правил що застосовують для відновного виду товару.

2. Дата виготовлення товару: 2022 - 2023 роки.

3. В разі виявлення недоліків товару, що постачається постачальники зобов’язується усунути виявлені недолік, замінити товар чи повернути кошти за такий товар(надати гарантійний лист).

4.Учасник повинен надати у складі пропозиції опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження повної відповідності основних технічних характеристик запропонованого товару. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші, ніж у замовленого товару.

5.Учасник повинен самостійно, за свій рахунок, доставити товар за адресою замовника: 50033 м. Кривий Ріг Дніпропетровська область вул. Треньова,15 склад Замовника.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які зазначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1. Гарантійний лист в довільній формі щодо погодження на постачання товару з вищенаведеними характеристиками, умовами та вимогами.

2.Учасник гарантує, що товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися товаром, є новим і не був у використанні/експлуатації, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України (надати гарантійний лист).