Додаток 3

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

| Назва предмета закупівлі | Мікроавтобус пасажирський |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 код 34114400-3 – Мікроавтобуси |
| Назва предмета закупівлі | Мікроавтобус JAC Sunray 2.8D MT (125 к.с.) |
| Поставка товару | 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського 1 |
| Кількість поставки товару  | Мікроавтобус пасажирський – 1 одиниця |
| Строк поставки товару  | до 25.12.2023 року включно |

Гарантійний строк (термін) на товар від постачальника/виробника: не менше 24 місяців або 100 000 км пробігу (в залежності від того, який з указаних юридичних фактів настане раніше, але не менше строків, установлених виробником товару) за умови обслуговування лише на сервісних центрах постачальника чи інших авторизованих сервісних центрах, і обчислюється з моменту передачі товару Замовнику.

Пропонований Учасником товар повинен:

* бути новим, таким, що не перебував в експлуатації до 2023 року;
* відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, державним стандартам (технічному регламенту), технічним умовам виробника товару, законодавству щодо показників якості такого товару.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація наведена у таблиці 1.

Код товару згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що найбільше відповідає номенклатурній позиції предмета закупівлі: 34114400-3 «Мікроавтобуси».

Ціна за одиницю товару повинна бути визначена з урахуванням витрат постачальника на доставку товару (завантаження, розвантаження), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів тощо.

 **Враховуючи обмеження, що встановлені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (№ 1977-IX від 16 грудня 2021 року) у разі здійснення замовником закупівлі товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», учасник має право запропонувати виключно товари, ступінь локалізації виробництва яких дорівнює чи перевищує відсоток, що визначений законодавством.**

**Відповідно до**  **постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган, або вказати безпосередньо посилання на відповідний товар.**

**Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, який підтверджує, що підтверджений ступінь локалізації виробництва товару в Україні складає не менше 15%.**

Таблиця 1

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Кількість,****од.** | **Технічні характеристики та комплектація предмета закупівлі** |
| **Мікроавтобус пасажирський****34114400-3** | **1** | **Основні технічні характеристики:** |
| Новий (не ранiше 2023р.)  |
| Кількість, од. – 1 |
| Тип кузова – мікроавтобус пасажирський |
| Кількість місць (з водієм) – не менше 16 |
| Об’єм двигуна (см3) - не менше 2300 |
| Довжина (загальна), мм – не менше 5500  |
| Ширина кузова без дзеркал, мм – не більше 2100 |
| Висота, мм - не менше 2200  |
| Колісна база, мм - не менше 3500 |
| Радіус колісних дисків - не менше R16 |
| Тип двигуна – турбований дизельний |
| Паливний бак (л) - не менше 70 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг - не менше 1770 |
| Кількість циліндрів/ клапанів - не менше 4/16 |
| Максимально повна маса, кг – не менше 3300 |
| Потужність двигуна 152/3200 к.с./об.хв |
| Максимальний обертальний момент 355/1800/2600 НМ/об.хв |
| Екологічний клас – не нижче «Євро – 5» |
| Трансмісія – не менше 6-ми ступенева автоматична |
| Максимальна швидкість, км/год – більше 200 |
| Мінімальний кліренс – не менше 200 мм. |
| Передні та задні гальма - дискові вентильовані |
| **Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки:** |
| ABS (антиблокувальна система гальм) |
| EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) |
| ESC |
| Підголовники сидінь водія та пасажира |
| Центральний замок |
| Подушка безпеки водія |
| Гальмівні механізми передні / задні - дискові |
| Іммобілайзер двигуна |
| Задній парктронік |
| Гідропідсилювач керма |
| 3й стоп-сигнал |
| Комплект інструментів |
| Повнорозмірне запасне колесо |
| **Вимоги щодо інтер’єру:** |
| Тканеве оздоблення салону |
| Антибликове внутрішнє дзеркало заднього виду |
| Круїз-контроль |
| Бортовий комп’ютер |
| Електросклопідйомники |
| Кондиціонер |
| Ручне регулювання сидіння водія |
| **Вимоги щодо мультимедіа:** |
| РадіоUSBMP3Мультифункційне кермо |

**У складі тенедерної пропозизії Учасник повинен надати такі документи:**

* інформацію (довідку, складену у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника) про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики пропонованого товару, із обов’язковим зазначенням найменування виробника і моделі пропонованого товару, гарантійного строку та інших характеристик (вимог), які зазначені у таблиці 1 цього додатку.

-підготовлену виробником товару (мікроавтобусу пасажирського) фактичну калькуляцію собівартості такого товару (ступінь локалізації виробництва товару повинен дорівнювати чи перевищувати – 15%) у відповідності до вимог «Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів» затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 №861, та п.61 Розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами).

***ПРИМІТКА****:* *вимога про надання підготовленої виробником товару (мікроавтобусу пасажирського) фактичної калькуляції собівартості такого товару (ступінь локалізації виробництва товару повинен дорівнювати чи перевищувати – 15%) не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.*

*Замовник не вимагає від Учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

*У разі якщо у цій технічний специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент.*