**Додаток 3**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** щебінь ДК 021:2015 - 14210000-6.

**Кількість та місце поставки:** щебінь кількість 1000 т м.Полонне вул .Степана Бандери 28/1

**Строк поставки**: до 31.12.2024.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***Щебінь***

***код ДК 021:2015 - 14210000-6 "Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі"***

**1. ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

1. Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає технічним характеристикам згідно вимог Замовника.
2. Поставка предмету закупівлі (товару) Учасником має здійснюватися окремими партіями, згідно заявок Замовника.
3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів (ДСТУ).

**2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування товару** | **Технічніпоказники та технічнадокументація, якій повинен відповідати Товар** | **Кількість** |
| 1 | Щебенево-піщана суміш фракція 0-40 мм | Щебенево-піщана суміш з найбільшимирозмірами зерен до 40 мм включно.  ЩПС має відповідати вимогам ДСТУ 9177-2:2022 «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови Частина 2. Матеріали неукріплені» | 1000т |

**3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:**

* 1. Копію Сертифікату відповідності товару відповідно до ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним протягом усього строку поставки товару згідно умов закупівлі. Сертифікат відповідності повинен бути виданий Уповноваженим органом.
  2. Копію протоколу за результатами сертифікаційних випробувань запропоновано товару на відповідність вимогам діючого ДСТУ 9177-2:2022, який виданий Виробнику запропонованого товару та є чинним протягом усього строку поставки товару згідно умов закупівлі. Протокол сертифікаційних випробувань повинен бути виданий випробувальною лабораторією, акредитованою на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065, що підтверджується даними Реєстру акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України.
  3. Відповідний паспорт якості на запропонований товар, виданий Виробником товару, який повинен бути виданий у відповідності до наданих сертифікату відповідності та протоколу сертифікаційних випробувань та повинен бути чинним на момент подання пропозиції.
  4. Радіаційний сертифікат запропонованого товару, виданий уповноваженим органом,який повинен бути чинний на момент подання пропозиції.
  5. Радіаційний сертифікат запропонованого товару.

**4. ДОДАТКОВО У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИК ПОВИНЕН НАДАТИ:**

4.1. Гарантійний лист від виробника запропонованого товару (якщо Учасник не є виробником) про можливість постачання Учасником товару, який визначений предметом закупівлі у кількості, у строках та у відповідності до технічних характеристик, які визначені тендерною документацією із зазначенням ідентифікатора даної закупівлі.

4.2.Лист -погодження,про те, що не реалізовані залишки товару будуть зберігатись безкоштовно в Учасника ( Постачальника) до моменту надходження замовлення від Замовника.

4.3. Вартість товару не включає перевезення та доставку, а буде здійснюватись за рахунок та власними силами Замовника. З цією метою, для раціонального використання часу та економії коштів Замовника, місця зберігання товару, що є предметом закупівлі повинне знаходитись в радіусі не більше 6 км від місцезнаходження Замовника.

Враховуючи вищезазначене, у складі пропозиції Учасник повинен надати:

• гарантійний лист про ознайомлення та погодження з даною вимогою;

• інформацію у довільній формі із зазначенням адреси місця зберігання товару.