|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток № 3 |

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Комплектувальні вироби для ремонту виробничого обладнання,**

**ДК 021:2015 31420000-6 Гальванічні батареї**

 Для забезпечення оперативного зв’язку при веденні аварійно рятувальних робіт використовують апаратуру високочастотного зв’язку «КВАРЦ». В якості джерела живлення використовуються ртутно-цинкові елементи 10РЦ-73 зібрані у батарею. Елементи живлення повинні бути зібрані за схемою відображеною на мал.1, мати діелектричну оболонку на якій повинні бути позначена номінальна напруга та полярність.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Показники** | **«Кварц»**  |
| Номінальне напруга, ВГабаритні розміри, мм довжина ширина  | **12,25±0,25****88±2****25±1** |

54 од. по16 секцій для апарату «Кварц».

**** ****

**Схема підключення елементів типу РЦ для високочастотного зв’язку «Кварц»**

мал. 1

**Товар повинен бути з датою виробництва не раніше 01.07.2023 року.**