|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 3 |

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Комплектувальні вироби для ремонту виробничого обладнання,**


**ДК 021:2015 31420000-6 Гальванічні батареї**

Для забезпечення оперативного зв’язку при веденні аварійно рятувальних робіт використовують апаратуру високочастотного зв’язку «КВАРЦ». В якості джерела живлення використовуються ртутно-цинкові елементи 10РЦ-73 зібрані у батарею. Елементи живлення повинні бути зібрані за схемою відображеною на мал.1, мати діелектричну оболонку на якій повинні бути позначена номінальна напруга та полярність.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники** | **«Кварц»** |
| Номінальне напруга, В  Габаритні розміри, мм  довжина  ширина | **12,25±0,25**  **88±2**  **25±1** |

54 од. по16 секцій для апарату «Кварц».

**** ****

**Схема підключення елементів типу РЦ для високочастотного зв’язку «Кварц»**

мал. 1

**Товар повинен бути з датою виробництва не раніше 01.07.2023 року.**