**Додаток№2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**на закупівлю: «ДК 021:2015 - 14210000-6 – Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Відсів гранітний, щебінь гранітний, пісок сіяний)»**

**Загальні вимоги:**

1. Товар постачається окремими партіями, згідно заявок.

2. Доставка товару здійснюється власними силами Постачальника.

3. Місце поставки – м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 15.

4. Вплив шкідливих чинників при виробництві та технологічній обробці на стан забруднення атмосферного повітря та ґрунту не повинен перевищувати гранично-допустимих величин відповідно до встановлених державних норм та стандартів, що письмово підтверджується учасником.

5. Товар повинен бути стійким до навколишнього середовища та не повинен містити сторонніх засмічуючих домішок.

6. На підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого товару учасник повинен надати наступні документи:

6.2.1. Скан-копію/-ї сертифікату/-ів відповідності або скан-копію/-ї паспорту/-ів якості, на кожне найменування товару датовану не раніше 2021 роком.

6.2.2. Скан-копію/-ї чинного сертифікату радіаційного контролю.

7. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2022 року.

| **№ з/п** | **Найменування та опис товару,що вимагаються Замовником** | **К-сть** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відсів гранітний фракція 0-5Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт; Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-210:2010 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України. | 1500 м3 |
| 2 | Щебінь гранітний фракція 20\*40Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України | 550 м3 |
| 3.  | Щебінь гранітний фракція 10\*20Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України | 250 м3 |
| 4.  | Щебінь гранітний фракція 40\*70Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України | 150 м3 |
| 5 | Щебінь гранітний фракція 5\*10Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України | 500 м3 |
| 6 | Щебінь гранітний фракція 2-5Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України | 200 м3 |
| 7 | Пісок сіянийЯкість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95 або іншому документу відповідно до чинного законодавства України. | 200 м3 |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент».***