**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**На поточний ремонт дороги по вул. Загорянка у смт. Липова Долина Роменського району Сумської області**

**код ДК 021:2015 45230000-8 « Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь»**

Роботи та матеріально-технічні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, та умовам договору про закупівлю.

Надання послуг здійснюється на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектних актів, затверджених Замовником.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування послуги | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | Розливання в’яжучих матеріалів ( на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій ) | т | 0,357 |  |
| 2 | Улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей ( на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | м2 | 1190 |  |
| 3 | На кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 ( на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | м2 | 1190 |  |

1. Термін надання послуги - по 31 липня 2023 року.

2 . Для документального підтвердження інформації щодо договору поставки (купівлі-продажу) асфальтобетонної суміші Учасник повинен надати:

- договір(и) поставки асфальтобетонної суміші та/або договір(и) надання послуг з виготовлення асфальтобетонної суміші, що є чинним(и) на день подання тендерної пропозиції та протягом строку, що дорівнює або перевищує строк (термін) дії надання послуг.

3. Учасник закупівлі має надати чинний на дату подання пропозиції сертифікат відповідності продукції (асфальтобетонної суміші).

4. На підтвердження інформації щодо власного(их) асфальтобетонного(их) заводу(ів) або зазначеного в договорі купівлі-продажу постачальника (виробника) асфальтобетонної суміші Учасник закупівлі має надати скан-копію з оригіналу або належним чином завірену копію чинного атестата виробництва та скан-копію з оригіналу або належним чином завірену копію чинного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

5. Для документального підтвердження наявності випробувальної, вимірювальної лабораторії Учасник повинен надати:

- скан-копії з оригіналів або належним чином завірені чинні договір(и) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору(ів) про залучення сторонньої випробувальної, вимірювальної лабораторії Учасником;

- документи про відповідність зазначених лабораторій вимогам чинного законодавства України (атестат або свідоцтво або рішення або інші документі про атестацію (сертифікацію), скан-копію свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 тощо) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації), що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником.

1. Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.
2. Місце надання послуг: вул. Загорянка, смт. Липова Долина, Роменського району Сумської області .
3. Надання послуг з поточного ремонту повинно здійснюватися як в робочі дні так вихідні і святкові дні за сприятливих погодних умов та за заявкою Замовника.
4. В складі своєї тендерної пропозиції Учасник надає довідку про те що Замовник має право здійснити перевірку кількості доставленої асфальтобетонної суміші шляхом повторного зважування
5. Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно – правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Після закінчення робіт з поточного ремонту об’єкту територію необхідно очистити від будівельного сміття.

Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов’язується:

- своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- здійснювати збирання, складування будівельного сміття та відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмета закупівлі;

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунтасфальтове покриття;

- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- ощадливо використовувати воду та електроенергію;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище;

- не порушувати екологічні права і законні інтереси громади.

Учасник повинен надати «Гарантійний лист»на фірмовому бланку підприємства (у разі наявності) в довільній формі про дотримання Учасником законодавства України про захист довкілля.

***У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати*** інформацію про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних, якісних та інших характеристиках предмета закупівлі, наведених в **Додатку № 2** до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаних вказаних технічних вимог.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи Учасника*** | ***підпис та печатка***  *(за наявності)* | ***прізвище, ініціали*** |

**,**